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Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla 
samochodu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Głuchów

	
Minimalne wymagania techniczno – użytkowe samochodu

	
Pole do uzupełnienia ( TAK/NIE lub opisać) spełnianie minimalnych wymagań oferowanego pojazdu lub zastosowanego wyposażenia

	· Rok produkcji: min. 2025 r. – fabrycznie nowy
	

	· Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6, moc minimum 190 KM
	

	· Skrzynia biegów: Automatyczna
	

	· Stały napęd 4x4. DMC: 5500 kg
	

	· KABINA ZAŁOGI (3-6) - Jednomodułowa, czterodrzwiowa, (2+4) lub przystosowana do przewozu 6 ratowników
	

	· Klimatyzacja automatyczna
	

	· Ogrzewanie postojowe z rozprowadzeniem na przedział sprzętowy
	

	· Radiostacja przewoźna z GPS cyfrowa 
	

	· Zestaw radiotelefonów przenośnych cyfrowych 6 szt.
	

	· Latarki oraz ładowarki 6 szt.
	

	· Belka sygnalizacyjna LED z napisem „STRAŻ”, lampy ostrzegawcze LED przednie, boczne i tylne oraz generator sygnałów dźwiękowych zgodny z obowiązującymi przepisami
	

	· Oświetlenie pola pracy wykonane w technologii LED obejmujące minimum boki i tył pojazdu włączane z panelu sterowania umieszczonego w kabinie lub z poziomu zabudowy
	

	· Zabudowa:
	

	· Zabudowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych z poszyciem aluminiowym,
	

	· Skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami aluminiowymi pyło- i wodoszczelnymi,
	

	· Oświetlenie skrytek wykonane w technologii LED uruchamiane automatycznie po otwarciu,
	

	· Półki regulowane umożliwiające dostosowanie rozmieszczenia sprzętu,
	

	· Dach użytkowy umożliwiający wejście ratowników oraz transport sprzętu,
	

	· Drabina wejściowa na dach wykonana z aluminium,
	

	· Sygnalizacja stanu otwarcia skrytek w kabinie kierowcy
	

	· Zabudowa przystosowana do montażu wyposażenia będącego własnością Zamawiającego,
	

	· Zbiornik wody: 1000 l  wyposażony w falochrony, przewód przelewowy oraz układ spustu wody
	

	· Wyciągarka, udźwig min. 5,5 t sterowana przewodowo lub bezprzewodowo
	

	· Pneumatyczny maszt oświetleniowy min. 
30 000 lm z automatycznym składaniem i zasilaniem z instalacji pojazdu
	

	· Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED,
	

	· Gniazdo zasilania 230 V wraz z automatyczną ładowarką akumulatorów pojazdu
	

	· Przetwornica napięcia 12/230 V
	

	· Oświetlenie skrytek sprzętowych LED
	

	· Ogrzewanie postojowe kabiny oraz przedziału sprzętowego min. 4kW z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do przedziału sprzętowego
	

	· Minimalne dodatkowe wyposażenie: 
	

	· Układ wodno-pianowy:
	

	· Agregat wysokociśnieniowy o wydajności nie mniejszej niż 30 l/min przy ciśnieniu roboczym minimum 100 bar, z elektrycznym i ręcznym rozruchem
	

	· Linia szybkiego natarcia
	

	· Dozownik środka pianotwórczego
	

	· Linia zasilania zewnętrznego
	

	· Akumulatorowy zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego (min. rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, mata sprzętowa, zestaw ładowarek i akumulatorów) 
	

	· zestaw do stabilizacji pojazdów ( w tym zestaw klinów oraz dwie podpory techniczne)
	

	· zestaw poduszek ratowniczych w wersji pneumatycznej
	

	· cztery aparaty ODO z maskami oraz czujnikami bezruchu
	

	· cztery zapasowe butle
	

	· przecinacz pedałów
	

	· jedna pilarka do drewna
	

	· jedna piła beton - stal
	

	· linka ratownicza wraz z zestawem szekli i pasów
	

	· zestaw kanistrów na paliwo oraz mieszankę i olej
	

	· zestaw ratownictwa R1 wraz z deską oraz szynami Kramera
	

	· parawan osłaniający miejsce akcji
	

	· agregat prądotwórczy
	

	· zestaw słupków ostrzegawczych wraz z dyskami ostrzegawczymi min. 6 szt.
	

	· drabina nasadkowa 3-y elementowa
	

	· zestaw narzędzi podręcznych wraz z Hooliganem w wersji dielektrycznej
	

	· zestaw narzędzi ręcznych: 1szt szpadla, 1szt łopaty, 2szt mioteł
	

	· bosak ratowniczy
	

	· oznakowanie samochodu 
	

	· Zestaw ratownictwa wysokościowego do prowadzenia działań na wysokości zgodny z wytycznymi KG PSP dla zakresu podstawowego KSRG. Zestaw powinien być kompletny, fabrycznie nowy oraz zgodny z obowiązującymi normami PN-EN dla sprzętu do ratownictwa wysokościowego i obejmujący co najmniej:

	

	· worek transportowy na sprzęt – 1 szt. 
	

	· worek transportowy na liny – 2 szt. 
	

	· lina półstatyczna 50 m – 1 szt. 
	

	· lina półstatyczna 25 m – 2 szt. 
	

	· taśmy stanowiskowe – 10 szt. 
	

	· karabinki stalowe – 15 szt. 
	

	· bloczki podwójne – 2 szt. 
	

	· bloczek pojedynczy – 1 szt. 
	

	· szelki bezpieczeństwa – 3 szt. 
	

	· przyrządy zjazdowe – 2 szt. 
	

	· lonże regulowane – 3 szt. 
	

	· trójnóg ratowniczy – 1 szt. 
	

	· statyw bezpieczeństwa – 1 szt. 
	

	· rękawice do pracy na linach – 3 pary. 
	

	· osłony lin – 1 szt.
	

	· Klasa „A” efektywności paliwowej opon, w które wyposażony jest pojazd
	

	· Tpms – system monitorowania ciśnienia w oponach
	

	· Wyposażenie pojazdu w biodegradowalne środki chemiczne, sorbenty i neutralizatory: min. 1 worek sorbentu 20 kg, preparat Sintan 10 litrów
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Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
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