Znak sprawy: 9/2026/ZP
Załącznik nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ciągnik kompaktowy przeznaczony do prac gospodarczych na terenach miejskich i zielonych oraz transporcie towarów. Maszyna nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2026 roku. 
2.Jednostka napędowa:  Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym ( Diesla) zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin EURO STAGE V. - silnik 3 cylindrowy turbodoładowany, z chłodnicą powietrza doładowania, o pojemności w przedziale 1500- 1700 cm3. - moc netto silnika znamionowa min.  40 KM - maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 140 Nm przy 2600 obr/min. 
3.Układ przeniesienia napędu 
3.1.Skrzynia biegów hydrostatyczna min. 3 max 4 biegi do przodu i do tyłu 
3.2.Osie Zamawiający wymaga dostarczenia ciągnika z napędem na obie osie ( oś tylną i oś przednią). Napęd na oś przednią rozłączany w całym zakresie prędkości jazdy ciągnika, umożliwiający poruszanie się pojazdu tylko z napędem na oś tylną ( np. w transporcie drogowym). Tylna oś napędowa sztywna – oś kołnierzowa z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego 
4.Układ kierowniczy z układem wspomagania układu kierowniczego  
5.Uklad hamulcowy 
5.1.Układ hamulcowy zasadniczy tarcze mokre. Układ hamulcowy dwuobwodowy Hamowana oś tylna. 
5.2. Hamulec awaryjno -postojowy 
6.Instalacja elektryczna o napięciu 12 V z biegunem ujemnym na masie, zamontowany Główny wyłącznik prądu instalacji elektrycznej oraz gniazda wyjściowe instalacji : 3 -pin i 7 -pin. 
7.Trzypunktowy Układ Zawieszenia narzędzi ( TUZ) – tył ciągnika Tylny TUZ musi umożliwiać sprzęganie zawieszanych i pół zawieszanych narzędzi z tyłem ciągnika. Maszynę zawieszaną łączy się z ciągnikiem z trzech punktach : dwóch dolnych na cięgłach dolnych i jednym górnym poprzez regulowany łącznik górny. Regulacja pracy podnośnika: - siłowa - pozycyjna - mieszana - położenie pływające Kategoria TUZ I .Maksymalny udźwig na podnośniku nie mniej niż : 1100 kg. Cięgło środkowe ( górne ) TUZ – regulowane mechanicznie lub hydrauliczne Cięgła dolne TUZ wyposażone w otwarte końcówki kleszczowe. Regulowana długość wieszaków cięgieł dolnych umożliwiająca ustawienie poprzeczne zawieszanego narzędzia. TUZ wyposażony w ograniczniki wahania cięgieł dolnych. 
8. Trzypunktowy Układ Zawieszenia narzędzi ( TUZ) – przód ciągnika Przedni TUZ musi umożliwiać sprzęganie zawieszanych i pół zawieszanych narzędzi z przodem ciągnika. Kategoria TUZ – I Maszyny sprzęgane z ciągnikiem będą mieć kategorię: I lub II. Maksymalny udźwig przedniego TUZ nie mniej niż: 700 kg Cięgło środkowe ( górne ) TUZ – regulowane mechanicznie ( śruba rzymska ) Regulowana długość wieszaków cięgieł dolnych umożliwiająca ustawienie poprzeczne zawieszanego narzędzia. TUZ wyposażony w ograniczniki wahania cięgieł dolnych. Przedni TUZ wyposażony w system kontroli odciążenia zawieszonego osprzętu tj. dociążenia osi przedniej ciągnika w celu poprawienia jego właściwości trakcyjnych.  
9.Wałek Odbioru Mocy – WOM 
9.1. Tylny WOM Prędkość obrotowa WOM – obroty niezależne od prędkości jazdy ciągnika : prędkość WOM : - 540 obr /min. Włączany elektrohydraulicznie 
9.2.Przedni WOM Prędkość obrotowa WOM – obroty niezależne od prędkości jazdy ciągnika: 1000 obr/min. Włączany elektrohydraulicznie. Napęd WOM niezależny tzn.: prędkość obrotowa końcówki WOM jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika ( niezależnie od prędkości jazdy) 
10.Układ hydrauliki zewnętrznej ciągnika 
10.1.Układ hydrauliki zewnętrznej musi umożliwiać pracę z siłownikami hydraulicznymi jedno- i dwustronnego działania oraz z osprzętem hydraulicznym o ciągłym przepływie ( silniki hydrauliczne). Położenia robocze sterownika pracy siłowników zewnętrznych: - podnoszenie - neutralne - opuszczanie - położenie pływające ( umożliwiające swobodny ruch siłownika w obu kierunkach – kopiowanie powierzchni terenu) W przypadku współpracy z silnikiem hydraulicznym - regulator prędkości obrotowej silnika hydraulicznego ( płynna regulacja natężenia przepływu oleju) 
10.2.Układ hydrauliczny wyposażony w funkcję wykrywania obciążeń. Wydatek pompy olejowej (nominalny przepływ oleju ) nie mniej niż: 50 litrów/min. 
10.3.Tylne zawory hydrauliki zewnętrznej: - minimum 2 pary zaworów.
10.4.Przednie zawory hydrauliki zewnętrznej - minimum 1 para zaworów.
11.Zaczepy transportowe 
11.1.Pojazd wyposażony w dwa zaczepy transportowy i polowy na sworzeń wypukły 38 mm 
12.Koła i ogumienie 
12.1.Felgi kół stalowe 
12.2.Ogumienie bezdętkowe typu „Special turf” dostosowane do jazdy w terenie płaskim i zielonym,  nowe wyprodukowane nie później iż w 2025 r. o szerokości tył 42-46cm, przód 25-30cm. 
14.Kabina operatora : 
14.1. Kabina jednomodułowa ,zapewniająca dobrą widoczność, zamykana na klucz. 
14.3. Maksymalny poziom hałasu w kabinie operatora : 85 dB 
14.4. Drzwi wejściowe z lewej strony kabiny. Dopuszcza się wariant z drzwiami z obu stron kabiny ( z lewej i prawej strony kabiny operatora) 
14.5.Lusterka zewnętrzne z obu stron kabiny.
14.6.Kabina wyposażona w fotel operatora amortyzowany pneumatycznie z regulacją: - przesuwu siedziska w płaszczyźnie poziomej ( przód – tył ) - wysokości siedziska - kąta pochylenia oparcia - obciążenia 50-140 kg . Siedzisko operatora wyposażone w podłokietniki z regulacją wysokości i pochylenia, Kolumna kierownicy regulowana, Instalacja radiowa z anteną ,głośnikami oraz radiem. Kabina wyposażona w klimatyzację , ogrzewanie, wentylację, Wycieraczki szyb: przedniej i tylnej 
15.Oświetlenie: światła pozycyjne, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, światła stop, światła cofania, Robocze Oświetlenie robocze umożliwiające pracę ciągnika o zmroku, zainstalowane z przodu i tyłu ciągnika. Minimum dwa reflektory z przodu oraz dwa reflektory z tyłu. 15.3.Ostrzegawcze Pomarańczowe światło ostrzegawcze na dachu ciągnika w ilości minimum 1. 
16.Wyposażenie dodatkowe: 
-Obciążniki przedniej osi do poprawy stateczności ciągnika z maszynami zawieszanymi na tylnym TUZ. Ilość obciążników musi być dobrana dla maksymalnego obciążenia tylnego TUZ. Obciążniki montowane tylko doraźnie (okresowo) w celu poprawienia własności trakcyjnych ciągnika ( dociążenie osi przedniej). 
- Zbiornik paliwa min. 45 l. wyposażony w korek wlewowy zamykany na klucz. 
- Gaśnica p.poż.
- Trójkąt ostrzegawczy
- Oznakowanie pojazdu wolnobieżnego
17.Gabarty i masy ciągnika : Wymiary : Długość z TUZ: nie więcej niż 3250 mm, szerokość nie więcej niż 1750, Wysokość: nie więcej niż 2400 mm, Masa całkowita z ogumieniem: nie więcej niż 1850 kg (bez obciążników osi przedniej, oraz dodatkowych obciążników kół tylnych, dopuszczalna masa całkowita 3200 kg. Zespół pojazdów maksymalna masa całkowita 4300kg.
 18.Dokumenty: 
18.1. Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu 
18.2. Książka serwisowa 
18.3. Instrukcja obsługi w języku polskim 
18.4. Katalog części zamiennych.
