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Załącznik nr 7 do SWZ: 

Szczegółowy załącznik do formularza ofertowego 


Część I: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic zarządzanych przez Gminę Miasta Brodnicy na terenie miasta Brodnicy 

	Lp.
	Zakres prac na 12 miesięcy
	Cena jednost. netto [zł]
	J.m.
	Ilość
	Wartość netto
[zł]

	1.
	Remont cząstkowy masą asfaltową gr. 4 cm z obcięciem krawędzi oraz oblaniem
- dodatek za każdy następny cm/grubości
	
	
m2
m2
	
160,00
150,00
	

	2.
	Remont cząstkowy masą asfaltową gr. 4 cm bez obcięcia krawędzi oraz oblaniem
- dodatek za każdy następny cm/grubości
	
	
m2
m2
	
180,00
100,00
	

	3.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami grub. do 1,5 cm
	
	
m2
	
3200,00
	

	4.
	Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami do 4cm – recykler
- dodatek za każdy następny cm/grubości
	
	
m2
m2
	
1500,00
740,00
	

	5.
	Remont cząstkowy masą na zimno do 4 cm
- dodatek za każdy następny cm/grubości
	
	m2
m2
	130,00
60,00
	

	Należna kwota za pierwsze 12 miesięcy brutto:
	

	Należna kwota za kolejne 12 miesięcy brutto:
	

	Razem brutto:
	

	
	



Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy.
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Brodnicy, w zakresie i miejscach wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy.
2. Celem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w należytym stanie technicznym, w szczególności poprzez usuwanie ubytków, wybojów, spękań i innych lokalnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych oraz przywracanie prawidłowego stanu użytkowego naprawianych odcinków dróg.
3. Roboty będą wykonywane sukcesywnie, w miarę występowania uszkodzeń nawierzchni oraz bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający będzie każdorazowo określał miejsce, rodzaj, zakres i termin wykonania robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami, specyfikacjami technicznymi oraz wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Zakres rzeczowy zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące rodzaje robót:
1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcięciem krawędzi uszkodzonego miejsca;
2. remonty cząstkowe masą asfaltową o grubości 4 cm, bez obcięcia krawędzi oraz bez oblania złącza roboczego;
3. wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o grubości do 1,5 cm;
4. remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o grubości do 4 cm, wykonywane przy użyciu remontera;
5. remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno o grubości do 4 cm.
W przypadku robót, dla których w Formularzu Ofertowym przewidziano dodatki za zwiększenie grubości warstwy, rozliczenie będzie następowało według ceny jednostkowej dla grubości podstawowej oraz odpowiedniego dodatku za każdy następny 1 cm grubości.
3. Szczegółowy zakres i technologia wykonania robót
3.1. Remont cząstkowy z obcięciem krawędzi
Wykonanie remontu cząstkowego obejmuje co najmniej:
1. wyznaczenie granic uszkodzenia;
2. mechaniczne odcięcie krawędzi uszkodzonej nawierzchni piłą mechaniczną wzdłuż uprzednio wyznaczonej linii;
3. usunięcie uszkodzonego materiału;
4. dokładne oczyszczenie dna i krawędzi remontowanego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku, pyłu oraz innych zanieczyszczeń;
5. przygotowanie podłoża do wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej;
6. wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej;
7. zagęszczenie wbudowanej mieszanki przy użyciu odpowiedniego sprzętu, w szczególności walca drogowego;
8. zachowanie istniejącej niwelety nawierzchni;
9. posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego;
10. wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
3.2. Remont masą asfaltową bez obcinania krawędzi
Remont cząstkowy masą asfaltową o grubości podstawowej 4 cm należy wykonać w sposób zapewniający trwałe wypełnienie ubytku i właściwe połączenie wbudowanej mieszanki z istniejącą nawierzchnią.
W ramach tej technologii:
1. nie przewiduje się cięcia istniejącej nawierzchni piłą mechaniczną;
2. nie przewiduje się oblania asfaltem powierzchni złącza roboczego;
3. miejsce naprawy należy dokładnie oczyścić z luźnego materiału i zanieczyszczeń;
4. mieszankę należy wbudować z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni;
5. wbudowaną mieszankę należy odpowiednio zagęścić.
3.3. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni należy wykonywać przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów, do grubości 1,5 cm.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. przygotowanie i oczyszczenie powierzchni;
2. równomierne rozprowadzenie emulsji asfaltowej;
3. równomierne rozłożenie grysu właściwej frakcji;
4. wykonanie robót przy użyciu odpowiedniego sprzętu, w szczególności remontera;
5. zapewnienie właściwego związania materiałów z istniejącą nawierzchnią;
6. usunięcie nadmiaru niezwiązanych ziaren grysu i uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
3.4. Remont emulsją asfaltową i grysami – remonter
Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami do grubości 4 cm należy wykonywać przy użyciu remontera.
Technologia wykonania obejmuje w szczególności:
1. oczyszczenie remontowanego miejsca;
2. usunięcie luźnego materiału i zanieczyszczeń;
3. przygotowanie podłoża;
4. wprowadzenie emulsji asfaltowej i grysu przy użyciu remontera;
5. wykonanie naprawy do wymaganej grubości;
6. zapewnienie równomiernego wypełnienia ubytku;
7. wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.
3.5. Remont mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno
Remont mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno o grubości do 4 cm należy wykonywać w okresach, w których wykonanie remontu przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco jest niemożliwe lub technologicznie nieuzasadnione, w szczególności w okresie, gdy nie funkcjonują wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych.
Zakres robót obejmuje:
1. oczyszczenie remontowanego miejsca z wszelkich zanieczyszczeń i luźnego materiału;
2. usunięcie wody i osuszenie remontowanego miejsca;
3. przygotowanie podłoża;
4. w razie potrzeby wygrzanie remontowanego miejsca;
5. wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno;
6. zagęszczenie mieszanki przy użyciu płyty wibracyjnej lub innego odpowiedniego sprzętu;
7. wykonanie naprawy z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni;
8. wykonanie robót wykończeniowych oraz uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
4. Organizacja i zlecanie robót
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie i w częściach, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy:
1. miejsce wykonania robót;
2. rodzaj wymaganej technologii;
3. zakres robót;
4. przewidywaną powierzchnię lub ilość robót;
5. termin rozpoczęcia i wykonania robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub konieczności niezwłocznego usunięcia uszkodzeń nawierzchni Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót w trybie pilnym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników oraz sprzętu pozwalających na terminową realizację zleconych robót.
5. Wymagania dotyczące sprzętu
1. Wykonawca zobowiązany jest dysponować sprzętem odpowiednim do wykonania wszystkich technologii objętych zamówieniem.
2. W zależności od rodzaju robót Wykonawca powinien zapewnić w szczególności:
1. piłę mechaniczną do cięcia nawierzchni;
2. walec drogowy lub inny sprzęt umożliwiający prawidłowe zagęszczenie mieszanki;
3. remonter do wykonywania remontów emulsją asfaltową i grysami;
4. płytę wibracyjną do zagęszczania mieszanek na zimno;
5. sprzęt do oczyszczania i przygotowania remontowanej powierzchni;
6. sprzęt do transportu i wbudowania materiałów.
3. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zamówienia musi być sprawny technicznie, posiadać wymagane prawem dokumenty i dopuszczenia oraz być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Zamawiający ma prawo kontrolować rodzaj, stan techniczny i sposób wykorzystania sprzętu podczas realizacji robót.
6. Wymagania dotyczące jakości robót
1. Wszystkie roboty muszą być wykonane w sposób zapewniający trwałość wykonanej naprawy oraz właściwe połączenie z istniejącą nawierzchnią.
2. Wykonane naprawy muszą zapewniać zachowanie istniejącej niwelety i właściwego profilu nawierzchni.
3. Niedopuszczalne jest pozostawienie:
1. nierówności powodujących zagrożenie dla użytkowników drogi;
2. luźnego materiału na jezdni;
3. niezwiązanych ziaren grysu w ilości powodującej zagrożenie dla ruchu;
4. uskoków pomiędzy naprawianą a istniejącą nawierzchnią;
5. innych wad wpływających na bezpieczeństwo lub trwałość wykonanej naprawy.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót wykonanych niezgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oznakowanie i zabezpieczenie robót
1. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przez cały okres ich wykonywania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia do minimum utrudnień i uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego, mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć oznakowanie tymczasowe, sprzęt, odpady i pozostałości materiałów oraz przywrócić miejsce prowadzenia robót do należytego stanu.
8. Odbiór i dokumentowanie wykonanych robót
1. Odbiór robót będzie dokonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej rzeczywisty zakres wykonanych robót.
3. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:
1. datę wykonania robót;
2. lokalizację robót;
3. rodzaj zastosowanej technologii;
4. ilość wykonanych robót;
5. zastosowane materiały;
6. wykaz wykorzystanego sprzętu;
7. potwierdzenie wykonania robót przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Podstawą rozliczenia będzie faktycznie wykonany, prawidłowo wykonany i odebrany zakres robót.
9. Materiały
1. Materiały stosowane do wykonania remontów muszą być odpowiednie dla danej technologii oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych.
2. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów oraz ich właściwe przechowywanie i transport.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających jakość i zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia i obowiązujących przepisach.
4. Nie dopuszcza się kruszywa łamanego pochodzącego z przekruszenia ze skał osadowych.
10. Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót oraz za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca odpowiada w szczególności za:
1. bezpieczeństwo osób i mienia w miejscu prowadzenia robót;
2. właściwe zabezpieczenie miejsca robót;
3. prawidłowe oznakowanie robót;
4. jakość zastosowanych materiałów;
5. jakość i trwałość wykonanych napraw;
6. szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami;
7. działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia.
11. Kalkulacja ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny jednostkowej dla każdej pozycji określonej w Formularzu Ofertowym.
2. Cena jednostkowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru danej pozycji, w tym w szczególności:
1. materiały;
2. robociznę;
3. pracę operatorów;
4. pracę i eksploatację sprzętu;
5. transport;
6. przygotowanie podłoża;
7. oczyszczenie i zabezpieczenie miejsca robót;
8. zagęszczenie;
9. oznakowanie i zabezpieczenie robót;
10. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;
11. wszystkie pozostałe czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku pozycji, dla których określono podstawową grubość wykonania oraz dodatek za każdy następny 1 cm, cena dodatku będzie stosowana wyłącznie w odniesieniu do rzeczywiście wykonanej i odebranej dodatkowej grubości warstwy.
4. Zamawiający będzie rozliczał roboty na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych ilości poszczególnych rodzajów robót oraz cen jednostkowych określonych w Formularzu Ofertowym.


Część II : Profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Brodnicy 

	Lp.
	Zakres prac na 12 miesięcy
	Cena jednost.  netto [zł]
	J.m.
	Ilość
	Wartośćnetto [zł]

	1.
	Profilowanie dróg gruntowych równiarką samobieżną
	
	m-g
	450,00
	

	2.
	Nawiezienie i wyrównanie nawierzchni z mechanicznym rozplantowaniem,
- tłuczeń kamienny 0/31,5mm
	
	

t

	

450,00

	

	3.
	Nawiezienie i wyrównanie nawierzchni z mechanicznym rozplantowaniem,
- gruz betonowy
	
	

t

	

300,00

	

	Należna kwota za pierwsze 12 miesięcy brutto
	

	Należna kwota za kolejne 12 miesięcy brutto:
	

	Razem brutto:
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Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy.

1. W Formularzu Ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy, obejmującego równanie i profilowanie dróg gruntowych o łącznej długości 20,286 km, wskazanych w Tabeli nr 1 „Wykaz dróg gminnych – Gmina Miasta Brodnicy”, pozostających w zarządzie Gminy Miasta Brodnicy.
Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wskazać:
1. cenę brutto za realizację zamówienia w okresie pierwszych 12 miesięcy;
2. cenę brutto za realizację zamówienia w okresie kolejnych 12 miesięcy;
3. łączną cenę brutto za cały 24-miesięczny okres realizacji zamówienia.
Ceny należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z prawidłową i kompletną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym kosztów pracy sprzętu, operatorów, transportu, zagęszczania nawierzchni, organizacji robót oraz wszystkich innych czynności i obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym załączniku.
2. Ostateczny zakres realizacji zamówienia w ramach Zadania II, w szczególności rzeczywista liczba kilometrów dróg gruntowych objętych robotami, będzie uzależniony od warunków atmosferycznych, stanu technicznego nawierzchni oraz bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót w stosunku do zakresu określonego w dokumentacji zamówienia, odpowiednio do rzeczywistego zapotrzebowania.
Zamówienie obejmuje wykonanie w każdym 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy dwóch cykli równania i profilowania dróg gminnych, tj. jeden cykli wiosennych i jeden cykli jesiennych, a także dodatkowych robót wynikających z bieżących i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
3. Średnia szerokość drogi gruntowej objętej niniejszym zamówieniem wynosi maksymalnie 6 m jednak nie mniej niż 3 m.
4. Zakres, lokalizację oraz termin wykonania robót na poszczególnych odcinkach dróg każdorazowo określa i zleca upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Szczegółowy zakres robót obejmuje:
· 1) zacięcie za pomocą lemiesza równiarki bruzd wzdłuż zewnętrznych krawędzi na głębokość 7-10 cm;
· 2) zagarnięcie odspojonego urobku przy kolejnym przejeździe na jezdnię z jednoczesnym rozplantowaniem dostarczonego przez Zamawiającego kruszywa oraz wstępnym profilowaniem pobocza;
· 3) wstępne ukształtowanie profilu jezdni;
· 4) ostateczne wyrównanie korony drogi oraz wygładzenie jej równiarką;
· 5) zagęszczenie górnych warstw części jezdnej walcem samojezdnym; 
· 6) zabrania się pozostawienia po wykonaniu równania, tzw. „brewki” uniemożliwiającej naturalny odpływ wód opadowych;
· 7) profilowanie powinno zapewnić pochylenie poprzeczne umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze.
6. Liczba przejazdów równiarki na poszczególnych odcinkach dróg będzie każdorazowo dostosowywana do rodzaju gruntu, stanu technicznego nawierzchni, stopnia jej zniszczenia oraz zakresu niezbędnych prac. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zlecić wykonanie zwiększonej liczby przejazdów równiarki, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania prawidłowego profilu i właściwego stanu nawierzchni.
Po wykonaniu profilowania droga musi zostać wyrównana i zagęszczona samojezdnym walcem drogowym, w szczególności w przypadku spulchnienia, przemieszczenia lub rozścielenia gruntu na jezdni.
7. Profilowanie dróg na terenie gminy miasta Brodnicy polega na poprawieniu poprzecznego przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. W czasie równania – równiarka powinna: wyrównać ubytki nawierzchni ziemią otrzymaną przez ścięcie nierówności powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni oraz odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.
8. Roboty powinny być wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych – pogodowych do wykonywania ww. robót. Wykonywanie profilowania dróg należy wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu pasa drogowego. 
9. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie i w częściach w miarę potrzeb Zamawiającego. Miejsce, zakres i termin robót na poszczególnych odcinkach dróg będzie każdorazowo i szczegółowo zlecane telefonicznie. 
10. Wykonawca będzie zobowiązany realizować zlecone roboty w dniach od poniedziałku do soboty (włącznie) oprócz niedziel i świąt, od świtu do zmierzchu ( rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 8.00, a zakończenie nie później niż 20.00). W przypadku zleceń pilnych, gdzie potrzeba równania i profilowania wskazanych dróg będzie niezbędna w pierwszej kolejności.
11. Przedstawiciel Zamawiającego będzie prowadził bieżącą kontrolę realizacji robót. Kontrola może obejmować w szczególności:
a) jakość i prawidłowość wykonanych robót;
b) zgodność wykonania robót z zakresem określonym w zleceniu;
c) prawidłowość wykonania profilu i zapewnienie właściwego odwodnienia nawierzchni;
d) wykonanie wymaganej liczby przejazdów równiarki;
e) wykonanie zagęszczenia walcem;
f) rodzaj oraz liczbę jednostek sprzętowych wykorzystywanych przy realizacji zamówienia.
12. Wykonawca podczas wykonywania zleconych robót przez Zamawiającego zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także właściwie oznakować i zabezpieczyć roboty. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia prawidłowej organizacji robót, które zminimalizują uciążliwości mieszkańcom oraz firmom, a także będzie zobowiązany do uporządkowania terenu po zakończeniu robót z uwzględnieniem wjazdów na posesje.
13. Odbiór robót objętych zleceniem będzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z każdego wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raport rzeczywistego wykonania robót zawierający co najmniej:
a) miejsce wykonania robót;
b) zakres wykonanych robót;
c) termin rozpoczęcia i zakończenia robót;
d) długość odcinka drogi objętego wykonanymi robotami;
e) rodzaj i liczbę wykorzystanych jednostek sprzętowych;
f) potwierdzenie wykonania robót przez osoby upoważnione.
14. Faktycznie należycie wykonane roboty każdorazowo zostaną sporządzone przez Wykonawcę w raportach rzeczywistego wykonania robót, potwierdzonych przez kierownika robót drogowych.
15. Podstawą do wystawienia faktury będą raporty rzeczywistego wykonania robót na podstawie prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji, podpisane przez Wykonawcę a podpisanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które spowoduje Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku ze świadczeniem robót, do których będzie zobowiązany w ramach umowy. Wykonawca odpowiada także za zaniechanie czynności do których będzie zobowiązany w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
17. W wykazie sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wskazać sprzęt, przy pomocy którego zamierza realizować zamówienie. Wskazany sprzęt musi być sprawny technicznie i odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zamówienia musi posiadać wszystkie wymagane prawem aktualne dokumenty oraz dopuszczenia, jeżeli są wymagane dla danego rodzaju sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnych dokumentów dotyczących sprzętu na każde wezwanie Zamawiającego.
18. Wykonawca powinien posiadać telefon komórkowy (co najmniej jeden numer), aby Zamawiający miał możliwość powiadomienia Wykonawcy o zakresie zleconych robót.
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę znaków granicznych. W przypadku naruszenia istniejących znaków granicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich wznowienia na własny koszt oraz udostępnienia Zamawiającemu wykonanych przez siebie pomiarów.
20. Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na podstawie wszystkich informacji, wymagań i warunków określonych w niniejszym załączniku, z uwzględnieniem pełnego zakresu obowiązków Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.


	Tabela 1. Wykaz Dróg Gminnych – Gminy Miasta Brodnicy

	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 

	L.p.
	Nazwa drogi (klasa)
	Długość drogi [km]
	Nr drogi
	Rodzaj nawierzchni jezdni

	[bookmark: RANGE!A7:C85]1.
	Beskidzka - L
	0,650
	081155C
	Gruntowa

	2.
	Boczna - L
	1,285
	081156C
	Gruntowa

	
	
	
	
	
	

	3.
	Długa - Z
	0,477
	081140C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Familijna - L
	0,075
	081118C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Gajdy - L
	0,275
	081104C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Grażyny - L
	0,077
	081016C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Ludwika Grzemskiego - L
	0,356
	081160C
	Gruntowa
	

	8.
	Karbowska - L
	0,068
	081107C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Kasztanowa - L
	0,155
	081121C
	Gruntowa
	

	11.
	Karkonoska - L
	0,707
	081167C
	Gruntowa
	

	12.
	Karpacka - L
	0,225
	081168C
	Gruntowa
	

	13.
	Janusza Korczaka - L
	0,118
	081028C
	Gruntowa
	

	14.
	Krańcowa - L
	1,159
	081141C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	Aleksandra Kruszczyńskiego - L
	0,135
	081166C
	Gruntowa
	

	16.
	Litewska - L
	0,240
	081142C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	17.
	Młyńska - L
	0,053
	081123C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	18.
	Niskie Brodno - L
	1,025
	081144C
	Gruntowa
	

	19.
	Nowa - Z
	0,368
	081145C
	Gruntowa
	

	20.
	Pienińska - L
	0,388
	081179C
	Gruntowa
	

	21.
	Podmiejska - L
	0,464
	081058C
	Gruntowa
	

	22.
	Polna - L
	0,156
	081146C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	23.
	Południowa - L
	0,584
	081125C
	Gruntowa
	

	24.
	Północna - L
	0,648
	081127C
	Gruntowa
	

	25.
	Promykowa - L
	0,328
	081176C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	26.
	Przy Strudze - L
	0,223
	081178C
	Gruntowa
	

	27
	67 Pułku Piechoty - L
	0,147
	081177C
	Gruntowa
	

	28.
	Macieja Rataja - L
	0,740
	081147C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	29.
	Siewna - L
	0,405
	081148C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	30.
	Sikorskiego (dojazd do bud. socjalnych) - L
	1,379
	-
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	31.
	Sosnowa - L
	0,191
	081193C
	Gruntowa
	

	32.
	Świerkowa - L
	0,886
	081081C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	33.
	Tatrzańska - L
	0,374
	081194C
	Gruntowa
	

	34.
	Targowa - L
	0,150
	083326C
	Gruntowa
	

	35.
	Topolowa - L
	0,623
	081133C
	Gruntowa
	

	36.
	Tulipanowa - L
	0,616
	081195C
	Gruntowa
	

	37.
	Juliana Tuwima - L
	0,199
	081196C
	Gruntowa
	

	38.
	Ustronie - L
	0,864
	081150C
	Gruntowa
	

	39.
	Wąska - L
	0,304
	081135C
	Gruntowa
	

	40.
	Wrzosowa – L
	0,248
	081199C
	Gruntowa
	

	41.
	Żeglarska – L
	0,306
	081200C
	Gruntowa
	

	42.
	Aleja Józefa Piłsudskiego - G
	0,441
	081149C
	Gruntowa
	

	43.
	ul. Kolejowa na odcinku od ulicy Dworcowej do ronda stanowiącego skrzyżowanie ulicy Kolejowej z ulicami gen. Władysława Sikorskiego i obwodnicą Brodnicy kilometraż byłej DK 15 299+480 – 299+839
	0,057
	083329C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	44.
	Jana Chodkiewicza, dz. Nr 38/45, 39/11, 41/11, 40/1, Obręb 21
	0,240
	083330C
	Gruntowa
	

	45.
	Jana III Sobieskiego, dz. Nr 38/46, Obręb 21
	0,501
	083332C
	Gruntowa
	

	46.
	Spacerowa, dz. Nr 2204/13, obręb Brodnica - Miasto
	0,160
	083333C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	47.
	Stanisława Żółkiewskiego, dz. Nr 38/29, 39/11, obręb 21
	0,156
	083336C
	Gruntowa
	

	48.
	Jabłkowa, dz. Nr 11, 26/19, 26/18, Obręb 7
	0,418
	083338C
	Gruntowa
	

	49.
	Michałowska, dz. Nr 42, 49/21, 41/12, 40/5, 40/7, 41/22, 34/4, 33/23, 28/7 obręb 21 oraz działka nr 1419, obręb Brodnica - Miasto
	0,642
	083339C
	Gruntowa
	

	
	
	
	
	
	

	
	Razem drogi gruntowe:
	20,286
	km
	
	



