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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kompatybilnym osprzętem: ładowaczem czołowym, łyżką 4w1, widłami do palet,  przyczepą, pługiem do odśnieżania, posypywarką piasku i soli, kosiarką wysięgnikową, glebogryzarką i obciążnikiem do Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy” Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Plażowej w Białymstoku.
1. Wymagane parametry techniczne ciągnika z ładowaczem czołowym
1) Ciągnik fabrycznie nowy, z homologacją drogową umożliwiającą zarejestrowanie, rok produkcji 2025 lub młodszy.
2) Silnik:

a) wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin Stage V,

b) 4-cylindrowy,

c) pojemność skokowa silnika min. 2000 cm3,

d) moc silnika min. 60 KM.

3) Napęd na 4 koła, możliwość załączania w czasie jazdy.
4) Kabina fabrycznie nowa producenta ciągnika:

a) lusterka zewnętrzne – 2 szt. (lewe i prawe), 

b) lusterko wsteczne wewnątrz kabiny – 1 szt.,

c) wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja,

d) fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz pasem bezpieczeństwa,

e) regulowana kolumna kierownicy,

f) osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy,

g) płaska podłoga w kabinie,

h) otwierana tylna szyba,
i) radio z funkcją Bluetooth do podłączenia telefonu,

j) gniazdo zapalniczki 12V.

5) Trzyzakresowa przekładnia hydrostatyczna z funkcjami:

a) sterowanie za pomocą dwóch pedałów – przód/tył,

b) płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy ruszaniu.
6) Prędkość maksymalna min. 30 km/h.
7) Tempomat sterowany elektronicznie.
8) Ciągnik wyposażony w zintegrowany system wspomagający operatora podczas podłączania i odłączania tylnego osprzętu roboczego z zewnątrz kabiny.
9) Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
10) Oś tylna ze zwolnicami.
11) Możliwość rozstawienia kół tylnych do szerokości min. 2000 mm, licząc po zewnętrznych krawędziach kół.
12) Wydajność pompy hydraulicznej do osprzętu min. 35 l/min.
13) Niezależne pary gniazd hydraulicznych:

a) min. 3 pary z przodu lub w części środkowej ciągnika pod kabiną, w tym przynajmniej 1 para z funkcją „pływania”, sterowanie gniazd joystickiem,

b) z tyłu ciągnika min. 2 pary,

c) ze stałym przepływem oleju na przednim TUZ, min. 1 para.

14) Tylny podnośnik ze sterowaniem elektrohydraulicznym, ramiona z końcówkami hakowymi kat. 1.
15) Przedni podnośnik sterowany joystickiem w kabinie, ramiona z końcówkami hakowymi kat. 1.
16) Rozstaw osi max. 2000 mm.
17) Masa własna ciągnika min. 2100 kg.
18) Możliwość sterowania prędkością obrotową silnika dźwignią ręczną i pedałem nożnym.
19) Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
20) Niezależny WOM tylny 540 obr/min.
21) Koła:

a) opony przód min. 10-16,5, bieżnik opon przemysłowy;

b) opony tył min. 16,9-24, bieżnik opon przemysłowy;

c) błotniki tylne poszerzane, zapobiegające zachlapaniu szyb kabiny ciągnika.
22) Zaczep do przyczep.
23) Oświetlenie robocze:

a) lampy robocze: min. 2 lampy z przodu na dachu oraz min. 2 z tyłu kabiny;

b) obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu.
24) Zbiornik paliwa min. 45 litrów.

25) Ładowacz czołowy montowany fabrycznie przez producenta ciągnika:

a) fabrycznie nowy;

b) udźwig ładowacza min. 1000 kg;

c) wysokość podnoszenia min. 2600 mm;

d) podpory stanowiące integralną część ładowacza, umożliwiające odstawienie ładowacza po demontażu i pozostawienie w pozycji postojowej gotowej do ponownego zamontowania przez operatora bez użycia narzędzi.
26) Gwarancja na ciągnik i ładowacz czołowy min. 36 miesięcy.
2. Wymagane parametry łyżki 4w1

1) Fabrycznie nowa;

2) Szerokość min. 1600 mm – max. 1800 mm;

3) Pojemność min. 0,25m3- max. 0,40m3;

4) Gwarancja min. 12 miesięcy.

3. Wymagane parametry wideł do palet 

1) Fabrycznie nowe;

2) Długość min. 1200 mm;

3) Udźwig min. 1200 kg,

4) Gwarancja min. 12 miesięcy

4. Wymagane parametry techniczne przyczepy

1) Fabrycznie nowa; 

2) Przyczepa jednoosiowa;

3) Trójstronny wywrot sterowany hydraulicznie z ciągnika;

4) Dopuszczalna masa całkowita min. 1400 kg;

5) Ładowność min. 1000 kg;

6) Długość skrzyni min. 2500 mm;

7) Wysokość burty min. 400 mm;

8) Nadstawy siatkowe o wysokości min. 350 mm;

9) Gwarancja min. 12 miesięcy.

5. Wymagane parametry techniczne pługa do odśnieżania

1) Fabrycznie nowy;
2) Typ V;
3) Mocowanie pługa na przedni TUZ;
4) Hydrauliczna regulacja lewo/prawo; 
5) Min. zakres roboczy pługa +/- 30 stopni;
6) Dwie niezależnie sterowane odkładnice;
7) Szerokość robocza min. 2000 mm;
8) 2 lemiesze z gumową wymienną listwą;
9) Kopiowanie poprzeczne terenu;
10) Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepów;
11) Oświetlenie pozycyjne pługa;
12) Masa własna pługa min. 300 kg;
13) Gwarancja min. 12 miesiące.
6. Wymagane parametry techniczne posypywarki piasku i soli

1) Fabrycznie nowa;
2) Mocowanie posypywarki na tylny TUZ ciągnika kat. 1;
3) Napęd na WOM 540 obr/min;
4) Zbiornik o pojemności min. 300 litrów – max. 400 litrów;
5) Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej;
6) Napęd taśmowy podajnika;
7) Tarczowo-odśrodkowy systemu wysiewu;
8) Siatka filtrująca;
9) Plandeka;
10) Wał napędowy do agregacji z ciągnikiem;
11) Gwarancja min. 12 miesiące.

7. Wymagane parametry techniczne kosiarki wysięgnikowej

1) Fabrycznie nowa;

2) Kosiarka do koszenia poboczy i skarp;

3) Mocowanie na tylny TUZ ciągnika kat. 1;

4) Kosiarka z własnym napędem hydraulicznym, napęd od ciągnika na WOM 540 obr/min;

5) Zasięg pracy głowicy koszącej w bok od środka ciągnika do zewnętrznej strony głowicy koszącej min. 3500 mm;

6) Szerokość robocza głowicy koszącej min. 900 mm;

7) Masa własna kosiarki max. 450 kg;Ni
8) Tylna listwa ze światłami;

9) Gwarancja min. 12 miesięcy.

8. Wymagane parametry techniczne glebogryzarki

1) Fabrycznie nowa;

2) Mocowanie na tylny TUZ ciągnika kat. 1;

3) Napęd od WOM 540 obr/min;

4) Szerokość robocza min. 1800 mm – max. 2000 mm;

5) Masa glebogryzarki min. 360 kg;

6)  Ilość noży min. 48 sztuk;

7) Gwarancja min. 12 miesięcy.
9. Wymagane parametry obciążnika

1) Fabrycznie nowy;

2) Ciężar minimum 300kg;

3) Montowany na przedni TUZ;
4) Gwarancja min. 12 miesięcy.
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