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                                                                                                             Załącznik Nr 5 do SWZ
TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kompatybilnym osprzętem: w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
Oferuję/oferujemy przedmioty zamówienia o następujących parametrach/wyposażeniu:

	Lp.
	Parametry/wyposażenie/opis
	Wymagane parametry techniczne
	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia - należy 
zaznaczyć TAK lub NIE 
lub uzupełnić parametry w wykropkowanych miejscach*

	1
	2
	3
	4

	Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym, łyżką 4w1 i widłami 
do palet

	1
	Stan 
	ciągnik fabrycznie nowy
	□ TAK / □ NIE

	2
	Rok produkcji
	2025 rok lub młodszy
	……………… rok

	3
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
	□ TAK / □ NIE

	4
	Norma emisji spalin
	Stage V
	□ TAK / □ NIE

	5
	Pojemność skokowa silnika 
	minimum 2000 cm3
	…………… cm3

	6
	Liczba cylindrów silnika
	4
	□ TAK / □ NIE

	7
	Moc silnika
	minimum 60 KM
	...................................KM

	8
	Napęd na 4 koła, możliwość załączenia w trakcie jazdy
	□ TAK / □ NIE

	9
	Kabina ciągnika
	fabrycznie nowa producenta ciągnika,  
	□ TAK / □ NIE

	
	
	2 lusterka zewnętrzne (lewe i prawe)
	□ TAK / □ NIE

	
	
	lusterko wsteczne wewnątrz kabiny – 1 szt., 
	□ TAK / □ NIE

	
	
	wentylacja
	□ TAK / □ NIE

	
	
	ogrzewanie
	□ TAK / □ NIE

	
	
	klimatyzacja
	□ TAK / □ NIE

	
	
	fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz pasem bezpieczeństwa
	□ TAK / □ NIE

	
	
	regulowana kolumna kierownicy
	□ TAK / □ NIE

	
	
	osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy
	□ TAK / □ NIE

	
	
	płaska podłoga w kabinie
	□ TAK / □ NIE

	
	
	otwierana tylna szyba
	□ TAK / □ NIE

	
	
	radio z funkcją Bluetooth do podłączenia telefonu
	□ TAK / □ NIE

	
	
	gniazdo zapalniczki 12V
	□ TAK / □ NIE

	10
	3-zakresowa przekładnia hydrostatyczna z funkcjami
	- sterowanie za pomocą dwóch pedałów – przód/tył
	□ TAK / □ NIE

	
	
	- płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy ruszaniu
	□ TAK / □ NIE

	11
	Prędkość jazdy
	Maksymalna 30 km/h
	..................................km/h

	12
	Tempomat sterowany elektronicznie
	□ TAK / □ NIE

	13
	Ciągnik wyposażony w zintegrowany system wspomagający operatora podczas podłączania i odłączania tylnego sprzętu roboczego ze zewnątrz kabiny
	□ TAK / □ NIE

	14
	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
	□ TAK / □ NIE

	15
	Oś tylna ze zwolnicami
	□ TAK / □ NIE

	16
	Możliwość rozstawienia kół tylnych do szerokości min. 2000 mm, licząc po zewnętrznych krawędziach kół
	………………… mm

	17
	Wydajność pompy hydraulicznej do osprzętu min. 35 l/min
	……………… l/min

	18
	Niezależne pary gniazd hydraulicznych
	Min. 3 pary z przodu lub w środkowej części ciągnika pod kabiną, w tym  przynajmniej jedna para z funkcją „pływania”, sterowanie gniazd joystickiem
	…….…… pary

	
	
	z tyłu ciągnika, min. 2 pary
	……….… pary

	
	
	Na przednim TUZ ze stałym przepływem oleju, 
min. 1 para
	….……… para/pary

	19
	Tylny podnośnik ze sterowaniem elektrohydraulicznym, ramiona z końcówkami hakowymi kat. 1
	□ TAK / □ NIE

	20
	Przedni podnośnik sterowany joystickiem w kabinie, ramiona z końcówkami hakowymi kat. 1
	□ TAK / □ NIE

	21
	Rozstaw osi max. 2000 mm
	...................................mm

	22
	Masa własna ciągnika min. 2100 kg
	...................................kg

	23
	Możliwość sterowania prędkością obrotową silnika dźwignią ręczną i pedałem nożnym
	□ TAK / □ NIE

	24
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem  
	□ TAK / □ NIE

	25
	Niezależny tylny WOM 540 obr/min
	□ TAK / □ NIE

	26
	Koła 
	opony przód min 10-16,5

	Opony przód ……………

	
	
	opony tył min. 16,9-24
	Opony tył ……………….

	
	
	bieżnik przemysłowy przód/tył
	□ TAK / □ NIE

	
	
	błotniki tylne poszerzane, zapobiegające zachlapaniu szyb kabiny ciągnika
	□ TAK / □ NIE

	27
	Zaczep do przyczep
	□ TAK / □ NIE

	28
	Oświetlenie robocze
	min. 2 lampy z przodu na dachu
	Lampy z przodu …….. szt.

	
	
	 min. 2 lampy z tyłu kabiny
	Lampa z tyłu ……..…. szt.

	
	
	obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu
	Światło sygnalizacyjne
□ TAK / □ NIE

	29
	Zbiornik paliwa
	minimum 45 litrów
	……………… litrów

	30
	Ładowacz czołowy
	fabrycznie nowy
	□ TAK / □ NIE

	
	
	montowany fabrycznie przez producenta ciągnika
	□ TAK / □ NIE

	
	
	udźwig min. 1000 kg
	……….……. kg

	
	
	wysokość podnoszenia 
min. 2600 mm
	 ….…….……mm

	
	
	podpory stanowiące integralną część ładowacza, umożliwiające odstawienie ładowacza po demontażu i pozostawienie w pozycji postojowej, gotowej do ponownego zamontowania przez operatora bez użycia narzędzi
	□ TAK / □ NIE

	Łyżka 4w1

	31
	Fabrycznie nowa
	□ TAK / □ NIE

	32
	szerokość min. 1600 mm - max. 1800mm
	 ……………mm

	33
	pojemność min. 0,25m3 – max 0,40m3
	…………..….m3

	Widły do palet

	34
	Fabrycznie nowe
	□ TAK / □ NIE

	35
	Długość min. 1200 mm
	…………….. mm

	36
	Udźwig min. 1200 kg
	……………… kg

	Przyczepa 

	37
	Fabrycznie nowa
	□ TAK / □ NIE

	38
	Przyczepa jednoosiowa
	□ TAK / □ NIE

	39
	Trójstronny wywrot sterowany hydraulicznie z ciągnika
	□ TAK / □ NIE

	40
	Dopuszczalna masa całkowita min. 1400 kg
	………………. kg

	41
	Ładowność min. 1000 kg
	………………. kg

	42
	Długość skrzyni min. 2500 mm
	………………. mm

	43
	Wysokość burty min. 400 mm
	………………. mm

	44
	Nadstawy siatkowe o wysokości min. 350 mm
	………………. mm

	Pług do odśnieżania

	45
	Fabrycznie nowy
	□ TAK / □ NIE

	46
	Typ V
	□ TAK / □ NIE

	47
	Mocowanie pługa na przedni TUZ
	□ TAK / □ NIE

	48
	Hydrauliczna regulacja lewo/prawo
	□ TAK / □ NIE

	49
	Minimalny zakres roboczy pługa +/- 30 stopni
	…………………. stopni

	50
	Dwie niezależne sterowane odkładnice
	□ TAK / □ NIE

	51
	Szerokość robocza min. 2000 mm
	………………… mm

	52
	2 lemiesze z gumową wymienną listwą
	□ TAK / □ NIE

	53
	Kopiowanie poprzeczne terenu
	□ TAK / □ NIE

	54
	Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepów
	□ TAK / □ NIE

	55
	Oświetlenie pozycyjne pługa
	□ TAK / □ NIE

	56
	Masa własna pługa min. 300 kg
	……………….. kg

	Posypywarka piasku i soli

	57
	Fabrycznie nowa
	□ TAK / □ NIE

	58
	Mocowanie na tylny TUZ ciągnika kat. 1
	□ TAK / □ NIE

	59
	Napęd na WOM 540 obr/min
	□ TAK / □ NIE

	60
	Zbiornik za stali nierdzewnej
	□ TAK / □ NIE

	61
	Zbiornik o pojemności min. 300 litów – max 400 litrów
	……………… litrów

	62
	Napęd podajnika taśmowy
	□ TAK / □ NIE

	63
	Napęd systemu wysiewu tarczowo-odśrodkowy
	□ TAK / □ NIE

	64
	Siatka filtrująca
	□ TAK / □ NIE

	65
	Plandeka 
	□ TAK / □ NIE

	66
	Wał napędowy do agregacji z ciągnikiem
	□ TAK / □ NIE

	Kosiarka wysięgnikowa 

	67
	Fabrycznie nowa
	□ TAK / □ NIE

	68
	Do koszenia poboczy i skarp
	□ TAK / □ NIE

	69
	Mocowanie na tylny TUZ ciągnika kat. 1
	□ TAK / □ NIE

	71
	Kosiarka z własnym napędem hydraulicznym
	□ TAK / □ NIE

	72
	Napęd od ciągnika na WOM 540 obr/min
	□ TAK / □ NIE

	73
	Zasięg pracy głowicy koszącej w bok, od środka ciągnika do zewnętrznej strony głowicy koszącej, min. 3500 mm
	……………… mm

	74
	Szerokość robocza głowicy koszącej min. 900 mm
	……………… mm

	75
	Masa własna kosiarki max. 450 kg
	……………… kg

	76
	Tylna listwa ze światłami
	□ TAK / □ NIE

	Glebogryzarka 

	77
	Fabrycznie nowa
	□ TAK / □ NIE

	78
	Mocowanie na tylny TUZ kat. 1
	□ TAK / □ NIE

	79
	Napęd WOM 540 obr/min
	□ TAK / □ NIE

	80
	Szerokość robocza min. 1800 mm – max. 2000 mm
	………………… mm

	81
	Masa własna glebogryzarki min. 360 kg
	………………… kg

	82
	Ilość noży min. 48 sztuk
	……………… sztuk

	Obciążnik 

	83
	Fabrycznie nowy
	□ TAK / □ NIE

	84
	Ciężar min. 300 kg
	………………… kg

	85
	Montowany na przedni TUZ
	□ TAK / □ NIE


UWAGA:
W kolumnie nr 4 Tabeli Parametrów Technicznych Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie potwierdzić spełnianie wszystkich parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego poprzez wskazanie konkretnych parametrów/wartości liczbowych/danych techniczno-użytkowych w wykropkowanych miejscach lub odpowiedzi „TAK” albo „NIE” (w zależności od sposobu sformułowania wymogu w tabeli).
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