Wymagania techniczne 
dla lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu 


	L.p.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków

	1. 
	Podwozie z kabiną
	

	1. 
	Samochód - fabrycznie nowy.
 Podać producenta i typ nadwozia.
	

	1. 
	Pojazd musi posiadać:
- ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) 
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych
	

	1. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)
	

	1. 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500kg.
Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego
Długość min. 6400 do max 6700 mm 
Wysokość nie większa niż  2600 mm 
Szerokość nie większa niż  2500 mm ( z lusterkami )
rozstaw osi minimum 3600 mm
	

	1. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne 
- belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny
- lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, 
- dwie lampy błyskowe niebieskie zamontowane w zderzaku przednim
- 4 lampy błyskowe niebieskie po bokach zabudowy,  
lampy wykonane w technologii LED
Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Rumbler.
	

	1. 
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 130 kW  i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 410 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, 
	

	1. 
	Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4 na obie osie o zwiększonym potencjale do pokonywania przeszkód terenowych. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej oraz automatyczny system asystenta zjazdu ze wzniesienia. Przednia oraz tylna oś z ogumieniem pojedynczym.
	

	1. 
	Pojazd wyposażony w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze. 
	

	1. 
	Zawieszenie tylnej osi min.  potrójny resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów
	

	1. 
	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, hamulce tarczowe na obu osiach
	

	1. [bookmark: _Hlk519424745]
	Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:
- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu
- układ foteli w kabinie 1+1+4
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną   przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy
- wskaźnik temperatury zewnętrznej
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie
- światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz podłokietnikiem
- fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
- radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy
- system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10” 
i możliwością bezprzewodowego podłączenia aplikacji Android Auto lub AppleCar
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy
- szyby w tylnych drzwiach uchylne
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- miejsce dowódcy wyposażone w lampkę ułatwiającą czytanie mapy
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację 
- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku.
[bookmark: OLE_LINK12]- samochód wyposażony w kamerę cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy
- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek 
Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
· sygnał pneumatyczny
Statusy poszczególnych urządzeń oraz sterowanie oświetleniem zabudowy i urządzeniami tam zamontowanymi ma się odbywać przez monitor dotykowy zamontowany pomiędzy kierowcą a pasażerem.
	

	1. 
	W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków 
	

	1. 
	Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.
	

	1. 
	Kolorystyka
- błotniki i zderzaki - białe;
- kabina, zabudowa - RAL 3000 lub zbliżony
Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.
	

	1. 
	Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy oraz znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy.
	

	1. 
	Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej anodowanej 
Wymiary zewnętrzne zabudowy:
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej
- długość nie mniejsza niż 2700mm.
	

	1. 
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led
	

	1. 
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami  na sprzęt
	

	1. 
	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	1. 
	Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty
	

	1. 
	Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm.
	

	1. 
	Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy, po dwie skrytki zamykane na klucz.
	

	1. 
	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.
	

	1. 
	Schowki wyposażone w regały, półki, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości  zamontowania danego sprzętu. 
	

	1. 
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem 
	

	1. 
	Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	1. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	1. 
	Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami
	

	1. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody
z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych
w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.
	

	1. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	1. [bookmark: OLE_LINK15]
	Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu wysokociśnieniowego sterowany z kabiny pojazdu
	

	1. 
	Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym,    kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora.
	

	1. 
	Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania.
	

	1. 
	Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 250W i strumieniu świetlnym minimum 30000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 .
Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
	

	1. 
	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6200 kg i mocy silnika minimum 7,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak oraz zamontowaną lampą liniową LED doświetlającą pole przed pojazdem
Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
	

	1. 
	Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym
	

	1. 
	Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika.
	

	1. 
	Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy o następujących minimalnych parametrach;
- wydajność pompy 50 l/m
- ciśnienie 40 bar
- dozownik środka pianotwórczego dla stężeń 3-6%
- rozruch elektryczny
Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością  podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej.
Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

· Zbiornik   wody   o   pojemności   300l wykonany z materiału odpornego na korozję.
	

	1. 
	Dodatkowe wyposażenie:
- defibrylator AED o parametrach nie mniejszych niż CU Medical Systems iPAD SP1
- radiotelefony nasobne o parametrach nie mniejszych niż Motorola R7 – 2   szt.
- latarki kątowe o parametrach nie mniejszych niż Survivor LED ATEX 3 szt
- flary świetlne – zestaw w walizce,
- Lanca kominowa wygięta 
- nożyce dielektryczne
- uniwersalne narzędzie ratownicze 
- Pompa elektryczna zatapialna o parametrach nie mniejszych niż EVAK PS-50-225
 - wąż ssawny 110 sportowy 
	- smok sportowy  krótki

	- rozdzielacz sportowy z klipsem

	- Wąż sportowy  W75/20 CNBOP – 2szt

	- Wąż sportowy  W52/20 CNBOP -  4 szt

	- drabina nasadkowa drewniana - 2szt 

	- Zbiornik elastyczny do hydronetki

	Zestaw elektronarzędzi:
- Zestaw 3 szt. Adapterów udarowych  o parametrach nie mniejszych niż Milwaukee Redukcje Uchwyt 1/4, 1/2, 3/8 

	- Młotowiertarka akumulatorowa o parametrach nie mniejszych niż DeWALT DCH273P2T 18V XR 2x5Ah Li-Ion SDS-P TSTAK VI NEW

	- Mocna szlifierka kątowa  Bezszczotkowa 125mm o parametrach nie mniejszych niż 18V

	- Akumulator do elektronarzędzi o parametrach nie mniejszych niż 18V 5Ah DCB184

	- Zakrętarka Udarowa Akumulatorowa o parametrach nie mniejszych niż 18V 

	- Piła łańcuchowa na wysięgniku o parametrach nie mniejszych niż  18V 20cm

	



	

	1. 
	Samochód przygotowany do wydania z pełnym zbiornikiem paliwa i piany
	



