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                         (pełna nazwa/firma)

                                 (adres)
                                                                                                                                                                                                                                                                
              w zależności od podmiotu: NIP/PESEL

                                                 REGON

                             (KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

                            (imię, nazwisko)

          (stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Spytkowice”

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach

KOD CPV: 34144210 – 3  Wozy strażackie

	Oferujemy:
MARKA

	MODEL PODWOZIA

	ROK PRODUKCJI

	L.P.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ 
OFEROWANY POJAZD
	UWAGI
	PROPOZYCJE 
WYKONAWCY

	1
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFEROWANY SAMOCHÓD
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	1.1.
	- Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
- Wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282).
- Wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594).
- Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Pojazd musi być oklejony w numery operacyjne, które zostaną nadane w trakcie realizacji zamówienia.
- Pojazd musi być oklejony w dodatkowe pasy odblaskowe i graficzne (nazwa jednostki i herb), których wzór i miejsce zostanie określone przez Zamawiającego w momencie realizacji zamówienia:
- Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochranie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.) lub równoważną Opinię Techniczną. 
Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa. 
[bookmark: _GoBack]- Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-2; 
- Musi posiadać aktualne (opłacone) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC;
- Musi posiadać aktualne ważne okresowe badanie techniczne (tzw.: przegląd);
- Pojazd używany musi być zarejestrowany w wydziale komunikacji oraz posiadać czyste, zalegalizowane tablice rejestracyjne – przejechane maksymalnie 9 000 km.
- Pojazd oraz podwozie dopuszcza się używane, rok produkcji podwozia i zabudowy min. 2016.
- Podwozie i kabina tego samego producenta (należy wskazać markę producenta oraz parametry)
	
	

	1.2.
	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2)
	
	

	1.3.
	Samochód kategorii – terenowa lub uterenowiona (wg PN-EN 1846-2) 
	
	

	2
	PODWOZIE Z KABINĄ
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	2.1.
	Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu (DMC) gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 18 000 kg
	Należy podać wartość
	

	2.2.
	Masa własna pojazdu nie może przekroczyć 10 000 kg
	Należy podać wartość
	

	2.3.
	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:
- Wysokość całkowita pojazdu: max. 3450 mm (z drabiną dwuprzęsłową);
- Długość całkowita: max 8000 mm; 
- Dwie osie;
- Największy dopuszczalny nacisk osi 112,7 kN
	
	

	2.4.
	Układ napędowy pojazdu składa się z:
- napędu na wszystkie osie (4x4);
- skrzyni redukcyjnej;
- możliwość rozłączenia napędu przedniej osi;
- możliwość blokady mechanizmów każdej osi;
- możliwość blokady międzyosiowej;
- biegi kroczące, tzw. „pełzający”; 
	
	

	2.5.
	Koła i ogumienie: 
Koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem terenowym. 
Na przedniej osi szerokości minimum 385/65/22,5, tylnej 295 mm.
	
	

	2.6.
	Silnik:
Zapłon samoczynny przystosowany do ciągłej pracy;
Podwójnie doładowany (BI-CDI);
Minimalna moc silnika: 250 kW;
Pojemność silnika min. 6800 cm3;
Silnik spełniający normy czystości spalin min. EURO 5.
Silnik i podwozie tego samego producenta.
Rodzaj paliwa: olej napędowy.
Skrzynia biegów zautomatyzowana (automatyczna). 
Ponadto pojazd wyposażony w: 
- system ABS,
- zawieszenie w formie w resorów parabolicznych.
	
	


	2.7.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4. 
Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. 
Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej.
Kabina wyposażona minimum w:
- indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji 
dowódcy;
- poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części 
kabiny;
- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem 
z pozycji kierowcy; 
- podnoszone i opuszczane szyby w drzwiach załogi;
- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony;
- lusterko rampowe – dojazdowe, przednie;
- lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane 
(sferyczne i główne);
- odbiornik radiowy FM; 
- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości;
- wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami;
- tempomat;
- kamerę cofania;
- radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – 
w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik 
do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. 
Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. 
- sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel sterujący z poziomu kierowcy;
- wewnątrz kabiny nocne podświetlenie;
- wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką; 
- walizka lub półka na dokumenty dla KDR;
- szafka lub półka kabinowa dla załogi;
- kabina powinna być oświetlona po otwarciu drzwi z możliwością włączenia oświetlenia w przypadku gdy drzwi są zamknięte;
- zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic. 
- sterowanie ogrzewaniem przedziału autopompy z pozycji kierowcy.
	
	

	2.8.
	Kolorystyka:
- podwozie – czarne lub grafitowe; 
- błotniki i zderzaki – białe RAL 9010;
- kabina, zabudowa – czerwone RAL 3000;
- drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium;
- boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu;
- oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie 
z wykazem dostarczonym przez Zamawiającego;
- dodatkowe oklejenie pojazdu (wzór ustalony 
z Zamawiającym).
	
	

	2.9.
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: 
od - 20ºC  do + 40º C.
	
	

	2.10.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi 
poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
	
	

	2.11.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 130 litrów
Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
	
	

	2.12.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy, tzw.: „paszczowy” posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa.
	
	

	2.13.
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt, gaśnica, itp.) w tym dwa kliny pod koła zamocowane na tylnym zwisie pojazdu.
	
	

	2.14.
	Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.
	
	

	2.15.
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. 
Możliwość załączania/wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym.
	
	

	2.16.
	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne 
zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. 
Belka powinna posiadać stały podest w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiający bezpieczną obsługę autopompy.
	
	

	3.
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ OSTRZEGAWCZA
	
	

	3.1.
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z 
- oświetlenia ostrzegawczego; 
- sygnalizacji dźwiękowej;
- akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy;
- systemu ładowania pojazdu podczas postoju;
- oświetlenia zewnętrznego z przodu, z tyłu oraz po bokach pojazdu;
- oświetlenia wewnętrznego;
- oświetlenia dalekosiężnego z przodu kabiny – belka z 4 
reflektorami halogenowymi min. 9 cali umieszczonymi na belce nierdzewnej pokrytej malowaniem proszkowym w kolorze czarnym;
	
	

	3.2.
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
- belka ostrzegawcza wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy wyposażona w pełne moduły LED;
- cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego; 
- lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane min. po jednej na bok pojazdu w przedniej oraz tylnej części;
- lampa sygnalizacyjna niebieskia wykonana w technologii LED, zamontowane z tyłu pojazdu;
- urządzenie dźwiękowe (min. 4 modulowane tony + „poganiacz Air Horn”); 
- wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy 100 W. 
Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.
- zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED;
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego;
- dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę (Air Horn);
	
	

	3.3.
	Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu. 
	
	

	3.4.
	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. 
System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. 
W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. 
Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. 
Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. 
Długość przewodu min. 4 m.
	
	

	3.5.
	Oświetlenie zewnętrzne (pola pracy):
Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. 
	
	

	3.6.
	Oświetlenie wewnętrzne: 
Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone 
w oświetlenie wewnętrzne. 
Oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji.
	
	

	4.
	ZABUDOWA POŻARNICZA
	Uwagi
	Zabudowa pożarnicza:

	4.1.
	Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.
	
	

	4.2.
	Zabudowa samonośna wykonana w technologii skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet).
Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej. 
	
	

	4.3.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję (aluminium), szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). 
Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona. 
Skrzynia o wymiarach szer. 70, dł. 180, wys. 40 cm (+/- 5 cm).
Dodatkowo na dachu zamontowana:
- drabina, zabezpieczona przed otwarciem oraz przed samoistnym przesunięciem, z prowadnicami rolkowymi ułatwiającymi zdjęcie 
drabiny;
- min. 2 węże ssawne fi 110;
- skrzynia na mostek przejazdowy.
	
	

	4.4.
	Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. 
Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. 
Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie.
	
	

	4.5.
	Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg, wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej.
Podesty robocze zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. 
Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi.
	
	

	4.6.
	Boczne skrytki w układzie 3+3 (lewa i prawa strona) zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. 
Wymiary skrytek min.:
- 2 x 50 cm;
- 2 x 60 cm;
- 2 x 120 cm; 
(ze względu na posiadany sprzęt podane szerokości skrytek są 
minimalnymi szerokościami, dopuszcza się odstępstwo +/- 2 cm);
Skrytki umożliwiające przewożenie min.:
- węży W 52 – min. 7 szt.;
- węży W 75 – min. 12 szt.;
- motopompy szlamowej – 1 szt.;
- motopompy pływającej – 1 szt.;
- pompy zanurzeniowej – 1 szt.
- torby medycznej – 1 szt.;
- deski ortopedycznej – 1 szt.;
- armatury pożarniczej (rozdzielacz, smok ssawny, prądownica – min. 2 szt., 
- gaśnica – min. 2 szt.;
- stożków drogowych, tzw. pachołki – min. 6 szt.;
- podręczny sprzęt burzący;
- kaseton wężowy (min. 2 x W 75) – min. 1 szt.
- piły spalinowej – min. 1 szt.;
- agregat prądotwórczy – min. 1 szt. z zapasem paliwa.
	
	

	4.7.
	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. 
Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. 
	
	

	4.8.
	Zabudowa wyposażona w min. dwie szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu sprzętu i wyposażenia.
Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). 
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 
Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2
	
	

	4.9.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich 
wnętrza poprzez kanały technologiczne.
	
	

	4.10.
	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	5.
	UKŁAD WODNO-PIANOWY
	
	

	5.1.
	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:
- zbiornika środków gaśniczych;
- autopompy;
- dozownika środka pianotwórczego; 
- zwijadła szybkiego natarcia;
- działko wodno-pianowego (zamontowanego na dachu pojazdu);
- systemu zraszania podwozia (przód oraz boki pojazdu);
- 2 (dwie) nasady 2 x DN75 typu STORZ z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym;
- 4 (cztery) nasady tłocznych 4 x DN 75 typu STORZ skierowanych po dwie na każdą stronę;
- wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m zakończony prądownicą;
- 1 (jedna) nasada ssawna 1 x DN 110 typu STORZ służąca do geodezyjnego tankowani zbiornika wodnego.
	-
	

	5.2.
	Zbiornik wody
Wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. 
Zbiornik powinien:
- posiadać właz rewizyjny;
- pojemność min. 5 000 l (+/- 5%);
- spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa;
- konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej 
powierzchni roboczej dachu;
- umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy;
	
	

	5.3.
	Autopompa
Zlokalizowana z tyłu pojazdu o nominalnej wydajności: min. 2000 l/min 
Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. 
Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. 
	Należy podać wartości
	

	5.4.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:
- 4 (czterech) nasad tłocznych 4 x DN 75 skierowanych po dwie na każdą stronę; 
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia;
- działka wodno-pianowego;
- zraszaczy;
Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. 
Autopompa wyposażona w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia bez konieczność ściągania pokrywy nasady. 
	
	

	5.5.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. System ogrzewania sterowany z kabiny kierowcy.
	
	

	5.6.
	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodną o regulowanej wydajności 
z prądem zwartym i rozproszonym. 
Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. 
Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. 
	
	

	5.7.
	Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:
- min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu;
- min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu;
Sterowanie z kabiny kierowcy.
	
	

	5.8.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- wskaźnik poziomu wody, 
- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- START/STOP silnika,
- ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny),
- regulacja obrotów autopompy,
- sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną, 
- manowakuometr,
- manometr. 
	
	

	6.
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	

	6.1.
	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED, minimum 3 sekcyjcny. 
Wysokość min. 5,4 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. 
Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania.
	
	


	6.2.
	Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt 
i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających.
	
	

	6.3.
	Mocowanie stożków ostrzegawczych na tylnej ścianie zabudowy.
Minimum 6 stożków ostrzegawczych.
	
	

	6.4.
	Drabina wysuwana 2 – przęsłowa o długości min 9 m
	
	

	6.5.
	Kamera cofania:
Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. 
Pojazd wyposażony dodatkowo w kamerę cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. 
Przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. 
Obraz z kamery wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.4”, którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. 
Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. 
	
	

	7.
	Inne
	
	

	7.1.
	Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesięcy
	
	

	7.2.
	Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
	
	

	7.3.
	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia kierowców z obsługi i eksploatacji 
pojazdu.
	
	

	7.4.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
1) Świadectwo Dopuszczenia (Certyfikat) lub Opinię Techniczną wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie.
2) Instrukcję obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.
3) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
4) Instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego 
w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
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