


								Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie


	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe
	Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków*

	1. 
	Podwozie z kabiną
	

	1. 
	Samochód - fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostarczenia.
 Podać producenta i typ nadwozia
	

	1. 
	Pojazd musi posiadać:
- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) 
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych
	

	1. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)
	

	1. 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500kg.
Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego
Długość nie większa niż  6700 mm 
Wysokość nie większa niż  2650 mm 
Szerokość nie większa niż  2500 mm ( z lusterkami )
rozstaw osi minimum 3600 mm
	

	1. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne 
- belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu Dostosowana do szerokości dachu kabiny
- lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, 
- dwie lampy błyskowe niebieskie zamontowane w zderzaku przednim
- 4 lampy błyskowe niebieskie po bokach zabudowy,  
lampy wykonane w technologii LED
Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Rumbler
	







	1. 
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 115 kW  i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 380 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6 
	

	1. 
	Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i  w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu 
	

	1. 
	Pojazd wyposażony w ogumienie  całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze
	

	1. 
	Zawieszenie tylnej osi resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów
	

	1. 
	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, hamulce tarczowe na obu osiach
	

	1. [bookmark: _Hlk519424745]
	Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:
- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu
- układ foteli w kabinie 1+1+4
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną   przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy
- wskaźnik temperatury zewnętrznej
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie
- światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz podłokietnikiem
- fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
- radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy
- system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10” 
i możliwością bezprzewodowego podłączenia aplikacji Android Auto lub AppleCar
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- miejsce dowódcy wyposażone w lampkę ułatwiającą czytanie mapy
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację 
- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku.
[bookmark: OLE_LINK12]- samochód wyposażony w kamerę cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy
- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek 
- kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi
Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
· sygnał pneumatyczny
Statusy poszczególnych urządzeń oraz sterowanie oświetleniem zabudowy i urządzeniami tam zamontowanymi ma się odbywać przez monitor dotykowy zamontowany w miejscu wstecznego lusterka samochodu
	






































	1. 
	W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach nie niższych niż: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków 
	

	1. 
	Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy
	

	1. 
	Kolorystyka
- błotniki i zderzaki - białe;
- kabina, zabudowa - RAL 3000 lub zbliżony
Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.

	

	1. 
	Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy oraz znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy
	

	1. 
	Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję - aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej anodowanej. 
Wymiary zewnętrzne zabudowy:
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej
	

	1. 
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii LED
	

	1. 
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami  na sprzęt
	

	1. 
	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym
	

	1. 
	Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty o wymiarach min 160 cm x50 cm x 40 cm
	

	1. 
	Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wykonane z aluminium anodowanego. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. Zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków 
	

	1. 
	Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy skrytki o nośności min 80 kg zamykane na klucz
	

	1. 
	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki
	

	1. 
	Schowki wyposażone w regały, półki, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości  zamontowania danego sprzętu
	

	1. 
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem 
	

	1. 
	Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
	

	1. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach
	

	1. 
	Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami
	

	1. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych
w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.
	

	1. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
	

	1. 
	Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora.
	

	1. 
	Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania
	

	1. 
	Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min. 250W i strumieniu świetlnym min.30000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 .
Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
	

	1. 
	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6200 kg i mocy silnika minimum 7,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak 
Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań
	

	1. 
	Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym
	

	1. 
	Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika
	

	1. 
	Dodatkowe wyposażenie:
· Radio nasobne 6 sztuk o parametrach nie mniejszych niż:
1) [bookmark: OLE_LINK17]6 programowalnych przycisków (3 z boku, 3 z przodu radiotelefonu)
2) wymiary: 132 x 56 x 35 mm
3) Waga: 316 g
4) Transmisja przerwa kodowanie: Tak
5) Wzmocniona redukcja szumów (SINC+): Tak
6) Tryb wyciszenia: Tak
7) Poziomowanie dźwięku odbioru: Tak
8) Tekst na mowę: Tak
9) Transmit inhibit: Tak
10) Response inhibit: Tak
11) MDC i 5-ton: Tak
12) Cyfrowy patch telefoniczny: Tak
13) Blokada/wyłączenie radia: Tak
14) Autoryzowany wyłącznik radiowy/zdalny monitor: Tak
15) Aplikacje osób trzecich: Tak
16) Modele iskrobezpieczne (UL/TIA4950): Tak
17) Podstawowa ochrona prywatności: Tak
18) Zwiększona ochrona prywatności: Tak
19) Analogue conventional: Tak
20) Digital conventional: Tak
21) IP Site Connect: Tak
· Latarki kątowe 6 sztuk o parametrach nie mniejszych niż:
1) Klasa wodoszczelności IP66 
2) Wytrzymałość na upadek z wysokości 2 m 
3) 175 lumenów 
4) czas pracy 8 h 
· Agregat prądotwórczy jednofazowy inwentorowy o parametrach:
1) [bookmark: OLE_LINK16]Moc nominalna 3 kw,
2) Gniazda: 2x230V 16A, 1xUSB, gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12V 8.3A,
3) Hałas Lwa: 96dB(A),
4) Waga  nie przekraczająca 29 kg,
· Motopompa pożarnicza Typ M16/8 o parametrach
1) Silnik benzynowy chłodzony wodą,
2) Jednostrumieniowa pompa turbinowa
3) Zastosowanie pompy próżniowej łopatkowej
4) Wydajność dla wysokości ssania 1,5 metra przy ciśnieniu 8 bar minimum 2000 l/min dla wysokości 7,5 m przy ciśnieniu 8 bar min 1150 l/min
· Motopompa szlamowa WT30X o parametrach:
1) Masa nie większa niż 65 kg,
2) Maksymalna wydajność ok 1200 l/min,
3) Moc silnika min. 6 KW,
4) Czas pracy na zbiorniku min.1 h.
· Pilarka spalinowa o parametrach:
1) Moc silnika min 2,5 kw
2) Długość prowadnicy min. 40 cm
3) Mostek przejazdowy drewniany do węży 2xØ75 – 2 szt. 
· Szpadel prosty STANDARD – 2 szt.
· Szczotka do zamiatania (ulicówka) ze stylem, szer. 50cm – 2 szt.
· Łopata sitowa – 2 szt.
· Łopata do piasku STANDARD – 2 szt.
· Klucz do łączników typ K2 – 1 szt. 
· Klucz do hydrantu nadziemnego typ K4 – 1 szt.
· Klucz do hydrantu podziemnego/zasuw "T" – 1 szt.
· NEO Zestaw Kluczy Nasadowych 216 el. – lub równoważny
· Wąż ssawny PCV 75/2,5m 2-łączniki - 2 szt.
· Smok ssawny skośny 75 – 1 szt.
· Pożarniczy wąż tłoczny WV-75-20-ŁA/PCV – 5 szt.
· Szelki bezpieczeństwa rozmiar M-XL – 2 szt.
· Linka strażacka LF101 20 + AZ 003 – 2 szt.
· Pływak z zatrzaskiem
· Łom Łapka Młot Wyciągacz 762mm,– 1 szt.
· Młot 5 kg – 1 szt.
· Siekiera 1,6 kg– 1 szt.
· Hełm ratowniczy (lekki)  – 6 szt.
· Drabina ratownicza nasadkowa aluminiowa czteroelementowa A+B+B+B – 1 szt.
· Bosak lekki BLS-1 z drążkiem aluminiowym składanym 2+2m – 1 szt.
· Wózek do rozsiewania sorbentu 12L - lub1 – szt.
· Przedłużacz bębnowy 25m 3x2.5 IP44 230V – 1 szt.
· Spodniobuty – 2 szt.
· Kamizelka ostrzegawcza żółta STRAŻ – 6 szt.
· Pachołek drogowy 50cm odblaskowy – 6 szt.
· Zbiornik na wodę 30 litrów z kranikiem 
· Tablet Amor Pad 4 Ultra
· Łódź Wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego o parametrach:
1) długość od 400 do 420 cm
2) szerokość od 145 do 155 cm
3) waga od 90 do 105 kg 
4) kuty kilt
z przyczepą dedykowaną do przewożenia i silnikiem o parametrach
1) silnik o mocy od 7 km do 8 KM
2) sterowanie rumplem
3) krótka kolumna
	



[bookmark: OLE_LINK8]Pojazd musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub norm równoważnych, zapewniającej co najmniej taki sam poziom wymagań w zakresie bezpieczeństwa, właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

[bookmark: OLE_LINK2]Parametry oferowanego pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego (które tego wymaga) winny być potwierdzone poprzez załączenie do oferty kopi świadectwa dopuszczenia i sprawozdania z badań  w CNBOP. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zgłoszenia pojazdu do odbioru przedłożyć Zamawiającemu komplet tych dokumentów. Brak powyższych dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru pojazdu do czasu ich przedstawienia.


[bookmark: OLE_LINK3]*Prawą stronę tabeli, należy wypełnić poprzez wskazanie wpisu określonych parametrów (należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe) i/lub stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę lub zostawi pole puste oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP ).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy jednoznacznie nie określono, że są to wymagania minimalne). Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego.
Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania założonych ofert.



