ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Wymagania ogólne dla urządzenia RTG: 
Przenośne urządzenie promieni X wykorzystujących promieniowanie odbite (tzw. technika „Backscatter”) bez konieczności umieszczania odbiorników promieniowania (detektorów) po drugiej stronie kontrolowanego obiektu i służące do prześwietlania między innymi elementów konstrukcyjnych budynków (ścianek działowych i sufitów wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych, płyt kartonowo gipsowych, laminatów, zabudowanych przestrzeni pomiędzy wykończonymi ścianami, mebli tapicerowanych, itp.), części pojazdów (zderzaków, opon, przestrzeni występujących pomiędzy tapicerką a karoserią, pokryw silników oraz bagażników). Urządzenie ukierunkowane na szybką identyfikację wnętrza bagażu oraz łatwą identyfikację takich grup towarowych jak np.: wyroby akcyzowe (alkohol, papierosy), narkotyki i ich pochodne, w tym leki, obiekty niebezpieczne (broń, materiały wybuchowe), wyroby objęte konwencją CITES (konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), środki płatnicze, dobra kultury itp.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2026 r., kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, oraz musi posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji. 
2. Urządzenie musi być przenośne i proste w obsłudze, posiadać obudowę zwartą, odporną na wstrząsy zapewniającą ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (kurz, woda).
3. Skanowanie rentgenowskie musi być wykonywane przy użyciu tzw. techniki „Backscatter” – technologii rozproszenia wstecznego promieniowania rentgenowskiego (bez dodatkowych ekranów lub innych urządzeń).
4. Działanie urządzenia nie może powodować szkód ani zmian jakościowych przesyłki lub jego zawartości.
5. Urządzenie powinno posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak w szczególności: walizka transportowa, dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie nowe, oprogramowanie z licencjami dotyczącymi: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe. Wykonawca jest zobowiązany w okresie oferowanej gwarancji do jego bezpłatnej aktualizacji. Udzielona licencja na programy komputerowe musi być licencją bezterminową, bez konieczności zakupu żadnych subskrypcji ograniczających funkcjonowanie urządzenia.
6. Wszystkie programy powinny być zainstalowane na urządzeniu RTG, uruchomione i gotowe do pracy ze skanerem oraz dostarczone na nośniku elektronicznym z przekazaną cesją na rzecz zamawiającego, wraz z podręcznikiem użytkownika w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim.
7. Pracujące urządzenie nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatora lub osób w najbliższym otoczeniu urządzenia, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi promieniowania jądrowego i jonizującego, w tym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 967).
8. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2025 r., poz. 1568). Deklarację zgodności i oznakowania „CE” należy przedstawić Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.
9. Urządzenie musi spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r., poz. 1 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego, w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
10. Urządzenie musi być przystosowane do obsługi przez 1 osobę.
Wymagania techniczne dla urządzenia RTG: 
1. Maksymalna szerokość całkowita do: 35 cm.
2. Maksymalna wysokość całkowita do: 30 cm.
3. Maksymalna długość całkowita do: 35 cm.
4. Waga urządzenia: nie więcej niż 7 kg (w przypadku urządzenia z tabletem oznacza wagę zestawu).
5. Waga kompletnego zestawu z walizką: nie więcej niż 25 kg.
6. Dedykowana do urządzenia walizka zapewniająca ochronę przed wstrząsami, wypełniona pianką dostosowaną do skanera oraz jego akcesoriów.
7. Minimalny zakres temperatury pracy: -10°C do +40°C.
8. Minimalny zakres temperatury przechowywania: -30°C do +50°C.
9. Oprogramowanie w języku polskim zapewniające przedstawienie prześwietlanych obiektów w postaci obrazu czarno-białego lub za pomocą przyporządkowanych kolorów.
10. Możliwość rozróżniania obiektów w zależności od stopnia absorpcji promieniowania.
11. Możliwość obróbki graficznej zdjęć oraz posiadanie bazy danych zawierającej czas wykonania zdjęcia, dane wykonującego zdjęcie i opis.
12. Powiększenie skanowanych części obiektów do min. 15x poprzez rozszerzenie lub podwójne dotknięcie ekranu.
13. Zapis obrazu do formatu min. JPG.
14. Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawiane na ekranie wbudowanym na stałe w urządzenie. Min. rozdzielczość obrazu: 1200 x 800 pikseli, 1400 nitów, z możliwością ustawiania jasności obrazu. Dopuszcza się opcję obrazowania na ekranie tabletu współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi, Bluetooth) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody oraz oprogramowanie dostarczone wraz z zestawem). W takim przypadku należy dostarczyć tablet o przekątnej ekranu min. 7” cali, wbudowana pamięć min. 64GB, slot dodatkowej karty pamięci z kartą pamięci min. 128 GB. 
15. Przenoszenie obrazów bezpośrednio z urządzenia na zewnętrzny nośnik pamięci np. poprzez port USB.
16. Wizualizacja obrazu w trybie pozytyw – negatyw.
17. Źródło promieniowania: lampa RTG o mocy min. 5W max 12W (brak naturalnych źródeł energii promieniotwórczej).
18. Generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii w przedziale 120 – 160 keV.
19. System musi umożliwiać penetrację stali o grubości min. 7 mm jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracy operatora.
20. Interfejs użytkownika w języku polskim.
21. Wyświetlanie daty i czasu.
22. Sygnalizacja załączonej emisji promieniowania: min. optyczna lub dźwiękowa emitowana ze skanera na zewnątrz.
23. Minimum 2 wiązki laserowe min. klasy 2, wskazujące drogę wiązki promieniowania rentgenowskiego włączone przez cały czas emisji promieniowania rentgenowskiego.
24. Prędkość skanowania: optymalnie 10-15 cm/sek.
25. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.): czas pracy na jednym akumulatorze (lub zestawie akumulatorów) min. 2,5 godziny. W zestawie należy zapewnić dwa komplety źródeł zasilania.
26. W skład zestawu powinny wchodzić ponadto: 
a) Dodatkowy akumulator (lub zestaw akumulatorów) wraz z ładowarką, przystosowaną do zasilania z sieci energetycznej o parametrach obowiązujących na terytorium Polski. Czas ładowania jednej baterii (lub zestawu baterii) nie może być dłuższy od czas działania urządzenia zasilanego z drugiej baterii (z drugiego zestawu baterii). 
b) Zasilacz do sieci 220-240VAC, 50/60Hz. 
27. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: 
a) Instrukcję Obsługi, która będzie zawierała warunki eksploatacji, procedury bezpieczeństwa, sposób obsługi oraz opis wszystkich dostępnych funkcji oprogramowania. 
b) Deklarację Zgodności i oznakowania „CE”. 
c) Indywidulana kartę gwarancyjną, zawierającą wszelkie wymagania zawarte w zapisach Umowy, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wpisanej w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem urządzenia (zgodnie z tabliczką znamionową zamontowaną na urządzeniu skanera). 
d) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – na oferowany model i typ urządzenia.
e) Protokół z wykonanej kontroli dozymetrycznej.
f) Protokół z przeprowadzonego szkolenia dla użytkownika. 
Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonawca dostarczy urządzenie w miejsce pracy, tj. Pomorski Urząd Celno-Skarbowy Dział Morski, ul. Słowackiego 200, Gdańsk, dokona uruchomienia oraz wszystkich czynności niezbędnych do poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzenia w miejscu użytkowania, w tym testów i pomiarów oraz sporządzenia protokołu z wykonanej na miejscu kontroli dozymetrycznej.
2. Wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzenia wytwarzających promieniowanie jonizujące na oferowany i dostarczony model i typ urządzenia. Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki musi być ważne w dniu składania oferty oraz musi być ważne w dniu dostawy. 
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 24 miesięcy bezpłatnej gwarancji jakości i  rękojmi za wady na dostarczone urządzenie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) wykonania wszystkich wymaganych przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i konserwacyjnych zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w instrukcji użytkowania oraz wymaganych kontroli dozymetrycznych, 
b) zapewnienia bezpłatnych usług gwarancyjnych i serwisowych, zgodnie z zapisami umowy oraz wskazaniami producenta, określonymi w instrukcji użytkowania lub dokumentacji technicznej urządzenia, w tym wykonywania konserwacji i przeglądów technicznych według zaleceń producenta, jednak nie rzadziej niż co pół roku w okresie gwarancji, 
c) zareagowania na zgłoszoną usterkę, uszkodzenie, awarię lub wadę nie później niż 
w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, 
d) zapewnienia nieograniczonej czasowo licencji (tzw. bezterminowej) na korzystanie z oprogramowania urządzenia, na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe. 
4. Na urządzenie, w chwili jego przekazania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.
5. Serwis gwarancyjny obejmuje:
a) Diagnozowanie i naprawę usterek, usuwanie awarii i wad urządzenia ujawnionych w trakcie jego użytkowania,
b) Wymianę wadliwych elementów lub podzespołów,
c) Naprawę urządzenia bądź jego podzespołów w miejscu jego eksploatacji, chyba 
że z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemożliwa.
6. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania - w przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia nowego oprogramowania lub nowych jego wersji; wszelkie nowe oprogramowania muszą być kompatybilne z systemem informatycznym obsługującym system skanowania rentgenowskiego „Backscatter” będący przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika końcowego testy i pomiary w zakresie jakości obrazu oraz prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia RTG, w tym mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających.
8. Wykonawca przeprowadzi w miejscu dostawy bezpłatne szkolenie operatorskiego dla min. 8 funkcjonariuszy Użytkownika końcowego, w zakresie uruchomienia i obsługi urządzenia oraz obsługi systemu, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednakże nie później niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przez Zamawiającego przedstawicieli Użytkownika końcowego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, który zostanie przekazany Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w ciągu 3 dni po przeprowadzonym szkoleniu.
9. Wykonawca przeprowadzi w miejscu dostawy bezpłatne szkolenie trenerskie dla min. 2 osób – funkcjonariuszy Użytkownika końcowego, mającego na celu nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia szkoleń stanowiskowych dla nowych operatorów, w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, obsługi i uruchamiania urządzenia, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i interpretacji obrazów RTG, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednakże nie później niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przez Zamawiającego przedstawicieli Użytkownika końcowego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, który zostanie przekazany Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w ciągu 3 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

