Drawsko Pomorskie dn., 31.08.2026

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Jana III Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie

Nr sprawy1/PN-ZUK/2026
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

„Zakup i dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem”

Kod CPV: 16700000-2 – Ciągniki


Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim
Dyrektor: Paweł Jasyk
Drawsko Pomorskie, 2026 r.

ZATWIERDZAM:

_________________________
(DYREKTOR ZUK DRAWSKO POM.)


Rozdział 1. Zamawiający
1. Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.
2. Adres: ul. Jana III Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie.
3. NIP: 253-00-33-907.
4. REGON: 330923605.
5. Osoba kierująca Zamawiającym: Paweł Jasyk – Dyrektor ZUK Drawsko Pomorskie.
6. Adres strony internetowej Zamawiającego: https://zukdrawskopomorskie.bip.gov.pl/ .
7. Adres poczty elektronicznej do kontaktów w postępowaniu: b.wilga@zukdrawsko.pl.
8. Platforma/środek komunikacji elektronicznej: Platforma e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl.
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie właściwym dla wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 400 000,00 zł brutto. Wartość zamówienia w rozumieniu art. 28 Pzp należy ustalić odrębnie jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT, z należytą starannością.
3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza właściwy próg unijny, tryb i terminy należy dostosować do przepisów Pzp dotyczących zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
4. Zamawiający nie dopuszcza negocjacji treści ofert poza przypadkami i granicami przewidzianymi w Pzp oraz wybranym trybie postępowania.
Ograniczenie udziału produktów pochodzących z państw trzecich – art. 393 ust. 1 pkt 4 Pzp
1. Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku niniejszego zamówienia na dostawy Zamawiający przewiduje odrzucenie oferty, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50% całkowitej wartości produktów objętych ofertą.
2. Postanowienie ust. 1 oznacza, że oferta podlega odrzuceniu, jeżeli udział produktów pochodzących z państw wskazanych w ust. 1 nie przekracza 50% całkowitej wartości produktów objętych ofertą. W konsekwencji produkty pochodzące z państw trzecich, które nie są objęte wskazanymi w ust. 1 umowami lub decyzjami, w tym w szczególności produkty pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii oraz innych państw trzecich nieobjętych tymi instrumentami, nie mogą stanowić więcej niż 50% całkowitej wartości produktów objętych ofertą.
3. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące udziału produktów, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem państwa lub państw pochodzenia produktów oraz ich wartości, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty umożliwiające weryfikację deklarowanego pochodzenia produktów, w szczególności dokumenty producenta, dokumenty handlowe lub inne dokumenty pozwalające ustalić pochodzenie produktu zgodnie z właściwymi przepisami.
5. Wymóg określony w niniejszym rozdziale stosuje się do całego przedmiotu zamówienia, w tym ciągnika oraz dostarczanego wraz z nim wyposażenia i osprzętu stanowiącego przedmiot oferty.
6. Powyższe postanowienia stosuje się z uwzględnieniem art. 16b Pzp oraz pozostałych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego przeznaczonego do całorocznych prac komunalnych, wraz z wyposażeniem określonym w niniejszej SWZ, a także uruchomieniem, sprawdzeniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.
2. Ciągnik będzie wykorzystywany w szczególności do zimowego utrzymania dróg, koszenia terenów zielonych i poboczy, prac transportowych, prac porządkowych, prac załadunkowych, prac leśnych oraz współpracy z istniejącym i przyszłym osprzętem.
3. Dostawa obejmuje transport ciągnika wraz z całym wymaganym wyposażeniem do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad prawnych i fizycznych, nieużywany, niebędący przedmiotem ekspozycji lub demonstracji, chyba że Zamawiający wyraźnie dopuści takie rozwiązanie w dokumentach postępowania.
6. Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2026, chyba że w ostatecznej SWZ Zamawiający dopuści rok 2025 lub wcześniejszy.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie i regulację ciągnika oraz wszystkich elementów wyposażenia.
8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z zasad bezpiecznej obsługi, eksploatacji, konserwacji i przezbrajania ciągnika oraz jego osprzętu.
Rozdział 4. Minimalne wymagania techniczne
Oferowany ciągnik musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1
	Moc maksymalna silnika
	minimum 100 KM

	2
	Maksymalny moment obrotowy
	minimum 400 Nm

	3
	Silnik
	wysokoprężny, minimum 4-cylindrowy

	4
	Napęd
	4×4

	5
	Blokada mechanizmu różnicowego
	wymagana

	6
	Przekładnia
	umożliwiająca pracę z małymi prędkościami oraz transport drogowy

	7
	Rewers
	wymagany

	8
	Prędkość maksymalna
	minimum 40 km/h

	9
	Wydajność układu hydraulicznego
	minimum 60 l/min

	10
	Ciśnienie hydrauliczne
	minimum 180 bar

	11
	Hydraulika zewnętrzna
	minimum 4 niezależne obwody

	12
	Tylny TUZ
	kategoria II

	13
	Udźwig tylnego TUZ
	minimum 4500 kg

	14
	Tylny WOM
	540 / 1000 obr./min

	15
	Dolne haki tylnego TUZ
	CBM lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie

	16
	Dolna listwa zaczepowa
	wymagana, fabrycznie dopuszczona

	17
	Pneumatyczny układ hamulcowy przyczep
	wymagany

	18
	Przedni TUZ
	wymagany

	19
	Przednia hydraulika
	minimum jedna fabrycznie wyprowadzona para złączy

	20
	Przedni ładowacz TUR
	udźwig minimum 1300 kg

	21
	Łyżka czerpakowa
	szerokość minimum 2,0 m

	22
	Widły do palet
	wymagane

	23
	Łyżka grzebieniowa typu krokodyl
	zamykana od góry, wymagana

	24
	Przedni balast
	demontowany, minimum 700 kg

	25
	Obciążniki tylnych kół
	łączna masa minimum 250 kg

	26
	Lampy błyskowe
	2 szt., kolor pomarańczowy

	27
	Dodatkowe oświetlenie robocze
	na górnej części kabiny, oświetlające otoczenie we wszystkich kierunkach

	28
	Kabina
	zamknięta, ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana

	29
	Homologacja
	wymagana, jeżeli dla danego pojazdu jest prawnie wymagana



Rozdział 5. Szczegółowe wymagania funkcjonalne
5.1. Szybka zmiana osprzętu – haki CBM
Tylny TUZ musi posiadać dolne haki zaczepowe typu CBM lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. System musi umożliwiać szybkie i bezpieczne podłączanie i odłączanie kompatybilnego osprzętu. Wymóg wynika z wielozadaniowego charakteru ciągnika i przewidywanej częstej zmiany osprzętu.
5.2. Dolna listwa zaczepowa
Ciągnik musi posiadać dolną listwę zaczepową, fabrycznie dopuszczoną przez producenta i zgodną z dokumentacją techniczną. Rozwiązanie ma zapewnić uniwersalność w zakresie współpracy z kompatybilnymi przyczepami i urządzeniami wymagającymi nisko położonego punktu zaczepienia, prawidłowe przenoszenie sił uciągu oraz ograniczenie konieczności stosowania dodatkowych adapterów.
5.3. WOM 540/1000
Tylny WOM musi posiadać prędkości 540 i 1000 obr./min. Wymóg wynika z potrzeby współpracy z różnymi maszynami posiadanymi obecnie oraz możliwością zakupu w przyszłości osprzętu wymagającego innej prędkości WOM.
5.4. Oświetlenie ostrzegawcze i robocze
Ciągnik musi posiadać dwie pomarańczowe lampy błyskowe. Ich zadaniem jest zwiększenie widoczności ciągnika podczas prac komunalnych na drogach i poboczach, w szczególności podczas nocnej akcji zimowej.
Ponadto ciągnik musi posiadać dodatkowe oświetlenie robocze na górnej części kabiny, zapewniające możliwie pełne oświetlenie pola pracy i bezpośredniego otoczenia ciągnika we wszystkich kierunkach. Oświetlenie musi wspierać bezpieczną pracę po zmroku, w szczególności przy odśnieżaniu, posypywaniu, koszeniu i pracach porządkowych.
5.5. Przedni TUZ i hydraulika przednia
Przedni TUZ jest wymagany w celu współpracy z posiadanymi i przyszłymi urządzeniami czołowymi, w szczególności z pługami odśnieżnymi i czołową szczotką zamiatającą. Przedni TUZ musi posiadać fabrycznie wyprowadzoną co najmniej jedną parę złączy hydraulicznych.
5.6. Ładowacz czołowy
Ładowacz TUR o udźwigu minimum 1300 kg musi być dostarczony wraz z łyżką czerpakową o szerokości minimum 2,0 m, widłami do palet oraz zamykaną od góry łyżką grzebieniową typu krokodyl lub rozwiązaniem równoważnym funkcjonalnie.
Wyposażenie będzie wykorzystywane m.in. do przygotowywania i przemieszczania mieszanki solno-piaskowej, prac w zieleni miejskiej, przygotowywania i korytowania gruntu pod nasadzenia, załadunku materiałów oraz obsługi dostaw na paletach.
5.7. Przedni balast i tylne obciążniki
Przedni balast o masie minimum 700 kg musi być demontowany i fabrycznie dopuszczony do stosowania z oferowanym ciągnikiem. Ma służyć do właściwego rozłożenia obciążenia i poprawy stabilności podczas pracy z ciężkim osprzętem zawieszanym z tyłu, w szczególności z kosiarką bijakową Tehnos MB 200 LW o masie 984 kg.
Obciążniki tylnych kół o łącznej masie minimum 250 kg mają poprawić trakcję i przyczepność na nawierzchniach śliskich, mokrych, zaśnieżonych i nierównych.
Rozdział 6. Kompatybilność z posiadanym sprzętem
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność oferowanego ciągnika z posiadanym wyposażeniem Zamawiającego w zakresie wynikającym z dokumentacji producentów.
Tehnos MB 200 LW – masa 984 kg.
Tehnos MBL 150 LW – masa 498 kg.
SaMASZ PSV 301 – masa 480 kg.
Hydramet H500T – masa 670 kg.
Agromil BX-62RS – masa 485 kg.
Wirax Z-069 – masa 555 kg.
POMOT T507/6 – DMC 6500 kg, pneumatyczny układ hamulcowy.
Pronar T653/2 – DMC 8120 kg, hydrauliczny wyładunek i pneumatyczny układ hamulcowy.
Autosan D-47 – DMC 6300 kg, pneumatyczny układ hamulcowy.
MIR-3 – DMC 4100 kg, bez własnego układu hamulcowego.
Fortschritt HTS 100.27 – DMC 13 900 kg.
Wykonawca przedstawi w dokumentacji ofertowej informacje pozwalające potwierdzić możliwość bezpiecznej i zgodnej z prawem współpracy z powyższym wyposażeniem. Niedopuszczalne jest przekraczanie dopuszczalnych mas całkowitych, obciążeń osi, nacisków, obciążeń zaczepu lub innych ograniczeń wynikających z homologacji i dokumentacji technicznej.
Rozdział 7. Miejsce realizacji i termin wykonania
1. Miejsce dostawy: Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim, ul. Jana III Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie.
2. Wymagany termin realizacji: [DO UZUPEŁNIENIA – rekomendowane określenie w dniach od zawarcia umowy].
3. Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Rozdział 8. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalnie powiązany zestaw: ciągnik wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego wykorzystania.
Rozdział 9. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, z zastrzeżeniem dopuszczenia rozwiązań równoważnych zgodnie z niniejszą SWZ.
Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału określone w ogłoszeniu i SWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Proponowany warunek: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy ciągników rolniczych o wartości co najmniej 150 000 zł brutto każda.
3. Warunek doświadczenia należy ostatecznie zweryfikować pod kątem proporcjonalności do wartości i przedmiotu zamówienia przed publikacją ogłoszenia.
4. Zamawiający nie ustanawia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, chyba że analiza ryzyka przed wszczęciem postępowania wykaże potrzebę jego wprowadzenia.
5. Zamawiający nie ustanawia warunku dotyczącego potencjału technicznego ani liczby osób, jeżeli ich posiadanie nie jest konieczne do wykonania dostawy.
Rozdział 11. Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108 Pzp oraz – jeżeli Zamawiający postanowi je stosować – w zakresie fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 Pzp.
2. Zakres fakultatywnych podstaw wykluczenia należy wskazać jednoznacznie w ogłoszeniu i SWZ; nie należy kopiować katalogu z art. 24 dawnej ustawy z 2004 r.
3. Przed publikacją SWZ należy również zweryfikować aktualne podstawy wykluczenia wynikające z przepisów szczególnych i obowiązujących sankcji, jeżeli mają zastosowanie do danego postępowania.
Rozdział 12. Podmiotowe środki dowodowe
1. Wykonawca składa oświadczenie wymagane przez Pzp na etapie składania ofert w zakresie podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału, w formie wymaganej przepisami.
2. Jeżeli Zamawiający przewidzi żądanie podmiotowych środków dowodowych, zastosowanie mają dokumenty i terminy określone w aktualnym rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń.
3. Na potwierdzenie doświadczenia Zamawiający może żądać wykazu dostaw wraz z dowodami należytego wykonania, zgodnie z Pzp i właściwym rozporządzeniem.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się zgodnie z zasadami określonymi w Pzp i przepisach wykonawczych.
Rozdział 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, zgodnie z Pzp.
2. Dokumenty dotyczące podstaw wykluczenia składa każdy wykonawca w zakresie, w jakim przepisy tego wymagają.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w Pzp i przepisach prawa cywilnego.
Rozdział 14. Wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. Jeżeli przed wszczęciem postępowania zostanie podjęta decyzja o jego ustanowieniu, kwotę i zasady wniesienia należy wprowadzić do niniejszej SWZ i ogłoszenia zgodnie z Pzp.
Rozdział 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że przed wszczęciem postępowania podejmie inną decyzję. W takim przypadku zasady i wysokość zabezpieczenia należy określić zgodnie z Pzp.
Rozdział 16. Informacje o sposobie komunikowania się
1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formatu, podpisu elektronicznego, sposobu składania ofert, oświadczeń i dokumentów określa Pzp oraz zasady i funkcjonalności Platformy e-Zamówienia.
3. Nie stosuje się historycznych zapisów dotyczących faksu ani obowiązku składania ofert w formie papierowej.
Rozdział 17. Osoba uprawniona do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Zamawiającego: Bartosz Wilga, tel. 574-403-871, e-mail: b.wilga@zukdrawsko.pl.
Dyrektor ZUK: Paweł Jasyk.
Rozdział 18. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, chyba że przepisy lub dokumenty postępowania stanowią inaczej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona w formie wymaganej przez Pzp oraz platformę zakupową.
3. Oferta powinna zawierać co najmniej formularz ofertowy, oświadczenie wymagane przez Pzp oraz dokumenty wymagane w SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu technicznym wskazać oferowaną markę, model i parametry ciągnika oraz wszystkich elementów wyposażenia, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować zgodność oferty z OPZ.
5. Prospekty, katalogi i inne materiały techniczne mogą być wymagane w zakresie niezbędnym do potwierdzenia parametrów oferowanego rozwiązania.
Rozdział 19. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym dostawę, transport, uruchomienie, szkolenie, wyposażenie, dokumentację, koszty gwarancyjne i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Cena musi być podana w PLN, z wyszczególnieniem wartości netto, stawki VAT i wartości brutto.
3. Cena musi być jednoznaczna i obejmować cały przedmiot zamówienia.
Rozdział 20. Kryteria oceny ofert
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto – 100%.
a) Cena brutto – 80%.
b) Okres gwarancji jakości na ciągnik – 20%.
2. Cena: P = (Cmin/Cbad) × 100 pkt.
3. Okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert. Minimalny okres gwarancji wynosi 18 miesięcy, zgodnie z Rozdziałem 31.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto, z wagą 100%.
Rozdział 21. Rażąco niska cena
W przypadku powzięcia wątpliwości co do ceny lub jej istotnych elementów Zamawiający podejmuje czynności przewidziane w Pzp, w szczególności w zakresie wezwania do wyjaśnień i oceny przedstawionych dowodów.
Rozdział 22. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2026 r. o godz. 12:00. Termin związania ofertą upływa zatem w dniu 30 października 2026 r., z uwzględnieniem zasad obliczania terminów wynikających z Pzp.
Rozdział 23. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SWZ w terminach określonych w Pzp.
2. Zamawiający udziela wyjaśnień i udostępnia je zgodnie z zasadami określonymi w Pzp.
3. Zamawiający może zmienić treść SWZ przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiana wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z Pzp.
4. Jeżeli zmiana SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany ogłoszenia.
Rozdział 24. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl do dnia 30 września 2026 r. do godz. 12:00.
Rozdział 25. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu oraz na platformie prowadzącej postępowanie, zgodnie z Pzp.
Rozdział 26. Badanie i ocena ofert
1. Zamawiający zbada oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści ofert w przypadkach dopuszczonych przez Pzp.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki określone w Pzp.
4. Zamawiający oceni zgodność zaoferowanego ciągnika i wyposażenia z minimalnymi wymaganiami SWZ na podstawie oferty i wymaganych dokumentów.
Rozdział 27. Środki dowodowe dotyczące przedmiotu zamówienia
Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego ciągnika z wymaganiami technicznymi, w szczególności kart katalogowych, specyfikacji producenta, dokumentów homologacyjnych, dokumentów dotyczących mas i obciążeń osi oraz danych dotyczących dopuszczalnych mas przyczep.
Rozdział 28. Równoważność
1. Wszelkie odniesienia do typu CBM, TUR, modeli istniejących maszyn i innych oznaczeń służą identyfikacji funkcji lub kompatybilności.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jeżeli zapewniają co najmniej równoważną funkcjonalność, bezpieczeństwo, parametry techniczne i możliwość współpracy z wymaganym osprzętem.
3. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne jest zobowiązany wykazać jego równoważność w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia nie może być interpretowany jako wskazanie konkretnego producenta, modelu lub źródła pochodzenia, jeżeli Pzp wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych.
Rozdział 29. Odbiór przedmiotu zamówienia
1. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
2. Zamawiający sprawdzi w szczególności: zgodność modelu i wyposażenia, parametry techniczne, masy, działanie hydrauliki, WOM 540/1000, TUZ tylny i przedni, haki CBM, listwę zaczepową, ładowacz i osprzęt, balast, obciążniki, oświetlenie ostrzegawcze i robocze, układ hamulcowy oraz dokumentację.
3. Wykonawca przeprowadzi demonstrację podstawowych funkcji ciągnika i szkolenie pracowników.
4. Stwierdzenie istotnej niezgodności może stanowić podstawę odmowy odbioru do czasu jej usunięcia.
Rozdział 30. Dokumentacja przekazywana przy dostawie
instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim;
dokumentacja techniczna producenta;
dokumenty wymagane do rejestracji, jeżeli rejestracja jest wymagana;
dokumenty homologacyjne lub równoważne dokumenty dopuszczeniowe;
dokumenty dotyczące mas, obciążeń osi, dopuszczalnych mas przyczep i obciążenia zaczepu;
dokumentacja przedniego i tylnego TUZ;
dokumentacja ładowacza czołowego i dostarczonego osprzętu;
dokumentacja gwarancyjna;
harmonogram czynności obsługowych;
komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.
Rozdział 31. Gwarancja i serwis
1. Minimalny okres gwarancji jakości: 18 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
2. Gwarancja obejmuje ciągnik wraz z dostarczonym wyposażeniem, z zastrzeżeniem naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych.
3. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na terenie Polski.
4. W przypadku awarii unieruchamiającej ciągnik Wykonawca podejmie diagnozę w terminie nie dłuższym niż 24 godziny robocze od zgłoszenia.
5. Jeżeli naprawa wymaga transportu do serwisu, transport odbywa się na koszt Wykonawcy.
6. Szczegółowe terminy napraw, części zamiennych, serwisu i ewentualnego sprzętu zastępczego należy określić w projekcie umowy.
Rozdział 32. Istotne postanowienia umowy
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Umowa będzie zawierała w szczególności postanowienia dotyczące: przedmiotu dostawy, terminu, wynagrodzenia, odbioru, gwarancji, serwisu, kar umownych, odstąpienia, zmian umowy oraz zasad ochrony danych i komunikacji.
3. Zmiany umowy będą dopuszczalne wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Pzp oraz w samej umowie.
Rozdział 33. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w Pzp, w szczególności gdy wystąpi ustawowa przesłanka unieważnienia, a także w innych przypadkach przewidzianych ustawą.
Rozdział 34. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.
Rozdział 35. Wymagania dotyczące pochodzenia dostawy
1. W zakresie, w jakim mają zastosowanie ograniczenia dotyczące udziału produktów pochodzących z państw trzecich, Zamawiający stosuje przepisy Pzp oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej.
2. Jeżeli w danym postępowaniu wystąpią przesłanki zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 16b Pzp, Zamawiający określi w dokumentach postępowania wymagania dotyczące pochodzenia dostawy oraz sposób ich weryfikacji.
3. Nie należy utożsamiać pochodzenia produktu z siedzibą Wykonawcy.

Rozdział 36. Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. Szczegółową klauzulę informacyjną RODO należy zamieścić w SWZ zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi u Zamawiającego oraz właściwymi przepisami. Przed publikacją dokumentu należy uzupełnić dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeżeli został wyznaczony.
Rozdział 37. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 Pzp.
Załącznik nr 3 – Formularz techniczny / tabela parametrów oferowanego ciągnika.
Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw wraz z dowodami należytego wykonania, jeżeli jest wymagany.
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne.
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO.


ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa postępowania: „Zakup i dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem”.
Wykonawca: ................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
NIP / REGON: .................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................
Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za:
Cena netto: ........................................ zł
VAT: ........ % / ................................ zł
Cena brutto: ........................................ zł
Słownie: ..........................................................................................................
Marka i model ciągnika: ................................................................................
Rok produkcji: .................................................................................................
Okres gwarancji: ............................................................................................
Oświadczam, że oferta obejmuje wszystkie elementy wymagane SWZ, w tym cały osprzęt ładowacza, przedni TUZ, przednią hydraulikę, balast, tylne obciążniki, oświetlenie ostrzegawcze i robocze.
Oświadczam, że zapoznałem się z SWZ i akceptuję jej postanowienia.


ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczenie składane na podstawie art. 125 Pzp.
Ja/My niżej podpisany/i ................................................................................. działając w imieniu Wykonawcy .................................................................... oświadczam/y, że:
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wskazanych w SWZ;
spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, w zakresie, w jakim zostały ustanowione;
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Miejscowość i data: ........................................
Podpis: ...........................................................


ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ TECHNICZNY
Wykonawca zobowiązany jest wpisać konkretny oferowany parametr oraz wskazać dokument, z którego wynika jego potwierdzenie.
	Lp.
	Parametr
	Minimum SWZ
	Parametr oferowany
	Dokument potwierdzający

	1
	Moc maksymalna silnika
	minimum 100 KM
	
	

	2
	Maksymalny moment obrotowy
	minimum 400 Nm
	
	

	3
	Silnik
	wysokoprężny, minimum 4-cylindrowy
	
	

	4
	Napęd
	4×4
	
	

	5
	Blokada mechanizmu różnicowego
	wymagana
	
	

	6
	Przekładnia
	umożliwiająca pracę z małymi prędkościami oraz transport drogowy
	
	

	7
	Rewers
	wymagany
	
	

	8
	Prędkość maksymalna
	minimum 40 km/h
	
	

	9
	Wydajność układu hydraulicznego
	minimum 60 l/min
	
	

	10
	Ciśnienie hydrauliczne
	minimum 180 bar
	
	

	11
	Hydraulika zewnętrzna
	minimum 4 niezależne obwody
	
	

	12
	Tylny TUZ
	kategoria II
	
	

	13
	Udźwig tylnego TUZ
	minimum 4500 kg
	
	

	14
	Tylny WOM
	540 / 1000 obr./min
	
	

	15
	Dolne haki tylnego TUZ
	CBM lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie
	
	

	16
	Dolna listwa zaczepowa
	wymagana, fabrycznie dopuszczona
	
	

	17
	Pneumatyczny układ hamulcowy przyczep
	wymagany
	
	

	18
	Przedni TUZ
	wymagany
	
	

	19
	Przednia hydraulika
	minimum jedna fabrycznie wyprowadzona para złączy
	
	

	20
	Przedni ładowacz TUR
	udźwig minimum 1300 kg
	
	

	21
	Łyżka czerpakowa
	szerokość minimum 2,0 m
	
	

	22
	Widły do palet
	wymagane
	
	

	23
	Łyżka grzebieniowa typu krokodyl
	zamykana od góry, wymagana
	
	

	24
	Przedni balast
	demontowany, minimum 700 kg
	
	

	25
	Obciążniki tylnych kół
	łączna masa minimum 250 kg
	
	

	26
	Lampy błyskowe
	2 szt., kolor pomarańczowy
	
	

	27
	Dodatkowe oświetlenie robocze
	na górnej części kabiny, oświetlające otoczenie we wszystkich kierunkach
	
	

	28
	Kabina
	zamknięta, ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana
	
	

	29
	Homologacja
	wymagana, jeżeli dla danego pojazdu jest prawnie wymagana
	
	





ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROJEKT UMOWY
UMOWA NR [DO UZUPEŁNIENIA]
zawarta w Drawsku Pomorskim pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim, ul. Jana III Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie, reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Jasyka, zwanym dalej Zamawiającym, a ........................................................................, zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem, uruchomieniem, sprawdzeniem i szkoleniem, zgodnie z ofertą Wykonawcy, SWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Integralną część umowy stanowią SWZ, oferta Wykonawcy, formularz techniczny oraz dokumenty postępowania wskazane w umowie.
§ 2. Termin i miejsce dostawy
1. Termin dostawy: [DO UZUPEŁNIENIA].
2. Miejsce dostawy: ZUK Drawsko Pomorskie, ul. Jana III Sobieskiego 8.
3. Koszt transportu ponosi Wykonawca.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie brutto wynosi ................................ zł.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie [DO UZUPEŁNIENIA] dni.
§ 4. Odbiór
1. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem.
2. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku niezgodności z SWZ, ofertą lub umową.
§ 5. Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie, nie krótszy niż minimalny okres wymagany SWZ.
2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na zasadach określonych w SWZ.
3. Koszty transportu związane z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca, jeżeli naprawa wymaga transportu do serwisu.
§ 6. Kary umowne
1. Za zwłokę w dostawie Zamawiający może naliczyć karę w wysokości [DO UZUPEŁNIENIA]% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kara wynosi [DO UZUPEŁNIENIA]% wynagrodzenia brutto.
3. Łączny limit kar umownych oraz zasady dochodzenia odszkodowania uzupełnia się zgodnie z decyzją Zamawiającego i aktualnym Pzp.
§ 7. Zmiany umowy
Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w Pzp oraz w umowie, w szczególności w zakresie przewidzianym w klauzulach zmian.
§ 8. Odstąpienie
Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych Pzp, Kodeksem cywilnym oraz umową.
§ 9. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Pzp i Kodeksu cywilnego. Spory rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa.
ZAMAWIAJĄCY: ........................................
WYKONAWCA: ...........................................


ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ DOSTAW
Wykaz dostaw wymaganych na potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy.
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Wartość
	Data wykonania
	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z Pzp i wymaganiami SWZ.


ZAŁĄCZNIK NR 6 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejszy załącznik stanowi integralną część SWZ. Oferowany ciągnik musi spełniać wszystkie wymagania minimalne określone poniżej.
1. Ciągnik
fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad prawnych i fizycznych, z aktualną dokumentacją.
2. Silnik
minimum 100 KM, minimum 400 Nm, minimum 4 cylindry, silnik wysokoprężny, spełniający obowiązujące wymagania emisji.
3. Napęd i trakcja
4×4, blokada mechanizmu różnicowego, masa eksploatacyjna minimum 4000 kg, tylne obciążniki minimum 250 kg.
4. Przekładnia
rewers, zakres przełożeń umożliwiający prace robocze i transport z prędkością minimum 40 km/h.
5. Hydraulika
minimum 60 l/min, minimum 180 bar, minimum 4 niezależne obwody, przednia para złączy hydraulicznych.
6. Tylny TUZ
kategoria II, udźwig minimum 4500 kg, dolne haki CBM lub równoważne.
7. Zaczepy
dolna listwa zaczepowa oraz wyposażenie wymagane dla współpracy z posiadanym taborem.
8. WOM
540/1000 obr./min.
9. Pneumatyka
pneumatyczny układ hamulcowy przyczep, zgodny z homologacją i dokumentacją ciągnika.
10. Przedni TUZ
wymagany, z fabrycznie wyprowadzoną co najmniej jedną parą złączy hydraulicznych.
11. Ładowacz TUR
udźwig minimum 1300 kg, łyżka minimum 2,0 m, widły do palet, zamykana łyżka grzebieniowa typu krokodyl.
12. Balast
demontowany przedni balast minimum 700 kg.
13. Oświetlenie
2 pomarańczowe lampy błyskowe oraz dodatkowe oświetlenie robocze na górnej części kabiny, oświetlające otoczenie we wszystkich kierunkach.
14. Kabina
zamknięta, ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana, wyposażona w fotel operatora i lusterka.
Wszystkie rozwiązania muszą być fabrycznie dopuszczone przez producenta do stosowania w oferowanej konfiguracji i nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych obciążeń osi, mas całkowitych ani innych parametrów homologacyjnych.


ZAŁĄCZNIK NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych powinna zostać uzupełniona przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym wzorem stosowanym przez ZUK Drawsko Pomorskie, w szczególności w zakresie danych administratora, inspektora ochrony danych, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych oraz praw osoby, której dane dotyczą.
Przed publikacją SWZ należy zweryfikować aktualność klauzuli oraz jej zgodność z art. 13 i 14 RODO i przepisami krajowymi.

