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Znak sprawy: Or.271.14.2026                                                                                 Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:
W ramach zadania należy wykonać modernizację:
- zejścia do szatni w piwnicy wraz z wykonaniem zadaszenia,
- wejścia głównego do budynku,
- tarasu wejścia do kuchni/zaplecza
budynku Przedszkola „Kraina Marzeń” przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej.
A Roboty budowlane zejścia do szatni w piwnicy wraz z wykonaniem zadaszenia.
W ramach robót należy wykonać:
- zadaszenie o spadku prostym na konstrukcji stalowej zakotwionej do istniejących murków ograniczających schody zejściowe, pokryte blachą trapezową w kolorze grafitowym z bocznymi osłonami z poliwęglanu litego grubości 6mm.
- naprawę stopni i spoczynków polegającą na demontażu istniejącego lastrico na schodach i spoczynkach zejścia do piwnicy, oczyszczeniu i wyrównaniu wraz z naprawą i szpachlowaniem ścian bocznych murków. W miejscu usuwanego lastriko zamontować płyty granitowe płomieniowane o nieśliskiej nawierzchni grubości 2 cm, z uwzględnieniem technologicznych warstw podkładowych i montażowych. Boki murków zabezpieczyć nakładką cokołową granitową o wysokości minimum 7 cm. Płyty stopni oraz podstopnic  wykonać każde z jednego kawałka płyty - bez podziałów. Przy montażu i przygotowaniu warstw podkładowych uwzględnić istniejące poziomy schodów aby zachować kompatybilność wysokości nowych nawierzchni z wysokością poziomu piwnicy i chodnika. Kolor granitu- szary.
- czyszczenie kratki odpływowej przed wykonaniem wymiany pokrycia schodów i spoczynków poprzez zdemontowanie istniejącej kraty odpływowej, czyszczenie wewnętrznej instalacji odpływowej, montaż nowej kraty odpływowej o takim samym wymiarze dostosowanej do nowej wyprawy z granitu.
- naprawę „czapek” murków oporowych – oczyścić i uzupełnić ubytki. Wykonać przygotowanie powierzchni do montażu konstrukcji zadaszenia. Doprowadzić do stanu jednorodności kolorystycznej. Nawierzchnię zaimpregnować.  
- usuniecie istniejących gresów i naprawa w stylistyce jak schody główne. Zdemontować przekrycie murków wykonane z gresu. Zamontować nowe przekrycia murków oporowych z płyt granitowych grubości 3cm. Krawędzie płyt powinny być zaokrąglone. Przekrycie lekko wysunięte poza obrys murków – od 3 do 5 cm ( 31- 34 cm szerokości ). Kolor granitu- szary.
- zadaszenie schodów oraz wejścia do piwnicy wykonać jako konstrukcję stalową ze stali klasy S235JRH, złożoną z następujących elementów:
· słupki i rygle: rury kwadratowe RK 80x4,
· płatwie: rury kwadratowe RK 80x3.
· poszycie: blacha trapezowa T35E gr.0.88mm ze stali S280GD.
Słupki należy zamocować do muru żelbetowego poprzez blachy podstawy za pomocą systemowych kotew chemicznych z prętami gwintowanymi M16 kl/8.8 o minimalnej głębokości zakotwienia hef = 200mm. W miejscu istniejącej „czapki” ze skosami należy przed montażem wyprofilować i wyrównać podłoże do poziomu. Rektyfikację i podlewkę pod blachy stóp słupków wykonać z niskoskurczowej zaprawy montażowej.
B. Roboty budowlane wejścia głównego do budynku.
W ramach robót należy wykonać czasowy demontaż balustrady, usunąć lastryko oraz podjazd dla wózków wraz z niwelacją najniższego stopnia do poziomu chodnika. Wyrównać poziomy wszystkich stopni schodów do wspólnej geometrii. Skuć wszystkie nierówności i usunąć wszystkie nietrwałe i zużyte elementy. Nawierzchnię oczyścić i wyrównać wraz z naprawą i szpachlowaniem ścian bocznych schodów. W miejscu usuwanego lastriko zamontować płyty granitowe płomieniowane grubości 2 cm o nieśliskiej nawierzchni z uwzględnieniem technologicznych warstw podkładowych i montażowych. Płyty stopni oraz podstopnic wykonać każde z jednego kawałka płyty - bez podziałów. Przy montażu i przygotowaniu warstw podkładowych należy uwzględnić istniejące poziomy schodów aby zachować kompatybilność wysokości nowych nawierzchni z wysokością poziomu parteru i chodnika. Przy ścianie budynku wykonać cokolik z płyty granitowej wys 10 cm. Kolor granitu - szary. Wykonać ponowny montaż balustrady. Od strony budynku uzupełnić brakujący element narożnika.
C. Roboty budowlane tarasu wejścia do kuchni/zaplecza.
[bookmark: _Toc236900457]-  wykonać zadaszenie nad korytarzem zewnętrznym piwnicy które należy rozpocząć od całkowitego usunięcia i zutylizowania balustrady drewnianej zamontowanej na tarasie na poziomie posadzki parteru. Zadaszenie nad korytarzem zewnętrznym piwnicy zamontować na części tarasu o długości ok. 10,45 mb,  pomiędzy drzwiami głównymi a drzwiami kuchni, na konstrukcji stalowej z pokryciem blachą stalową trapezową powlekaną w kolorze grafitowym, z obróbkami blacharskimi i rynnami i rurami spustowymi w kolorze grafitowym z przedłużeniem rur na teren zieleni sąsiadujący z tarasem.
Zadaszenie stropu nad piwnicą wykonać na konstrukcji stalową ze stali klasy S235JRH, złożonej z następujących elementów:
· ramy przestrzenne: rury kwadratowe RK 50x4 i RK 50x3, zamocować do muru żelbetowego i do płyty stropowej poprzez blachy podstawy za pomocą systemowych kotew chemicznych z prętami gwintowanymi M12 kl/8.8 o minimalnej głębokości zakotwienia hef = 100mm, elementy konstrukcyjne oczyścić, odtłuścić, zagruntować i zabezpieczyć powłokami malarskimi w kolorze grafitowym,
· poszycie: blacha trapezowa T35E gr.0.7mm ze stali S280GD
[bookmark: _Toc236900458]- modernizację  pozostałej nawierzchni tarasu przeznaczonej do komunikacji wykonać w zakresie usunięcia warstwy wierzchniej tarasu ze skuciem i wyrównaniem ewentualnych nierówności oraz usunięciem zwietrzałej zaprawy, wymiany wierzchniej warstwy tarasu, wykonaniem obróbek obrzeża tarasu i nowych balustrad ze stali nierdzewnej. Wykonać warstwę spadkową o nachyleniu 1,5% w kierunku zewnętrznej krawędzi tarasu. Wykonać izolację wodochronną z elestycznego szlamu mineralnego przeznaczonego do stosowania na zewnątrz z zatopieniem taśm uszczelniających przy ścianie budynku w dwóch warstwach. Wykonać motaż płyt z betonu architektonicznego wielkoformatowego, mrozoodpornego o niskiej nasiąkliwości przy użyciu kleju o podwyższonych parametrach – klasa minimum C2TE lub S2 dedykowanego do ciężkich okładzin. Spoiny wypełnić elastyczną fugą odporną na mróz. Po całkowitym wyschnięciu nałożyć hydrofobowy impregnat do betonu architektonicznego
[bookmark: _Toc236900459]- wymiana balustrad w zakresie demontażu i utylizacji istniejących balustrad drewnianych tarasu i schodów z poziomu gruntu na taras. Montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej do policzków tarasu i schodów. Wysokość balustrady 110 cm, prześwit balustrady nie większy niż 12 cm. Model wypełnienia należy uzgodnić z zamawiającym.
[bookmark: _Toc236900460]- przebudowa schodów w zakresie usunięcia i utylizacji dwóch starych schodów wejściowych przybudowanych do tarasu wejściowego od strony kuchni, prowadzących z poziomu gruntu na poziom tego tarasu. Montaż nowych schodów w konstrukcji stalowej ze stopniami z blachy ryflowanej Schody zewnętrzne w miejscu wyburzanych schodów murowanych wykonać jako konstrukcję stalową ze stali klasy S235JR, złożoną z następujących elementów:
· belki policzkowe: ceowniki UPN200,
· stopnie: blacha stalowa ryflowana łezkowa gr. 4 x350x1500 na wzmocnionej ramce z kątowników L60x5.
· kotwienie: belki policzkowe zamocować do muru żelbetowego i do fundamentów z pali wierconych poprzez blachy podstawy za pomocą systemowych kotew chemicznych z prętami gwintowanymi M16 kl/8.8 o minimalnej głębokości zakotwienia hef = 160mm.
· elementy konstrukcyjne oczyścić, odtłuścić, zagruntować i zabezpieczyć powłokami malarskimi w kolorze grafitowym.
Posadowienie schodów stalowych zewnętrznych wykonać na fundamentach w postaci pali okrągłych o średnicy 30cm i głębkości poniżej przemarzania gruntu- z betonu C20/25 (B25) W6, klasa ekspozycji XC2, zbrojone stalą B500SP.  
Posadowienie wykonać na fundamentach palowych w postaci pali wierconych/wylewanych o średnicy 30cm i głębokości posadowienia poniżej poziomu przemarzania gruntu.
· beton: klasy C20/25 (B25), wodoszczelność W6, klasa ekspozycji XC2.
· zbrojenie: stal klasy B500SP.
[bookmark: _Toc236900461]- montaż daszków nad wejściem do kuchni i zaplecza w zakresie demontażu istniejącego daszku nad wejściem do zaplecza podpartego na słupkach przy starych balustradach. Dostawa i montaż dwóch daszków prefabrykowanych w wymiarze 2,2m szerokości i 90 cm głębokości w konstrukcji aluminiowej z przekryciem z poliwęglanu barwionego na kolor ciemno szary, montowanych do ściany budynku. Zadaszenia ze spadkiem, połać daszku prosta, montaż zgodnie z zaleceniami producenta.
Do zadań Wykonawcy należy również:
- Wykonawca w porozumieniu z Zarządcą obiektu ustali dogodny obu stronom model realizacji zadania, godziny prac oraz sposób zabezpieczenia pomieszczeń i wykonanej infrastruktury w trakcie prowadzenia robót,
- Zamawiający informuje, że koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca w oparciu o odrębne umowy z gestorami sieci bądź ze specjalistycznymi firmami realizującymi takie usługi,
- złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego a po wykonaniu zadania kosztorysu powykonawczego,
Inwestycję należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 prawa zamówień publicznych informuje, że ilekroć w dokumentacji zamówienia wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych dopuszcza się również rozwiązania równoważne z opisywanymi w powyższych dokumentach. Tym samym do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, dopuszczalne są rozwiązania wskazane w tych dokumentach „ lub równoważne”. 
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