ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:  Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
dotyczy: postępowania w trybie podstawowym IR. 271.19.2026  na  zamówienie pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2026/2027

1. Zamówienie podzielone jest na 7 części jak poniżej:   
Część I  Grupa I obejmująca miejscowości Jodłówka -Wałki, Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II
Część II Grupa II obejmująca miejscowość Tarnowiec
Część III  Grupa III obejmująca miejscowości Łękawka, Poręba Radlna, Radlna, Nowodworze
Część IV  Grupa IV obejmująca miejscowości Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie
Część V  Grupa V obejmująca miejscowości Zgłobice, Zbylitowska Góra
Część VI  Grupa VI obejmująca miejscowość Biała
Część VII  Grupa VII obejmująca miejscowość Zawada

2. Zamówienie polega na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg gminnych. 
3. Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach. 

	
Lp.
	
NR GRUPY
	
NAZWA MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD DANEJ GRUPY
	Ilość wymaganego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2026/2027

	1
	I
	Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I i II,
	4 szt

	2
	II
	Tarnowiec 
	2 szt (w tym jeden mniejszy do odśnieżania ulic osiedlowych)

	3
	III
	Łękawka,Poręba Radlna, Radlna, Nowodworze
	4 szt

	4
	IV
	Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie
	3 szt

	5
	V
	Zgłobice, Zbylitowska Góra
	3 szt

	6
	VI
	Biała,
	1 szt

	
7
	
VII
	Zawada
	2 szt (w tym samochód z napędem 4x4 wyposażony w pług i posypywarkę)



4. Do obsługi jednej grupy obszarowej wymagana jest ilość sprzętu zgodnie z tabelą powyżej o następujących parametrach: 
- każdy sprzęt zgłoszony przez Oferenta do zimowego utrzymania musi posiadać zarówno pług jak i posypywarkę do likwidacji śliskości, 
· każdy sprzęt zgłoszony w ramach zimowego utrzymywania dróg na obszarze Gminy Tarnów musi posiadać napęd 4x4,
· ponadto Oferent winien posiadać sprzęty pomocnicze w postaci np. koparek, pługów ciągnikowych które za zgodą Zamawiającego, mogą być w krytycznych momentach użyte do akcji zimowej. 
W związku z powyższym oferent który składa oferty w postępowaniu przetargowym powinien wziąć pod uwagę ilość i jakość posiadanego sprzętu, gdyż nie może wykazywać tego samego sprzętu w rożnych grupach obszarowych.

a. UWAGA!!!!
Cały sprzęt winien być w nienagannym stanie technicznym. Szczególnie posypywarki do zwalczania śliskości powinny być w bardzo dobrym stanie technicznym, co ma zapewnić podczas ich pracy jednostajne i równomierne rozsypywanie materiału na drogi o promieniu min. 2 m. Niedopuszczalne jest punktowe zrzucanie przez posypywarki materiału do zwalczania śliskości jak również używanie do posypywania dróg łopat. 

b. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku niewłaściwego wykonywania usługi, zostanie zmierzony odcinek drogi na którym usługa będzie wykonywana w sposób niezgodny ze specyfikacją i zgodnie z odczytem z urządzenia GPS zostanie pomniejszona faktura do zapłaty o czas który będzie odpowiadał niewłaściwie świadczonej usłudze na danym odcinku drogi. 

c. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa i opady śniegu.

2) Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
a. przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości wraz z placem do ich składowania, 
b. załadunek na sprzęt,
c. usuwanie śniegu z dróg,
3) Zwalczanie, likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych (sól) oraz materiałów uszorstniających (piasek).
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

d) Każdy Oferent przed złożeniem oferty na poszczególną grupę obszarową winien zapoznać się z siecią drogową, warunkami terenowymi panującymi w danej miejscowości.
e) Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości dróg. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach.
Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody na montaż na sprzęcie do odśnieżania i posypywania urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu. Urządzenie jest własnością Urzędu Gminy Tarnów. Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Montaż urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania, a następnie po ustaniu okresu umownego demontaż, leży w gestii Wykonawcy, który zleci to na własny koszt wyspecjalizowanej firmie Verizon Connect Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko, niezwłocznie po przekazaniu mu urządzenia przez Zamawiającego. Zamawiający żąda od Wykonawcy montażu urządzenia i potwierdzenie jego sprawności przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej nie później niż do 25.10.2026 r.
Zamawiający zabrania demontażu urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji w czasie trwania umowy bez jego wiedzy. 
Wykonawca musi posiadać łączność telefoniczną podczas całej doby od momentu podpisania umowy. Nr tel. komórkowego należy podać w ofercie. 
Zamawiający przed rozstrzygnięciem przetargu będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez Oferenta. W przypadku stwierdzenia złej jakości sprzętu Zamawiający będzie miał prawo odrzucenia oferty, nie podpisania umowy oraz dokonania wyboru innego oferenta.

d) Śnieg należy usuwać z jezdni i poboczy, oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp. 
Zakresy prac przy odśnieżaniu dróg, oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni, oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw. 
e) Drogi mają być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych tj. 4.00-7.00 oraz na bieżąco w ciągu pozostałej części dnia po konsultacji z pracownikiem referatu Gospodarki Komunalnej.
Drogi gminne na terenie Gminy Tarnów oznaczone są: 3, 4 i 5 standardem zimowego utrzymania.
Na drogach objętych 3 standardem utrzymania nie powinno się dopuszczać do przerw w ruchu drogowym, standardem tym objęte drogi gminne po których odbywa się transport w zakresie komunikacji autobusowej. Śnieg i błoto pośniegowe ma być usuwane na bieżąco a śliskość zwalczana niezwłocznie. 

Do tych dróg należą:
· ul. Zawadzka (droga główna) w Zawadzie,
· ul. Topolowa w Zgłobicach,
· ul. Stachury w Koszycach Wielkich,
· ul. Kędronia w Koszycach Wielkich,
· droga tzw. Południowa w Woli Rzędzińskiej, 
· droga na tzw. Szpic w Jodłówce – Wałkach,
· droga w kierunku tzw. Górówki w Jodłówce – Wałkach, 
· droga w kierunku Poręby Radlnej w Radlnej,
· ul. Spacerowa w Zbylitowskiej Górze.

Na drogach objętych 4 i 5 standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, a czas tych utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu trwania, a także od liczby zaangażowanych środków technicznych. Standardem tym objęte będą pozostałe drogi gminne: 4 standard - drogi asfaltowe, 5 standard – drogi żwirowe.

f) Do zwalczania śliskości na drogach gminnych Wykonawca ma stosować do posypywania materiały zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 
- mieszanka piaskowo - solna w proporcji: 70% piasek (rzeczny, płukany) i 30% sól 
- w określonych sytuacjach pogodowych dopuszcza się na żądanie Zamawiającego użycie materiału gruboziarnistego typu drobny żwirek. Jednakże użycie tego typu materiału może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego lub na jego wyraźne żądanie.
Nie dopuszcza się stosowania materiału typu piasek żółty oraz żużel.
Uwaga: Załadunek mieszanki piaskowo -solnej oraz materiału gruboziarnistego na posypywarkę nie obejmuje czasu pracy sprzętu podczas zimowego utrzymania dróg, tzn. że Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów załadunku. 

g) Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca danego pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługi obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu, oraz sprawdzić prawidłowość jego działania, przede wszystkim układu hydraulicznego, hamulcowego, zaczepu nośnika oraz stanu technicznego nośnika.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego. 
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