Załącznik nr 1a
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Parametry techniczne oferowanego ciągnika rolniczego:
Marka:………………………………………….…
Model: ………………………………………………….

Parametry techniczne oferowanej przyczepy rolniczej:
Marka:………………………………………….…
Model: ………………………………………………….
	Specyfikacja ciągnika rolniczego – opis wymagań
	Oferowany parametr
(wypełnia Wykonawca)
*niepotrzebne skreślić
**podać oferowane parametry

	I
	Wymagania ogólne
	

	1. 
	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy
	TAK / NIE*

	2. 
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 rok
	…………………………….. **

	3. 
	Rozstaw osi: 2300 mm – 2600 mm
	…………………………….. **

	4. 
	Masa własna: 4500 kg – 6500 kg
	…………………………….. **

	5. 
	Zbiornik paliwa: minimum 165 l.
	…………………………….. **

	6. 
	Fabryczny monitoring ciągnika zbierający dane o pracy silnika, zużyciu paliwa, lokalizacji GPS oraz błędach technicznych
	TAK / NIE*

	7. 
	Koła przednie rozmiar: minimum 340/85 R28
	…………………………….. **

	8. 
	Koła tylne rozmiar: minimum 420/85 R38
	…………………………….. **

	9. 
	Dwuprzewodowy, pneumatyczny układ hamulcowy przyczep
	TAK / NIE*

	II
	Silnik i napęd
	

	1. 
	Silnik wysokoprężny
	TAK / NIE*

	2. 
	Moc silnika: minimum 100 kM
	…………………………….. **

	3. 
	Pojemność silnika: 4300 cm3 – 5000cm3
	…………………………….. **

	4. 
	Norma emisji spalin: STAGE V
	TAK / NIE*

	5. 
	Liczba cylindrów: 4 szt.
	TAK / NIE*

	6. 
	Napęd 4 x 4
	TAK / NIE*

	7. 
	System wspomagania rozruchu zimnego silnika
	TAK / NIE*

	8. 
	Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika
	TAK / NIE*

	9. 
	Mechaniczna skrzynia biegów z automatyczną zmianą półbiegów minimum 32/16
	…………………………….. **

	10. 
	System obniżonej prędkości obrotowej silnika przy maksymalnej prędkości jazdy
	TAK / NIE*

	11. 
	Elektrohydrauliczny mechanizm zwolnic planetarnych napędu kół przednich
	TAK / NIE*

	12. 
	Automatyczne złącze napędu kół przednich
	TAK / NIE*

	III
	Hamulce, hydraulika i układ odbioru mocy
	

	1. 
	Hamulce hydrauliczne, mokre tarcze, samonastawne
	TAK / NIE*

	2. 
	Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym
	TAK / NIE*

	3. 
	Wydajność pompy hydraulicznej: minimum 70 l./min.
	…………………………….. **

	4. 
	Prędkość obrotowa tylnego WOM 540/540E/1000
	TAK / NIE*

	5. 
	Złącze tylne hydrauliczne: minimum 3 pary
	…………………………….. **

	IV
	Podnośniki
	

	1. 
	Przedni podnośnik 3-punktowy o udźwigu: minimum 2500 kg
	…………………………….. **

	2. 
	Przedni podnośnik 3-punktowy, z co najmniej jedną parą wyjść hydraulicznych i jednym gniazdem elektrycznym
	TAK / NIE*

	3. 
	Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylni o udźwigu: 5500 kg – 6500 kg
	…………………………….. **

	4. 
	Dodatkowa regulacja wieszaków tylnego podnośnika
	TAK / NIE*

	5. 
	Blokada automatyczna tylnego podnośnika
	TAK / NIE*

	6. 
	Elektroniczne sterowanie tylnego podnośnika z zewnątrz
	TAK / NIE*

	7. 
	Zaczep rolniczy
	TAK / NIE*

	8. 
	Automatyczny zaczep transportowy przyczepy
	TAK / NIE*

	V
	Kabina i wyposażenie
	

	1. 
	Kabina zamknięta z osłoną przeciwsłoneczną
	TAK / NIE*

	2. 
	Drzwi boczne prawe i lewe ze schodkami
	TAK / NIE*

	3. 
	Gniazdo elektryczne zewnętrzne
	TAK / NIE*

	4. 
	Fotel kierowcy – siedzisko z pneumatyczną amortyzacją
	TAK / NIE*

	5. 
	Dodatkowe siedzisko z pasem bezpieczeństwa
	TAK / NIE*

	6. 
	Panel sterowania ze wskaźnikami analogowo-cyfrowymi (licznik godzin pracy, prędkościomierz, wskaźniki ostrzegawcze, prędkości WOM, wskaźnik paliwa)
	TAK / NIE*

	7. 
	Radio
	TAK / NIE*

	8. 
	Kabina klimatyzowana
	TAK / NIE*

	9. 
	Lusterka teleskopowe zewnętrzne prawe i lewe z lusterkiem szerokokątnym
	TAK / NIE*

	10. 
	Oświetlenie wewnętrzne
	TAK / NIE*

	11. 
	Oświetlenie robocze przednie: minimum 4 szt. lamp
	…………………………….. **.

	12. 
	Oświetlenie robocze tylne: minimum 4 szt. lamp
	…………………………….. **.

	13. 
	Lampa ostrzegawcza
	TAK / NIE*

	14. 
	Gaśnica
	TAK / NIE*

	15. 
	Trójkąt ostrzegawczy
	TAK / NIE*

	VI
	Wymagane dokumenty
	

	1. 
	Świadectwo homologacji oraz dokumenty niezbędne do zarejestrowania ciągnika rolniczego zgodne z obowiązującymi przepisami
	TAK / NIE*

	2. 
	Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej
	TAK / NIE*

	3. 
	Karta gwarancyjna
	TAK / NIE*

	Specyfikacja przyczepy rolniczej – opis wymagań
	Oferowany parametr
(wypełnia Wykonawca)
*niepotrzebne skreślić
**podać oferowane parametry

	I
	Wymagania ogólne
	

	1. 
	Przyczepa rolnicza dwuosiowa fabrycznie nowa
	TAK / NIE*

	2. 
	Rok produkcji: 2026
	…………………………….. **

	3. 
	Masa własna: minimum 2000 kg
	…………………………….. **

	4. 
	Ładowność: 6000 kg – 7000 kg
	…………………………….. **

	5. 
	Wewnętrzna długość skrzyni ładunkowej: minimum 3900 mm
	…………………………….. **

	6. 
	Wewnętrzna szerokość skrzyni ładunkowej: minimum 2000 mm
	…………………………….. **

	7. 
	Wysokość burt: minimum 500mm
	…………………………….. **

	8. 
	Zawieszenie: – resory paraboliczne
	TAK / NIE*

	9. 
	System wywrotu - trójstronny
	TAK / NIE*

	10. 
	Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
	TAK / NIE*

	11. 
	Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
	TAK / NIE*

	12. 
	Postojowy hamulec ręczny z korbą
	TAK / NIE*

	13. 
	Rozmiar ogumienia – minimum 11,5/80-15,3
	…………………………….. **

	II
	Wymagane dokumenty
	

	1. 
	Świadectwo homologacji oraz dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy zgodne z obowiązującymi przepisami
	TAK / NIE*

	2. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej
	TAK / NIE*

	3. 
	Karta gwarancyjna
	TAK / NIE*


*niepotrzebne skreślić
**podać oferowane parametry


          ............................., dnia ........................        
PODPIS ELEKTRONICZNY
kwalifikowany, zaufany lub osobisty
str. 1

