Nr sprawy: RPVI.271.14.2026
[bookmark: _Hlk97017372]Załącznik nr 1 do SWZ
						
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:				
Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
1. Dane wykonawcy
Niniejsza oferta jest złożona przez[footnoteRef:1]:  [1:  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców z zaznaczeniem ich roli. ] 

	nazwa wykonawcy
	

	adres siedziby wykonawcy
	

	NIP
	

	REGON
	


Rodzaj wykonawcy: (zaznaczyć właściwe)[footnoteRef:2]  [2:  Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.] 

☐mikroprzedsiębiorstwo
☐małe przedsiębiorstwo
☐średnie przedsiębiorstwo
☐inny rodzaj 
	adres e-mail
	

	Osoba uprawniona do kontaktów
	

	Nr telefonu
	


 Dane kontaktowe wykonawcy[footnoteRef:3]:  [3:  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), 
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja. ] 



Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Trzecie postępowanie na zakup koparko-ładowarki i ciągnika dla Gminy Radwanice w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026: 
☐	Część 1 - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę koparko-ładowarki 
☐	Część 2 – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika

0. Oferuję/emy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości (niepotrzebne skreślić lub pozostawić bez wypełnienia):
Część 1 – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę koparko-ładowarki
	Cena netto
	

	Stawka podatku Vat
	23%

	Wartość podatku Vat
	

	Cena brutto
	

	Termin wykonania przedmiotu zamówienia [dni]
	



Część 2 – Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika
	Cena netto
	

	Stawka podatku Vat
	23%

	Wartość podatku Vat
	

	Cena brutto
	

	Termin wykonania przedmiotu zamówienia [dni]
	


Oświadczam/y, że oferowana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.
UWAGA: Poniższy fragment formularza oferty wypełnia wyłączenie wykonawca, którego oferta generuje obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości ceny netto oferty np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Przez powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego należy rozumieć obowiązek samodzielnego naliczenia i rozliczenia podatku Vat przez zamawiającego jako podatnika zamiast wykonawcy, co może wynikać w szczególności z takich okoliczności jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług lub towarów.
[bookmark: _Hlk65134761]Informuję/my, że złożona oferta prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
	Wartość bez kwoty podatku
	Stawka podatku Vat (%)

	
	

	
	


Oświadczam/y, że niewypełnienie formularza oferty w zakresie wskazanym powyżej oznacza, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
1. Oświadczam/y, że akceptuję/emy projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
1. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję[footnoteRef:4]: [4:  Niepotrzebne skreślić ] 

· samodzielnie
· przy udziale podwykonawcy/-ów niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby
· przy udziale podwykonawcy/-ów będących podmiotem udostępniającym zasoby
Oświadczam/-my, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegam/-my na następujących podmiotach udostępniającym zasoby, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
Części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom:
	[bookmark: _Hlk142313394]Nazwa (firma)
siedziba podwykonawcy
	Opis części zamówienia, która wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy

	

	


Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
4. [bookmark: _Hlk104964263]Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.


5. Tabela zgodności Część 1:
	Rodzaj silnika
	4 cylindry
	zgodny

	
	turbodoładowany diesel o mocy minimum 100 km
	

	Napęd 4x4 oraz 2x4
	
	

	Układ kierowniczy
	Z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy
	

	
	System kierowania – przetwornica hydrauliczna
	

	skrzynia biegów
	Automatyczna, sterowana ręcznie lub elektrycznie
	

	
	4 biegi przód 4 tył- dopuszczalne 3 biegi tył
	

	Prędkość maksymalna
	Minimum 38 km/h
	

	
	Promień skrętu minimum 6,5m 
	

	Parametry łyżki
	Udźwig przedniej łyżki – 2500 kg
	

	
	Pojemność łyżki – 1.0 m3
	

	
	Maksymalna wysokość wysypu – 2,7 m
	

	
	Maksymalny dystans wysypu – 1 m
	

	
	Maksymalna głębokość kopania – 4,2m
	

	
	Maksymalna głębokość kopania teleskop – 5,2 m
	

	Dodatkowo:
	Łyżki kopiące: 1 szt: 600 mm i 1 szt.  400 mm
	

	
	Widły do palet
	

	Ramię tylne
	Promień pracy tylnego ramienia 180 stopni
	

	
	Hydraulicznie przesuwne
	

	
	System SRS pływające ramie
	

	System hamulcowy
	Hamulec roboczy: hydrauliczny tarczowy hamulec rozprężany na 4 koła
	

	
	Hamulec postojowy
	

	Układ hydrauliczny
	Ciśnienie układu hydraulicznego – 25 Mpa
	

	
	Przepływ pompy hydrauliczne – 165 L/min
	

	
	Szybkozłącze hydrauliczne na przednim ramieniu roboczym
	

	
	Szybkozłącze hydrauliczne na tylnym ramieniu kopiącym
	

	
	Hydraulicznie przesuwne ramie kopiące
	

	
	Gniazda serwisowe na każdej sekcji hydraulicznej
	

	
	Hydrauliczne podpory typu H
	

	
	Gniazda serwisowe na każdej sekcji hydraulicznej
	

	
	Oświetlenie przód / tył światło robocze rozproszone
	

	
	Oświetlenie drogowe przód/tył
	

	
	Dźwięk ostrzegawczy cofania
	

	
	Światło ostrzegawcze na dachu
	

	
	Roleta na przedniej szybie
	

	
	Radio z wyświetlaczem LCD
	

	
	Klimatyzacja
	



6. Tabela zgodności Część 2:
	Silnik:
	4 cylindrowy
	zgodny

	
	norma spalin Euro V
	

	
	moc: minimum 75 KM przy 2400 obr/min
	

	
	poj. minimum 1999 cm3 z turbiną i intercoolerem, 
	

	
	wyposażony w DPF
	

	napęd
	4 x 4 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką
	

	skrzynia biegów:
	mechaniczna
	

	
	Minimum: 10 biegów przód + 10 biegów tył
	

	WOM
	Minimum 540/800 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką
	

	układ hydrauliczny:
	2 sekcyjny
	

	wyjścia hydrauliczne
	4 szt. EURO
	

	udźwig podnośnika:
	1200 kg w odległości 600 mm
	

	układ hamulcowy
	hamulec na 4 koła
	

	
	dodatkowo hamowana przednia oś
	

	układ kierowniczy
	hydrostatyczny ze wspomaganiem
	

	prędkość maksymalna
	Minimum 38 km/h
	

	Wyposażenie
	
	

	ŁADOWACZ CZOŁOWY
	udźwig 1000kg
	

	
	samopoziomowanie
	

	kabina
	panoramiczna
	

	
	ogrzewana i klimatyzowana
	

	
	panel sterujący na błotniku
	

	
	regulowana kolumna kierownicza
	

	
	reflektory robocze przód 2 szt., tył 2 szt.
	

	
	lampa błyskowa (kogut)
	

	wyposażenie:
	obciążniki przód, obciążniki na tylne koła
	

	
	Skrętne błotniki przód
	

	
	cyfrowy panel wskaźników
	

	
	napęd na przód załączany el-hydr.
	

	
	hamulec na 4 koła
	

	
	zawiesia hakowe na tylny TUZŁADOWACZ
	

	Komplet zaczepów:
	górny transportowy z regulacją wysokości
	

	
	dolny-listwa
	



Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

