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Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: Trzecie postępowanie na zakup koparko-ładowarki i ciągnika dla Gminy Radwanice w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026
1. Część 1 - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę koparko-ładowarki.
2. [bookmark: _Hlk235107395][bookmark: _Hlk235107416]Część 2 - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika
Opis przedmiotu zamówienia część 1.: 
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, gotowej do pracy koparki wraz z osprzętem roboczym, wyposażeniem dodatkowym, dokumentacją, transportem, rozładunkiem. 
· Maszyna musi być przystosowana do wykonywania robót ziemnych, załadunkowych, transportu materiałów przy użyciu osprzętu roboczego oraz pracy w ograniczonej przestrzeni. 
· Maszyna musi być gotowa do pracy w dniu dostawy oraz przystosowana do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
· Rodzaj maszyny: koparka kołowa. 
· Rok produkcji przedmiotu zamówienia: minimum 2025 r.
· Gwarancja minimum 24 miesiące 
· Wszystkie parametry określone w niniejszym opisie należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, chyba że wyraźnie wskazano wartość maksymalną lub zakres dopuszczalny. 

Parametry techniczne:
	[bookmark: _Hlk235616026]Rodzaj silnika
	4 cylindry

	
	turbodoładowany diesel o mocy minimum 100 km

	Napęd 4x4 oraz 2x4
	

	Układ kierowniczy
	Z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy

	
	System kierowania – przetwornica hydrauliczna

	skrzynia biegów
	Automatyczna, sterowana ręcznie lub elektrycznie

	
	4 biegi przód 4 tył- dopuszczalne 3 biegi tył

	Prędkość maksymalna
	Minimum 38 km/h

	
	Promień skrętu minimum 6,5m 

	Parametry łyżki
	Udźwig przedniej łyżki – 2500 kg

	
	Pojemność łyżki – 1.0 m3

	
	Maksymalna wysokość wysypu – 2,7 m

	
	Maksymalny dystans wysypu – 1 m

	
	Maksymalna głębokość kopania – 4,2m

	
	Maksymalna głębokość kopania teleskop – 5,2 m

	Dodatkowo:
	Łyżki kopiące: 1 szt: 600 mm i 1 szt.  400 mm

	
	Widły do palet

	Ramię tylne
	Promień pracy tylnego ramienia 180 stopni

	
	Hydraulicznie przesuwne

	
	System SRS pływające ramie

	System hamulcowy
	Hamulec roboczy: hydrauliczny tarczowy hamulec rozprężany na 4 koła

	
	Hamulec postojowy

	Układ hydrauliczny
	Ciśnienie układu hydraulicznego – 25 Mpa

	
	Przepływ pompy hydrauliczne – 165 L/min

	
	Szybkozłącze hydrauliczne na przednim ramieniu roboczym

	
	Szybkozłącze hydrauliczne na tylnym ramieniu kopiącym

	
	Hydraulicznie przesuwne ramie kopiące

	
	Gniazda serwisowe na każdej sekcji hydraulicznej

	
	Hydrauliczne podpory typu H

	
	Gniazda serwisowe na każdej sekcji hydraulicznej

	
	Oświetlenie przód / tył światło robocze rozproszone

	
	Oświetlenie drogowe przód/tył

	
	Dźwięk ostrzegawczy cofania

	
	Światło ostrzegawcze na dachu

	
	Roleta na przedniej szybie

	
	Radio z wyświetlaczem LCD

	
	Klimatyzacja


Dostarczony osprzęt musi być w pełni kompatybilny z oferowaną maszyną, kompletny i gotowy do pracy.
W przypadku gdy do montażu osprzętu wymagane są szybkozłącza, adaptery, przewody hydrauliczne, mocowania lub inne elementy pośrednie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je w ramach ceny oferty.
Opis przedmiotu zamówienia część 2.: 
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, gotowego do pracy ciągnika z ładowaczem o sile udźwigu około 2800 kg, wraz z osprzętem roboczym, wyposażeniem dodatkowym, dokumentacją, transportem, rozładunkiem. 
· Maszyna musi być przystosowana do poruszania się w trudnych warunkach terenowych (teren nieutwardzony, zalany lub zaśnieżony), ciągnięcia przyczep transportowych, beczkowozów, agregatów, pomp, kosiarek i mulczerów. 
· Maszyna musi być gotowa do pracy w dniu dostawy oraz przystosowana do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
· Rodzaj maszyny: ciągnik. 
· Rok produkcji przedmiotu zamówienia: minimum 2025 r.
· Gwarancja minimum 24 miesiące 
Wszystkie parametry określone w niniejszym opisie należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, chyba że wyraźnie wskazano wartość maksymalną lub zakres dopuszczalny.
Parametry techniczne:
	Silnik:
	4 cylindrowy

	
	norma spalin Euro V

	
	moc: minimum 75 KM przy 2400 obr/min

	
	poj. minimum 1999 cm3 z turbiną i intercoolerem, 

	
	wyposażony w DPF

	napęd
	4 x 4 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką

	skrzynia biegów:
	mechaniczna

	
	Minimum: 10 biegów przód + 10 biegów tył

	WOM
	Minimum 540/800 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką

	układ hydrauliczny:
	2 sekcyjny

	wyjścia hydrauliczne
	4 szt. EURO

	udźwig podnośnika:
	1200 kg w odległości 600 mm

	układ hamulcowy
	hamulec na 4 koła

	
	dodatkowo hamowana przednia oś

	układ kierowniczy
	hydrostatyczny ze wspomaganiem

	prędkość maksymalna
	Minimum 38 km/h

	Wyposażenie
	

	ŁADOWACZ CZOŁOWY
	udźwig 1000kg

	
	samopoziomowanie

	kabina
	panoramiczna

	
	ogrzewana i klimatyzowana

	
	panel sterujący na błotniku

	
	regulowana kolumna kierownicza

	
	reflektory robocze przód 2 szt., tył 2 szt.

	
	lampa błyskowa (kogut)

	wyposażenie:
	obciążniki przód, obciążniki na tylne koła

	
	Skrętne błotniki przód

	
	cyfrowy panel wskaźników

	
	napęd na przód załączany el-hydr.

	
	hamulec na 4 koła

	
	zawiesia hakowe na tylny TUZŁADOWACZ

	Komplet zaczepów:
	górny transportowy z regulacją wysokości

	
	dolny-listwa


WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I URUCHOMIENIA
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
2. Dostawa obejmuje również rozładunek maszyny oraz osprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Maszyna w dniu dostawy musi być kompletna, sprawna technicznie, zatankowana w stopniu umożliwiającym uruchomienie i przeprowadzenie odbioru oraz gotowa do pracy.
4. Maszyna musi być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca dokona uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią one co najmniej taką samą funkcjonalność, bezpieczeństwo, trwałość i przydatność eksploatacyjną jak wymagania określone w niniejszym OPZ.
DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY DOSTAWIE
1. Deklarację zgodności CE.
2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie maszyny do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Instrukcję obsługi maszyny i dostarczonego osprzętu w języku polskim.
4. Świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom (jeżeli takowe obowiązują).
5. Dokumenty niezbędne do zgodnego z prawem użytkowania maszyny przez Zamawiającego.


DOKUMENTY WYMAGANE PO PODPISANIU UMOWY
1. Kartę katalogową oferowanej maszyny.
2. Opis techniczny oferowanej maszyny potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.
3. Zestawienie parametrów technicznych oferowanej maszyny w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
4. Informację o producencie, modelu i typie oferowanej maszyny.
5. Informację o roku produkcji oferowanej maszyny.
6. Informację o oferowanym osprzęcie dodatkowym.
7. Oświadczenie o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
8. Oświadczenie o kompatybilności dostarczonego osprzętu z oferowaną maszyną.
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
2. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi w szczególności: kompletność dostawy, zgodność maszyny z ofertą i OPZ, zgodność numerów identyfikacyjnych maszyny z dokumentacją, działanie podstawowych układów maszyny, działanie dostarczonego osprzętu, kompletność dokumentacji, przeprowadzenie szkolenia operatorów.
3. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub niezgodności Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
4. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag.
TABELA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wykonawca powinien wypełnić załączona tabelę zamieszczoną w formularzu ofertowym.
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