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Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.: „Odbudowa i modernizacja remiz OSP w Gminie Stoszowice (w podziale na 3 części)”.


Część 1: „Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach – budynek demonstracyjny”

Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111200-0	Roboty ziemne
45262311-4	Roboty betonowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45421100-5	Stolarka okienna i drzwiowa
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4	Dach konstrukcja i pokrycie	
45261320-3	Obróbki blacharskie	
45262620-3	Ściany nośne
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8	Roboty malarskie
45432110-8	Podłoża i posadzki
45443000-4	Elewacja
45233222-1	Roboty zewnętrzne
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
77310000-6 	Zieleń
39300000-5	Wyposażenie obiektu
45332000-1	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45255400-3	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do transportu paliw
45331100-7	Instalacja c.o.
45331220-4	Klimatyzacja
45312100-8	Instalacje systemów alarmowych
45331210-1	Wentylacja
45315600-4	Roboty kablowe
31213100-3	Rozdzielnice i WLZ
31520000-7	Instalacja oświetleniowa
31224100-3	Instalacja gniazd
45311200-2	Instalacje elektryczne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne


I. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Inwestycja zakłada budowę remizy strażackiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenów przyległych.

Lokalizacja: STOSZOWICE, J.E.:- 022404_2 Stoszowice, Dz. nr 190, obręb 0010 Stoszowice, A.M.1

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Działka inwestycyjna (nr 190) znajduje się w centralnej części wsi Stoszowice.
Obecnie na terenie inwestycji przy zachodniej granicy działki znajduje się niewielki istniejący budynek remizy, od strony północno-wschodniej znajdują się dwie wiaty rekreacyjne (projekt obejmuję rozbiórkę w.w. obiektów).
Dostępność komunikacyjna od strony południowej poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej (działka nr 202).
Istniejące powierzchnie utwardzone wybrukowane betonową kostką brukową, powierzchnie biologicznie czynne w formie trawnika, na działce znajduje się szata roślinna w formie drzew (dąb, modrzew, oraz brzozy).
Inwestycja od strony południowej graniczy z wyżej wymienioną drogą wojewódzką, od strony zachodniej i północnej z drogami gminnymi (nawierzchnia asfaltowa), od strony wschodniej z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Otaczająca zabudowa – obiekty do dwóch-trzech kondygnacji nadziemnych, dachy w większości spadziste, pokryte dachówką ceramiczną. Elewacje wykończone głównie tynkami elewacyjnymi oraz cegłą licową.

2) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenów przyległych jest zgodna z wydaną dla terenu inwestycji decyzją o warunkach zabudowy - (Decyzja Nr 71/25 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25.08.2025r.).
PROJEKTOWANA ZABUDOWA:
Projektowany budynek remizy OSP, dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony. Dachy strome (nachylenie 45º) dwuspadowe (kalenice prostopadłe do drogi wojewódzkiej), dachy kryte dachówką ceramiczną zakładkową płaską w kolorze tradycyjnym.
Budynek niski, wysokość 11,13 m, elewacje budynku wykończone mrozoodpornymi płytkami klinkierowymi w odcieniu ceglastym. Cokół z tynku mozaikowego w kolorze czarnym (NCS 9000-N). Poziom podłogi parteru – 293,30m n.p.m.

3) URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
● miejsce gromadzenia odpadów stałych (zlokalizowane od strony zachodniej) (usytuowanie zgodnie z §23 W.T.)
● projektowane miejsca postojowe (5 miejsc, w tym 1 miejsce dedykowane dla osób niepełnosprawnych)
● elementy małej architektury (ławki -4 szt., kosze na śmieci - 6 szt., stojaki rowerowe - 4 szt., tablica informacyjna -1 szt., maszty flagowe 9 m -3 szt., słupki grodzące -4 szt.)
● projektowane podziemne, bezodpływowe trzy zbiorniki wód deszczowych 3x V-10m³
● projektowany podziemny, bezodpływowy zbiornik kanalizacji sanitarnej V-10m³
● projektowany podziemny zbiornik oleju napędowego 2500l
● projektowane złącze kablowe

4) SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do podziemnego, bezodpływowego zbiornika kanalizacji sanitarnej V-10m³. Zbiornik oddalony >7,5m od granic sąsiednich działek (dróg gminnych, dz.nr. 186, 191) oraz >15,0m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

5) UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci dojazdu do projektowanej części garażowej remizy (nawierzchnia dojazdu z bruku klinkierowego w kolorze ceglastym), równolegle do dojazdu zaprojektowano dojście do świetlicy o tej samej nawierzchni.
Powierzchnie ograniczone krawężnikami betonowymi 15x30x100cm, chodniki obrzeżami betonowymi 8x30x100cm (kolor ceglasty).

6) SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ
BEZ ZMIAN. Poprzez istniejący zjazd zlokalizowany od strony południowej, zjazd z drogi wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej (działka nr 202).

7) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU
Projektowana inwestycja ma zapewnioną dostawę niezbędnych mediów.
● Podłączenie instalacji wodnej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe (w63PE) zasilane z gminnej sieci wodociągowej (średnie zapotrzebowanie dobowe – Qśr:1,0m³/dobę, jakość wody odpowiada warunkom do celów bytowo-gospodarczych)
● Podłączenie instalacji elektrycznej do sieci Tauron poprzez wewnętrzną linie zasilającą
(kabel YAKY 5x16mm²) biegnącą ze złącza kablowo pomiarowego do rozdzielnicy w budynku
● Odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącze KS (PVC Dn160mm) do podziemnego bezodpływowego zbiornika kanalizacji sanitarnej V-10m³, ilość odprowadzanych ścieków - Qśr:0,4m³/dobę, jakość odprowadzanych ścieków odpowiada par. ścieków bytowo-gospodarczych)
● Odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej
(PVC Dn160/200mm) do dwóch zbiorników podziemnych bezodpływowych 2x V-10m³, ilość
wód deszczowych (podczas deszczu miarodajnego 130l/ha trwającego 15 min.) - 1,18m³, jakość
wód odpowiadać będzie param. wód oczyszczonych wprowadzanych do ziemi (zg. z Pr. Wodnym)
● Grzanie obiektu – elektryczne

8) UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI
Teren inwestycji charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem powierzchni. Tereny zielone w postaci trawnika, dodatkowo na działce występuje kilka drzew (m.in. dąb, modrzew, lipy), z uwagi na kolizję z projektowanym budynkiem drzewa podlegają wycince (stosowną zgodę dołączono w załącznikach projektu budowlanego).
Projektowane tereny zielone w postaci trawników, uzupełnione o nasadzenia z krzewów (Laurowiśnia wschodnia, Trzmielina fortune, Rumianka japońska, Jaśminowiec wonny, Śniegowiec wirginijski) oraz małych drzew (Lipa szerokolistna, Klon jawor, Wiąz holenderski, Tulipanowiec amerykański).

9) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)
● POWIERZCHNIA EWIDENCYJNA DZIAŁKI NR 190: 1500,00m²
● POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY (do rozbiórki): 133,70m²
● ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE (do rozbiórki): 83,90m²
● POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY: 414,15m²
● PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE:
- CHODNIKI (bruk klinkierowy): 122,55m²
- DOJAZDY, PLACE (bruk klinkierowy): 275,00m²
● POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE: 688,30m²

10) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Powierzchnia zabudowy: 414,15 m2
Kubatura brutto: 3750,00 m3
Powierzchnia użytkowa: 781,52 m2
Długość budynku: 24,38 m
Szerokość budynku: 21,68 m
Wysokość budynku: 11,13 m
Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
Ilość kondygnacji podziemnych: 1
Dachy: dwuspadowe, nachylenie 45º, pokrycie dachówka ceramiczna zakładkowa płaska, kolor tradycyjny

11) INFORMACJE I DANE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
Działka, na której zaprojektowano inwestycje znajduje się:
● Na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Stoszowice
● W obszarze obserwacji archeologicznej (prace ziemne wymagają przeprowadzenia badań
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi).



12) ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
Sposób użytkowania.
Projektowana inwestycja przeznaczona do funkcjonowania w niej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach w tym m.in.: stacjonowania pojazdów pożarniczych, magazynowania sprzętu wykorzystywanego w interwencjach strażackich, odbierania zgłoszeń i powiadomień, organizowaniu szkoleń itp.
W części podziemnej schron, użytkowany jako miejsce schronienia przed m.in. skutkami klęsk żywiołowych, odłamkami amunicji bomb pocisków, szkodliwym promieniowaniem itp.

Program użytkowy.
Program użytkowy budynku stanowi:
PARTER: Strefa wejściowa - HOL, pomieszczenie socjalne, toaleta, dyżurka, część gospodarcza (garaż, z antresolą, szatnie, magazyn sprzętu, pralnia)
PODDASZE: Sala szkoleniowa z zapleczem, toalety
PIWNICA: Pomieszczenie techniczne, schron (zespół pomieszczeń tj.: przedsionki, komory rozprężne i filtrowentylacyjne, toaleta, przygotowalnia, magazyn wody, pomieszczenie agregatu, punkt medyczny, komory schronowe, tunel ewakuacyjny)
Szczegółowy spis poszczególnych pomieszczeń na rysunkach architektonicznych.

13) ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY ORAZ WIAT REKREACYJNYCH

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE NOWEGO BUDYNKU REMIZY WYKONAWCA MUSI DOKONAĆ ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY ORAZ DWÓCH WIAT REKREACYJNYCH


GOSPODARKA ODPADAMI
Gruz budowlany z rozebranego budynku, ceramiczny oraz betonowy z posadzek, zostanie wywieziony na składowisko odpadów, lub poddany recyklingowi, przemielony na kruszywo i ponownie wykorzystany jako podkłady pod drogi, posadzki itp.
Można to zrobić przy użyciu mobilnych stacji kruszących, krusząc wielkogabarytowy gruz i przesiewać go na poszczególne frakcje.

14) NADZÓR GEOLOGICZNY
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić, aby roboty ziemne były prowadzone pod nadzorem geologicznym polegającym na bieżącej kontroli zagęszczenia i rodzaju podłoża.

15) WYPOSAŻENIE OBIEKTU
W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym ze szczegółówym zestawieniem wyposażenia. Każdy element wyposażenia podlega weryfikacji przez Zamawiającego na etapie realizacji i wymaga jego wcześniejszego zatwierdzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ, w tym:
a) dokumentacja projektowa;
b) STWiORB;
c) przedmiar robót;
[bookmark: _Hlk102194766]d) pozwolenie na budowę.


Część 2: „Remont (odbudowa) remizy strażackiej w Budzowie”
Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45443000-4	Roboty elewacyjne
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych

I. [bookmark: _Hlk218063879][bookmark: _Hlk206406276]Opis przedmiotu zamówienia.

Inwestycja polega na remoncie (odbudowie) budynku remizy OSP Budzów zlokalizowanego w miejscowości Budzów 141A, na działce nr ewid. 1118 ob. Budzów. Budynek został wybudowany przed 1945 r., kilkukrotnie przebudowywany. Obiekt remizy składa się z trzech części:
– budynek dobudowanego parterowego garażu;
- budynek dwukondygnacyjny remizy;
- drewniana strażacka wieża ćwiczeń.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia należy odczytać łącznie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, obejmuje zakres właściwy dla części 2 i 3 postępowania, natomiast zakres przypisany dla części II określa przedmiar robót dla tej części. 

Zadanie obejmuje roboty budowlano-montażowe dotyczące remontu remizy w Budzowie, w których ujęto:
a) wymianę pokrycia dachowego z remontem więźby, w tym:
– remont stropodachu (remiza): pokrycie dachowe, elementy stropów, rynny dachowe i spustowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome – jedna warstwa grubości 15 cm lambda=0,035, izolacja z folii polietylenowej, deskowanie połaci dachowych, wyłaz dachowy kominiarski, kominki wentylacyjne, schody strychowe, okładziny gipsowo-kartonowe, malowanie farbami
– remont stropodachu (garaż dobudowa): pokrycie dachowe, rynny dachowe i spustowe, izolacja z płyt wełny mineralnej grubości 15 cm i lambda=0,035, belki krawędziowe, kominki wentylacyjne
b) remont elewacji, w tym:
- wymiana tynków z tynkami renowacyjnymi 200 cm nad terenem,
- wykonanie odwodnienia budynku – opaska wokół budynku,
- demontaż bramy stalowej przesuwnej,
c) remont pomieszczeń parteru, w tym:
- garaż remiza: rozebranie istniejących posadzek, wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej i izolacją cieplną z płyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm, malowanie wewnętrznych ścian i sufitów;
- garaż dobudowa: rozebranie istniejących posadzek, wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej, izolacją cieplną z płyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm, wymiana tynków i malowanie ścian i sufitów,
d) remont strażackiej drewnianej wieży ćwiczeń: ściany i pokrycie dachowe.

Powyższy zakres obejmuje roboty budowlane szczegółowo zwymiarowane i zawarte w przedmiarze robót dla części 2 niniejszego postępowania. UWAGA: przedmiar robót nie obejmuje całego zakresu dokumentacji projektowej.


UWAGA: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ROZPOCZĄĆ PRACE BUDOWLANE OD WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO. POWYŻSZE UZASADNIONE JEST KONIECZNOŚCIĄ SKORELOWANIA PRAC Z CZĘŚCIĄ 3. NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.
 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ, w tym:
a) dokumentacja projektowa;
b) STWiORB;
c) przedmiar robót;
d) zaświadczenie o braku sprzeciwu


Część 3: „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele magazynowe w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej położonego w miejscowości Budzów

Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych w budynku remizy OSP Budzów oraz na dostawie i montażu wyposażenia z przeznaczeniem na cele magazynowe związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

 Budynek remizy OSP, zlokalizowanego w miejscowości Budzów 141A, na działce nr ewid. 1118 ob. Budzów, został wybudowany przed 1945 r., kilkukrotnie przebudowywany. Obiekt remizy składa się z trzech części:
– budynek dobudowanego parterowego garażu;
- budynek dwukondygnacyjny remizy;
- drewniana strażacka wieża ćwiczeń.

UWAGA: Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia należy odczytać łącznie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, obejmuje zakres właściwy dla części 2 i 3 postępowania, natomiast zakres przypisany dla części III określa przedmiar robót dla tej części. 

Zadanie obejmuje:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, tym:
- demontaż istniejących oprawek, przewodów, puszek, gniazd i łączników instalacji elektrycznej oraz elementów sygnalizacji,
- rozbiórkę przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych wraz z usunięciem izolacji termicznej i demontażem szkieletu ścianek,
- rozebranie istniejących posadzek z wykładzin tworzywowych, 
- wyniesienie, transport, segregację i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku robót rozbiórkowych;
b) roboty związane z przygotowaniem pomieszczeń I piętra do wyznaczonych zadań, w tym:
- wykonanie izolacji z folii polietylenowej,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt z wełny mineralnej,
- wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,
- wymianę i montaż okien z PCV wraz z obsadzeniem podokienników,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej,
-	wyrównanie podłóg płytami OSB,
-	wymianę drzwi stalowych wejściowych do pomieszczeń I piętra,
-	wykonanie otworów pod rekuperatory oraz montaż rekuperatorów we wszystkich przewidzianych pomieszczeniach,
-	transport ręczny materiałów na poziom I piętra w miejscach, w których brak jest innych możliwości transportowych;
c) roboty murarskie i renowacyjne, w tym:
- obsadzenie ościeżnic stalowych dla wymienianych drzwi wejściowych,
-	wykonanie obudów ościeży okiennych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,
-	przygotowanie, szlifowanie, polerowanie, bejcowanie oraz politurowanie/lakierowanie elementów drzwi i ościeżnic zgodnie z zakresem kosztorysu,
-	montaż stalowych poręczy przy schodach,
-	przygotowanie i dwukrotne malowanie powierzchni schodów z gruntowaniem,
-	przygotowanie skrzydeł okiennych z rozbiórki do ponownego użycia,
-	transport zdemontowanych elementów metalowych/złomu do miejsca zagospodarowania;
d) instalację elektryczną z zasilaniem urządzeń wentylacyjnych i grzewczych, w tym:
- wykonanie instalacji w korytkach/listwach PCV; kosztorys przewiduje łącznie 290 m tras/listw dla przewodów,
-	ułożenie przewodów kabelkowych na gotowych listwach PCV,
-	montaż puszek instalacyjnych – 30 szt.,
-	montaż łączników instalacyjnych – 17 szt.,
-	montaż bryzgoszczelnych gniazd wtyczkowych – 17 szt.,
-	montaż bryzgoszczelnych łączników/przycisków – 8 szt.,
-	wykonanie przepustów i otworów w ścianach dla instalacji,
-	wykonanie przewodów dla sygnalizacji dźwiękowej – 12 m,
-	przygotowanie podłoża i montaż opraw oświetleniowych LED – 10 kpl.,
-	montaż skrzynek i rozdzielnic, obudowy tablicy rozdzielczej oraz wyposażenia modułowego rozdzielnic,
-	wykonanie połączeń przewodów, pomiarów rezystancji izolacji i sprawdzenia punktów odbioru,
-	demontaż istniejącego sygnalizatora oraz montaż zewnętrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego z zasilaniem awaryjnym, zasilacza 12 V DC/40 W i akumulatora bezobsługowego,
-	montaż grzejników elektrycznych – 4 szt.;
e)  roboty wykończeniowe, w tym:
- wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, w tym w obrębie ościeży,
-	gruntowanie powierzchni pionowych,
-	dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych,
-	gruntowanie powierzchni poziomych,
-	wykonanie posadzek z rulonowej wykładziny z tworzywa sztucznego z warstwą izolacyjną – 52,75 m²,
-	wykonanie listew przyściennych z PVC – 52,75 m,
-	zgrzewanie wykładziny rulonowej,
-	transport materiałów wykończeniowych na miejsce wbudowania;
f) wyposażenie obiektu na potrzeby magazynowe związane z ochrona ludności i obroną cywilną, w tym:
-	wykonanie i montaż regałów 3-półkowych w konfiguracji określonej w kosztorysie: 4 szt. o długości 5,20 m, 1 szt. o długości 3,50 m oraz 2 szt. o długości 1,80 m, łącznie 27,90 m regałów.

Powyższy zakres obejmuje roboty budowlane szczegółowo zwymiarowane i zawarte w przedmiarze robót dla części 3 niniejszego postępowania. UWAGA: przedmiar robót obejmuje szerszy zakres niż dokumentacja projektowa.

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ, w tym:
a) dokumentacja projektowa;
b) STWiORB;
c) przedmiar robót;
d) zaświadczenie o braku sprzeciwu.



Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określony opisem zawartym w dokumentach zamówienia lub równoważny. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach zamówienia. W tym celu zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentach zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał
w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dowodów równoważności oferowanych produktów w stosunku do tych określonych w dokumentach zamówienia.
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