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Opis Przedmiotu Zamówienia Część III - dostawa sprzętu do odseparowanej bezpiecznej sieci WIFI na sali konferencyjnej UG Szczecinek
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych zgodnych z poniższymi wymaganiami technicznymi. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

[bookmark: _GoBack]2. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dostarczenia urządzeń zgodnych ze wskazanymi modelami lub równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych,
- dostarczenia oryginalnego opakowania producenta wraz z akcesoriami,
- zapewnienia gwarancji producenta na dostarczone urządzenia,
- dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi (dopuszczalna forma elektroniczna).

3. Wykaz urządzeń

Pozycja 1: Bramka sieciowa/router 
Ilość: 1 szt.

	Parametr
	Wymagana wartość / opis

	Typ urządzenia
	Kompaktowa bramka chmurowa (Cloud Gateway) — wersja bez wbudowanego dysku SSD

	Procesor
	Czterordzeniowy ARM Cortex-A53, 1,5 GHz

	Pamięć RAM
	3 GB DDR4

	Pojemność na dysk NVMe
	Gniazdo M.2 — obsługa dysków NVMe SSD do 2 TB (wersja NS bez dysku)

	Porty LAN
	4 × 2,5 GbE RJ45 (10/100/1000/2500 Mbps)

	Port WAN
	1 × 2,5 GbE RJ45 (domyślny WAN); dowolny port LAN konfigurowalny jako WAN

	Maks. liczba portów WAN
	4

	Przepustowość IDS/IPS
	2,3 Gbps

	Obsługiwane urządzenia UniFi
	30+ urządzeń

	Maks. liczba klientów
	300+

	Zasilanie
	USB Type-C, 5V DC / 5A (zasilacz w zestawie)

	Zakres napięć
	100–240 V AC

	Maks. pobór mocy
	16,1 W

	Wyświetlacz
	Wyświetlacz statusu OLED 0,96"

	Obudowa
	Poliwęglan, kolor jasny

	Wymiary
	nie większe niż 141,8 × 127,6 × 30 mm

	Masa
	 460 g (bez dysku SSD)

	Temperatura pracy
	-10 do +40°C

	Wilgotność pracy
	5–95% (bez kondensacji)

	VPN
	Site Magic, IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP, Teleport, Identity Endpoint

	Bezpieczeństwo
	Zapora stanowa, zapora L7 (application-aware), IPS/IDS, DPI, filtrowanie treści, blokowanie reklam, segmentacja VLAN

	Routing
	OSPF, wielosieciowe load balancing, Policy-based routing

	Redundancja WAN
	Failover i load balancing (w tym obsługa kopii zapasowej LTE)

	Zarządzanie
	UniFi Network Application (wersja 8.0 i nowsza), Bluetooth, Ethernet

	Certyfikaty
	CE, FCC, IC

	Zgodność NDAA
	Tak

	Gwarancja producenta
	Min. 12 miesięcy



Pozycja 2: Punkt dostępowy WiFi 7 
Ilość: 1 szt.

	Parametr
	Wymagana wartość / opis

	Typ urządzenia
	Sufitowy/ścienny punkt dostępowy WiFi 7 do użytku wewnętrznego

	Standard WiFi
	WiFi 7 (IEEE 802.11be) + wsteczna zgodność z WiFi 6/6E, 5, 4 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)

	Liczba strumieni przestrzennych
	6 (2×2 na każde pasmo)

	Pasma radiowe
	Trójpasmowy: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

	MIMO
	2×2 DL/UL MU-MIMO na każde pasmo

	Maks. przepustowość 6 GHz
	5,8 Gbps (BW320)

	Maks. przepustowość 5 GHz
	4,3 Gbps (BW240)

	Maks. przepustowość 2,4 GHz
	688 Mbps (BW40)

	Łączna przepustowość
	Do 9,3 Gbps (sumarycznie)

	Szerokości kanałów
	HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 MHz

	Zysk anteny 6 GHz
	5,8 dBi

	Zysk anteny 5 GHz
	6,0 dBi

	Zysk anteny 2,4 GHz
	4,0 dBi

	Maks. moc TX 6 GHz
	23 dBm

	Maks. moc TX 5 GHz
	26 dBm

	Maks. moc TX 2,4 GHz
	23 dBm

	Port uplink
	1 × 1/2,5 GbE RJ45

	Zasilanie
	PoE+ (802.3at), 44–57 V DC

	Maks. pobór mocy
	21 W

	Zasięg
	Do 140 m²

	Maks. liczba klientów
	300+

	Maks. BSSID na radio
	8

	Montaż
	Sufit lub ściana (uchwyt w zestawie)

	Obudowa
	Poliwęglan i metal

	Wymiary
	 206 × 46 mm

	Masa
	680 g

	Temperatura pracy
	-30 do +40°C

	Wilgotność pracy
	5–95% (bez kondensacji)

	Funkcje bezprzewodowe
	Mesh, Band Steering, 802.11r Fast Roaming, 802.11k RRM, 802.11v BSS Transition, MLO (Multi-Link Operation), PPSK, Captive Portal, RADIUS/RadSec, VLAN dynamiczne

	Zarządzanie
	UniFi Network Application v8.0.28 lub nowszy

	Certyfikaty
	CE, FCC, IC

	Zgodność NDAA
	Tak

	Gwarancja producenta
	Min. 12 miesięcy



Pozycja 3: Uchwyt ścienny do bramki 
Ilość: 1 szt.

	Parametr
	Wymagana wartość / opis

	Typ urządzenia
	Magnetyczny uchwyt ścienny (Floating Mount) do bramek internetowych

	Zgodność
	UCG-Max, UCG-Ultra, UXG-Max

	Sposób montażu
	Magnesy (mocowanie do powierzchni metalowych) lub 4 wkręty (mocowanie stałe do ściany)

	Odległość urządzenia od ściany
	17 cm (ramię dystansowe)

	Materiał obudowy
	Poliwęglan, silikon gumowy

	Wykończenie
	Malowane, kolor jasny

	Wymiary
	127,7 × 113,5 × 5,1 mm

	Masa
	125 g

	Zawartość zestawu
	Uchwyt, magnesy, wkręty montażowe, kołki rozporowe

	Gwarancja producenta
	Min. 12 miesięcy



Pozycja 4: Przełącznik zarządzalny PoE 
Ilość: 1 szt.

	Parametr
	Wymagana wartość / opis

	Typ urządzenia
	8-portowy zarządzalny przełącznik gigabitowy z PoE, warstwy 2

	Liczba portów
	8 × 1 GbE RJ45 (10/100/1000 Mbps)

	Porty PoE
	4 × 802.3af (PoE, 48V) — porty 1–4

	Maks. moc PoE na port
	15,4 W (standardowe 802.3af)

	Łączna dostępna moc PoE
	48 W

	Przepustowość przełączania
	16 Gbps

	Przepustowość nieblokująca
	8 Gbps

	Szybkość przekazywania
	12 Mpps

	Obsługiwane sieci VLAN
	256

	Rozmiar tablicy MAC
	16 000 wpisów

	Bufor pakietów
	1,5 MB

	Funkcje L2
	LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, IGMP Querier, 802.1X, DHCP Snooping, Port Mirroring, Storm Control, Voice VLAN, Loop Protection, Jumbo Frames, LLDP-MED, Port Isolation

	ACL
	128 reguł IPv4, 128 reguł MAC

	Zasilanie
	Zasilacz AC/DC w zestawie

	Zakres napięć PoE
	44–57 V DC

	Maks. pobór mocy urządzenia
	12 W (bez obciążenia PoE)

	Chłodzenie
	Pasywne (bezwentylatorowe)

	Obudowa
	Stal SGCC, kolor jasny

	Forma
	Desktop / montaż ścienny

	Wymiary
	148 × 100 × 31 mm

	Masa
	432 g

	Temperatura pracy
	-5 do +45°C

	Wilgotność pracy
	5–95% (bez kondensacji)

	Zarządzanie
	UniFi Network Application v6.3.51 lub nowszy, Ethernet

	Certyfikaty
	CE, FCC, IC

	Zgodność NDAA
	Tak

	Gwarancja producenta
	Min. 12 miesięcy
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