Załącznik nr 1 do SWZ
	[bookmark: _Hlk233017781]CZĘŚĆ NR 1

Dostawa policyjnego pojazdu osobowego kategorii - M1 segmentu C w  wersji nieoznakowanej do Szkoły Policji w Słupsku.
CPV: 34110000-1 – Samochody osobowe.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026.
Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
[bookmark: _Hlk206402692]Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
1. Pojazd musi być przystosowany do:
1) Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC;
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin;
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s;
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC );
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.
2) Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
3) Przechowywania na wolnym powietrzu,
4) Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
	
2. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
[bookmark: _Hlk206402580]3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
[bookmark: _Hlk206402621]5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego.
6. Wymagania techniczne dla nadwozia i podwozia:
1) Pojazd w nadwoziu kombi (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 i kodzie nadwozia AC (kombi) o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.
2) Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób.
3) Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej. 
4) Wszystkie drzwi przeszklone.
5) Rozstaw osi nie mniejszy niż 2600 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).
6) Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4550 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE).
7) Wysokość pojazdu nie większa niż 1 500 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).
7. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania układu hybrydowego typu HEV (spalinowo - elektrycznego) o następujących parametrach:
1) Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).
2) Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1 450 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE), oraz o maksymalnej mocy netto silnika nie mniejszej niż 110 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ).
3) Silnik elektryczny o maksymalnej mocy netto silnika nie mniejszej niż 24 kW (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE), tryb pracy silnika 	oszczędzający energię. 
8. Warunki techniczne dla układu hamulcowego:
System zapobiegania blokowania kół (ABS).
9. Warunki techniczne dla układu kierowniczego:
1) Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (EPS).
2) Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego.
10. Wymagania techniczne dla układu napędowego:
1) System stabilizacji toru jazdy.
2) System wspomagania pokonywania podjazdów.
3) Skrzynia biegów automatyczna.
4) Napęd na oś przednią.
5) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).
11. Wymagania techniczne dla kół jezdnych:
1) Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
2) Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. 
3) Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe.
4) Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta /importera/dealera pojazdów na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.
5) Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE, min. 17-calowe.
6) Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów.
7) Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.
12. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).
13. Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu:
1) Poduszki gazowe przednie i boczne, kurtyny powietrzne.
2) Elektrycznie składane i regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane.
3) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.
4) Światła do jazdy dziennej oraz główne w technologii LED.
5) Światła przeciwmgielne przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. 
6) Wewnętrzne lusterko wsteczne.
7) Komputer pokładowy.
8) Podłokietnik, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasażera.
9) Centralny zamek sterowany pilotem.
10) Regulacja kierownicy, co najmniej w dwóch płaszczyznach. 
11) Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.
12) Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.
13) Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń.
14) Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 9 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).
15) System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
16) Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa).
17) Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń.
18) Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC. 
19) Gniazdo 12V DC w przestrzeni bagażowej.
20) Tempomat.
21) Kamera cofania wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w pkt 14 oraz czujniki parkowania przednie i tylne z oferty producenta pojazdu. 
22) Bagażnik wyposażony w roletę. 
14. Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu:
Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowanych odmiennych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. 
15. Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:
1) I rząd siedzeń – 2 osób (w tym kierowca),
2) II rząd siedzeń – min. 3 osób.
16. W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
1) Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
2) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
3) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu;
b) klucz do kół.
4) Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy i oznaczenia.
5) Apteczka samochodowa wraz z wyposażeniem. 
17. Wymagania konstrukcyjne:
1) Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
2) Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
3) Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
4) Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.
18. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):	
1) Książkę gwarancyjną.
2) Wykaz wyposażenia.
3) Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz wyposażenia, która musi zawierać 
(w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
a) konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu bazowego oraz wyposażenia;
b) wymaganiami terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych;
c) bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;
d) książkę przeglądów serwisowych;
e) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
4) Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
[bookmark: _Hlk195776899]19. Dostawca jest zobligowany do wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tablicy informacyjnej wg wzoru zawartego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2021 r. poz. 953 ze zm.).


Gwarancja wykonawcy:
1. Pojazd musi być objęty gwarancją z limitem przebiegu 120 000 kilometrów na okres minimum:
a) min. 36 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu;
b) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
c) min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
3. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady elektronicznie na adres e-mail………………………………...
5. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
6. W przypadku gdy z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu określonego 
w ust. 5 nie jest możliwe, długotrwałe technologiczne naprawy powinny być dokonane 
w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 
7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.
8. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego
w tym, uprzywilejowania w ruchu drogowym, oznakowania pojazdu na wersję oznakowaną policyjną, instalacji łączności dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.
9. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą bez dodatkowego wynagrodzenia w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie pomorskim. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże autoryzowanego serwisu na terenie województwa pomorskiego zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport pojazdu do autoryzowanego serwisu 
w innej lokalizacji w celu wykonania naprawy gwarancyjnej oraz usług wykonywanych 
w ramach kampanii serwisowych, po czym dostarczy pojazd z powrotem do siedziby Zamawiającego.
10. Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
a) instalacji antenowych i zasilania;
b) urządzeń łączności radiowej;
c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;
d) innego sprzętu służbowego.
11. Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania trzech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów 
i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny  z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtrów. Terminy przeglądów okresowych wynikają ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej.


























	[bookmark: _Hlk233017908]CZĘŚĆ NR 2
Dostawa policyjnego pojazdu typu furgon kategorii - M1 w  wersji nieoznakowanej do Szkoły Policji w Słupsku.
CPV: 34110000-1 – Samochody osobowe.



Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026.
Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
1. Pojazd musi być przystosowany do:
1) Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) temperaturach otoczenia od -30oC do +50oC;
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin;
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s;
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC );
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.
2)  Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
3)  Przechowywania na wolnym powietrzu,
4)  Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
2. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny 
z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia konsultacji 
w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego.
6. Wymagania techniczne dla nadwozia i podwozia:
1. Pojazd o nadwoziu kombi (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.
1. Rodzaj nadwozia: Minibus.
1. Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone (ściany boczne w części tylnej przeszklone) z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 6 osób.
1. Układ siedzeń: 2 + 2 + 2 (kierowca, pasażer oraz dwa rzędy siedzeń po dwa miejsca).
1. W drugim rzędzie obracane siedzenia na prowadnicach.
1. Składany stolik dla 2/3 rzędu zamontowany na prowadnicach.
1. Tapicerka skórzana.
1. Drzwi przednie boczne skrzydłowe, drzwi tylne boczne odsuwane po obu stronach pojazdu oraz drzwi tylne.
1. Wszystkie drzwi przeszklone.
1. Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne.
1. Szyby przednie elektryczne.
1. Ogrzewana szyba tylna.
1. Wycieraczka szyby tylnej.
1. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3270 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE).
1. Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5330 mm (według danych z pkt.  świadectwa zgodności WE).
1. Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1900 mm (według danych z pkt 7 świadectw
zgodności WE).
1. Pojemność przestrzeni bagażowej min. 1300 dcm3.
1. Półka/przykrycie części bagażowej.
7. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
1. Silnik 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).
1. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1990 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).
1. Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 130 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).
1. Rodzaj paliwa: Diesel.
1. Pojemność zbiornika paliwa (l): min 70.
1. Prędkość maksymalna pojazdu nie mniejsza niż 180 km/h.
8. Warunki techniczne dla układu hamulcowego:
1. Hamulce przód/tył – tarczowe/tarczowe.
1. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
1. System wspomagania nagłego hamowania
9. Warunki techniczne dla układu kierowniczego:
1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.
1. Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.
1. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.
10. Wymagania techniczne dla układu napędowego:
1. Przeniesienie napędu na przednią oś pojazdu.
1. System kontroli toru jazdy (ESP).
1. Skrzynia biegów automatyczna.
11. Wymagania techniczne dla kół jezdnych:
1. Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
1. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. 
1. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub dojazdowe.
1. Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta /importera/dealera pojazdów na obręczach ze stopów lekkich z fabrycznej oferty producenta pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.
1. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE, min. 17-calowe.
1. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów.
1. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.
12. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).
1. Przetwornica napięcia 12V/220V z gniazdem w przestrzeni pasażerskiej.
1. Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1. Alternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1. Światła do jazdy dziennej LED.
1. Światła przeciwmgłowe.
1. Czujnik światła i deszczu.
1. Czujniki parkowania przód/tył.
1. Kamera cofania.
13. Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu:
1. Automatyczne światła drogowe.
1. Centralny zamek.
1. Elektryczny hamulec postojowy
1. Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC. 
1. Kamera cofania wyświetlająca obszar za pojazdem.
1. Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa).
1. Komplet dywaników.
1. Komputer pokładowy.
1. Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.
1. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania.
1. Poduszki gazowe przednie i boczne, poduszki kurtynowe dla pasażerów 2 i 3 rzędu.
1. Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor
o przekątnej min. 9 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej).
1. Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.
1. Sygnalizator niezapiętych pasów.
1. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
1. System otwierania bezkluczykowego.
1. Światła do jazdy dziennej oraz główne w technologii LED.
1. Tempomat.
1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
1. Wewnętrzne lusterko wsteczne.
14. Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu:
Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowanych odmiennych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. 
15. Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:
1. I rząd siedzeń – 2 osób (w tym kierowca),
1. II rząd siedzeń – 2 osób,
1. III rząd siedzeń – 2 osób.
16. W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
1. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
1. podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu;
1. klucz do kół.
1. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy i oznaczenia.
1. Apteczka samochodowa wraz z wyposażeniem. 
17. Wymagania konstrukcyjne:
1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
1. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
1. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów 
i urządzeń.
1. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.
18. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):	
1. Książkę gwarancyjną.
1. Wykaz wyposażenia.
1. Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz wyposażenia, która musi zawierać 
(w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
1. konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu bazowego oraz wyposażenia;
1. wymaganiami terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych;
1. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;
1. książkę przeglądów serwisowych;
1. świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
1. Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
19. Dostawca jest zobligowany do wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tablicy informacyjnej wg wzoru zawartego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2021 r. poz. 953 ze zm.).
Gwarancja Wykonawcy:
1. Pojazd musi być objęty gwarancją z limitem przebiegu 120 000 kilometrów na okres minimum:
a) min. 36 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu;
b) min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
c) min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
3. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady elektronicznie na adres e-mail………………………………...
5. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
6. W przypadku gdy z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu określonego w ust. 5 nie jest możliwe, długotrwałe technologiczne naprawy powinny być dokonane 
w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 
7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego w tym, uprzywilejowania w ruchu drogowym, oznakowania pojazdu na wersję oznakowaną policyjną, instalacji łączności dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.
9. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą bez dodatkowego wynagrodzenia w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie pomorskim. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże autoryzowanego serwisu na terenie województwa pomorskiego zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport pojazdu do autoryzowanego serwisu w innej lokalizacji w celu wykonania naprawy gwarancyjnej oraz usług wykonywanych w ramach kampanii serwisowych, po czym dostarczy pojazd z powrotem do siedziby Zamawiającego.
10. Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
a) instalacji antenowych i zasilania;
b) urządzeń łączności radiowej;
c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;
d) innego sprzętu służbowego.
11. Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania trzech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny  z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtrów. Terminy przeglądów okresowych wynikają ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej.






















	CZĘŚĆ NR 3
Dostawa elektrycznego pojazdu wolnobieżnego do Szkoły Policji w Słupsku. 
CPV: 34144900-7 – Pojazdy elektryczne




Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026.
Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
1. Pojazd musi być przystosowany do:
1) Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych   spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC;
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin;
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s;
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC );
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.
2) Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
3) Przechowywania na wolnym powietrzu.	
2. Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny 
z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bez dodatkowego wynagrodzenia konsultacji 
w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego.
6. Wymagania techniczne dla pojazdu:
1) Pojazd 2-osobowy z zamkniętą kabiną, bagażowy.
2) Kabina pasażerska z drzwiami zamykanymi na kluczyk z otwieraną szybą.
3) Silnik prądu przemiennego min. 5,0 kW.
4) Akumulatory kwasowo-ołowiowe 260Ah / 8x6V z systemem uzupełniania wodą.
5) Jednofazowa ładowarka pokładowa i przewód ładowania min. 5 m.
6) Skrzynia ładunkowa z profili aluminiowych o ładowności do 1000 kg, otwierana 
z trzech stron, z zatrzaskami.
7) Hydrauliczny układ hamulcowy.
8) Koła bezdętkowe z felgami aluminiowymi min. 13”.
9) Maksymalna prędkość: 25 km/h.
10) Przednie i tylne światła LED.
11) System zintegrowanych wskaźników (m.in. wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz)
12) Gaśnica montowana w pojeździe.
7. Wymagania konstrukcyjne:
1) Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
2) Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
3) Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów 
i urządzeń.
8. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):	
1) Książkę gwarancyjną.
2) Wykaz wyposażenia.
3) Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz wyposażenia, która musi zawierać 
(w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
· konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz wyposażenia; 
wymaganiami terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych;
· bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;
· książkę przeglądów serwisowych;
· świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
9. Dostawca jest zobligowany do wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt tablicy informacyjnej wg wzoru zawartego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.).
Gwarancja wykonawcy:
1. Pojazd musi być objęty gwarancją na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. 
3. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) w ramach gwarancji musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
5. W przypadku gdy z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu określonego w ust. 4 nie jest możliwe, długotrwałe technologiczne naprawy powinny być dokonane w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 
6. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
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