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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk209696751]Zakup koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (obszar II)
.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej, nieużywanej koparko‑ładowarki wyprodukowanej w 2026 r., kompletnej, wolnej od wad, gotowej do eksploatacji oraz spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa. Dostarczona maszyna ma być wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji.
2. Wymagania ogólne
3. Minimalne wymagania techniczne
4. Wyposażenie robocze
5. Dokumentacja i odbiór
6. Szkolenie
7. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu
8. Równoważność
9. Potwierdzenie spełniania wymagań


Zestawienie wymagań

1. Wymagania ogólne
1) Maszyna fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2026.
2) Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE.
3) Norma emisji spalin co najmniej Stage V.
4) Wyposażenie zgodne z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2. Minimalne wymagania techniczne
1) Masa eksploatacyjna nie większa niż 10 000 kg.
2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej min. 100 KM.
3) Napęd na dwie osie z możliwością rozłączenia napędu jednej osi.
4) Skrzynia automatyczna, przełączana pod obciążeniem (min. 4 biegi do przodu i 4 do tyłu).
5) System hydrauliczny, umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania.
6) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 150 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar.
7) Średnica zawracania nie większa niż 10 m.
8) Kabina zamknięta, ogrzewana i klimatyzowana, spełniająca standardy ROPS/FOPS.
9) Fotel obrotowy z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym i pasem bezpieczeństwa.
10) System monitorowania pracy umożliwiający odczyt lokalizacji, motogodzin i podstawowych parametrów eksploatacyjnych.Boczny wyświetlacz w kabinie min. 7 calowy;
11) Komunikaty operatora w języku polskim.
12) koła jezdne: przednie w rozmiarze min. 20” ,tylne w rozmiarze minimum 26”
13) przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;
14) błotniki kół przednich i tylnych;
15) wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy lub za pomocą przełącznika w joysticku
16) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem krańcowego położenia, stabilizatory samopoziomujące z podkładkami gumowymi;
17) możliwości zmiany między sterowaniem joysticków ISO a SAE ;
18) metalowe osłony tylnych lamp;
19) wycieraczki tylnej i przedniej szyby;
20) przedmiot umowy wyposażony będzie w światła drogowe, kierunkowskazy, sygnał cofania, lusterko wsteczne, sygnał dźwiękowy, gaśnicę min. 2 kg, trójkąt ostrzegawczy;
21) min. 4 światła led ostrzegawcze zamontowane na dachu pojazdu w kolorze pomarańczowym;
22) oświetlenie led robocze z przodu i tyłu maszyny;
23) oferowana maszyna musi być wyposażona w radio funkcją bluetooth oraz immobiliser.

3. Wyposażenie robocze
1) sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joystika,
2) musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
3) musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
4) łyżka ładowarkowa montowana na szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające szybkie wypięcie, łyżka dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość np.spychania, ładowania, chwytania, rozściełania i wyrównywania,
5) widły do palet zamontowane na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym,
6) pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m,
7) minimalna wysokość załadunku  3,0 m,
8) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg,
9) pług łamany typu V o szerokości min. 2900 mm uchylny hydralicznie 
z mocowaniem pod szybkozłącze, na czołownicy pływającej z instalują sterowania z kabiny operatora, 
10) sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joystików,
11) musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
12) łyżki koparkowwe o szerokości ok.  400 mm i 600 mm  montowane na szybkozłącze 
13) łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna o szerokości 1500 mm, 
14) linia hydrauliczna na ramieniu koparkowym do zasilania osprzętu np.( młota, łyżka skarpowa, głowica do frezowania itp.)
15) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
16) głębokość kopania ze standardową łyżką minimum 5,5 m,
17) wysokość załadunku minimum 4,5 m,
18) udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1300 kg,
19)    hydrauliczne szybkozłącze koparkowe z szeklą min. 1t,  
20) zamki bezpieczeństwa na ramieniu koparkowym,
21) System ostrzegania o przeciążeniu na ramieniu koparkowym.

4. Dokumentacja i odbiór
1) Przy odbiorze Wykonawca przekaże: instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności UE, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, komplet kluczy, wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz pozostałe dokumenty wymagane do legalnej eksploatacji.
2) Maszyna zostanie dostarczona z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi, gotowa do pracy.
3) Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru po weryfikacji zgodności z OPZ.
5. Szkolenie
1) Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne wskazanych operatorów w dniu odbioru.
6. Gwarancja i serwis
1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, obejmującej łącznie: 
a) koparko-ładowarkę wraz z wyposażeniem fabrycznym,
b) cały dostarczony osprzęt dodatkowy, w tym w szczególności pług odśnieżny,
c) wszystkie podzespoły, urządzenia i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, niezależnie od producenta poszczególnych komponentów.
1) Wymagany jest jeden, jednolity okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia (koparko-ładowarki wraz z osprzętem) – min. 36 miesięcy lub 3000 motogodzin, liczony od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń (protokołu zdawczo-odbiorczego). 
2) Niedopuszczalne jest różnicowanie okresu gwarancji dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (np. odrębny, krótszy okres gwarancji na osprzęt/pług niż na koparko-ładowarkę). Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji na jakikolwiek element przedmiotu zamówienia niż zadeklarowany w formularzu ofertowym okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią SWZ. 

7. Równoważność

1) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym – tzn. polegających na zachowaniu przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. 
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
8. Potwierdzenie parametrów
1) Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu wraz z osprzętem, w szczególności poprzez żądanie przedstawienia kart katalogowych i technicznych celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SWZ oraz złożoną ofertą.
2) Pojazd/ osprzęt, który nie spełni warunków odbioru zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o wadach, które mogą nastąpić w terminie do 1 miesiąca od daty dostarczenia pojazdu. Koszt 
3) wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru pojazdu oraz osprzętu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ewentualne opłaty oraz ryzyko związane z dostawą pojazdu wraz z osprzętem do Siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w 
Ujeździe, ul. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - w tym koszty załadunku, rozładunku, transportu.
5) Przy odbiorze Wykonawca przekaże: instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności UE, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, komplet kluczy, wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz pozostałe dokumenty wymagane do legalnej eksploatacji.
6) Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
a) fabryczny komplet kluczy tradycyjnych lub innych, umożliwiających autoryzowane   otwieranie/zamykanie i uruchomienie pojazdu, 
b) dokumenty wymagane prawem do zarejestrowania pojazdu we właściwym wydziale komunikacji (faktura VAT, świadectwo zgodności WE, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy, świadectwo homologacji pojazdu), 
c) dokumentację eksploatacyjną pojazdu/ osprzętu: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową,
d) Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE,
e) Karty gwarancyjne,
f) Karty katalogowe lub karty techniczne lub foldery informacyjne producenta w języku polskim, potwierdzające wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez zamawiającego dla dostarczonego sprzętu.

9. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określa projekt umowy.

image1.png
A

Gmina i Miasto

UJAZD





image2.png
000-1 Ochrona ludnosci
i obrona cywilna




