Załącznik nr 1a do SWZ


Załącznik do SWZ
Minimalne wymagania techniczno – użytkowe

Przypisane kody CPV:
43260000-3 – koparki, czerparki i ładowarki
34100000-8 – pojazdy silnikowe
43300000-6 – maszyny i sprzęt budowalny

	L.p.
	Parametry techniczne koparko-ładowarki
	Opis
	Informacje jakie muszą być zawarte w kolumnie 5
	Oferta Wykonawcy

	1
	2
	3
	4
	5

	Dane techniczne:

	1.
	Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, technicznie przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Oferowana koparko-ładowarka musi być fabrycznie nowa oraz wyprodukowana nie wcześniej niż w 2026 roku.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	2
	Masa eksploatacyjna oferowanej maszyny
	maksymalnie 
10 000 kg
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	3.
	Wszystkie główne komponenty układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, mosty) muszą być ze sobą w pełni kompatybilne oraz zapewniać prawidłową i bezawaryjną współpracę całego układu napędowego.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.
	

	4.
	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający wymagania normy emisji spalin StageV.
	moc znamionowa brutto nie mniejsza niż 80KW
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.
	

	5.
	Pojemność skokowa silnika
	minimum 4,4 litra
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.
	

	6.
	Koła jezdne przednie i tylne o jednakowym rozmiarze
	Nie mniejsze niż 28”
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	7.
	Układ kierowniczy umożliwiający: skręt kół przednich i tylnych oraz pracę wszystkich kół skrętnych w tym samym kierunku, zapewniającą tryb jazdy bocznej (tzw. skręt równoległy).
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.
	

	8.
	Skrzynia biegów automatyczna, przełączalna pod obciążeniem.
	z co najmniej 6 biegami do przodu oraz co najmniej 4 biegami do tyłu
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	9.
	Sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	10.
	Zmiana kierunku jazdy realizowana za pomocą joysticka.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	11.
	Funkcja jazdy umożliwiająca poruszanie się maszyny w pozycji odwróconej względem ramienia koparkowego.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	12.
	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową
	o wydajności nie mniejszej niż 165 l/min oraz ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 250 bar
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	13.
	Tylne stabilizatory niezależne, wysuwane hydraulicznie, samopoziomujące, 
z podkładkami gumowymi pod stopami stabilizatorów
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	14.
	Maszyna wyposażona w błotniki kół przednich i tylnych, skrzynkę narzędziową oraz immobiliser.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	15.
	Kabina operatora wyposażona w klimatyzację oraz pneumatyczny, obrotowy fotel. Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	16.
	Oświetlenie robocze na kabinie: lampy ostrzegawcze (migowe) LED
	Minimum 4 sztuki
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	17.
	Metalowe osłony tylnych lamp
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	18.
	Blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy  i przemieszczania się maszyny
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	19.
	Układ hydrauliczny przygotowany do zasilania i obsługi osprzętu dodatkowego, w tym młota hydraulicznego oraz uchylnej łyżki skarpowej.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:


	20.
	Maszyna wyposażona w system samopoziomowania łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	21.
	Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	22.
	Układ umożliwiający automatyczny powrót łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	23.
	Maszyna wyposażona w łyżkę zrywającą (tzw. ząb).
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	24.
	
Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna, umożliwiająca: spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie oraz wyrównywanie materiału.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	25.
	Widły montowane na szybkozłączu hydraulicznym.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	26.
	Łyżka ładowarkowa
	o pojemności 1,3 m³ ± 0,1 m³ oraz szerokości nie większej niż 2,5 m.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	27.
	Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	28.
	Maksymalna wysokość załadunku
	nie mniejsza niż 3,0 m.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	29.
	Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej:
	nie mniejszy niż 
4 000 kg.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:


	30.
	Maszyna musi być wyposażona w hydrauliczny przesuw boczny wysięgnika koparkowego.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	31.
	Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	32.
	Ramię koparkowe wyposażone w zestaw zamków oraz automatyczną blokadę ramienia.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	33.
	Możliwość zmiany systemu sterowania ramieniem koparkowym pomiędzy standardami ISO i SAE.

	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	34.
	Łyżki koparkowe
	o szerokości 400 mm oraz 600 mm, z tolerancją wymiarową ± 20 mm.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	35.
	Łyżka skarpowa uchylna
	o szerokości nie mniejszej niż 1500 mm.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	36.
	Ramię koparkowe teleskopowe o zmiennej długości, z hydraulicznym systemem wysuwu .
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	37.
	Głębokość kopania: 
	nie mniejsza niż 5,80 m.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	38.
	Ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze mechaniczne.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	39.
	Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego):
	nie mniejsza niż 3,5 m.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	40.
	Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): 
	nie mniejszy niż 
1800 kg.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
 Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	41.
	Siła skrawania na łyżce koparkowej:
	nie mniejsza niż 60 kN.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia).
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	Informacje dodatkowe:

	42.
	Wymagana gwarancja na koparko-ładowarkę wynosi:
	wynosi minimum 24 miesiące, 
z limitem 2 000 godzin pracy,
 w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	43.
	Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	44.
	Termin dostawy koparko-ładowarki w terminie do: 
	60 dni od dnia podpisania umowy.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	45.
	Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do sprzedaży oraz zapewnienia serwisu oferowanej koparko-ładowarki.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	44.
	Wykonawca przy dostawie zobowiązany jest do przekazania deklaracji zgodności CE dla oferowanej koparko-ładowarki.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.


	

	45.
	
Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwisu umożliwiającego realizację napraw i przeglądów w sposób zapewniający sprawną obsługę eksploatacyjną maszyny, w tym mobilny serwis lub serwis stacjonarny w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
	· 
	Podać adres serwisu

1. …………………………………


	

	46.
	Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki:
	maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia (w dni robocze), natomiast zakończenie naprawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej rozpoczęcia.
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	47.
	Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz pakiet podstawowy obejmujący gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcję obsługi operatora w języku polskim.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.

	

	48.
	W ramach ceny dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki w dniu odbioru maszyny.
	· 
	Wpisać: TAK (spełnia wymagania) lub NIE (nie spełnia). 
Dopuszcza się wskazanie informacji równoważnej potwierdzającej spełnienie wymagania.
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