Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi
1.Przedmiot: Aparat do suchych kąpieli kwasowęglowych 
	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	1
	Konstrukcja jezdna
	Tak
	

	2
	Regulowane położenie zagłówka
	Tak
	

	3
	W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu
	Tak
	

	4
	Stała i wysoka koncentracja CO2 , uzyskiwana dzięki automatycznemu uzupełnianiu czynnika zabiegowego z jednoczesną cyrkulacją w komorze zabiegowej
	Tak
	

	5
	Wstępne podgrzewanie gazu (na zewnątrz aparatu – przy butli)
	Tak
	

	6
	Automatyczne nawilżanie w komorze zabiegowej zwiększające skuteczność od momentu rozpoczęcia zabiegu
	Tak
	

	7
	Możliwość wyłączania nawilżania
	Tak
	

	8
	Jednoczesne aplikowanie CO2 i H2O powodujące zwiększone powstawanie czynnika leczniczego H2CO3 (kwas węglowy)
	Tak
	

	9
	Możliwość ustawienia temperatury w komorze zabiegowej w zakresie 30°C - 40°C
	Tak
	

	10
	Możliwość ustawienia czasu zabiegu w zakresie 10-35 minut z zachowaniem proporcjonalności przebiegu cyklu
	Tak/podać
	

	11
	Możliwość wpisania do notesu wskazań własnych użytkownika (ułożenie własnego programu cyklu)
	Tak
	

	12
	Tabela wskazań – zaprogramowane cykle terapii dla konkretnych jednostek chorobowych
	Tak
	

	13
	Sygnalizacja dźwiękowa zakończonej terapii
	Tak
	

	14
	Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej
	Tak
	

	15
	Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu
	Tak
	

	16
	Pobór mocy z sieci 230V, max 0,8 kVA
	Tak/podać
	

	17
	Sterowanie przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego
	Tak
	

	18
	Przyjazne w obsłudze intuicyjne oprogramowanie
	Tak
	

	19
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2150 x 700 x 980 mm
	Tak/podać
	

	20
	Wysokość leżyska 590 mm
	Tak/podać
	


2.Przedmiot: Wanna do masażu kończyn dolnych 

	L.p.
	Parametr techniczny 
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	1. 
	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych 
	TAK
	

	2. 
	Skorupa wanny wykonana z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym
	TAK
	

	3. 
	Anatomiczne wyprofilowanie 
	TAK
	

	4. 
	Dotykowy Panel sterowania min 4,3 ‘’
	Tak/podać
	

	5. 
	Automatyczne wyłączanie napełniania
	Tak
	

	6. 
	Zegar zabiegowy 0-99 min.
	Tak
	

	7. 
	Dźwiękowy sygnał zakończenia zabiegu
	Tak
	

	8. 
	Elektroniczny pomiar temperatury napuszczanej wody
	Tak
	

	9. 
	Elektroniczny pomiar temperatury w wannie
	Tak
	

	10. 
	Dysze do masażu wirowego minimum  14 szt.
	TAK/podać
	

	11. 
	Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody
	TAK
	

	12. 
	Możliwość regulacji wydajności dysz
	TAK
	

	13. 
	Trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej 
	TAK
	

	14. 
	Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu
	TAK
	

	15. 
	Manualne ustawienie parametrów terapii
	TAK
	

	16. 
	Pojemność użytkowa 45l +/- 5%
	TAK
	

	17. 
	Pojemność maksymalna do 55l
	TAK
	


	18. 
	Czas napełniania max 1,5 min
	TAK
	

	19. 
	Czas wypuszczania wody max 1 min
	TAK
	

	20. 
	Krzesło do wanny na stopkach, z regulacją wysokości, powierzchnia zmywalna,
	TAK
	

	21. 
	Maksymalny pobór mocy 800VA
	TAK
	

	22. 
	Zasilanie 230 V / 50(60) Hz


	TAK
	

	23. 
	Wymiary dł. x szer. z wys.: 880x 760 x 800 mm +/- 50 mm 
	TAK
	


3.Przedmiot: Wanna do hydromasażu i masażu perełkowego

	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	1. 
	Wanna do hydromasażu
	Tak
	

	2. 
	Pojemność użytkowa max 200 l
	Tak
	

	3. 
	Waga 120 kg +/- 5%
	Tak
	

	4. 
	Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji
	Tak
	

	5. 
	Czas napełniania max 2,5 min ( do pojemności użytkowej)
	Tak
	

	6. 
	Czas wypuszczania wody max 2,2 min
	Tak
	

	7. 
	4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy
	Tak
	

	8. 
	Automatyczne zakończenie napełniania
	Tak
	

	9. 
	Sygnał dźwiękowy zakończenia napełniania
	Tak
	

	10. 
	Sygnał dźwiękowy zakończenia zabiegu 
	Tak
	

	11. 
	25 dysz do masażu wirowego z regulacja wydajności 
	Tak
	

	12. 
	180 dysz do masażu perełkowego
	Tak
	

	13. 
	Wytrzymałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	14. 
	System przepłukiwania dysz
	Tak
	

	15. 
	Przyłącze wody dodatkowej 
	Tak
	

	16. 
	Wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys.)  2200 x 870 x 790  +/- 5%
	Tak
	

	17. 
	Prysznic
	Tak
	

	18. 
	Zasilanie 3x400 V/50Hz
	Tak
	

	19. 
	Moc min 3950 VA
	Tak
	

	20. 
	Pompa do hydromasażu wykonana ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	       22.
	Uchwyt pacjenta, pokrętła, wylewka wody, wykonane ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	23.
	Stelaż wykonany ze stali ocynkowanej 
	Tak
	

	24.
	Elektromagnetyczny zmiękczacz wody  
	Tak
	

	25.
	System przyłączy do recyklingu
	Tak
	


4.Przedmiot: Rotor elektryczny do ćwiczeń kończyn dolnych

	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	1. 
	Rotor kończyn dolnych ze zintegrowanym siedziskiem
	Tak
	

	2. 
	Obciążenie zgodnie z normami DIN EN 957 regulowane w zakresie 25-200 Watt
	Tak
	

	3. 
	Moc: własny generator z opcją plug-in
	Tak
	

	4. 
	Regulacja oporu: hamulec indukcyjny, 40 poziomów
	Tak
	

	5. 
	Koło zamachowe zintegrowane z generatorem 14 kg
	Tak
	

	6. 
	Puls ręczny
	Tak
	

	7. 
	Łożyska japońskie
	Tak
	

	8. 
	Prędkość: 15- 120 RPM
	Tak
	

	9. 
	Regulacja siedzenia, 12 pozycji
	Tak
	

	10. 
	Duży wyświetlacz LED
	Tak
	

	  11.
	Pomiar tętna przez sensory dotykowe dłoni i kompatybilny pas telemetryczny
	Tak
	

	  12.
	Stały wyświetlacz: 1+5
	Tak
	

	  13.
	Liczba programów: min 10
	Tak/podać
	

	  14.
	Programy treningowe kontrolowane pulsem: 1
	Tak
	

	  15.
	Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna: 
	Tak
	

	  16.
	Max. waga ćwiczącego: min. 150 kg
	Tak/podać
	


5.Przedmiot: Rotor elektryczny do ćwiczeń kończyn górnych 
	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	11. 
	Profesjonalny rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn górnych 
	          Tak
	

	12. 
	Panel kontrolny i kolorowy wyświetlacz min. 2.7"
	Tak/PODAĆ
	

	13. 
	Podparcie stóp z dwustopniową regulacją,
	Tak
	

	14. 
	Wsparcie treningu kończyn dolnych,
	Tak
	

	15. 
	Podstawa urządzenia z kółkami transportowymi.
	Tak
	

	16. 
	Pilot sterujący
	Tak
	

	17. 
	Silnik min 100 Watt 
	Tak /podać
	

	18. 
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:50 x 46 x 43
	Tak /podać
	

	19. 
	Promień dysku korbowego [mm]:90
	Tak
	

	20. 
	Prędkość silnika: 0 - 60 obrotów / minuta
	Tak
	

	21. 
	Kierunek ruchu: przód / tył
	Tak
	

	  12.
	Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz
	Tak
	

	  13.
	Regulacja oporu: 0 - 15
	Tak
	

	  14.
	Wyświetlane parametry ćwiczeń: odległość, czas trwania ćw., ilość obrotów / min, wydatek energ. (kcal)
	Tak
	

	  15.
	Czas treningu: 1 - 180 min
	Tak
	

	  16.
	Raport:
Przebyta odległość i wydatek energ. (kcal)
	Tak
	

	  17.
	Statyw jezdny na rotor 
	Tak
	


6.Przedmiot: Rower treningowy elektromagnetyczny 

	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	1. 
	System elektromagnetyczny oporu.
	Tak
	

	2. 
	Elektroniczna regulacja oporu, min.32 stopnie regulacji 
	Tak/podać
	

	3. 
	Podręcznik, 12 dostępnych programów, Recovery, Race, 4 programy Użytkownika, 4 HRC, Watt,
	Tak
	

	4. 
	Regulacja siedziska: w pionie iw poziomie
	Tak
	

	5. 
	Czujnik pomiaru pulsu na uchwytach. Telemetryczny system pomiaru pulsu za pomocą opawskiego.
	Tak
	

	6. 
	Dotykowy wyświetlacz TFT 10,1 HD 
	Tak
	

	7. 
	Uchwyt na smartfon/tablet
	Tak
	

	8. 
	Komputer, kalorie, czas, dystans, puls, RPM, program
	Tak
	

	9. 
	Zawiera aplikację iConsole+ z mapami i trasami, planem

fitness i pamięcią treningową.
	Tak
	

	10. 
	Maksymalna waga użytkownika min. 180 kg
	Tak/podać
	


7.Przedmiot: Laser wysokoenergetyczny
	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	1. 
	Urządzenie do laseroterapii
	TAK
	

	2. 
	Typ źródła: laser diodowy
	TAK
	

	3. 
	Min. 5 długości fal: 650 nm, 810 nm, 905 nm, 980 nm, 1064 +/- 1nm zapewniając idealnie zoptymalizowany zakres długości fal stosowanych w konkretnych jednostkach chorobowych przy laseroterapii wysokoenergetycznej
	TAK, podać
	

	4. 
	Moc max. CW min. 30 W 
	TAK, podać
	

	5. 
	Moc szczytowa min. 300 W
	TAK, podać
	

	6. 
	Tryby pracy: min. CW (fala ciągła) R, CW (fala ciągła) IR , pulsacyjne, superimpuls do 300W,
	TAK, Podać
	

	7. 
	Min. 9 trybów emisji światła laserowego
	TAK, podać
	

	8. 
	Częstotliwość w zakresie min. od 1Hz do 100 000Hz
	TAK, Podać
	

	9. 
	Nanoimpuls 200  ns
	TAK
	

	10. 
	Aktywacja wiązki laserowej – sterownik nożny
	TAK
	

	11. 
	Kolorowy ekran dotykowy LCD min. 7”
	TAK
	

	12. 
	Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem automatycznie dostosowującym i przeliczającym parametry wybranego programu do trybu szybkiej terapii
	TAK
	

	13. 
	Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem automatycznie dostosowującym i przeliczającym parametry wybranego programu do trybu minimalizującego efekt termiczny
	TAK
	

	14. 
	Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem automatycznie dostosowującym i przeliczającym parametry wybranego programu do trybu automatycznego bezobsługowego (bez konieczności ciągłego operowania sondą przez terapeutę)


	TAK
	

	15. 
	Cyfrowy przewodnik w formie filmu wideo (samouczek wideo) wyświetlanego na wyświetlaczu lasera, który krok po kroku szkoli, jak korzystać z urządzenia.
	TAK
	

	16. 
	Cyfrowy przewodnik w formie filmów wideo przypisanych do każdej terapii, które są wyświetlane na wyświetlaczu lasera i ukazują w jaki sposób wykonywać konkretny program zabiegowy
	TAK
	

	17. 
	Intuicyjny interfejs graficzny
	TAK
	

	18. 
	Baza jednostek chorobowych
	TAK
	

	19. 
	Wstępnie ustawione protokoły terapeutyczne podzielone według obszaru ciała, typu schorzeń i terapii oraz zastosowania
	TAK
	

	20. 
	Tworzenie spersonalizowanych programów przeznaczonych dla konkretnego pacjenta i wskazanych w przypadku konkretnych patologii i obszarów
	TAK
	

	21. 
	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych terapii
	TAK 
	

	22. 
	system kontroli efektu termicznego z regulowanym cyklem pracy w zakresie min. 10-100%
	TAK
	

	23. 
	Efekty terapii: min.: fotomechaniczne, fotobiostymulujące, natychmiastowe przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przyspieszanie gojenia się ran
	TAK, podać
	

	24. 
	Przycisk bezpieczeństwa
	TAK
	

	25. 
	Wymiary: (szerokość, długość, wysokość) 320x430x980+/-5%
	TAK 
	

	26. 
	Zasilanie zewnętrzne, 100-240 V AC, 50/60 Hz 
	TAK
	

	27. 
	Złącze USB umożliwiające łatwą aktualizację oprogramowania oraz filmów instruktażowych
	TAK 
	

	28. 
	Dwie pary okularów ochronnych do laseroterapii w zestawie
	TAK 
	

	29. 
	Rękojeść terapeutyczna z końcówką ZOOM z regulacja ogniskowej w zakresie 0.5-5cm2 +/-5%
	TAK
	

	30. 
	Intuicyjny interfejs graficzny
	TAK
	

	31. 
	Wbudowany Autotest umożliwiający testowanie wiązki laserowej
	TAK 
	

	32. 
	Kompaktowa obudowa wózka z przegubowym ramieniem z uchwytem na rękojeść
	TAK
	

	33. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę kulistą
	TAK
	

	34. 
	Urządzenie medyczne zgodne z wymaganiami określonymi w dyrektywie 93/42/EWG lub jej późniejszych wersjach
	TAK
	


8.Przedmiot: Mieszalnik do borowiny 

	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry

wymagane
	Wartości oferowane

	 1.
	Zautomatyzowane urządzenie do podgrzewania borowiny oraz jej utrzymywania w określonej przez użytkownika temperaturze.
	Tak
	

	2.
	Zbiornik z  mieszadłem, które co pewien czas automatycznie się załącza.
	Tak
	

	3.
	Elementy grzejne na dnie zbiornika oraz na jego ścianie bocznej
	Tak
	

	4.
	Możliwość przelewanie masy przez zawór spustowy do pojemnika
	Tak
	

	5.
	Wykonany ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	6.
	Dwa tryby pracy :grzanie masa podgrzewana i start za…
	Tak/podać
	

	7.
	Maksymalna pojemność zbiornika [l]  200
	Tak/podać
	

	8.
	Zakres temperatur [°C] 30-60
	Tak
	

	9.
	Wymiary: wys x szer x gł [mm] 780 x 660 x 640 +/- 5%
	Tak/podać
	

	10.
	Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej.
	Tak
	


