Nr postępowania DDPS.26.1.2026
Załącznik Nr 3 do SWZ


WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA 
przedmiotu zamówienia realizowanego pn.: Zakup i dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego o napędzie hybrydowym na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul.Nowogródzkiej 5/1 
Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Wypełnia Wykonawca podając wymagane informacje lub parametry albo potwierdzając
spełnienie warunków

W przypadku, gdy zaznaczono, że sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia należy dla niego przygotować miejsce w zabudowie pojazdu i nie należy doliczać jego wartości do ceny samochodu

	1
	2
	3

	1. Wymagania ogólne:

	1.1.
	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,  zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	Spełnia/
Nie spełnia

	
	Pojazd jest fabrycznie nowy -  rok produkcji nie wcześniej niż 2026, nieużywany, niezarejestrowany, kompletny oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, zgodny z dokumentacją techniczną producenta,
	Spełnia/
Nie spełnia

	1.2.
	Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

	Spełnia/
Nie spełnia

	1.3.
	Pojazd spełnia normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
	Spełnia/
Nie spełnia

	1.4.
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

	Spełnia/
Nie spełnia

	2. Nadwozie

	2.1.
	Pojazd bazowy fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2026.
	Podać producenta, typ i model pojazdu bazowego

	2.2.
	Pojazd typu furgon z przestrzenią ładunkową, przeznaczony do przewożenia 3 osób wraz z kierowcą,
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.3.
	Preferowany kolor - czerwony
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.4.
	Wymiary, masy i pojemności pojazdu:
· szerokość przestrzeni ładunkowej mierzona na wysokości podłogi w najwęższym miejscu – 1600 mm - 1800mm
· długość przestrzeni ładunkowej –  2400mm - 2700 mm
· dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg
· dopuszczalna ładowność pojazdu –  1000 kg – 1350 kg
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.5.
	Zabudowa przestrzeni ładunkowej powinna spełniać następujące parametry:
· drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami i wycieraczkami,
· przesuwne nieoszklone drzwi boczne lewe i prawe
· przegroda z szybą pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową
· oświetlenie w technologii LED wzdłuż przestrzeni ładunkowej oraz przy tylnych drzwiach

	Spełnia/
Nie spełnia

	2.6.
	Wnętrze przestrzeni ładunkowej
· zmywalne panele zabezpieczające ściany i drzwi przestrzeni ładunkowej do połowy wysokości
· podłoga wyłożona materiałem antypoślizgowym i zmywalnym
· uchwyty do mocowania ładunku minimum 6 szt.

	Spełnia/
Nie spełnia

	2.7.
	Kierownica po lewej stronie
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.8.
	ABS
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.9.
	Wspomaganie układu kierowniczego

	Spełnia/
Nie spełnia

	2.10.
	Klimatyzacja w kabinie kierowcy

	Spełnia/
Nie spełnia

	2.11.
	Centralny zamek
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.12.
	System centralnego zamka z kluczykiem elektronicznym
	Spełnia/
Nie spełnia


	2.13.
	Obręcze kół ze stopów lekkich – fabrycznie nowe w rozmiarze min. 17 ‘’ z oponami letnimi. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026 r.
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.14.
	Dodatkowy komplet 4 opon zimowych na oryginalnych felgach stalowych (z oryginalnymi kołpakami) lub aluminiowych przystosowanych do tego pojazdu min. 16 cali, zgodnych z rozmiarem zawartym w homologacji pojazdu. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2026.
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.15.
	Reflektory przednie wykonane w technologii LED
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.16.
	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.17.
	Przednie światła przeciwmgłowe
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.18.
	Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie.
W kabinie zamontowane lusterko wsteczne wewnętrzne
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.19.
	Elektrycznie sterowane szyby drzwi kabiny kierowcy
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.20.
	Podgrzewana przednia szyba

	Spełnia/
Nie spełnia

	2.21.
	Czujniki parkowania minimum z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną, montowane na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.22.
	Kamera cofania montowana na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego, włączająca się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, obraz z kamery wyświetlany na fabrycznym monitorze umiejscowionym w kabinie kierowcy.
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.23.
	Kamera 360º
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.24.
	Wnętrze kabiny pojazdu – pełne poszycie ścian bocznych materiałem odpornym na zabrudzenia i łatwym do utrzymania w czystości. Podsufitka tapicerowana.
Podłoga kabiny pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i łatwą do utrzymania w czystości.
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.25.
	W kabinie pojazdu -  podręczny schowek z drzwiczkami

	Spełnia/
Nie spełnia

	2.26.
	Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania.
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.27.
	Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
	Spełnia/
Nie spełnia

	2.28.
	
Poduszki powietrzne w kabinie: przednie dla kierowcy i pasażera + kurtyny boczne dla kierowcy i pasażera.

	Spełnia/
Nie spełnia

	3. Silnik i układ napędowy

	3.1.
	Silnik hybrydowy o mocy od 200 KM do 250 KM
Pojemność skokowa -  od 2000cm³ do 2500 cm3

	Podać parametry silnika:
· pojemność skokowa
· moc
· moment obrotowy

	3.2.
	Zasięg w trybie elektrycznym – min 50 km
	Spełnia/
Nie spełnia

	3.3.
	Skrzynia biegów automatyczna.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4. Wyposażenie:

	4.1.
	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.2.
	Pojazd wyposażony w system kontroli toru jazdy (ESP lub równoważny).
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.3.
	Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobiliser, alarm).
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.4.
	Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone i zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego. Rok produkcji opony nie wcześniej niż 2026.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.5.
	Fotel kierowcy podgrzewany, z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz możliwość przesunięcia do przodu i do tyłu. Wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Fotel kierowcy amortyzowany wyposażony w dwa podłokietniki. Schowek pod siedzeniem pasażerskim.
Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.6.
	Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.7.
	Kierownica podgrzewana elektrycznie, z możliwością sterowania min. radia i telefonu, regulowana w dwóch płaszczyznach.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.8.
	Pojazd wyposażony w klimatyzację o wydajności umożliwiającej utrzymanie zadanej jednolitej temperatury w całej przestrzeni pasażerskiej.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.9.
	Drzwi tylne przeszklone z wycieraczkami otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł (blokada przy kącie 900), z zabezpieczeniem magnetycznym przed samowolnym zamknięciem z pozycji maksymalnie otwartej oraz z zabezpieczeniem płaszczyzn bocznych nadwozia i skrzydeł drzwi przed uszkodzeniem przy pełnym otwarciu. Możliwość otwarcia od środka.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.10.
	Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.11.
	Czujnik zmierzchu.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.12.
	Dywaniki podłogowe w kabinie gumowe oryginalne, dedykowane do danego typu pojazdu.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.13.
	Centralny zamek sterowany zdalnie z pilota producenta pojazdu..
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.14.
	Gniazdo 12 V w konsoli przedniej (typu „zapalniczka”) z zaślepką, o prądzie obciążenia min. 10A oraz minimum dwa gniazda zasilania USB 3.0 o prądzie obciążenia min. 3 A.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.15.
	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC, z biegunem ujemnym na masie. Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu wraz z zamontowanymi urządzeniami dodatkowymi.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.16.
	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.17.
	Fabrycznie montowane radio z systemem nawigacji, Bluetooth i gniazdem USB z kolorowym ekranem dotykowym, z oraz kompletem głośników (minimum 4).
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.18.
	Pojazd wyposażony w tempomat.
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.19.
	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.20.
	Apteczka spełniająca aktualne wymogi prawne
	Spełnia/
Nie spełnia

	4.21.
	Lewarek i zestaw narzędzi do wymiany kół
	Spełnia/
Nie spełnia

	5. Wymagania dodatkowe

	5.1
	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
	Spełnia/
Nie spełnia

	5.2
	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do ubezpieczenia  pojazdu
	Spełnia/
Nie spełnia

	5.3.
	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim.
	Spełnia/
Nie spełnia

	5.4
	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy książkę gwarancyjną, książkę serwisową, świadectwo homologacji
	Spełnia/
Nie spełnia

	5.5.
	Minimum 2 komplety kluczyków do samochodu
	Spełnia/
Nie spełnia

	  6. Gwarancja

	6.1.
	Gwarancja mechaniczna na pojazd – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów.
	Podać długość okresu gwarancji

	6.2.
	Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące.
	Podać długość okresu gwarancji

	6.3.
	Gwarancja na akumulator trakcyjny – minimum 5 lat
	Podać długość okresu gwarancji

	6.4.
	Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 10 lat.
	Podać długość okresu gwarancji

	6.5.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego – wskazać najbliższy serwis.
	Podać adres serwisu
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