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Załącznik nr 1B do SWZ
Znak postępowania: 1/CW/ZP/2026

Przedmiotowy środek dowodowy – należy złożyć wraz z ofertą
	Lp.
	Nazwa pozycji przedmiotu zamówienia i ilość
	Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….
Nazwa ………………………………..
(wpisuje Wykonawca)
	Spełnia wymogi OPZ
Tak/Nie
(wpisuje Wykonawca)

	1. 
	Serwer do wdrożenia rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA wraz z systemem serwerowym do zarządzania uprawnieniami 
i dostępem oraz wirtualizacji i licencjami dostępowymi wraz z instalacją i konfiguracją systemu serwerowego  – 2 sztuki


Procesor ▪ Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 150W. 
▪ Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 12.  
▪ Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.2GHz. 
▪ Minimalna ilość kanałów procesora – 8.  
▪ Ilość kości pamięci na kanał – 2.  
▪ Wynik wydajności procesora nie powinien być niższy niż 14.6 punkty base w teście  SPECspeed 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego 
producenta.

System operacyjny  i licencje dostępowe




Karta zarządzania - sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania / zarządzanie




Oprogramowanie do zarządzania

	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….



Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….




OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania): 
……………………………………………………………….


OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanej karty):
……………………………………………………………….


OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania): 
……………………………………………………………….

	

	2. 
	Macierz dyskowa przeznaczona do serwera przeznaczonego do rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa dla systemów oraz magazynu zapisu logów i danych z monitorowania i zarządzania  
– 1 sztuka

	Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….


	

	3. 
	Serwer kopii zapasowych przeznaczony do kopii zapasowych wraz 
z usługą/licencją do duplikacji – 1 sztuka

Procesor ▪ Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 150W.  
▪ Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 12.  
▪ Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.2GHz.  
Parametr Opis wymagań minimalnych 
▪ Minimalna ilość kanałów procesora – 8.  
▪ Ilość kości pamięci na kanał – 2.  
▪ Wynik wydajności procesora nie powinien być niższy niż 14.6 punkty base w teście  SPECspeed 2017 Integer  w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta.

System operacyjny  



Karta zarządzania - sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania / zarządzanie



Oprogramowanie do zarządzania



	Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….



Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….



OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania): 
……………………………………………………………….


OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanej karty):
……………………………………………………………….


OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania): 
……………………………………………………………….

	

	4. 
	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych w tym deduplikacji 
– 1 komplet;
	Producent: …………………………..
Pełna nazwa: ………………………….
	

	5. 
	
Rozwiązanie NAS do przechowywania kopii zapasowych i testowania 
– 1 sztuka


Procesor:
Jeden 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor osiągający w testach PassMark 
- CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 pkt.


8 dysków HDD w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS, każdy o min. pojemności 8TB.
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….


Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….


	

	6. 
	Streamer do wykonywania kopii zapasowych – 1 sztuka
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	7. 
	Oprogramowanie przeciwdziałające wyciekowi danych DLP – 1 sztuka
	
Producent: …………………………….
Pełna nazwa: ………………………….

	

	8. 
	Oprogramowanie antywirusowe wraz z rozwiązaniem antyspamowym oraz EDR i XDR – komplet 60 licencji – 1 komplet
	
Producent: …………………………….
Pełna nazwa: ………………………….

	

	9. 
	Rozwiązanie klasy UTM i rozszerzenie obecnego w tryb HA na styku sieci WAN/LAN oraz odnowienie wsparcia – 1 sztuka
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	10. 
	Rozwiązanie klasy UTM dla sieci do zestawienia połączeń VPN i ochrony styku sieci IT – 3 sztuki
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	11. 
	Zakup i wdrożenie zarządzalnych urządzeń sieciowych umożliwiających segmentację sieci z obsługa VLAN, MACsec, standardu 802.1X – 3 sztuki
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	12. 
	Zakup kluczy sprzętowych U2F wraz z oprogramowaniem – 60 sztuk
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	13. 
	Urządzenia Access Point WiFi z obsługą standardu 802.1x oraz WPA3-Enterprise – 3 sztuki
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	14. 
	Oprogramowanie do zarządzania uprzywilejowanego dostępu PAM/PIM – 1 sztuka
	
Producent: …………………………..
Pełna nazwa: ………………………….

	

	15. 
	Stacja robocza przesiadkowa dla systemów IT/OT/ICS wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka


Procesor 
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy 
w komputerach stacjonarnych lub stacjach roboczych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core Ultra 5 225 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 

System operacyjny   



Monitor – 2 sztuki

	Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….


Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….



OFERUJEMY (należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania): 
……………………………………………………………….

Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	16. 
	Przemysłowe rozwiązanie klasy UTM/Firewall z funkcją ochrony portów przemysłowych, w tym IPS i DPI, mających rozdzielić i zabezpieczyć OT/ICS/IIoT – 4 sztuki
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	17. 
	Szafa RACK dla rozwiązań IT/OT/ICS w zakresie cyberbezpieczeństwa – 
1 sztuka
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….



	

	18. 
	Urządzenia typu UPS do produktów i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa – 5 sztuk
	
Producent: …………………………..
Typ / Model: ………………………….

	

	19. 
	Wdrożenie rozwiązań open source: NDR, SIEM/XDR, SOAR, menedżer logów, podatności, monitoring, analiza powłamaniowa, ITSM i RADIUS
	
	

	20. 
	Wsparcie w zakresie wdrożenia rozwiązań sieciowych, konfiguracji sieci IT/OT i segmentacji
	
	



Uwaga! Przedmiotowy dokument pod rygorem nieważności należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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