
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem
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	1
d.1
	
	Demontaż modulów, konstrukcji i koryt kablowych ze złozeniem materiałów w magazynie
	kpl
	
	

	
	
	1
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	2
d.1
	KNR 5-08
0604-03
analogia
	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą - demontaż R=0,3
	m
	
	

	
	
	100
	m
	100,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	3
d.1
	KNR 2-17
0205-01
analogia
	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm
- demontaż R=0,3
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	4
d.1
	KNR 2-17
0212-01
analogia
	Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg -demontaż R=0,3
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	5
d.1
	KNR 4-01
0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -pierwsza warstwa
	m2
	
	

	
	
	56,00 * 6,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	6
d.1
	KNR 4-01
0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -następna warstwa
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	7
d.1
	KNR 4-01
0535-03
	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	m
	
	

	
	
	55,93
	m
	55,93
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	8
d.1
	KNR 4-04
0901-06
	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
	m
	
	

	
	
	5,50
	m
	5,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	9
d.1
	KNR 4-04
0901-07
	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	m
	
	

	
	
	5,50
	m
	5,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	10
d.1
	KNR-W 4-01
0604-04
analogia
	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej na istniejących stropach - demontaz R=0,3
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	11
d.1
	KNR 4-01
0519-06
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -pierwsza warstwa
	m2
	
	

	
	
	56,00 * 6,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	12
d.1
	KNR 4-01
0519-07
	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -następna warstwa
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	13
d.1
	KNR 4-04
0504-01
analogia
	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie wylewki cementowej gr 3cm
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	14
d.1
	KNR-W 4-01
0604-04
analogia
	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach - rozbiórka R=0,1
	m2
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	15
d.1
	
	wywoz i utylizacja materiałów z rozbiórki - kontener na gruz budowlany
	szt
	
	

	
	
	2
	szt
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	16
d.1
	
	Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórki - papa i styropian
	szt
	
	

	
	
	3
	szt
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	[image: ]
	
	[image: ]

	17
d.2
	KNR 2-02
0613-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	18
d.2
	KNR 2-02
0613-04
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	19
d.2
	KNR-W 2-02
0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	m2
	
	

	
	
	347,20
	m2
	347,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	20
d.2
	KNR-W 2-02
0514-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy
	m2
	
	

	
	
	55,93 * 0,25
	m2
	13,98
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	21
d.2
	KNR-W 2-02
0514-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pokrycie murów szczytowych
	m2
	
	

	
	
	2 * 6,20 * 0,50
	m2
	6,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	22
d.2
	KNR-W 2-02
0514-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka ściany nawy wyzszej
	m2
	
	

	
	
	55,93 * 0,50
	m2
	27,97
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	23
d.2
	KNR K-05 0407-01
	Montaż kominka wentylacyjnego
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	24
d.2
	KNR 2-02
0515-04
analogia
	Listwy dociakowe na murach ogniowych
	m
	
	

	
	
	6,20 * 2 + 56,00
	m
	68,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	25
d.2
	NNRNKB 202 0517-03
	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm
	m
	
	

	
	
	55,93
	m
	55,93
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	26
d.2
	KNR 2-02
0513-03
	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 45 cm
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	27
d.2
	KNR 2-17
0212-01
	Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	28
d.2
	KNR 5-08
0602-01
	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach
	m
	
	

	
	
	100
	m
	100,00
	




	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	29
d.2
	KNR AT-57 0202-04
analogia
	Konstrukcje nośne na dachu płaskim - konstrukcja podparc paneli
	szt.
	
	

	
	
	96 * 2
	szt.
	192,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	30
d.2
	
	Transport materiałow na dach, montaż konstrukcji, koryt kablowych i modułow wraz z uruchomieniem i diagnostyką po montażu
	kpl
	
	

	
	
	1
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	31
d.2
	
	Roboty dodatkowe - wymiana złaczy MC4, nowe okablowanie DC (około 30%), elementy mocujące, peszel karbowany
	kpl
	
	

	
	
	1
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	[image: ]
	
	[image: ]

	32
d.3
	KNR-W 2-02
0514-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	m2
	
	

	
	
	0,20 * (0,60 * 14 + 12 * 2,14 + 2,74 * 2)
	m2
	7,91
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]

	33
d.3
	analiza indywidualna
	Uszczelnienie obrobek blacharskich kominow
	kpl
	
	

	
	
	1
	kpl
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	
[image: ]
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