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Wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu
UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu mikrobus (SLBus) do przewozu osób 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie”

	L.p.

	Minimalne wymagania Zamawiającego
	OFEROWANE PARAMERTY TECHNICZNE/
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

	1. 

	Wymagania ogólne dotyczące pojazdu 
	WYPEŁNIA OFERENT

	1.1.
	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.), oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502)
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.2.
	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.3.
	Rok produkcji pojazdu: minimum 2025 r.
	Rok produkcji: ………........

	1.4.
	Typ pojazdu: Lekki samochód mikrobus (SLBus) do przewozu osób. 
	Marka: ………………….
Model: ………………….

	1.5.
	Liczba miejsc siedzących:  8 lub 9 miejsc, w tym minimum 1+1 lub 1+2  miejsc w części kabiny kierowcy oraz dwa rzędy łatwo demontowalnych siedzeń w układzie 2+1 lub 3+3, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa i regulowane zagłówki oraz dodatkowe pokrowce na komplet siedzeń.
	Liczba miejsc: ...............

	1.6.
	Pojazd wyposażony w kierownicę po lewej stronie.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.7.
	Kolor pojazdu: srebrny, czerwony lub czarny. 
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.8.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: maksymalnie 3,5 t.
	DMC: ............... kg

	1.8.
	Długość całkowita pojazdu: minimum 5300 mm.
	Długość: ............... mm

	1.10.
	Wysokość całkowita pojazdu: minimum 2200 mm.
	Wysokość: ............... mm

	1.11.
	Rozstaw osi: minimum 3200 mm.
	Rozstaw osi: ............... mm

	1.12.
	Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.13.
	Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony w przedziale pasażerskim. Drzwi z szybami po obu stronach. 
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.14.
	Tylne drzwi podwójne, przeszklone.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.15.
	Wypinany hak holowniczy z gniazdem 13 pinowym.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.16.
	Światła mijania, światła drogowe oraz światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.17.
	Wyposażenie obowiązkowe: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.18.
	Oświetlenie przedziału załogi z wyłącznikiem oświetlenia zainstalowanego w kabinie załogi.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	1.19.
	Dwa młotki bezpieczeństwa do awaryjnego przecięcia pasów i zbicia szyby.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	2.
	Silnik i układ napędowy
	

	2.1.
	Silnik o zapłonie samoczynnym.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	2.2.
	Pojemność silnika minimum 1950 cm³ i maksimum 3000 cm³.
	Pojemność: ............... cm³

	2.3.
	Moc silnika: minimum 150 KM.
	Moc: ............... KM

	2.4.
	Cylindry: min. 4
	Liczba cylindrów ………

	2.5.
	Norma emisji spalin obowiązująca w dniu odbioru pojazdu.
	Norma: ...............

	2.6.
	Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna.
	Rodzaj skrzyni: ...............

	2.7.
	Koła o rozmiarze minimum 16” i maksimum 18”, wyposażone w opony całoroczne na felgach aluminiowych, o nośności dostosowanej do nacisku osi oraz maksymalnej prędkości pojazdu.
	Rozmiar kół: ………………

	2.8.
	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.
	Wyposażenie bezpieczeństwa i techniczne
	

	3.1.
	Minimum 6 poduszek powietrznych.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.2.
	System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.3.
	System stabilizacji toru jazdy.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.4.
	Wspomaganie układu kierowniczego.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.5.
	System Start-Stop.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.6.
	System monitorowania martwego pola w lusterkach.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.7.
	System wykrywania pieszych.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.8
	Kamera cofania.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.9.
	Czujniki parkowania przednie i tylne.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	3.10.
	Tempomat
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.
	Wyposażenie pojazdu
	

	4.1.
	Centralny zamek sterowany pilotem.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.2.
	Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.3.
	Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.4.
	Kierownica wielofunkcyjna.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.5.
	Fabryczne radio z systemem minimum 6 głośników oraz nawigacją.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.6.
	Gniazdo 12V w kabinie kierowcy i przestrzeni bagażowej oraz USB typu C w kabinie kierowcy.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.7.
	Fabrycznie zamontowana klimatyzacja automatyczna.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.8.
		


Tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze.

	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.9.
	Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej oraz gumowa wykładzina bagażnika.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	4.10.
	Przyciemniane szyby przedziału pasażerskiego.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.
	Wyposażenie specjalne pojazdu dla OSP
	

	5.1.
	Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi PSP: 439 L 26.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.2.
	Oznakowanie poziomym pasem i napisem „STRAŻ”.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.3.
	Niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED koloru niebieskiego (maksymalna grubość 60 mm), zamontowana na dachu pojazdu, o długości minimum 1300 mm, z podświetlanym czerwonym napisem „STRAŻ” na białym tle.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.4.
	Dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu uruchamiane jednocześnie z belką sygnalizacyjną.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.5.
	Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza minimum 150 W lub minimum 2x75 W, umożliwiający emisję minimum 3 modulowanych sygnałów dźwiękowych oraz nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany pod maską lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą, ewentualnie inne rozwiązania umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu, głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.6.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna – lampa cofania.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.7.
	Radiotelefon przewoźny DMR z głośnikiem zewnętrznym, zgodny z wymaganiami PSP, wyposażony w wyświetlacz alfanumeryczny minimum 14 znaków, przystosowany do pracy w kanałach analogowych i cyfrowych, kompatybilny z siecią PSP, wraz z kompletną instalacją antenową obejmującą antenę radiową dostrojoną do pasma częstotliwości UKF PSP oraz antenę GPS, stałym montażem anten, mikrofonem z przyciskiem nadawania PTT oraz głośnikiem zewnętrznym.
	Model radiotelefonu: ...............
Producent: ...............

	5.8.
	Przednie niskie orurowanie ochronne wykonane z polerowanej stali nierdzewnej odpornej na korozję, o średnicy rur minimum 60 mm, posiadające aktualną homologację WE, zamontowane bezinwazyjnie w fabryczne punkty technologiczne pojazdu, wyposażone w panelową lampę LED typu „LED BAR” o strumieniu świetlnym minimum 8000 lumenów, stopniu ochrony minimum IP67 lub IP69K oraz posiadającą homologację kompatybilności elektromagnetycznej ECE R10.
	SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

	5.9.
	Niezależne ogrzewanie postojowe minimum 2 kW.
	Moc ogrzewania: ............... kW

	6.
	Dokumentacja i gwarancja
	

	6.1.
	Minimalny okres gwarancji 24 miesiące (kryterium oceny ofert do 36 miesięcy).
	Okres gwarancji: ............... miesięcy


Uwaga: 
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu.
………………………………………………………
	Podpis Wykonawcy
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