Załącznik nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia – samochód do transportu osób typu bus 8 osobowy z wyposażeniem
	Lp. 
	Wyszczególnienie 

	1. 
	Warunki ogólne: 

	1.1 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą
„Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.), oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz 502)

	1.2 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji
mechanicznej producenta

	1.3
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz poziomym pasem i napisem „STRAŻ” zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9). 
Numer operacyjny pojazdu 439 L 26

	1.4
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo WE. 

	1.5
	Wymagania minimalne pojazdu:
- Pojazd fabrycznie nowy typu BUS do przewozu 8 osób, rok produkcji min. 2025 r.:
- kierownica po lewej stronie,
- kolor pojazdu: srebrny  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz 502)
- DMC pojazdu max. 3,5 t, długość całkowita min. 5300 mm, wysokość całkowita min. 2200 mm, rozstaw osi min. 3200 mm.
- Ilość miejsc siedzących min. 1 + 1 w części kabiny kierowcy oraz dwa rzędy łatwo demontowalnych siedzeń w układzie 2 + 1 wyposażone w pasy bezpieczeństwa i regulowane zagłówki, oraz dodatkowe pokrowce na komplet siedzeń.
- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min.150 KM (kryterium oceny ofert), pojemność min. 1950 cm³ i maks. 3000 cm³, liczba cylindrów min. 4, silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska (czystość spalin), normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu.
- skrzynia biegów: manualna lub automatyczna (kryterium oceny ofert)
- opony całoroczne w rozmiarze min. 16” max. 18” na felgach aluminiowych o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, pełnowymiarowe koło zapasowe,
- pojazd wyposażony w min. 6 poduszek powietrznych,
- centralny zamek sterowany pilotem,
- zewnętrzne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- pojazd wyposażony w wypinany hak holowniczy z gniazdem 13 pinowym,
- elektrycznie opuszczane szyby drzwi przednich,
- kierownica wielofunkcyjna,
- fabrycznie montowane radio z systemem min. 6 głośników oraz nawigacją
- gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej i kabinie kierowcy, port USB typu C w kabinie kierowcy
- system Start-Stop,
- system monitorowania martwego pola w lusterkach,
- system wykrywania pieszych
- system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania,
- system stabilizacji toru jazdy,
- wspomaganie układu kierowniczego,
- światła mijania oraz drogowe w technologii LED
- światła do jazdy dziennej w technologii LED,
- kamera cofania,
- pojazd wyposażony w przednie i tylne czujniki parkowania,
- tempomat,
- tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze,
- dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej oraz gumowa wykładzina bagażnika,
- przyciemniane szyby przedziału pasażerskiego,
- młotek bezpieczeństwa do awaryjnego przecięcia pasów i zbicia szyby – 2 szt.,
- drzwi przesuwne z prawej i lewej strony w przedziale pasażerskim. Drzwi z szybami po obu stronach, 
- tylne drzwi podwójne, przeszklone,
- pojazd wyposażony fabrycznie zamontowaną klimatyzację automatyczną,
- przedział załogi wyposażony w oświetlenie,  wyłącznik oświetlenia zainstalowany w kabinie załogi.
- apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy.

	1.6
	Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu straży pożarnej urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne:
Belka sygnalizacyjna nisko profilowa (max. grubość 60 mm) LED koloru niebieskiego z podświetlanym czerwonym napisem STRAŻ na białym tle, zamontowana na dachu pojazdu. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu nie krótsza niż 1300 mm (belka nie może wystawać poza obrys pojazdu).
Dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu (nie mogą wystawać poza obrys pojazdu) uruchamiane jednocześnie z belką sygnalizacyjną.
Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza 200 W lub 2x100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany pod maską lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą, ewentualnie inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu i z przodu pojazdu) , głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu.

	1.7
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna – lampa cofania.

	1.8
	W kabinie należy zamontować radiotelefon przewoźny DMR z głośnikiem zewnętrznym posiadający alfanumeryczny wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. Radiotelefon ma być wyposażony w urządzenie GPS i mieć aktywną licencję na jego wykorzystanie. Radiotelefon ma być podłączony do instalacji zasilania samochodu i zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu, w celu wyeliminowania wpływu zakłóceń od innych urządzeń samochodu  w czasie  jego pracy. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności (Dz. Urz. KG PSP 2019.7). 
Do radiotelefonu ma być zamontowana kompletna instalacja antenowa składająca się z: 
- anteny radiowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP, 	
- odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego – radiowego, 	
- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego – nie dopuszcza 
się stosowania przejściówek. 
Antena ma być dostrojona do częstotliwości UKF PSP i charakteryzować się współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1 –  1,5.  
Radiostacja ma być kompatybilna z siecią PSP i spełniająca aktualne wymagania.
Antena nie może być montowana na powierzchniach gumowych lub z tworzywa sztucznego. 
Antena ma być zamontowana na stałe. Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. 
Zamontowana ma być także antena do obsługi GPS radiotelefonu.   
Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu.   
Zamawiający podczas odbiorów może dokonać pomiarów parametru SWR (współczynnik fali stojącej) wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. 
Obsada kanałowa radiotelefonu ma być ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.  Do radiotelefonu ma być dołączony, zamontowany w łatwo dostępnym dla obsługi miejscu mikrofon z przyciskiem nadawania PTT (Push – to – talk - naciśnij, by mówić) i zaczepem, umożliwiającym prowadzenie korespondencji radiowej. 


	1.9
	Pojazd wyposażony w przednie, niskie orurowanie z poprzeczką konstrukcyjną, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej (odpornej na korozję i czynniki atmosferyczne.
Średnica zewnętrzna rur orurowania musi wynosić minimum 60 mm.
Orurowanie musi posiadać aktualną homologację europejską typu WE (zgodność z dyrektywą ochrony pieszych nr 78/2009/WE lub równoważną), potwierdzoną trwale naniesionym znakiem homologacji bezpośrednio na produkcie.
Montaż orurowania musi być wykonany w sposób bezinwazyjny, w fabryczne punkty technologiczne podwozia pojazdu.
Na poprzeczce orurowania ochronnego należy zamontować jedną panelową lampę zespoloną LED typu „LED bar” o konstrukcji jedo- lub dwurzędowej.
Korpus lampy musi być wykonany z aluminium, z soczewkami odpornymi na uderzenia (np. z poliwęglanu), zapewniający stopień ochrony minimum IP67 lub IP69K.
Lampa musi charakteryzować się strumieniem świetlnym o wartości minimum 8000 lumenów i barwą światła zimną białą (zakres 5000K – 6500K).
Lampa musi posiadać homologację kompatybilności elektromagnetycznej (co najmniej certyfikat ECE R10), gwarantującą brak zakłóceń w pracy radiotelefonu przewoźnego oraz systemów elektronicznych pojazdu.
Załączanie dodatkowego oświetlenia LED bar musi być realizowane za pomocą dedykowanego, estetycznego wyłącznika, zamontowanego w kabinie kierowcy w zasięgu ręki.
Instalacja zasilająca lampę musi być zabezpieczona niezależnym bezpiecznikiem topikowym o odpowiednim amperażu i poprowadzona w peszlach ochronnych odpornych na wysokie temperatury w komorze silnika.
Zamontowane orurowanie oraz oświetlenie dodatkowe nie mogą zakłócać ani ograniczać poprawnego działania fabrycznych systemów bezpieczeństwa czynnego pojazdu, w szczególności: systemu  automatycznego hamowania awaryjnego (radaru zbliżeniowego), aktywnego tempomatu oraz przednich czujników parkowania.
W przypadku częściowego zasłonięcia przednich czujników parkowania, wykonawca jest zobowiązany do zastosowania dodatkowych maskownic (naklejek deaktywujących) lub odpowiedniej kalibracji oprogramowania pojazdu w autoryzowanym serwisie danej marki.

	1.10
	Pojazd wyposażony w niezależne, powietrzne ogrzewanie postojowe o mocy minimum 2 KW, zasilane paliwem ze zbiornika głównego pojazdu umożliwiające ciągłe ogrzewanie przedziału pasażerskiego przy wyłączonym silniku spalinowym, sterowanie za pomocą dedykowanego panelu programowalnego w kabinie  lub pilota zdalnego sterowania.

	1.11
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i naniesienia na nadwozie pojazdu oznakowania graficznego w postaci:
- napisów tekstowych: „Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie”
- elementu graficznego: Herbu Gminy Gorzków.
Oznaczenia te zostaną rozmieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu (na lewych i prawych drzwiach przednich kierowcy i pasażera).
Zamawiający przekaże Wykonawcy oficjalny logotyp herbu gminy w momencie przygotowywania pojazdu.
Całość oznakowania graficznego musi zostać zlokalizowana poza obrysem obowiązkowego, odblaskowego pasa o którym mowa w pkt. 1.3, z zachowaniem min. 30 mm odległości.
Oznakowanie graficzne musi być wykonane z folii odpornej na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz regularne mycie na myjniach automatycznych i bezdotykowych.

	2.
	Inne

	2.1
	Minimalna gwarancja: 24 miesiące - max 36 miesięcy (kryterium oceny ofert)

	2.2
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: 
1) pełne stany płynów eksploatacyjnych na pojeździe. 
2) 2 kpl. kluczyków
3) instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń, 
4) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym" (, wyciąg ze świadectwa homologacji), 
5) Wykonawca po zarejestrowaniu pojazdu przez Zamawiającego pokryje koszty dodatkowego przeglądu technicznego jako pojazd uprzywilejowany oraz montażu haka.

	2.3
	Po odbiorze faktycznym Zamawiający dopuszcza pozostawienie pojazdu u Wykonawcy  w depozycie celem przeprowadzenia procedury rejestracji. W trakcie pozostawienia pojazdu w depozycie Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów.

	2.4
	Na dzień odbioru faktycznego pojazd powinien być zatankowany paliwem, ewentualnie (jeśli pojazd tego wymaga) środkiem AdBlue, do pełnych stanów. Koszty paliwa i środka AdBlue pokrywa Wykonawca.




