Zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 




W zakres remontu Domu Ludowego w Nieczajnie Dolnej wchodzi m.in.: 

1. Przebudowa schodów wejściowych z przodu budynku poprzez:
- Skucie płytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podłogi,
- Demontaż balustrad,
- Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru wraz z utylizacja i wywiezieniem,
- Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste,
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste,
- Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów SIKA, na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm, 
- Położenie płytek ceramicznych, powierzchnie poziome, kleje cementowe,
- Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementów,
- Fugowanie,
-Balustrady schodowe chrom, 

2. Przebudowa schodów bocznych od części podwórka
- Skucie płytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podłogi,
- Demontaż balustrad,
- Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru wraz z utylizacja i wywiezieniem,
- Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste,
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste,
- Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów SIKA, na powierzchni
poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm, 
- Położenie płytek ceramicznych, powierzchnie poziome, kleje cementowe,
- Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki
o wysokosci 10 cm z gotowych elementów, 
- Fugowanie,
- Balustrady schodowe chrom,

3. Montaż daszku na części schodów przy wejściu do budynku
- Wykonanie zadaszenia o długości ok. 12,5 m, zlokalizowanego nad zewnętrznymi schodami wejściowymi zgodnie z dokumentacja architektoniczna. Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych, oparta na słupach o wysokości ok. 4,60 m. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk ogniowy lub system malarski – zgodnie z projektem).
Pokrycie zadaszenia wykonane z blachy stalowej powlekanej (np. trapezowej T35 lub równoważnej), montowanej na podkonstrukcji z płatwi stalowych. W zakres wchodzą kompletne obróbki blacharskie, uszczelnienia, elementy mocujące oraz system odprowadzenia wody opadowej (rynna ok.12,5m i rury spustowe 2szt długosci ok 4,6m).
Zakres obejmuje również wykonanie fundamentów punktowych pod słupy, kotwienie konstrukcji do podłoża/budynku, dostawę materiałów, transport oraz montaż.
Zakres robót obejmuje:
- prefabrykacje konstrukcji stalowej (słupy, rygle, płatwie),
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,
- wykonanie fundamentów punktowych pod słupy,
- montaż konstrukcji stalowej wraz z zakotwieniem,
- montaż pokrycia z blachy stalowej powlekanej,
- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień,
- montaż odwodnienia zadaszenia (jeśli przewidziano),
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Jednostka obmiaru: m2 zadaszenia
Ilość: ok. 25 m2 (do weryfikacji na podstawie rzutów i przekrojów)
Uwagi:
Wszystkie materiały i rozwiązania muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia warunków lokalnych montażu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na wysokości.
Schemat statyczny / układ konstrukcyjny:
- Układ ramowy jednoprzęsłowy: rzad słupów wolnostojących od strony zewnętrznej + podparcie przy budynku (kotwienie do ściany/wieńca).
- Rozstaw słupów: orientacyjnie co ok. 3,0–3,2 m na długosci 12,5 m (czyli 5–6 słupów).
- Spadek dachu: ok. 3–5% w kierunku od ściany budynku na zewnątrz (lub odwrotnie – zgodnie z projektem odwodnienia).
Elementy główne:
- Słupy: stalowe, z profili zamkniętych RHS 120×120×5 mm, zakotwione w stopach stalowych na fundamentach punktowych (np. stopy betonowe ok. 40×40×80 cm – do doprecyzowania w projekcie).
- Podciąg przyścienny: belka stalowa (RHS 140×80×5 mm lub HEA 120) kotwiona do konstrukcji budynku (kotwy chemiczne / stalowe, zgodnie z projektem).
- Podciąg zewnętrzny: belka stalowa (RHS 140×80×5 mm lub HEA 120) oparta na słupach, przenosząca obciążenia z płatwi i pokrycia.
Elementy drugorzędne:
- Płatwie: profile RHS 60×40×3 mm lub ceowniki zimnogięte, rozstaw ok. 0,8–1,0 m, oparte na
podciągach.
- Podkonstrukcja pod blachę: łaty z profili 40×20×2 mm (jeśli wymaga tego system pokrycia) lub bezpośredni montaż blachy do płatwi.
Pokrycie:
- Blacha stalowa powlekana (np. trapezowa T35 lub podobna), mocowana wkrętami samowiercącymi do podkonstrukcji, z kompletem obróbek blacharskich i uszczelnień.
- Odwodnienie: rynna przy krawędzi zewnętrznej + rura spustowa (lub kilka), zgodnie z projektem.

4. Remont pomieszczenia wiatrołapu w części suteren
- Skucie płytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podłogi,
- Położenie płytek ceramicznych, powierzchnie poziome, kleje cementowe,
- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2,
- Rozebranie luksferów,
- Okna z PCV z obróbka obsadzenia, okna stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach,
- Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach,
- Montaż parapetu,
- Oklejanie i zabezpieczenie,
- Skucie płytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze ścian,
- Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2,
- Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. starej farby na ścianach R = 0,300 M = 0,300 S = 0,300,
- Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa,
- Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa,
- Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech,
- Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farba emulsyjna bez gruntowania, dwukrotne,
- Usuniecie z budynku gruzu z parteru,
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km,
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km,



5. Remont sali głównej w suterenach
- Położenie akryli,
- Demontaż i montaż lamp w pomieszczeniu - 10 szt. opraw plafon LED,
- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi,
- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym Malech,
- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (sufit),

