Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku:
1)	19 szt. komputerów przenośnych typu 1; 
2)	1 szt. komputera przenośnego typu 2; 
3)	17 szt. komputerów biurkowych;
4)	 6 szt. Monitorów LCD 27”;
do każdego z wymienionych komputerów powinien być dołączony pakiet oprogramowania biurowego Office 2024 Home and Business (łącznie 37 szt.).

Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określono w niniejszych tabelach (tabela 1, 2, 3, i 4)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:
[bookmark: _Hlk235787129]
[bookmark: _Hlk235727199]Tabela nr 1
	[bookmark: _Hlk235708348]Komputer Przenośny Typu 1

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Matryca
	16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2.

	Procesor
	Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS.
Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 17700 punktów w kategorii Average CPU Mark (stan na dzień 22.07.2026 Załącznik nr 2). 
Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

	Pamięć RAM
	32GB DDR5 5200 MT/s.

	Pamięć masowa
	1TB NVMe SSD M.2  

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna. 

	Klawiatura i urządzenie wskazujące
	Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie.
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI.
Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego.

	Multimedia
	Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy.
Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. 

	Łączność bezprzewodowa
	Karta Wi-Fi 6 AX  z  Bluetooth 5.3 

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min. 45WH. 
Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny.

	Waga 
	Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.95kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.

	Obudowa
	Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 
Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, należy załączyć do oferty oficjalny dokument producenta. 

	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3
· Ilości pamięci RAM i jej prędkości.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);

BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:
· Kamerą
· Mikrofonem oraz głośnikami
· Portami USB
· Kontrolerem NVMe
· Zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje)
· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje)
· Podświetleniem klawiatury 

Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

	BIOS/UEFI - bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.
· Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.
· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.
· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.
· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ – 
Certyfikat EPEAT Gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays -.
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.
Certyfikaty muszą być dostarczone w razie realizacji oferty.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta.

	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. 

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
Wbudowana w obudowę matrycy kamera IR umożliwiająca autentykację na poziomie oferowanego systemu operacyjnego
Wbudowany czytnik linii papilarnych  

	Zarządzanie zdalne
	Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.
Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz
musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:
a) Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;

b) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

d) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf 

Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Oprogramowanie dodatkowe
	Należy dostarczyć oprogramowanie biurowe Microsoft Office Home and Business 2024 lub równoważne, w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania oferty, w formie licencji wieczystej, dopuszczonej do użytkowania w środowisku biznesowym. Oprogramowanie musi obejmować co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji, aplikację do obsługi poczty elektronicznej oraz narzędzie do tworzenia notatek. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną obsługę, edycję i zapis plików w formatach pakietu Microsoft Office, w szczególności DOCX, XLSX, PPTX oraz plików poczty elektronicznej, bez konieczności konwersji skutkującej utratą formatowania, funkcji lub danych.
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
                c. priorytecie aktualizacji
                d. zgodność z systemami operacyjnymi
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 1 x USB  typ C,  1 x Thunderbolt 4, port audio combo, 1 x RJ – 45, gniazdo linki zabezpieczającej.

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
Naprawa powinna być wykonywana w miejscu użytkowania urządzenia. Odbiór urządzenia do naprawy w systemie door-to-door jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy naprawa na miejscu nie jest technicznie możliwa, bez ograniczenia pozostałych wymagań gwarancyjnych określonych w OPZ.


Tabela nr 2
	Komputer Przenośny Typu 2

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeniowych, administrowania, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Matryca
	16” FHD+ (1920 x 1200), matryca bezdotykowa WVA/IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność typowa 300 cd/m2, kontrast typowy min. 1000:1, 

	Procesor
	Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS.
Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 28830punktów w kategorii Average CPU Mark (stan na dzień 22.07.2026 Załącznik nr 2). 
Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

	Pamięć RAM
	32GB DDR5 5200 MT/s. dwa sloty pamięci

	Pamięć masowa
	1TB NVMe SSD M.2  

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna. 
oraz, 
Karta graficzna o parta na procesorze wspierającym ray-tracing, co najmniej 2500 rdzeni CUDA, pamięć karty graficznej: min. 8 GB GDDR7 

	Klawiatura i urządzenie wskazujące
	Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie.
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, mikrofon, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz do obsługi asystenta AI.
Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w BIOS, systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego.

	Multimedia
	Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy.
Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD RGB, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona w wbudowaną mechaniczną przysłonę. 

	Łączność bezprzewodowa
	Karta Wi-Fi 7 BE z Bluetooth 5.4

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min. 96 Wh. 
Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 165W ze złączem Typu – C 

	Waga 
	Katalogowa waga startowa nie większa niż 2.55kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.

	Obudowa
	Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3
· Ilości pamięci RAM i jej prędkości.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);

BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:
· Kamerą
· Mikrofonem oraz głośnikami
· Portami USB
· Kontrolerem NVMe
· Zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje)
· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje)
· Podświetleniem klawiatury 

Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

	BIOS/UEFI - bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu 
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ 
Certyfikat EPEAT Gold dla Polski dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays  
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.
Certyfikaty muszą być dostarczone w razie realizacji oferty.

	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Oprogramowanie dodatkowe
	 Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
                c. priorytecie aktualizacji
                d. zgodność z systemami operacyjnymi
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza:  1 x HDMI 2.1 Fixed Rate Link (FRL), 2 x USB 3.2 typ A, 3x TB w tym min. 2x TB5 (80Gbps) z PD (Power Delivery) i DP (Display Port) , port audio combo, 1 x RJ – 45, czytnik kart SD, gniazdo linki zabezpieczającej, 

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
Naprawa powinna być wykonywana w miejscu użytkowania urządzenia. Odbiór urządzenia do naprawy w systemie door-to-door jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy naprawa na miejscu nie jest technicznie możliwa, bez ograniczenia pozostałych wymagań gwarancyjnych określonych w OPZ.






















Tabela nr 3
	Komputer Biurkowy

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Obudowa
	Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 
Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm.

	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:
2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 
1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,
1 złącze M.2 WLAN,
1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,
2 złącza PCIe x1 Gen 3.0,
2 złącza SATA 3.0.

	Procesor
	Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co najmniej 12 TOPS.
Ponadto, procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 37950 punktów w kategorii Average CPU Mark (stan na dzień 22.07.2026 Załącznik nr 2). 
Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	Pamięć RAM
	32GB DDR5 4800 MT/s. Pamięć działająca w trybie dwukanałowym. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci.

	Pamięć masowa
	Dysk M.2 SSD 1TB PCIe NVMe 

	Wydajność grafiki
	Zintegrowana karta graficzna.

	Komunikacja
	Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo).

	Porty
	Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:
Panel przedni: 
1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 
1 x USB 3.2 Gen 1 typu A
1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
Panel tylny: 
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI 2.1
2 x USB 3.2 Gen 1 typ A
2 x USB 2.0 
1 x RJ45 10/100/1000

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.
Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

	BIOS/UEFI
	Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
· Wersji BIOS
· Numerze seryjnym komputera
· Numerze inwentarzowym 
· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2/L3
· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.
· Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.
· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
· Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)

BIOS musi umożliwiać:
· Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej
· Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)
· Włączenie/wyłączenie karty audio
· Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

	BIOS/UEFI bezpieczeństwo
	W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:
· Nadanie hasła administratora
· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku
· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” 
· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej
· Zarządzanie funkcją Secure Boot
· Zarządzanie układem TPM
· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS
· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.
· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy
· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.
· Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.
· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.
· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.
· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.
· 

	Oprogramowanie diagnostyczne
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 
System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. 

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. 
System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).
System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. 

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. 


	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.
Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.
Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz
musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:
e) Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;

f) kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;

g) zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

h) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

i) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf 

Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiaina komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST,ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera 
Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera 
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - 
Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.
Certyfikaty muszą być dostarczone w razie realizacji oferty.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB.

	Wymagania dodatkowe
	Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) 
Napęd optyczny DVD +/-RW o prędkości min. 8x zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim.
Dołączony nośnik ze sterownikami
Zamontowany na przednim panelu obudowy filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem i pyłem. Filtr demontowany bez użycia narzędzi
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.


	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).

	Warunki gwarancji
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
Naprawa powinna być wykonywana w miejscu użytkowania urządzenia. Odbiór urządzenia do naprawy w systemie door-to-door jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy naprawa na miejscu nie jest technicznie możliwa, bez ograniczenia pozostałych wymagań gwarancyjnych określonych w OPZ.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Należy dostarczyć oprogramowanie biurowe Microsoft Office Home and Business 2024 lub równoważne, w najnowszej dostępnej wersji na dzień składania oferty, w formie licencji wieczystej, dopuszczonej do użytkowania w środowisku biznesowym. Oprogramowanie musi obejmować co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji, aplikację do obsługi poczty elektronicznej oraz narzędzie do tworzenia notatek. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną obsługę, edycję i zapis plików w formatach pakietu Microsoft Office, w szczególności DOCX, XLSX, PPTX oraz plików poczty elektronicznej, bez konieczności konwersji skutkującej utratą formatowania, funkcji lub danych.
Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM
Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.
Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej:
- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów
- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu
- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów
- śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem.

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
                c. priorytecie aktualizacji
                d. zgodność z systemami operacyjnymi
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja






















Tabela nr 4
	Monitor LCD 27”

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS  o przekątnej min. 27” 

	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,2335 mm x 0,2335 mm

	Jasność
	350 cd/m2

	Kontrast statyczny
	1500:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni

	Czas reakcji matrycy
(maksymalnie)
	8ms (gray to gray)

	Rozdzielczość maksymalna
	2560 x 1440 przy 100 Hz

	Gama koloru
	sRGB 99%

	Pochylenie monitora
	W zakresie 26 stopni

	Regulacja wysokości
	Tak, min 145 mm

	PIVOT
	Tak

	Obrót lewo/prawo
	W zakresie min. (-45/+45) stopni

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	Zużycie energii
	w trybie włączonym: maks. 20W, 
w trybie uśpienia: maks. 0.5W,

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą

	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 4.5 kg

	Złącze
	1 x HDMI  
1 x DisplayPort 1.4
1 x USB typ B upstream
3 x USB typ A downstream
1 x USB-C upstream

	Gwarancja
	Czas trwania gwarancji min. 3 lata z usługą wymiany sprzętu w przypadku awarii.
Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora 
Deklaracja zgodności CE 
Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE –wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays 
Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu monitora - certyfikat lub wydruk ze strony  http://tcocertified.com/product-finder/

Certyfikaty muszą być dostarczone w razie realizacji oferty.

	Inne
	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm.  






ISO 9001 , równoważność
Jako równoważność należy traktować dokument wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną, która potwierdzi spełnienie Dyrektyw 2014/68/UE i 2014/33/UE, jednostki akredytowane dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ( jak wskazują na to rekomendacje UZP https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe-marzec-2021)

ISO 14001 równoważność
Jako równoważność należy traktować dokument wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną, która potwierdzi spełnienie Dyrektyw 2010/75/UE i 2008/98/UE, jednostki akredytowane dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ( jak wskazują na to rekomendacje UZP https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe-marzec-2021)

ISO 50001 równoważność
Jako równoważność należy traktować dokument wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną która potwierdzi spełnienie Dyrektyw 2012/27/UE i 2018/2002 zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, jednostki akredytowane dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ( jak wskazują na to rekomendacje UZP https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe-marzec-2021)

Certyfikat TCO równoważność
Jako równoważność należy traktować dokument wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną która potwierdzi spełnienie Dyrektyw 2012/27/UE i 2011/65/UE, jednostki akredytowane dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ( jak wskazują na to rekomendacje UZP https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe-marzec-2021)

Certyfikat EPEAT równoważność
Jako równoważność należy traktować dokument wystawiony przez niezależną jednostkę akredytowaną która potwierdzi spełnienie Dyrektyw 2012/19/UE i 2011/65/UE, jednostki akredytowane dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ( jak wskazują na to rekomendacje UZP https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-dotyczace-zamowien-na-zestawy-komputerowe-marzec-2021)

UWAGA: 
We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. 

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, o ile będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. 

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego przedmioty spełniają wymagania określone w SWZ. 
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