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GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ
Załącznik nr 5 do SWZ
[bookmark: OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykaz sprzętu i minimalne wymagania
Modernizacja infrastruktury technicznej dla podniesienia jakości wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych • nr referencyjny: ZAM.1.2026
TEKST UJEDNOLICONY PO ZMIANIE NR 1 Z DNIA 6 SIERPNIA 2026 R. Zakres obejmuje wyłącznie 37 pozycji wynikających z podpisanej kalkulacji A2; parametry zapisano funkcjonalnie i z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

1. Zakres i zasady ogólne

	Obszar
	Wymaganie

	Zakres
	Zamknięty katalog 37 pozycji. Nie wolno dodawać urządzeń, usług ani odrębnych kosztów niewystępujących w dokumentach źródłowych.

	Stan urządzeń
	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, dopuszczone do obrotu i używania w Polsce.

	Równoważność
	Nazwy protokołów, norm i rozwiązań należy czytać z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych, jeżeli zapewniają co najmniej tę samą funkcję, wydajność, interoperacyjność,
bezpieczeństwo i możliwość serwisowania.

	Parametry
	„Min.” oznacza wartość nie mniejszą; „maks.” lub „≤” – nie większą; wskazany zakres musi być objęty zakresem oferowanego urządzenia.

	Licencje
	Wszystkie licencje potrzebne do funkcji opisanych w OPZ mają umożliwiać legalną pracę po odbiorze, bez obowiązkowych dopłat niewskazanych w ofercie.

	Kompatybilność
	Wykonawca odpowiada za zgodność urządzeń, konfigurację, uruchomienie i osiągnięcie opisanych wyników odbiorowych. Kolumny główne, subwoofery, monitory sceniczne i kolumny sceniczne mogą pochodzić od jednego albo różnych producentów. Wykonawca wykazuje kompatybilność całego systemu w Załączniku nr 1A i dokumentacji technicznej; pochodzenie urządzeń od różnych producentów nie stanowi samo w sobie braku równoważności.



2. Wymagania integracyjne i wyniki odbiorowe

	Obszar
	Minimalny wynik odbiorowy

	System głośnikowy
	Prawidłowy dobór mocy, impedancji, presetów, limiterów i polaryzacji; stabilna praca bez przesterowania i sygnałów alarmowych.

	Sieć audio
	Min. 48 kHz/24 bit, stabilny routing i sterowanie, pełna współpraca miksera, cyfrowego stageboxa i wzmacniaczy, zapis konfiguracji oraz test jednoczesnej transmisji wymaganej liczby
kanałów. Protokół inny niż wskazany przykładowo jest równoważny, jeżeli spełnia te wyniki.

	Systemy RF
	Jednoczesna, stabilna praca 8 kanałów mikrofonowych i 4 systemów IEM po udokumentowanej koordynacji częstotliwości.

	Oświetlenie
	Sterowanie wszystkimi urządzeniami z konsoli, poprawna adresacja, zapis sceny testowej i przekazanie kopii konfiguracji.

	Dostępność
	Test każdej z 2 przenośnych pętli indukcyjnych w trybie T oraz przekazanie oznaczeń stanowisk.

	Dokumentacja
	Numery seryjne, schematy, listy połączeń, plan RF, pliki konfiguracji, dokumenty zgodności i protokół testów.
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3. Wykaz sprzętu i minimalne wymagania
3.1. Nagłośnienie

	Lp.
	Przedmiot
	Ilość / j.m.
	Minimalne wymagania
	Sposób weryfikacji

	
1
	

Kolumny pasywne typu top / pełnopasmowe
	
2 szt.
	Pasywna kolumna głównego systemu; pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta, obejmujące co najmniej 57 Hz–20 kHz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 750 W; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego deklarowany przez producenta nie mniejszy niż 135 dB Peak; zdolność akustyczna odpowiednia do pracy jako element głównego systemu; obudowa mobilna wykończona poliureą albo powłoką o równoważnej odporności; fabryczne lub przygotowane przez Wykonawcę presety DSP i pełna zgodność z oferowanymi wzmacniaczami. Nie wymaga się konkretnej liczby ani układu przetworników.
	

Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	2
	Kolumny pasywne niskotonowe 18 cali
	4 szt.
	Pasywna kolumna niskotonowa z głośnikiem minimum 18 cali; pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta, nie węższe niż 33–120 Hz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 1550 W; maksymalny poziom ciśnienia akustycznego deklarowany przez producenta nie mniejszy niż 140 dB Peak @ 1 m; masa nie większa niż 50 kg; obudowa przeznaczona do zastosowań mobilnych, z odpornym wykończeniem.
	Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	3
	Monitory sceniczne pasywne 12 cali
	4 szt.
	Pasywny monitor sceniczny z głośnikiem niskotonowym minimum 12 cali; pasmo przenoszenia obejmujące co najmniej 50 Hz–20 kHz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 1200 W; skuteczność minimum 98 dB (1 W/1 m); masa nie większa niż 24 kg; obudowa mobilna.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	4
	Kolumny sceniczne pasywne 10 cali
	2 szt.
	Pasywna kolumna sceniczna z głośnikiem niskotonowym minimum 10 cali; pasmo przenoszenia deklarowane przez producenta przy poziomie -6 dB, nie węższe niż 63 Hz–20 kHz; zalecana przez producenta moc wzmacniacza nie mniejsza niż 550 W; skuteczność minimum 94 dB (1 W/1 m); masa nie większa niż 17 kg; obudowa mobilna.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	5
	
Wzmacniacze dwukanałowe z DSP i siecią audio
	3 szt.
	Wzmacniacz dwukanałowy dobrany mocą i napięciem wyjściowym do oferowanych kolumn; DSP z limiterami, korekcją, opóźnieniem, polaryzacją i wyciszeniem; wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU; interfejs Dante albo równoważny otwarty interfejs sieci audio zapewniający min. 48 kHz/24 bit, wymagany routing, sterowanie i interoperacyjność; zdalna konfiguracja
oraz obsługa z panelu.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	6
	Wzmacniacz czterokanałowy z DSP i
siecią audio
	1 szt.
	Wzmacniacz czterokanałowy o funkcjach jak w poz. 5, dobrany do czterech monitorów scenicznych. Wykonawca przekaże
tabelę doboru mocy, impedancji, presetów i zabezpieczeń.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	7
	Skrzynie transportowe rack do
wzmacniaczy
	2 szt.
	Mobilna skrzynia rack 19 cali dopasowana do oferowanych wzmacniaczy, ze sklejki min. 6,5 mm albo materiału o równoważnej
wytrzymałości, z profesjonalnymi okuciami, uchwytami.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	
8
	
Peryferia, dystrybutor zasilania i okablowanie systemowe
	
1 kpl.
	Jeden komplet systemowy obejmujący: dystrybutor zasilania rack z min. 6 wyjściami i zabezpieczeniem; 12 przewodów głośnikowych zakończonych złączami SpeakON albo równoważnymi (4×10 m, 4×15 m, 4×20 m); 8 symetrycznych przewodów sygnałowych XLR 1–3 m; 4 ekranowane przewody sieciowe 1–3 m; niezbędne adaptery. Elementy są częścią pozycji, a nie
odrębnymi urządzeniami lub kosztami.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	9
	
Cyfrowe zestawy mikrofonów bezprzewodowych
	8 szt.
	Cyfrowy zestaw: odbiornik i nadajnik ręczny z kapsułą superkardioidalną albo o równoważnej separacji źródła; pasmo strojenia obejmujące co najmniej 470–514 MHz i dopuszczone do użytkowania w Polsce; transmisja min. 24 bit; dynamika
min. 118 dB; wyjścia XLR i TRS; sterowanie sieciowe. Osiem kanałów musi pracować jednocześnie po koordynacji RF.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	10
	Dedykowane akumulatory do nadajników
	8 szt.
	Dedykowany lub w pełni kompatybilny akumulator do zaoferowanych nadajników, zapewniający bezpieczne ładowanie i
wskazanie stanu energii w nadajniku lub oprogramowaniu, jeżeli funkcję obsługuje system.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	11
	Podwójne ładowarki do nadajników
lub akumulatorów
	4 szt.
	Ładowarka dwustanowiskowa z zasilaczem, kompatybilna z zaoferowanymi nadajnikami lub akumulatorami; sygnalizacja
procesu i zakończenia ładowania oraz zabezpieczenie przed przeładowaniem.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	12
	Anteny szerokopasmowe do systemu
mikrofonowego
	2 szt.
	Szerokopasmowa pasywna albo aktywna antena odbiorcza UHF, zgodna z pasmem systemu i zaoferowanymi dystrybutorami;
możliwość montażu na statywie lub uchwycie.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	13
	
Aktywne dystrybutory antenowe do odbiorników mikrofonowych
	2 szt.
	Aktywny dystrybutor odbiorczy rozdzielający sygnał pary anten do co najmniej czterech odbiorników mikrofonowych; zgodny z pasmem systemu; zasilanie odbiorników, jeżeli wymaga tego architektura. Dwa urządzenia muszą obsłużyć osiem
odbiorników. Pozycja nie jest sumatorem nadawczym IEM.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	14
	Dedykowane przewody BNC do
systemu antenowego
	2 szt.
	Ekranowany przewód koncentryczny 50 Ω, długość min. 10 m, ze złączami BNC zgodnymi z antenami i dystrybutorami, o
tłumieniu właściwym dla pasma UHF.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	15
	Skrzynie transportowe rack do
systemu mikrofonowego
	2 szt.
	Skrzynia rack 19 cali na cztery odbiorniki i dystrybutor antenowy, z co najmniej trzema szufladami albo równoważną
przestrzenią na nadajniki i akcesoria; konstrukcja mobilna i profesjonalne okucia.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	16
	Mikrofony pojemnościowe
	2 szt.
	Mikrofon pojemnościowy instrumentalny; charakterystyka kardioidalna; pasmo obejmujące co najmniej 40 Hz–20 kHz; maksymalny SPL min. 140 dB; impedancja nie większa niż 200 Ω; zasilanie phantom 48 V; uchwyt/klips i futerał. Nie obejmuje
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór



	
	instrumentalne
	
	mikrofonu typu shotgun.
	



	Lp.
	Przedmiot
	Ilość / j.m.
	Minimalne wymagania
	Sposób weryfikacji

	17
	Kabel sieciowy ekranowany CAT5e, 50 m
	1 szt.
	Ekranowany przewód min. CAT5e, długość 50 m, przeznaczony do cyfrowego audio i pracy scenicznej; blokowane złącza
etherCON albo równoważne.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	
18
	
Mikser cyfrowy z kartą sieci audio
	
1 kpl.
	Mikser: min. 48 kanałów wejściowych, 28 szyn miksujących, 24 zmotoryzowane tłumiki 100 mm, min. 8 lokalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych i 8 lokalnych wyjść, ekran dotykowy min. 10 cali, USB min. 48×48, nagrywanie min. 64 śladów i min. 16 procesorów/slotów FX. Karta sieci audio min. 64×64 przy 48 kHz/24 bit, Dante albo równoważna,
współpracująca ze stageboksem i wzmacniaczami.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	19
	
Cyfrowy stagebox kompatybilny z mikserem
	1 szt.
	Cyfrowy stagebox: min. 48 wejść mikrofonowo-liniowych, 16 wyjść liniowych, 48 zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy z phantom, połączenia cyfrowe o łącznej przepustowości odpowiedniej dla wszystkich kanałów, praca 48/96 kHz oraz pełna
kontrola z zaoferowanego miksera.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	20
	Skrzynia transportowa do miksera
cyfrowego
	1 szt.
	Skrzynia transportowa dopasowana do miksera, zabezpieczająca urządzenie podczas transportu i umożliwiająca pracę bez
pełnego demontażu; profesjonalne okucia, uchwyty i koła z hamulcami, jeżeli wymaga tego masa.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	21
	
Sumator antenowy do nadajników odsłuchu dousznego z anteną
	1 kpl.
	Jeden zestaw toru nadawczego IEM: szerokopasmowy sumator sygnałów z co najmniej czterech nadajników IEM do jednej anteny nadawczej, zgodny z pasmem i mocą nadajników; antena nadawcza, przewody połączeniowe i elementy montażowe.
Pozycja nie jest dystrybutorem odbiorczym mikrofonów.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	22
	
Bezprzewodowe systemy monitoringu dousznego
	4 szt.
	Zestaw obejmujący nadajnik stacjonarny i odbiornik osobisty; pasmo strojenia obejmujące co najmniej 470–516 MHz i dopuszczone do użytkowania w Polsce; min. 16 kanałów; zasięg min. 100 m w otwartej przestrzeni; THD nie większe niż 0,9%;
maksymalny poziom wyjściowy odbiornika min. +22 dBu; jednoczesna praca czterech systemów po koordynacji RF.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	23
	Słuchawki dokanałowe do monitoringu
	4 szt.
	Profesjonalne słuchawki dokanałowe z co najmniej dwoma przetwornikami; czułość min. 109 dB SPL/mW; impedancja
nominalna ok. 22 Ω, dopuszczalnie 16–32 Ω; pasmo obejmujące co najmniej 20 Hz–19 kHz; komplet wkładek i futerał.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	24
	Skrzynia rack do systemu monitoringu
dousznego
	1 szt.
	Mobilna skrzynia rack 19 cali, otwierana z przodu i z tyłu, z dwiema szufladami albo równoważnym miejscem na odbiorniki i
akcesoria; sklejka min. 6 mm albo materiał równoważny; profesjonalne okucia.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	25
	Dodatkowe kapsuły do mikrofonów
bezprzewodowych
	2 szt.
	Kapsuła kompatybilna z zaoferowanymi nadajnikami ręcznymi; każda kapsuła o charakterystyce kardioidalnej albo
superkardioidalnej, przy czym komplet dwóch kapsuł ma zapewnić obie charakterystyki.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	26
	
Kompletny zestaw okablowania XLR, JACK i SpeakON
	1 kpl.
	Jeden komplet sceniczny: 24 przewody XLR (8×5 m, 8×10 m, 8×20 m), 4 przewody symetryczne JACK TRS 5 m oraz 4 przewody głośnikowe zakończone złączami SpeakON albo równoważnymi, długość 10 m. Przewody elastyczne, sceniczne i trwale
oznaczone na obu końcach.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	27
	Skrzynia transportowa do okablowania
	1 szt.
	Mobilna skrzynia na komplet okablowania; sklejka min. 6 mm albo materiał równoważny, profile aluminiowe, stalowe
narożniki, cztery koła, w tym co najmniej dwa z hamulcami; pojemność odpowiednia dla poz. 8, 14, 17 i 26.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór



3.2. Multimedia i dostępność

	Lp.
	Przedmiot
	Ilość / j.m.
	Minimalne wymagania
	Sposób weryfikacji

	
28
	
Laptop multimedialny
	
1 szt.
	Laptop do obsługi audio, oświetlenia i multimediów: ekran 14–16,2 cala o rozdzielczości zapewniającej co najmniej 7,7 mln pikseli; RAM min. 24 GB; SSD min. 512 GB; procesor o min. 14 rdzeniach lub równoważnej wydajności potwierdzonej publicznym testem wielowątkowym; Wi‑Fi 6E, Bluetooth; masa nie większa niż 2,5 kg; legalny system operacyjny obsługujący oprogramowanie dostarczonych systemów. Nie wymaga się konkretnej proporcji ekranu, powłoki, marki procesora ani
systemu.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	29
	
Przenośne pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących
	2 szt.
	Przenośna stanowiskowa pętla indukcyjna dla aparatów słuchowych pracujących w trybie T; wbudowany albo dołączony mikrofon; wejście audio; regulacja poziomu; co najmniej jeden sposób zasilania: sieciowy albo akumulatorowy; zgodność z normą PN-EN IEC 60118-4 lub normą równoważną; oznaczenie stanowiska. Nie określa się minimalnego zasięgu liczbowego. Zestaw obejmuje odpowiednio kompletny zasilacz albo elementy niezbędne do ładowania.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór


3.3. Oświetlenie

	Lp.
	Przedmiot
	Ilość / j.m.
	Minimalne wymagania
	Sposób weryfikacji

	
30
	
Konsola sterowania DMX
	
1 szt.
	Samodzielna konsola do sterowania wszystkimi urządzeniami z zamówienia: min. 2048 kanałów sterowania, DMX512, RDM lub równoważna dwukierunkowa diagnostyka, Art-Net i sACN albo protokoły równoważne, ekran dotykowy min. 10 cali, fizyczne tłumiki i enkodery, programowanie urządzeń ruchomych, palety, cue i playbacks, biblioteka opraw oraz zapis i eksport
konfiguracji. Wszystkie wymagane licencje bez obowiązkowych dopłat.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	
31
	
Zestaw 6 głów LED WASH/BEAM/ROTO i 3 skrzyń
	
1 kpl.
	Jeden komplet: 6 ruchomych głów LED WASH/BEAM/ROTO i 3 skrzynie po 2 głowy. Każda głowa: łączna nominalna moc źródeł LED min. 648 W, zoom obejmujący co najmniej 10–60°, mieszanie barw RGBW albo szersze, dimmer, stroboskop, obrót pan/tilt, min. 3 niezależnie sterowane strefy/pierścienie lub funkcja równoważna, DMX512  albo rozwiązanie
równoważne. Skrzynie mobilne, dopasowane, z okuciami i kołami z hamulcami.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	32
	Wytwornica mgły
	1 szt.
	Profesjonalna wytwornica mgły o mocy minimum 1500 W; sterowanie DMX i ręczne; niezależna regulacja wydajności mgły oraz prędkości wentylatora; zbiornik o pojemności minimum 2,5 l; masa nie większa niż 11 kg. Nie wymaga się funkcji zabezpieczenia przed pracą bez płynu ani maksymalnego zużycia płynu.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	33
	Belki oświetleniowe typu Sunstrip
10×50 W
	8 szt.
	Belka efektowa z 10 niezależnie sterowanymi źródłami 50 W każde albo rozwiązanie LED z 10 niezależnymi segmentami o
równoważnym efekcie scenicznym; DMX, płynny dimmer i stroboskop; możliwość podwieszenia i ustawienia na podłożu.
	Załącznik nr 1A + dokument
techniczny + odbiór

	34
	Zestaw 6 głów LED BWS i 3 skrzyń
	1 kpl.
	Jeden komplet: 6 ruchomych głów LED typu BWS i 3 skrzynie po 2 głowy. Każda głowa: źródło LED min. 300 W, zoom obejmujący co najmniej 4–40°, koło kolorów, gobo statyczne i rotacyjne, pryzma, frost, dimmer, stroboskop, DMX512 lub rozwiązanie równoważne oraz blokada pan/tilt. Skrzynie mobilne, dopasowane, z okuciami i kołami z hamulcami.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	35
	
Kratownica oświetleniowa – kompletny zestaw 5 m
	1 kpl.
	Profesjonalny przestrzenny system kratownicowy czterorurowy albo konstrukcja przestrzenna równoważna, tworząca prosty odcinek o łącznej długości 5 m. Zewnętrzny przekrój nominalny: od 200 × 200 mm do 240 × 240 mm. Rury główne co najmniej 35 × 1,5 mm albo konstrukcja przy innych wymiarach rur zapewniająca nie mniejszą zdolność do bezpiecznego przeniesienia obciążeń. Zestaw obejmuje wszystkie łączniki, sworznie, zawleczki i elementy systemowe. Wykonawca składa tabelę obciążeń producenta dla rozpiętości 5 m oraz obliczenie obciążenia konfiguracji odbiorowej, obejmujące wszystkie urządzenia, uchwyty, przewody i akcesoria przewidziane do montażu na kratownicy, z uwzględnieniem zasad i współczynników bezpieczeństwa producenta.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór

	36
	Kompletny zestaw okablowania DMX
	1 kpl.
	Jeden komplet przewodów DMX do konsoli i urządzeń: 8×3 m, 12×5 m, 8×10 m i 4×20 m oraz 4 terminatory. Przewody o impedancji 110–120 Ω, złącza 3- lub 5-pin zgodne z urządzeniami; adaptery 3/5-pin w liczbie niezbędnej do połączenia
zaoferowanego systemu; trwałe oznaczenia.
	
Załącznik nr 1A + dokument techniczny + odbiór



3.4. Montaż, konfiguracja i uruchomienie

	Lp.
	Przedmiot
	Ilość / j.m.
	Minimalne wymagania
	Sposób weryfikacji

	37
	
Montaż, konfiguracja, uruchomienie i strojenie systemów
	1 usł.
	Jedna usługa obejmująca transport, wniesienie, montaż, instalację, konfigurację, strojenie i uruchomienie 36 pozycji sprzętowych; projekt połączeń, sieć audio, DSP i limitery, koordynację RF, konfigurację DMX, testy, kopie ustawień i dokumentację powykonawczą. Cena pozycji obejmuje wszystkie elementy wymagane przez dokumentację producentów i konieczne do kompletnego, bezpiecznego montażu, ustawienia, połączenia, konfiguracji, uruchomienia i odbioru, w szczególności haki, obejmy, uchwyty, linki bezpieczeństwa, adaptery, ramki, płyty montażowe, elementy mocujące oraz fabryczne przewody zasilające i połączeniowe. Minimalne zestawy przewodów wskazane w poz. 8, 14, 26 i 36 pozostają wiążące. Dodatkowe przewody i adaptery wymagane przez zaoferowane modele są objęte ceną tej pozycji. Zakres nie obejmuje zapasu materiałów eksploatacyjnych do późniejszej bieżącej eksploatacji; Wykonawca zapewnia na własny koszt ilość materiałów konieczną do konfiguracji, testów i odbioru. Demonstracja obsługi wyłącznie na potrzeby odbioru; bez odrębnego szkolenia.
	
Opis sposobu realizacji + protokół odbioru





4. Okablowanie i elementy kompletacyjne
Minimalne liczby, rodzaje i długości przewodów są wiążąco określone w poz. 8, 14, 26 i 36. Dopuszcza się przewody dłuższe oraz dodatkowe adaptery w ramach ceny pozycji, jeżeli nie zmienia to zakresu rzeczowego ani nie powoduje dodatkowych kosztów.

	Poz.
	Zakres
	Wiążące minimum

	8
	Przewody systemowe / zasilanie
	Dystrybutor rack z min. 6 wyjściami; 12 przewodów głośnikowych: 4×10 m, 4×15 m, 4×20 m; 8 XLR 1–3 m; 4 przewody sieciowe 1–3 m;
adaptery.

	26
	XLR / JACK / SpeakON
	24 XLR: 8×5 m, 8×10 m, 8×20 m; 4 JACK TRS 5 m; 4 przewody głośnikowe 10 m.



	36
	DMX / terminatory / elementy zakończeniowe
	DMX: 8×3 m, 12×5 m, 8×10 m, 4×20 m; 4 terminatory i wymagane adaptery 3/5-pin.


5. Dokumenty i odbiór

	Etap
	Wymaganie

	Przy ofercie
	Załącznik nr 1A, karty katalogowe/specyfikacje producenta albo inne dokumenty pozwalające zweryfikować oferowane parametry.

	Przy dostawie
	Zestawienie producentów, modeli, wersji, numerów seryjnych i ilości; instrukcje; dokumenty zgodności i gwarancji.

	Dokumentacja techniczna
	Schemat audio i zasilania, plan sieci i routingu, tabela DSP/limiterów, plan RF, patch-lista, schemat DMX i kopie konfiguracji.

	Odbiór
	Test funkcjonalny wszystkich urządzeń i podsystemów. Niezgodność ilości, modelu albo parametru z ofertą i zatwierdzonym OPZ stanowi wadę odbiorową.

	Instruktaż
	Demonstracja bezpiecznej obsługi podczas odbioru; bez dodawania odrębnego szkolenia niewystępującego w zatwierdzonym zakresie.
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