Załącznik nr 4 do SWZ 
Potwierdzenie wymagań technicznych

Specyfikacja sprzętu na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  ( pożarniczego) dla OSP Szwelice  
	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Potwierdzenie zgodności z wymaganiami zamawiającego  (TAK/NIE)

	1.
	Warunki ogólne:
	

	1.1


	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
	

	
	- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021.poz 450, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
	

	
	- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
 a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, ze zm.
	

	
	- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),
	

	1.2
	Pojazd musi posiadać: 
- spełniać wymagania techniczne zgodne z certyfikatem CNBOP-PIB lub inne normy obowiązujące w UE ważne na dzień odbioru samochodu  
	

	1.3
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy po obu stronach napisy „OSP SZWELICE”, właściwie oznaczy pojazd numerami operacyjnymi oraz wykona i umieści na pojeździe logo podmiotu dofinansowującego do ustalenie z zamawiającym na końcowym etapie realizacji. 
	

	2
	Podwozie z kabiną:
	

	2.1
	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji 2026 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 129 kW (175 KM).
	

	2.2
	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L uterenowionej 
	

	2.3
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 3500kg.
	

	2.4
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:

· belka sygnalizacyjna ‘Straż” z napisem podświetlanym wraz z włączeniem świateł pozycyjnych lub sterowana oddzielnym włącznikiem umieszczonym w kabinie kierowcy,

· urządzenie wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy,

· system rozgłoszeniowy, 

· kierunkowe lampy z przodu i z tyłu pojazdy

· oświetlenie pola pracy led, maszt oświetleniowy
	

	2.5
	Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:
	

	
	· układ jezdny- napęd 4x4. Pojazd wyposażony w automatyczną lub manualną skrzynię biegów o przełożeniu minimum 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe,
· zawieszenie pneumatyczne osi tylnej,
· samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. EURO 6,
	· 

	
	układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny,
	

	
	pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę. W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia.
	

	2.6
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o DMC ponad 750 kg. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
	

	2.7
	Pojazd wyposażony w instalację sygnalizacyjną otwarcia skrytek. 
	

	2.8
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 3+3.

Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie.
	

	
	Kabina pojazdu wyposażona w klimatyzację oraz ogrzewanie.
	

	2.9
	W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiostacja Motorola z możliwością pracy w sieci radiowej PSP. 
	

	2.10
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 300 cm, a długość 700 cm.
	

	2.11
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. 
	

	2.12
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klin, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, apteczka, gaśnica.
	

	2.13
	Kolor pojazdu:

- kolor czerwony, zderzak i nadkola białe, oznakowanie pojazdu STRAŻ oraz logo jednostki OSP. 
	

	2.14
	Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do telefonów, radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą.
	

	3
	Zabudowa pożarnicza
	

	3.1
	Wyciągarka zamontowana w zderzaku przednim
	

	3.2
	Zamontowany na stałe zbiornik na wodę lub środek pianotwórczy min. 300 litrów
	

	4.
	Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem:  
	

	4.1
	Na pojeździe   zamontowana zabudowa kontenerowa Aluminiowa zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu pożarniczego:

- tace sprzętowe szt. 2, 

- uchwyty do aparatów szt.  4  

- półki sprzętowe z możliwością przesuwania 
	

	5.
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	

	5.1
	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym 24-miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.
	

	5.2
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

· instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

· aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu,

· dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
	

	
	-  świadectwo dopuszczenia CNBOP dla dostarczonego pojazdu
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