Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH 

	Lp.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
	Wypełnia oferent opisując zastosowane rozwiązania/ markę/typ lub podając parametry techniczne
lub * zaznaczając właściwą odpowiedź

	1. 
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 rok, nadwozie typu „pick-up” z zabudową wysoką skrzyni ładunkowej. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE.
	Należy podać markę, typ i model pojazdu:
……………………………………….

	2. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania  pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.
	spełnia/nie spełnia*

	3. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	spełnia/nie spełnia*

	4. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu.
	spełnia/nie spełnia*

	5. 
	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 3000 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg.
	spełnia/nie spełnia*

	6. 
	Typ nadwozia 4-drzwiowy, kabina 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe, z napinaczami oraz zagłówki przy wszystkich miejscach, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotele przednie podgrzewane. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i anty-poślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
	spełnia/nie spełnia*

	7. 
	Kolor nadwozia: srebrny. Zgodny z zarządzeniem nr.1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz.Urz.KG PSP poz.3, z późn. zm.
	spełnia/nie spełnia*

	8. 
	Wymiary:
- długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5200 mm;
- szerokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1800 mm;
- rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm.
	spełnia/nie spełnia*

	9. 
	Parametry terenowe:
- prześwit nie mniejszy niż 240 mm;
- kąt natarcia min. 30 stopni;
- kąt zejścia min. 24 stopni.
- głębokość brodzenia minimum 800 mm
	spełnia/nie spełnia*

	10. 
	Silnik wysokoprężny o  mocy minimum 120 kW
	Należy podać moc silnika: 
…………………………………

	11. 
	Skrzynia 6-stopniowa automatyczna.
	spełnia/nie spełnia*

	12. 
	Poduszki pneumatyczne zainstalowane na tylnym zawieszeniu.
	spełnia/nie spełnia*

	13. 
	Napęd 4x4 z możliwością dołączania i odłączania napędu na jedną z osi, reduktor momentu obrotowego lub rozwiązanie równoważne, blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
	spełnia/nie spełnia*

	14. 
	Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – letnie + zimowe. 
	spełnia/nie spełnia*

	15. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	spełnia/nie spełnia*

	16. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny.
	spełnia/nie spełnia*

	17. 
	Elektroniczny system podziału siły hamowania.
	spełnia/nie spełnia*

	18. 
	System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszenia ASR lub równoważny.
	spełnia/nie spełnia*

	19. 
	System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.
	spełnia/nie spełnia*

	20. 
	System wspomagania podczas ruszania na wzniesieniach.
	spełnia/nie spełnia*

	21. 
	System wspomagający zjazd ze wzniesienia.
	spełnia/nie spełnia*

	22. 
	Tempomat
	spełnia/nie spełnia*

	23. 
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera
	spełnia/nie spełnia*

	24. 
	Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)
	spełnia/nie spełnia*

	25. 
	Centralny zamek.
	spełnia/nie spełnia*

	26. 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.
	spełnia/nie spełnia*

	27. 
	Komplet dywaników gumowych
	spełnia/nie spełnia*

	28. 
	Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich i tylnych
	spełnia/nie spełnia*

	29. 
	Osłona silnika metalowe
	spełnia/nie spełnia*

	30. 
	Klimatyzacja.
	spełnia/nie spełnia*

	31. 
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane.
	spełnia/nie spełnia*

	32. 
	Dwa gniazda elektryczne typu zapalniczka 12V wyposażone w adaptery do gniazd  USB-A i C w kabinie dostępne dla kierowcy i pasażera.
	spełnia/nie spełnia*

	33. 
	Radioodtwarzacz z funkcją Bluetooth ekran LCD min 8” 
	spełnia/nie spełnia*

	34. 
	Pojazd wyposażony uchwyt na telefon oraz dwie lampki dla kierowcy i pasażera używane podczas wypełniania dokumentów.
	spełnia/nie spełnia*

	35. 
	Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 3000 kg / 750 kg oraz gniazdo elektryczne 13-pinowe do podłączenia zasilania przyczepy. Przejściówka złącza elektrycznego z 13/7 pin
	spełnia/nie spełnia*

	36. 
	Minimum tylne czujniki parkowania.
	spełnia/nie spełnia*

	37. 
	Kamera cofania 
	spełnia/nie spełnia*

	38. 
	Pojazd wyposażony jeden rejestrator video, zamontowany za przednią szybą, o następujących parametrach:
 - rozdzielczość minimum Full HD.
 - prędkość klatkowa minimum 60 fps.
 - kąt widzenia minimum 120°.
 - możliwość nagrywania obrazu w nocy i przy słabym oświetleniu.
 - możliwość gromadzenia i przegrywania obrazu, czujnik przeciążenia, GPS.
	spełnia/nie spełnia*

	39. 
	Pojazd wyposażony uchwyt na telefon montowany na stałe do deski
	spełnia/nie spełnia*

	40. 
	Pojazd wyposażony w dodatkowe orurowanie przednie koloru czarnego oraz stopnie boczne.
	spełnia/nie spełnia*

	41. 
	Pojazd wyposażony w dodatkowy dźwięk akustyczny włączany automatycznie podczas manewru cofania 
	spełnia/nie spełnia*

	42. 
	Pojazd wyposażony w lampę dalekosiężną oświetlenia zamontowane w fabrycznym grillu.
	spełnia/nie spełnia*

	43. 
	Przestrzeń ładunkowa z zabudową wysoką typu „hard-top” aluminium. Dostęp do przestrzeni ładunkowej od tyłu poprzez klapę i otwieraną burtę oraz klapy boczne wspomagane siłownikami. Wymiary otworów bocznych wys.  min. 475 mm, długość. min 1240 mm. Wymiar klapy tylnej: wys. min. 500mm, długość min. 1030 mm. Zamykanie skrytek zamkiem na klucz (jednym dla wszystkich). Wewnętrzne oświetlenie w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu dowolnej klapy.  Dwie listwy LED zamontowane w górnej części zabudowy, po lewej i prawej stronie, o długości min. 70% długości zabudowy. Wykładzina podłogi i boków przestrzeni ładunkowej, wykonana powłoka natryskowa. Minimum cztery punkty zaczepowe. Wewnątrz po obu stronach zamontowane półki odizolowane od wnętrza – dostęp jedynie przez klapy boczne, w środku zainstalowane ładowarki do latarek i radiostacji. Na zabudowie zainstalowane oświetlenia robocze po trzech stronach.

	spełnia/nie spełnia*

	44. 
	Wymiary przestrzeni ładunkowej: 
- długość (na wysokości podłogi) nie mniej niż 1490 mm 
- szerokość pomiędzy burtami nie mniej niż 1500 mm
	spełnia/nie spełnia*

	45. 
	Przestrzeń ładunkowa wyposażona w 2 gniazda typu zapalniczka 12 V zamontowane po prawej stronie skrzyni ładunkowej oraz przetwornice napięcia min 1500W
	spełnia/nie spełnia*

	46. 
	Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego: wykonane w technologii LED, belka niskoprofilowa typu LED w obudowie z poliwęglanu o wysokości max. 60 mm. Belka wraz z mocowaniem do dachu nie może przekraczać 100 mm wysokości. Belka emitujaca światło niebieskie i czerwone wykorzystywane do jazdy w kolumnie. W belce minimum 84 LED (w modułach). Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce jej montażu, nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy a także umożliwiać jej mycie na myjni automatycznej.
Z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane dwie lampy LED niebieskie kierunkowe. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda.
W przednich błotnikach pojazdu zamontowane po jednej lampie LED niebieskiej kierunkowej. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda.
Na hardtopie po obu bokach zamontowane po jednej lampie LED niebieskiej kierunkowej. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda.
Lampa typu LED o wysokości 65 mm, zamontowana z tyłu pojazdu po lewej stronie z możliwością emitowania zamiennie światła barwy niebieskiej lub czerwonej z możliwością wyłączania w przypadku jazdy w kolumnie.
Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECE R65 class 2.
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem) wyposażone w funkcję megafonu.
Urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon.
	Należy podać producenta i model zastosowanych urządzeń: 
……………………………………

	47. 
	Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą i hakiem, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. 
W przypadku zamontowania wciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w pokrowiec. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. 
Przy wciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka.
	spełnia/nie spełnia*

	48. 
	Samochód wyposażony w inteligentny układ prostowniczy do ładowania/podtrzymania akumulatora 12V o natężeniu min. 5A z zewnętrznego źródła o napięciu 230V, ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora. Umiejscowienie złącza z zachowaniem łatwego dostępu zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	spełnia/nie spełnia*

	49. 
	Samochód wyposażony w 1 szt. radiotelefonu przewoźnego spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. 

Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. 
W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit.
Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu.
Radiotelefon wyposażony w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth.

Zespoły nadawczo-odbiorcze zamontowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie, dostępny do obsługi przez kierowcę i pasażera.

Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3.

Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia.
Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.

Dokumentacja dodatkowa:
- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu.

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	Należy podać producenta i model anteny i radiotelefonu:
………………………………………..

	50. 
	W pojeździe zamontowane  5 radiotelefony  przenośne. Radiotelefony wyposażone w mikrofonogłośniki.  Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.

Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. 
W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit.

Akumulator Li-Ion o pojemności min. 2000 mAh. 
Zaczep (klips) do pasa. 
Ładowarki samochodowe jednopozycyjne zainstalowane w pojeździe o napięciu zasilana zgodnym z napięciem instalacji elektrycznej pojazdu; zapewniające: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu – 5 kpl.
Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V – 1 kpl.

Wszystkie podzespoły zestawu fabrycznie nowe, jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu.
Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. 

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	51. 
	
	spełnia/nie spełnia*

	52. 
	Wyposażenie dodatkowe:
- łom wielofunkcyjny, min. długość 90 cm, rękojeść wykonana z materiału zapewniającego ochronę przed porażeniem prądem
- przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, zapewniający oświetlenie 360°, regulowana wysokość do 1,8 m, obrotowa głowica, temperatura koloru 6500 K, minimalna moc światła 8500 lm 
- zestaw 8 sekwencyjnych dysków ostrzegawczych LED w walizce ładującej z możliwością montażu na pachołkach ostrzegawczych/drogowych, posiadające uchwyty magnetyczne, Klasa IPX5, akumulator min. 2200 mAh,  moc światła 1 dysku min. 15 W
- latarka akumulatorowa w wykonaniu Ex, IIC, T4 wraz z ładowarkami zamontowanymi w pojeździe – 5 kpl.;
- profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne podwozia

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	53. 
	Wyłącznik zasilania zainstalowanych dodatkowo urządzeń po wyłączeniu zapłonu pojazdu – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	spełnia/nie spełnia*

	54. 
	Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła i klucz do kół.
	spełnia/nie spełnia*
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