Załącznik Nr 1 do SWZ
„FORMULARZ  OFERTY”

Nr postępowania   WOF4.261.1.2026
na  „Dostawę elementów infrastruktury IT”
 Część Nr  ….. zamówienia**
	Nazwa Wykonawcy1
	

	Adres
	

	Województwo
	

	REGON lub NIP2
	

	PESEL lub KRS
	

	Numer telefonu Wykonawcy
	

	Adres e-mail Wykonawcy
	


W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  dla m. st. Warszawy na „Dostawę elementów infrastruktury IT” oświadczam, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  w  Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
1. Łączna  cena  brutto    za    zrealizowanie przedmiotu  zamówienia, zgodnie  z   Formularzem cenowym wynosi:    …………….…………………..  złotych brutto

     (Słownie: ……………………………….…….……………………………..………..…………….…………),

     w tym:……………….……. złotych netto + obowiązujący podatek od towarów i usług VAT   w   wysokości

     …………………………………………………………………………………………………………..złotych.
2.Oświadczam/y,  że   oferowana  kwota   brutto   zawiera   wszystkie  koszty,  jakie   ponosi   Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty,  w tym: koszty zakupu, transportu do siedziby Zamawiającego  oraz wniesienia i ustawienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.Oświadczamy, że akceptujemy Warunki płatności - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze , w terminie do ….. dni (min. 14 dni), od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz podpisanym przez strony „bez zastrzeżeń” protokołem odbioru sprzętu.
4.Oświadczamy, że termin realizacji wynosi  ……...    dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później niż do 30.11.2026r. (max 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później niż do 30.11.2026r.).
1. Oświadczamy, iż okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:

… m-cy (min.  48 m-cy) – dla serwerów*,

… m-cy (min.  36 m-cy) – dla przełączników sieciowych*,

… m-cy (min.  48 m-cy) – dla macierzy dysków blokowych*,

licząc od daty dostawy i podpisania przez strony protokołu odbioru sprzętu „bez zastrzeżeń”.
6.Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w „ Opisie przedmiotu zamówienia”, zawartym w  SWZ.
7.Oświadczamy, iż  oprogramowanie systemu operacyjnego serwerów jest legalne a Zamawiający może przeprowadzić weryfikację jego legalności poprzez skierowanie do producenta oprogramowania  zapytania z prośbą o weryfikację czy oprogramowanie jest oryginalne.
8.Oświadczamy, że załączyliśmy do oferty wymagane dokumenty, określone w Rozdziale II ust. 9 SWZ.
9. W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
3Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………………………………………………………………………………………………………………… 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł oraz
stawka podatku od towarów i usług VAT.
10.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11.Oświadczamy, że w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): 
1) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

12.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

13.Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

14.Oświadczam-y*, że Naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………..……………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-podają nazwę, adres i dane kontaktowe lidera)

15. Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców* 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

…………………………………………………………………..……………………………………………

Nazwa podwykonawców (jeżeli są znane) ………………………..…………………………………………

16. Oświadczamy,  że  powołujemy  się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art.

118 ust. 1-4  Ustawy Pzp,  w  celu wykazania  spełniania warunków  udziału  w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II ust. 7 SWZ*

      a) nazwa (firma) podmiotu ………………………………………………………………………………

          w zakresie spełniania  warunku dot. ………………………………………………………………….,

17. Dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania:

Imię i Nazwisko

……………………………………………………………………………….…………………..………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………………..………………..……….

Telefon/Faks:

………….………………………………………………………………….………………..….…….……………………

Adres e-mail: 

.........................................................................................................................................................................

18. Oświadczam, że Wykonawca jest (rodzaj Wykonawcy - zaznaczyć właściwe)4:

· mikroprzedsiębiorstwo

· małe przedsiębiorstwo

· średnie przedsiębiorstwo

· jednoosobowa działalność gospodarcza

· osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

· inny rodzaj
19. Jako osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działam na podstawie (zaznaczyć właściwe):
   1) wpisu do:

       □ Krajowego Rejestru Sądowego,

       □ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

       □ innego dokumentu – należy wskazać właściwy …………………………………………..

   2) innego dokumentu: 

       □ pełnomocnictwa lub innego dokumenty potwierdzającego umocowanie do reprezentowania     

           Wykonawcy w przypadku, gdy prawo to nie wynika z w/w ogólnodostępnych dokumentów.

20.Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

· .......................................................................................................................................................................

21.Załączniki do oferty:
     1)   □ pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i 
                złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty, o ile prawo to nie wynika z dokumentów zawartych w 
                ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych (KRS lub CEiDG).
1) □ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
   za mówienia i złożenia (podpisani0 w ich mieniu oferty (jeżeli dotyczy).
2) □ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy).
      4)    ……………………………………………………………………………………….
      5)    ……………………………………………………………………………………….
Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 
_______________________________________________________________________________________
1W przypadku   wykonawców  występujących  wspólnie  ubiegających  się o  udzielenie zamówienia  –  należy podać wszystkie dane Lidera, a w odniesieniu do pozostałych wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny  (REGON lub NIP).
2W przypadku polskich wykonawców należy podać numer REGON lub NIP.

3 Wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn., kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

4Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Europejskie z dnia 6 maja20023r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s.36)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  i   którego  roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
* niepotrzebne skreślić
**wpisać nr części zamówienia na którą składana jest oferta.

Załącznik Nr 2A do SWZ
„FORMULARZ  CENOWY”
Nr postępowania  WOF4.261.1.2026.
na Dostawę elementów infrastruktury  IT- część I zamówienia - dostawa serwerów i przełączników sieciowych, zgodnie z OPZ - załącznik nr 3 do SWZ
	Lp
	Przedmiot

/nazwa/
	Ilość
	Jednostka

miary

/szt./
	Cena jednostkowa netto

/zł./szt./
	Łączna cena  netto

[kol.C x kol.E]

/zł./
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT

/zł./
	Łączna cena brutto1
[kol.F + kol.H]

/zł./
	1.Nazwa handlowa tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze2
2.Nazwa producenta i dostawcy/wykonawcy2
3.model, typ i wersja2 i 3
                 (wpisać)
	Produkt ICT/
usługa ICT/
proces ICT4
/wpisać/

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	 1
	Serwer fizyczny
do wirtualizacji
-wg tabeli nr 1 OPZ
	2
	szt.
	
	
	
	
	
	1.

2.

3.
	

	2
	Serwer fizyczny do wirtualizacji
-wg tabeli nr 2 OPZ
	1
	szt.
	
	
	
	
	
	1.

2.

3.
	

	3
	Przełączniki sieciowe
-wg tabeli nr 3 OPZ
	3
	szt.
	
	
	
	
	
	1.

2.

3.
	

	CENA OFERTY BRUTTO (suma poz. 1-3)
	
	
	


Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1Ceny brutto należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
2wpisać wymagane
 Brak wpisania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
 Należy podać informacje umożliwiające jednoznaczna identyfikację oferowanego sprzętu.
 Przedmiotowe informacje składane są na potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone w OPZ.
3wpisać wybrane – model lub typ lub wersję lub wszystkie jeśli znane.
 Brak wpisania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
4wpisać- podać dane, czy oferowany produkt/usługa/proces  jest produktem ICT, usługą ICT lub procesem ICT.

 Brak wpisania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Załącznik Nr 2B do SWZ
„FORMULARZ  CENOWY”

do postępowania Nr WOF4.261.1.2026.

na Dostawę elementów infrastruktury  IT- część II zamówienia - dostawa macierzy dysków blokowej, zgodnie z OPZ-załącznik nr 3 do SWZ.
	Lp
	Przedmiot

/nazwa/
	Ilość
	Jednostka

miary

/szt./
	Cena jednostkowa netto

/zł./szt./
	Łączna cena  netto

[kol.C x kol.E]

/zł./
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT

/zł./
	Łączna cena brutto1

[kol.F + kol.H]

/zł./
	1.Nazwa handlowa tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze2

2.Nazwa producenta i dostawcy/wykonawcy2

3.model, typ i wersja2 i 3

                 (wpisać)
	Produkt ICT/
usługa ICT/

proces ICT

/wpisać/2 i 4

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	1
	Macierz dysków blokowa
-wg tabeli nr 4 OPZ
	1
	szt.
	
	
	
	
	
	1.

2.

3.
	

	CENA OFERTY BRUTTO 
	
	
	


Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1Ceny brutto należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
2wpisać wymagane
 Brak wpisania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
 Należy podać informacje umożliwiające jednoznaczna identyfikację oferowanego sprzętu,
 Przedmiotowe informacje składane są na potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone w OPZ.
3wpisać wybrane – model lub typ lub wersję lub wszystkie jeśli znane.

 Brak wpisania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
4wpisać- podać dane, czy oferowany produkt/usługa/proces  jest produktem ICT, usługą ICT lub procesem ICT.
 Brak wpisania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

Załącznik Nr 3 do SWZ                        
    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczne sprzętu
   Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów infrastruktury IT:
    Część I zamówienia:

· Dostawa serwerów – 3 szt.,
· Dostawa przełączników sieciowych (switchy) – 3 szt.,

    Część II zamówienia:

· Dostawa macierzy dysków blokowej – 1 szt.
A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Wszystkie wymagania techniczne wskazane w niniejszym formularzu parametrów wymaganych stanowią minimalny poziom jakościowy parametrów, jakie musi spełniać oferowane urządzenie / oprogramowanie. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy dostarczone elementy systemu będą posiadały funkcje wykraczające poza określone wymagania.  
Aktualizacje oprogramowania i poprawki dla elementów zamówienia muszą być dostępne przez cały  okres gwarancji.
B. Wymagania ogólne 

1. Dostarczony sprzęt musi posiadać deklaracje WE lub UE, być fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dniem dostawy oraz nie  używany. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, 
2. Sprzęt musi być wolny od wad fizycznych i prawnych,
3. Zamawiający wymaga, aby całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, 

4. Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w chwili odbioru przedmiotu umowy, 
5. Jeżeli wymagane funkcjonalności wymagają odrębnych licencji to licencje te   powinny  być zawarte w  ofercie,

6. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne bezterminowo, chyba że Zamawiający wyraźnie wskazał inaczej w wymaganiach szczegółowych dla konkretnego elementu zamówienia,

7. Cechy wspólne dla wszystkich składowych rozwiązania (serwery i macierz):
Wymaga się  dostarczenia  jednej  dedykowanej  aplikacji   w   postaci  konsoli  zarządzającej  producenta  macierzy dyskowej i serwerów do wykrywania tych urządzeń w sieci, podglądu statusu  i   monitorowania elementów sprzętowych  wchodzących  w  skład  niniejszego  postępowania.  Macierze   i  serwery  muszą   posiadać  licencję   bezterminową  na  dedykowaną   wtyczkę  do    obsługi  w  konsoli  zarządzającej.  Kompatybilność    oferowanych   urządzeń   musi  być   potwierdzona   linkiem  do  strony  producenta  urządzeń,  na  której  będą wymienione modele oferowanych produktów.
8.Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne dla każdego sprzętu oraz instrukcje obsługi  j.polskim lub przetłumaczone na j.polski (w formie papierowej lub elektronicznej).

C. Wykaz dokumentów, które Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy:

1. Wykonawca dla serwerów fizycznych do budowy klastra wirtualizacyjnego przekaże:
1) oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu , że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego
2) oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
3) oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 
2. Wykonawca dla macierzy dyskowej przekaże: 
1) oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
2) oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
3) oświadczenie producenta macierzy potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
3. Wykonawca dla przełączników sieciowych przekaże: 

1) oświadczenie Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

1) oświadczenie producenta przełączników sieciowych potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

D. Parametry techniczne  sprzętu:
Cześć I zamówienia - dostawa serwerów i przełączników sieciowych

1.  Serwer fizyczny do wirtualizacji -  2 szt. - 
Zamawiający w ramach postępowania wymaga dostarczenia dwóch sztuk serwerów gdzie każdy z serwerów charakteryzuje się następującymi cechami
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagania parametrów przez Zamawiającego
	Parametry Oferowane (wypełnia wykonawca-opisać)

	-1-
	-2-
	-3-

	Obudowa


	Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych z dedykowanym ramieniem do zarządzania kablami. Obudowa umożliwiająca instalację 8 dysków 2,5” SAS/SATA.
	Model serwera:

	Procesor

	Architektura x 86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 190W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – min. 16. Minimalna częstotliwość pracy procesora 3.2GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 8. Wynik wydajności procesora nie powinien być nizszy niż 387 punktów base w teście  SPECrate 2017 Integer  w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta.
	Model procesora:

	Liczba zainstalowanych procesorów
	1
	

	Płyta główna

	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów Intel Xeon wykonujących 64-bitowe instrukcje.
	

	Pamięć operacyjna

	Zainstalowane minimum 256GB pamięci RAM o częstotliwości 6400MHz.

Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do  8TB RAM.
	Ilość i rodzaj pamięci RAM:

	Zabezpieczenie pamięci
	Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC 
	

	Procesor Graficzny

	Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz.
	

	Rozbudowa dysków

	W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum 2 sztuki dysków SATA o pojemności przynajmniej 480GB podłączonych do sprzętowego kontrolera dyskowego. Wymiana dysków nie powinna wymagać wyłączenia serwera.

Możliwość rozbudowy serwera do min. 8 dysków SAS/SATA.
Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD.

	Ilość, rodzaj i pojemność

	Kontroler dyskowy

	Dedykowany przez producenta serwera sprzętowy kontroler dyskowy SAS/SATA obsługujący min. poziomy RAID 0/1/10 Wymaga się obsługi globalnych dysków hot-spare. Kontroler powinien umożliwiać rozszerzanie pojemności skonfigurowanych logicznych przestrzeni dyskowych w trybie on-line. Kontroler nie powinien zajmować uniwersalnych slotów PCIe ani OCP.
	Model:

	Zasilacz

	Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1300W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji.
	Ilość i rodzaj:

	Interfejsy sieciowe

	Zainstalowana jedna czteroportowa karta min.1Gb Base-T. Karta nie może zajmować slotów PCIe wymienionych w punkcie Sloty I/O.

Zainstalowana jedna czteroportowa karta min. 10Gb Base-T.

Zainstalowana jedna dwuportowa karta min. 32Gb FC. Karta powinna być wyposażona we wkładki FC 32Gb.

 

Jeden port RJ-45 o przepustowości min. 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej..
	Ilość i rodzaj:

	Sloty I/O

	Serwer w momencie dostawy powinien posiadać min. 2 sloty PCIe Gen5 x 8 z czego jeden slot pełnej wysokości, min. 1 slot OCP Gen5 oraz dedykowane połączenie PCIe dla kontrolera dyskowego niezajmujące slotów PCIe.
	

	Dodatkowe porty

	· z przodu obudowy: dedykowany port diagnostyczny,
· z tyłu obudowy: min: 2x USB 3.0,  1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9.
Wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port na kartę Micro SD, będą umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera.
	

	Chłodzenie

	Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. Gwarantowana poprawność pracy serwera w temperaturze  otoczenia do 30 stopni Celsjusza.
	

	Zarządzanie

	Serwer powinien posiadać możliwość instalacji wewnętrznego lub zewnętrznego panelu LCD umożliwiającego wyświetlenie poniższych informacji:

· Aktywne ostrzeżenia,
· Status serwera,
· Typ oraz model serwera, numer seryjny,
· Wersje oprogramowania UEFI oraz modułu zarządzania,
· Informacje nt modułu zarządzania: nazwa hosta, adres MAC, adres IP, adres DNS,
· Dane środowiskowe: temperaturę procesora, poziom napięcia wejściowego, poziom zużycia energii,
· Aktywne sesje połączeniowe do interfejsu zarządzania.
Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O (wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty). Płytka I/O musi posiadać swój własny min. 2 rdzeniowy procesor o taktowaniu min. 1.2GHz. Na potrzeby utrzymaniowe oraz serwisowe, wymaga się, aby kontroler zarządzania nie był integralną częścią płyty głównej serwera lecz był na osobnej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty. W przypadku awarii płyty głównej serwera, wymaga się możliwości instalacji wykorzystywanej Płytki I/O wraz z pamięcią flash (wersje firmware oraz pliki konfiguracyjne) na nowe płycie głównej.

· Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna,
· Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarządzającej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O, lokalizacja,
· Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów,
· Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń,
· Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3,
· Update systemowego firmware,
· Możliwość aktualizacji wielu komponentów z wykorzystaniem jednego pakietu (bundle) aktualizacyjnego, bezpośrednio ze strony producenta,
· Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu,
· Zdalne włączanie/wyłączanie/restart,
· Zapis video zdalnych sesji,
· Podmontowanie lokalnych mediów z wykorzystaniem Java client,
· Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI,
· Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu,
· Możliwość przejęcia zdalnego ekranu,
· Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego,
· Alerty Syslog,
· Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH,
· Wyświetlanie danych aktualnych i historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera,
· Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora, minimum 4 obrazy ISO jednocześnie w czasie jednej sesji,
· Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS, Samba oraz NFS,
· Możliwość jednoczesnej pracy do min.6 użytkowników przez wirtualną konsolę,
· wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API,
· Kontroler zarządzania musi posiadać 2GB wewnętrznej pamięci przeznaczonej na aktualizację oprogramowania wewnętrznego. Możliwość rozszerzenia pamięci kontrolera zarządzania o kolejne min.2GB dedykowanej przestrzeni do aktualizacji i przechowywania poprzednich wersji oprogramowania wewnętrznego. Pamięć musi posiadać dodatkową funkcję RDOC (Remote Disc on Card),
· Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u,
· Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami,
· Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200.
Zainstalowane dodatkowe oprogramowanie do zarządzania, posiadające następujące funkcjonalności:

· zarzadzanie infrastrukturą serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta,
- przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń,
· możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń,
· obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2,
· wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych,
· udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska,
· udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia,

· tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia,
· monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii,

· konsola zarzadzania oparta o HTML 5,
· dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu,

· automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja,
·  możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania

· definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań

· definiowanie roli użytkowników oprogramowania

· obsługa REST API oraz Windows PowerShell,
· obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding,
· autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML,
· obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami,
· przedstawianie historycznych aktywności użytkowników,
· blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych,
· tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub błędem,  oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv,
· obsługa NTP,
· przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich,
· tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń),
· instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym  mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie

· możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych,
Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami:

VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk.
	Model kontrolera:

	Funkcje zabezpieczeń

	Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy zintegrowanego z  modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR). Możliwość instalacji przedniego panelu zamykanego na klucz.  Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość  włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu karty zarządzania. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej.

Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. Urządzenie musi posiadać mechanizm ochrony integralności platformy, umożliwiający monitorowanie i weryfikację kluczowych elementów sprzętowych w celu wykrywania prób nieautoryzowanych modyfikacji. Rozwiązanie powinno działać niezależnie od systemu operacyjnego i umożliwiać raportowanie stanu integralności platformy do systemów zarządzania producenta
	

	Urządzenia hot swap

	Dyski twarde, zasilacze, wentylatory.
	

	Obsługa

	Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych.
	

	Diagnostyka

	Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID.
	

	System operacyjny


	Microsoft Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.x, 10,x; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, SP7;  VMware vSphere (ESXi) 8.0 U3, 9.0; Ubuntu 22.04, 24.04, Oracle Linux 9.6, XenServer 8.
Należy potwierdzić oficjalne wsparcie powyższych systemów operacyjnych poprzez podanie w ofercie linku do strony producenta sprzętu lub oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego  i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży.

W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta.

Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.

Wykonawca złoży oświadczenie na załączniku nr 1 do SWZ dot. legalności oprogramowania systemu operacyjnego.

Uwaga: Zamawiający może przeprowadzić weryfikację oprogramowania otrzymanego od Wykonawcy w postaci zapytania skierowanego do producenta oprogramowania  z prośba o weryfikację czy otrzymane od wykonawcy oprogramowanie jest oryginalne.
	

	Waga

	maximum: 20 kg
	

	Warunki gwarancji

	Minimum 4 letni okres gwarancyjny (48 m-cy), licząc  od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu bez uwag i zastrzeżeń,  realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej, w trybie 365x7x24, z czasem reakcji na następnym dzień roboczy. Wymagana jest obsługa zgłoszeń między 9:00-17:00 w dni robocze w j. polskim. Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. 
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta  powinien rozpocząć naprawę minimum następnego dnia roboczego od zakończenia diagnostyki zdalnej. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego.
Jeśli naprawa w miejscu instalacji Sprzętu będzie niemożliwa - usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door,

Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego (wymagającego specjalistycznej interwencji) wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy.

Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/ portal) poprzez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.

Zamawiający wymaga możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.

Zamawiający wymaga, aby serwer był objęty usługą gwarantującą zatrzymanie wymienianego w ramach gwarancji uszkodzonego nośnika danych (HDD/SSD) przez Zamawiającego.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników.

Zamawiający wymaga nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych. Wymagana jest możliwość rozszerzenia wsparcia serwisowego do poziomu z gwarantowanym czasem naprawy w czasie maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki.
	

	Wymagane dokumenty, (należy załączyć do oferty)


	1 deklaracja zgodności UE/WE,
2.certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu,
3.karta katalogowa urządzenia.

Dokumenty muszą być w  j.polskim lub przetłumaczone na j.polski.

lub dokumenty równoważne, potwierdzające że oferowane urządzenie spełnia wymagania w zakresie minimalnych parametrów technicznych.
	


2.Serwer fizyczny do wirtualizacji danych – 1 szt.
Zamawiający w ramach postępowania wymaga dostarczenia jednej sztuki serwera, charakteryzującego  się następującymi cechami:
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagania parametrów przez Zamawiającego
	Parametry Oferowane (wypełnia wykonawca-opisać)

	-1-
	-2-
	-3-

	Obudowa

	Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych z dedykowanym ramieniem do zarządzania kablami. Obudowa umożliwiająca instalację 8 dysków 2,5” hot-plug SAS/SATA
	Model serwera:

	Procesor

	Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 150W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 16. Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.3GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 8. Wynik wydajności procesora nie powinien być nizszy niż 372 punkty base w teście SPECrate 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta.
	Model procesora:

	Liczba procesorów
	1
	

	Płyta główna

	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje.
	

	Pamięć operacyjna

	Zainstalowane minimum 128GB pamięci RAM.

Obsługa pamięci RAM pracujących z prędkością 6400MHz.

Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM.

Wsparcie dla pamięci MRDIMM.
	Ilość i rodzaj pamięci RAM:

	Zabezpieczenie pamięci
	ECC, SDDC, ADDDC, Memory Mirroring
	

	Procesor Graficzny

	Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz.

1 port VGA na tylnym panelu serwera.
	

	Rozbudowa dysków

	Zainstalowane 5 dysków SAS 12Gb Hot-Swap o pojemności min. 2.4TB o prędkości obrotowej 10k. Dyski powinny być podłączone do dedykowanego kontrolera sprzętowego.

Zainstalowane 2 dyski SSD SATA 6Gb Hot-Swap o pojemności min. 960GB z parametrem DWPD min. 3. Dyski powinny być podłączone do dedykowanego kontrolera sprzętowego.

 

Możliwość instalacji min. 8 dysków SAS/SATA
	Ilość, rodzaj i pojemność

	Kontroler dyskowy

	Dedykowany przez producenta serwera sprzętowy kontroler dyskowy SAS/SATA wyposażony w przynajmniej 4GB cache oraz obsługujący min. poziomy RAID 0/1/10/5/6. Wymaga się obsługi globalnych dysków hot-spare. Kontroler powinien umożliwiać rozszerzanie pojemności skonfigurowanych logicznych przestrzeni dyskowych w trybie on-line.
	Model:

	Zasilacz

	Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1300W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji.
	Ilość i rodzaj:

	Interfejsy sieciowe

	Zainstalowana jedna czteroportowa karta 1Gb Base-T. Karta nie może zajmować slotów PCIe wymienionych w punkcie Sloty I/O.

Zainstalowana jedna czteroportowa karta 10Gb Base-T.

 

Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej.
	Ilość i rodzaj:

	Dodatkowe sloty I/O

	Serwer w momencie dostawy powinien posiadać przynajmniej dwa sloty PCIe generacji piątej. Wymaga się możliwości rozbudowy serwera do 8 slotów PCI-e generacji piątej.
	

	Dodatkowe porty

	· z przodu obudowy: dedykowany port diagnostyczny

· z tyłu obudowy: 2x USB 3.0,  1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9.

Możliwość instalacji dodatkowego redundantnego portu RJ45 służacego do zarządzania w slocie OCP zamiast karty sieciowej.
	

	Chłodzenie
	Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1
	

	Zarządzanie

	Serwer powinien mieć możliwość wyposażenia w wewnętrzny lub zewnętrzny panel LCD umożliwiający wyświetlenie poniższych informacji:

· aktywne ostrzeżenia

· Status serwera

· Typ oraz model serwera, numer seryjny

· Wersje oprogramowania UEFI oraz modułu zarządzania

· Informacje nt modułu zarządzania: nazwa hosta, adres MAC, adres IP, adres DNS

· Dane środowiskowe: temperaturę procesora, poziom napięcia wejściowego, poziom zużycia energii

· Aktywne sesje połączeniowe do interfejsu zarządzania

Niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port 1Gbs base-T, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania wyposażony w przynajmniej 2GB pamięci flash na potrzeby przechowywania oraz instalacji firmware komponentów serwera jak i plików konfiguracyjnych. Rozwiązanie w którym kontroler zarządzania nie jest integralną częścią płyty głównej serwera lecz instalowany jest na osobnej płytce I/O z powodów utrzymaniowych oraz serwisowych, będzie dodatkowo punktowane. W przypadku awarii płyty głównej serwera, wymaga się możliwości instalacji wykorzystywanej Płytki I/O wraz z pamięcią flash (wersje firmware oraz pliki konfiguracyjne) na nowe płycie głównej.

Wymagane funkcjonalności procesora serwisowego:

· Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna

· Pozyskanie nastepujacych informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarzadzajacej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentow I/O, lokalizacja

· Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów.

· Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń.

· Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3

· Update systemowego firmware

· Możliwość aktualizacji wielu komponentów z wykorzystaniem jednego pakietu (bundle) aktualizacyjnego, bezpośrednio ze strony producenta

· Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu

· Zdalne włączanie/wyłączanie/restart

· Zapis video zdalnych sesji

· Podmontowanie lokalnych mediow z wykorzystaniem Java client

· Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI

· Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu

· Możliwość przejęcia zdalnego ekranu

· Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego

· Alerty Syslog

· Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH

· Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera

· Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora

· Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS, Samba oraz NFS

· Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę

· wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API

· Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego.

· Kontroler zarządzania musi posiadać 2GB wewnętrznej pamięci przeznaczonej na aktualizację oprogramowania wewnętrznego. Możliwość rozszerzenia pamięci kontrolera zarządzania o kolejne 2GB. Pamięć musi posiadać dodatkową funkcję RDOC (Remote Disc on Card).

· Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u.

· Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami.

· Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerwów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200.
Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające:

· zarządzanie infrastruktura serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta
- przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń

· możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń

· obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2

· wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych

· udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska
· udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia
· tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia

· monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii,

·  konsola zarzadzania oparta o HTML 5

·  dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu,

· automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja

· możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania

·  definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań

·  definiowanie roli użytkowników oprogramowania

· obsługę REST API oraz Windows PowerShell

·  obsługę SNMP, SYSLOG, Email Forwarding

·  autentykację użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML- obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami

· przedstawianie historycznych aktywności użytkowników

·  blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych

·  tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem,  oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv

·  obsługę NTP

·  przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich

·  tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń)

·  instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym  mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie

·  możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych,
Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami:

VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk.
	Model kontrolera:

	Funkcje zabezpieczeń

	Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy zintegrowanego z  modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR). Możliwość instalacji przedniego panelu zamykanego na klucz.  Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość  włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu karty zarządzania. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej.

Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. Urządzenie musi posiadać mechanizm ochrony integralności platformy, umożliwiający monitorowanie i weryfikację kluczowych elementów sprzętowych w celu wykrywania prób nieautoryzowanych modyfikacji. Rozwiązanie powinno działać niezależnie od systemu operacyjnego i umożliwiać raportowanie stanu integralności platformy do systemów zarządzania producenta
	

	Urządzenia hot swap
	Dyski twarde, zasilacze, wentylatory.

	

	Diagnostyka

	Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID

Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera.
	

	Systemy operacyjne

	Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.6, 10, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7;  VMware vSphere (ESXi) 9.0, 8.0U3, Ubuntu 24.04 LTS, Oracle Linux 9.6, XenServer 8.
Należy potwierdzić oficjalne wsparcie powyższych systemów operacyjnych poprzez podanie w ofercie linku do strony producenta sprzętu lub oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego  i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży.

W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta.

Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.

Wykonawca złoży oświadczenie na załączniku nr 1 do SWZ dot. legalności oprogramowania systemu operacyjnego.

Uwaga: Zamawiający może przeprowadzić weryfikację oprogramowania otrzymanego od Wykonawcy w postaci zapytania skierowanego do producenta oprogramowania  z prośba o weryfikację czy otrzymane od wykonawcy oprogramowanie jest oryginalne.
	

	Waga
	maximum: 39kg
	

	Gwarancja

	Minimum 4 letni okres gwarancyjny realizowany przez producenta w trybie 365x7x24 z czasem naprawy na następny dzień roboczy na miejscu u klienta. Wymagana jest obsługa zgłoszeń między 9:00-17:00 w dni robocze w języku polskim. Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. 

Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta  powinien rozpocząć naprawę minimum następnego dnia roboczego od zakończenia diagnostyki zdalnej. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.  

Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy.

Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon/aplikacja/ portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.

Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.

Dyski nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników.

Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii.

Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych. Wymagana jest możliwość rozszerzenia wsparcia serwisowego do poziomu z gwarantowanym czasem naprawy w czasie maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki.
	

	Wymagane dokumenty, (należy załączyć do oferty)

	1.deklaracja zgodności UE/WE,
2.certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu,
3.karta katalogowa urządzenia.

Dokumenty musza być w j.polskim lub przetłumaczone na j.polski
lub dokumenty równoważne, potwierdzające że oferowane urządzenie spełnia wymagania w zakresie minimalnych parametrów technicznych.

	


3.Przełączniki sieciowe – 3 szt.
Zamawiający w ramach postępowania wymaga dostarczenia trzech sztuk przełączników sieciowych charakteryzujących się następującymi cechami:
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagania parametrów przez Zamawiającego
	Parametry Oferowane (wypełnia wykonawca-opisać)

	-1-
	-2-
	-3-

	Główne cechy:

	· 48 portów Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) do podłączenia urządzeń końcowych,
· 4 porty uplink 10 Gigabit SFP+ zapewniające szybkie połączenia między przełącznikami lub do sieci szkieletowej,
· Przełącznik zarządzalny Layer 3 (L2/L3), umożliwiający routowanie oraz segmentację sieci (VLAN),
· Wydajność przełączania do ok. 176 Gb/s oraz forwarding do ok. 130 Mpps,
· Obsługa do 16 000 adresów MAC oraz dużej liczby VLAN (do 4093). 
	Model przełącznika:

	Funkcjonalności sieciowe:


	· Zaawansowane mechanizmy QoS (priorytetyzacja ruchu),
· Obsługa VLAN (802.1Q), trunking, Voice VLAN,
· Agregacja łączy (LACP),
· Protokoły STP/RSTP/MSTP zapewniające stabilność sieci,
· Routing statyczny IPv4/IPv6.
	

	Gwarancja 
	Co najmniej 3 letnia gwarancja i  wsparcie 24x7 w trybie NBD. Gwarancja producenta, serwis w miejscu instalacji sprzętu  świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego.  
	

	Inne
	Wraz z każdym switchem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet wkładek światłowodowych oraz odpowiednich przewodów miedzianych światłowodowych oraz zasilających w celu pełnej integracji z budowanym oraz posiadanym środowiskiem.
Producent musi publikować na swojej stronie internetowej informacje o wykrytych lukach bezpieczeństwa w oprogramowaniu systemowym urządzenia.
Oferowane urządzenie musi być w ofercie producenta od co najmniej 6 m-cy przed dniem składania ofert i nie może być na liście urządzeń dla których producent ogłosił daty End of Sale, End Of Support, End of Life.
	

	Wymagane dokumenty, (należy załączyć do oferty)

	1.deklaracja zgodności UE/WE,
2.certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu,
3.karta katalogowa urządzenia.

Dokumenty muszą być w  j.polskim lub przetłumaczone na j.polski
lub dokumenty równoważne, potwierdzające że oferowane urządzenie spełnia wymagania w zakresie minimalnych parametrów technicznych.
	


Część  II zamówienia: dostawa macierzy dysków blokowej
4. Macierz dysków blokowa – 1szt.
Zamawiający w ramach postępowania wymaga dostarczenia jednej sztuki macierzy dysków blokowej, charakteryzującej  się następującymi cechami:
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagania parametrów przez Zamawiającego
	Parametry Oferowane (wypełnia wykonawca-opisać)

	-1-
	-2-
	-3-

	Obudowa
	Rozmiar obudowy zawierającej kontrolery macierzowe nie może przekraczać 2U.

Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo.
	Model macierzy:

	Kontrolery
	Wymagane minimum dwa kontrolery pracujące w trybie active-active. W przypadku wystąpienia awarii sprawny kontroler musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. Macierz zaprojektowana do pracy z dostępnością 99.9999%, musi to być potwierdzone na oficjalnej stronie producenta.

System macierzy ma monitorować obciążenie kontrolerów i automatycznie przenosić własność wolumenów, gdy wymaga tego stan wydajności.

Macierz musi posiadać dwa kontrolery pracujące równocześnie. Dla każdego wolumenu należy móc wskazać preferowanego właściciela oraz zmienić własność wolumenu z poziomu narzędzi administracyjnych.

Rozwiązanie musi udostępniać do każdego wolumenu co najmniej dwie ścieżki:

ścieżki aktywne i zoptymalizowane (prowadzące do kontrolera będącego właścicielem wolumenu),

ścieżki aktywne, lecz niezoptymalizowane (prowadzące do kontrolera partnerskiego).

Systemy operacyjne mają korzystać z mechanizmów wielościeżkowych w celu wyboru właściwej ścieżki.

Automatyczne równoważenie obciążenia

System ma monitorować obciążenie kontrolerów i automatycznie je równoważyć, w tym poprzez zmianę własności wolumenów, gdy wykryje nierównowagę. Funkcja ma być domyślnie włączona z możliwością włączenia/wyłączenia przez administratora w narzędziu do zarządzania lub w wierszu poleceń.

Dane buforowane do zapisu na jednym kontrolerze muszą być lustrzane do pamięci drugiego kontrolera, tak aby w razie awarii jednego z nich drugi mógł dokończyć wszystkie nierozpisane operacje zapisu. Wymagane jest, aby funkcja była dostępna przy włączonej pamięci zapisu i obecnych dwóch kontrolerach oraz aby była domyślnie aktywna podczas tworzenia wolumenów.

W przypadku utraty jednego kontrolera, ruch wejścia/wyjścia ma być nieprzerwanie kontynuowany przez ścieżki alternatywne oraz — w razie potrzeby — po automatycznej zmianie właściciela wolumenu.

Administrator musi mieć możliwość włączania i wyłączania funkcji automatycznego równoważenia obciążenia zarówno w konsoli graficznej, jak i poprzez wiersz poleceń. Administrator musi mieć możliwość ręcznego przypisania preferowanego właściciela dla wybranego wolumenu w celu strojenia pracy systemu.
	Rodzaj kontrolera:

	Dostępne porty
	Oferowana macierz musi posiadać:

· minimum 4 porty typu 10/25 Gb iSCSI SFP28 umożliwiające podłączenie do hostów

· minimum 8 portów typu 32/16Gb FC umożliwiające podłączenie do hostów

· minimum 4 porty 12Gb SAS do podłączenia półek dyskowych

· minimum 2 porty typu serial console (RJ-45 and Micro-USB)
Należy dostarczyć min. 4 wkładki 32Gb FC.
	

	Cache
	Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w min 32 GB pamięci cache zabezpieczonej mechanizmem mirroringu. Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania. Rozwiązania wykorzystujące do tego celu tylko i wyłącznie tzw. podtrzymanie cache za pomocą baterii nie są akceptowalne. Bateria może być użyta tylko i wyłącznie na czas zrzutu danych z cache na pamięć nieulotną.
	

	Dyski
	Macierz musi obsługiwać dyski twarde typu SSD oraz dyski obrotowe: SAS, NL-SAS.

Macierz powinna umożliwiać utworzenie dedykowanej przestrzeni z dysków SSD przeznaczonej do akceleracji operacji odczytu (SSD cache). Wymaga się możliwości utworzenia takiej przestrzeni do minimum 5TB. Funkcja pamięci SSD cache ma działać jako pamięć wtórna względem pamięci podręcznej w kontrolerze. Kontroler ma najpierw sprawdzać dane w pamięci podręcznej DRAM, następnie w SSD cache, a w przypadku braku – odczytywać z dysków bazowych i kopiować do SSD cache tylko wtedy, gdy przynosi to korzyść wydajnościową.

SSD cache musi być współdzielona przez wskazane wolumeny w obrębie macierzy; administrator wybiera wolumeny objęte buforowaniem, a przy tworzeniu SSD cache powinna istnieć opcja jednoczesnego włączenia dla kwalifikujących się, już zmapowanych wolumenów.

Na macierzy ma być dostępna dokładnie jedna SSD cache.

b) Wolumeny korzystające z SSD cache nie mogą być przenoszone automatycznie w ramach mechanizmu automatycznego równoważenia obciążenia kontrolerów.

c) SSD cache nie jest stosowana do obrazów migawek; dane buforowane nie podlegają importowi/eksportowi wraz z wolumenami.

Bezpieczeństwo i spójność ustawień

a) Włączenie zabezpieczenia dysków dla SSD cache (szyfrowanie FDE/FIPS) ma być możliwe wyłącznie podczas jej tworzenia; nie można włączyć tej funkcji później.

b) Zastosowanie SSD cache dla wolumenów z włączonym zabezpieczeniem wymaga, aby poziom bezpieczeństwa SSD cache i wolumenów był zgodny; w przeciwnym razie wolumen nie będzie traktowany jako zabezpieczony.

c) Jeżeli w SSD cache mają być używane funkcje kontroli integralności, wszystkie dyski SSD w tej pamięci muszą je wspierać.

Dostarczona macierz musi byc wyposażona w minimum 8 dysków SSD SAS o pojemności 1.92TB

Oferowana konfiguracja macierzy musi umożliwiać rozbudowę do minimum 96 dysków.
	Ilość i rodzaj dysków i pojemność dysków

	Funkcjonalności
	Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,3,5,6,10.

Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na puli zbudowanej ze wszystkich dysków macierzy tego samego typu wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji i przyspieszania procesów odtwarzania dysków pojemnościowych. W przypadku awarii dysku, do jego obudowy musi być używany każdy dysk z opisanej wyżej puli.

Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.

Macierz musi umożliwiać zwiększanie i zmniejszanie online pojemności poszczególnych wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin provisioning”).

Macierz musi posiadać funkcjonalność sprawdzania integralności zapisywanych danych poprzez odczyt sumy kontrolnej z karty HBA podłączonego serwera.

Macierz musi mieć możliwość wykonywania minimum 128 kopii migawkowych typu copy-on-write z opcją zwiększenia do min. 512 kopii. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych.

Wymagana możliwość definiowania maksymalnej ilości kopii migawkowych. W przypadku osiągnięcia zdefiniowanej ilości kopii system musi automatycznie kasować kopie najstarsze.

Ponadto macierz powinna posiadać funkcjonalność tworzenia konsystentnych kopii migawkowych ze wskazanych przestrzeni dyskowych. Macierz musi mieć możliwość replikacji danych po FC w trybie asynchronicznym. Nie wymaga się funkcjonalności replikacji w momencie dostawy.

Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 512 partycji.

Wymagana możliwość definiowania globalnych dysków hot-spare. Wymagana możliwość logicznej zamiany dysków z wykorzystaniem dysków nieprzypisanych.

Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania powiadomień awarii do wskazanych odbiorców. Wysyłane powiadomienia muszą zawierać nazwę macierzy, informacje o typie zdarzenia, datę i czas wystąpienia zdarzenia oraz krótki opis zdarzenia. Macierz musi mieć możliwość definiowania poziomu zajętości miejsca, po osiągnieciu którego nastąpi wysłanie powiadomienia pod wskazane adresy email.

System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego automatycznie w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy.

Macierz musi mieć funkcjonalność automatycznej detekcji podłączonych hostów (nazwa hosta oraz typ systemu operacyjnego). Musi być możliwość edycji hostów dodanych w sposób automatyczny.

Wymagana jest funkcjonalność automatycznego tworzenia przestrzeni dyskowych zoptymalizowanych pod kątem używanych na nich aplikacji jak SQL Server, Exchange oraz VMware VMFS.

Wymagana jest możliwość automatycznego logicznego grupowania dysków macierzy (dodawanie dysków do istniejącej grupy oraz tworzenie nowej grupy z dodanych dysków).

Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetu operacji wprowadzanych zmian konfiguracji w odniesieniu do obciążenia generowanego przez podłączone hosty.

Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnych zadań macierzy.

Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych z użyciem dysków FIPS. Nie wymaga się tej funkcjonalności w chwili dostawy.

Macierz musi posiadać możliwość fizycznej identyfikacji (dioda LED) aktywowanej z interfejsu zarzadzania oraz funkcjonalność fizycznego identyfikowania dysków (dioda LED) należących do jednej przestrzeni logicznej.

Macierz musi mieć możliwość przypisania wolumenu danych tylko do wybranego hosta należącego do zdefiniowanego klastra.

Linia produktowa, z której pochodzi macierz musi być wymieniona na liście Veaam w zakresie obsługi funkcjonalności Backup Target - Disk iSCSI dla Veeam Backup & Replication 12
	

	Wydajność
	Wymaga się możliwości rozbudowania macierzy do minimalnego poziomu wydajności deklarowanego przez Producenta:

· przynajmniej 300 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego odczytu

· przynajmniej 100 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego zapisu

· przynajmniej 9 GBps operacji wejścia wyjścia dla sekwencyjnego odczytu

Wymagana pojemność dla wolumenów z dynamiczną alokacją przestrzeni to min. 256 TB.
	

	Zarzadzanie macierzą
	Dostępne minimum dwa porty 1 GbE port (UTP, RJ-45)  w trybie primary/redundant.

Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokół https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokół ssh.

Interfejs zarzadzania powinien wylogować sesje po maksymalnie 15 minutach bezczynności. Maksymalna ilość prób podania hasła administratora nie może być większa niż 5 do momentu zablokowania dostępu.

Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control.

Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy:

- storage admin – pełen dostęp   z wyłączeniem ustawień bezpieczeństwa

-security admin – dostęp do ustawień bezpieczeństwa

- support admin – pełen dostęp serwisowy

- monitor – możliwość odczytu konfiguracji

Producent powinien udostępniać konsolę umożliwiająca dodawanie do domeny zarzadzania wielu macierzy jednocześnie. Wymaga się możliwości importu konfiguracji z jednej macierzy na inne.
	

	Inne
	Wymagana jest bezprzerwowa wymiana następujących elementów macierzy: kontrolery, moduły I/O, dyski, zasilacze oraz moduły SFP+.

Obsługa systemów operacyjnych hosta:

Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); VMware vSphere.

Producent macierzy powinien posiadać oficjalne przedstawicielstwo w Polsce, które nie jest reprezentowane przez podmioty typu Dystrybucja, Partner, etc, oraz posiadać certyfikaty ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001.

Macierz musi być zgodna z regulacjami EU: CE Mark (EN55032 Class A, EN55024, IEC/EN60950-1 and 62368-1); ROHS Directive 2011/65/EU
	

	Gwarancja 
	Co najmniej 4 letnia gwarancja i  wsparcie 24x7 w trybie NBD. Gwarancja producenta, serwis w miejscu instalacji sprzętu  świadczony przez producenta macierzy lub autoryzowanego partnera serwisowego.  W przypadku awarii dyski pozostają własnością i u Zamawiającego.
	

	Wymagane dokumenty, (należy załączyć do oferty)

	1. deklaracja zgodności UE/WE,
2.certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu,
3.  karta katalogowa urządzenia.

Dokumenty muszą być w  j.polskim lub przetłumaczone na j.polski.

lub dokumenty równoważne, potwierdzające że oferowane urządzenie spełnia wymagania w zakresie minimalnych parametrów technicznych.
	


Dokument, pod rygorem nieważności, musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: Brak wypełnienia jakiejkolwiek z pozycji w kolumnie nr 3 „Oferowane parametry”, którejkolwiek  z tabeli dla danej części zamówienia (zał. Nr 3 do SWZ),  spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wykonawca musi dokładanie opisać parametry oferowane.

Uwaga: oświadczenie składa Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Załącznik Nr 4 do SWZ
Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

(imię,   nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr 11
02-366 Warszawa
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY/WYKONAWCY  WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Nr postępowania WOF4.261.1.2026
Część Nr……. zamówienia1
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024 r.,  poz. 1320 ze zm.)

(zwanej dalej: ustawą Pzp)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym  w trybie art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych  przez   Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy na  „Dostawę elementów infrastruktury IT”,   oświadczam/-y, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOT. PODSTAW  WYKLUCZENIA*:
1. Oświadczam/-y, że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam/-y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:
……………..…………………………………………………………………………………………

3. Oświadczam/-y, że nie zachodzą w stosunku do mnie  przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązanych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022, poz. 835)
a. nie jestem wymieniony  w  wykazach   określonych  w   rozporządzeniu 765/2006 i  rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 w/w ustawy; 

b. beneficjentem    rzeczywistym   wykonawcy   w   rozumieniu    ustawy  z  dnia   01 marca  2018 r.  o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r., poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji, w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 w/w ustawy;
c. jednostką dominującą   wykonawcy  w  rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt  37 ustawy  z  dnia  29  września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021, poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji, w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3  w/w  ustawy.

OŚWIADCZENIE      O      SPEŁNIANIU      WARUNKÓW       UDZIAŁU     W    POSTĘPOWANIU
Oświadczam/-y ,   że    spełniam  warunki   udziału    w   postępowaniu    wskazane   przez    zamawiającego 
w Rozdziale II SWZ w zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..……………….……
INFORMACJA   W   ZWIĄZKU    Z   POLEGANIEM    NA   ZDOLNOŚCIACH   LUB   SYTUACJI PODMIOTÓW  UDOSTĘPNIAJĄCYCH  ZASOBY:
Oświadczam/-y, że  w celu    wykazania   spełniania  warunków  udziału  w   postępowaniu,  określonych  przez Zamawiającego w  Rozdziale II SWZ, polegam  na  zdolnościach  lub  sytuacji   następującego/ych podmiotów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę podmiotu/ów) ………………………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………….…………

w następującym zakresie: ………………………………………………………………….……….…………..

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOT. PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/-y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję/-emy następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)……………………………………..…………………………………………………………………….

(Wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres trony internetowej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji).
2)………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACJA DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI
Działając na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 273 ust. 2 ustawy PZP, oświadczam, że2:

□ Nie będę się posługiwać certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych, o którym mowa  w art. 124 ust. 2 ustawy PZP,

□ Będę się  posługiwać certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych, o którym mowa  w art. 124 ust. 2 ustawy PZP w zakresie wskazanym poniżej:

Dane certyfikatu

Numer i oznaczenie certyfikatu: ………………………………………………………………………………..

Nazwa podmiotu certyfikującego, który wydał certyfikat: …………………………………………………….

Okres ważności certyfikacji: od  […..] do [……]

Rodzaj certyfikatu2:

□ Certyfikat dotyczący niepodlegania wykluczeniu,
□ Certyfikat dotyczący zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia;

□ Wspólny certyfikat zdolności  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2.

W przypadku certyfikatu indywidualnego, zakres w jakim wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem2:

□ potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie: …………………………………………………
□ potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie: …………………………………
Przekazane dane powinny umożliwiać weryfikację zgodności ze sposobem wskazania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz z art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP oraz oświadczeniem z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

Oświadczam/-y, że certyfikacja, na którą powołuję się w niniejszym postępowaniu, pozostaje ważna i nie została zawieszona w zakresie, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam/-y, że jestem/-śmy świadomy/-i,że certyfikat może zastąpić środki dowodowe wyłącznie w zakresie objętym ważną certyfikacją i odpowiadającym wymaganiom określonym w SWZ.

Brak zaznaczenia opcji dotyczącej posługiwania  się /nie posługiwania się certyfikatem zostanie uznany za brak skutecznego powołania się na certyfikat.

*nieodpowiedne skreślić
1wpisać nr części zamówienia na jaką składana jest oferta

2odpowiednie zaznaczyć znakiem x
Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 
    Załącznik Nr 5 do SWZ
Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

(imię,   nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr 11
02-366 Warszawa
OŚWIADCZENIE  PODMIOTU  UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nr postępowania WOF4.261.1.2026
Część Nr …. zamówienia1
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2024r., 1320 ze zm.)

(zwanej dalej: ustawa Pzp)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, na „Dostawę elementów infrastruktury IT”   oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOT. PODSTAW  WYKLUCZENIA:
1.Oświadczam/-y, że nie  podlegam  wykluczeniu z   postępowania   na  podstawie   art. 108 ust.   1 ustawy Pzp.
2.Oświadczam/-y, że nie zachodzą w stosunku do mnie  przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązanych  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022, poz. 835)
1) nie jestem wymieniony  w   wykazach  określonych  w   rozporządzeniu  765/2006 i  rozpo-

rządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy; 

2) beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022,  poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
c) jednostką  dominującą  wykonawcy  w  rozumieniu  art. 3  ust. 1 pkt 37  ustawy   z  dnia  29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam/-y , że spełniam  warunki  udziału   w  postępowaniu   wskazane  przez   zamawiającego 
w Rozdziale II SWZ w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOT. PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/-y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję/-emy następujące przedmiotowe środku dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)……………………………………..…………………………………………………………………….

(Wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres trony internetowej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjnej dokumentacji).
2)………………………………………………………………………………………………………………………….
1Wpisać nr części zamówienia na którą składana jest oferta
Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

           Załącznik Nr 6 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko,  stanowisko/podstawa  do reprezentacji)

       Powiatowy Inspektorat Nadzoru              

       Budowlanego dla m.st. Warszawy

       ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr 11
       02-366 Warszawa 
WYKAZ DOSTAW
Część Nr…..zamówienia1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art.  275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy na
„Dostawę elementów infrastruktury IT”, składamy (-y) wykaz dostaw wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 4a SWZ.
Nr postępowania WOF4.261.1.2026
	Lp

	Przedmiot zamówienia
(wykonane 

dostawy)

	Wartość 
zamówienia brutto w zł

	Podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie 
(nazwa, adres)

	Terminy
wykonania


	Dowod2
	Informacje uzupełniające

	
	
	
	
	
	
	Zasoby innego podmiotu3
	Nazwa innego podmiotu

	
	
	
	
	od

 dd-mm-rr)
	do

 dd-mm-rr
	
	
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-
	-8-
	-9-

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________________________________________________________________________________________
1wpisać nr części zamówienia na którą składana jest oferta.
2kol. 7:

1.Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe dostawy zostały wykonane należycie, tj:
1.1 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
1.2 oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on  w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1
1. Należy wpisać nazwę dowodu  (dokumentu),  potwierdzającego,  że  dostawy  zostały  wykonane  należycie (podać nr strony 
     oferty).
3kol. 8:

1.Zaznaczyć „TAK”,  tylko   w  przypadku,  gdy  Wykonawca  polega na zdolnościach podmiotu  udostępniającego  zasoby  dla 

   wykazania spełnienia warunku udziału;
2.Dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdziale II ust. 7 pkt. 4a SWZ, Wykonawca  może 
   polegać na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp.

*niepotrzebne skreślić
Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

       Załącznik Nr 7 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

(imię,  nazwisko,  stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru     

  Budowlanego dla m.st. Warszawy

  ul.Bitwy Warszawskiej 1920r. Nr11
  02-366 Warszawa 

Oświadczenie Wykonawcy 

(składane na wezwanie Zamawiającego)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.Dz. U. 2025, poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

Nr postępowania WOF4.261.1.2026
Część Nr …. zamówienia1
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy na  „Dostawę elementów infrastruktury IT”,  oświadczam, co następuje:
□ nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.Dz.U.2025, poz. 1714) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu,
□ należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.Dz.U.2025, poz. 1714) do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębną ofertę w tym postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………………
W związku z powyższym do oświadczenia załączam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument, pod rygorem nieważności,  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

___________________________________________________________________________________________________________

1 wpisać nr części na którą składana jest oferta

*skreślić nieodpowiednie 

50

