[image: ]
Perlejewo, dnia 04.08.2026 r.
GP.271.1.4.2026

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Gmina Perlejewo informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w ramach projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wpłynęły poniższe zapytania:

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZAPYTANIE NR 1
(Opis przedmiotu zamówienia – serwer, przełączniki sieciowe, dyski macierzy NAS)
Pytanie nr 1 – taktowanie procesora serwera
Treść pytania:
Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści procesor o taktowaniu bazowym 2,3 GHz, wskazując, że tak niewielka różnica w taktowaniu nie wpłynie na wydajność serwera, a zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza procesor 16-rdzeniowy x86-64 o taktowaniu bazowym wynoszącym minimum 2,3 GHz. Pozostałe wymagania dotyczące procesora oraz płyty głównej pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ – zmiana nr 1 w części III niniejszego pisma.
Pytanie nr 2 – obudowa przełącznika sieciowego typu 3
Treść pytania:
Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści przełącznik w obudowie typu desktop z możliwością montażu w szafie rack 19” przy użyciu dedykowanej półki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza takie rozwiązanie. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5.3, w części „Parametry fizyczne”, zawiera już zapis: „Dopuszcza się montaż w szafie rack 19” z zastosowaniem dedykowanego zestawu montażowego objętego dostawą”. Warunkiem jest objęcie dedykowanej półki lub zestawu montażowego zakresem oferty i uwzględnienie go w cenie oferty. Treść OPZ nie wymaga w tym zakresie zmiany.
Pytanie nr 3 – parametr MTBF dysków macierzy NAS
Treść pytania:
Wykonawca wskazuje, że Opis przedmiotu zamówienia zawiera dwie różne wartości parametru MTBF dla dysków macierzy NAS – 1 000 000 godzin oraz 2 000 000 godzin – i wnosi o sprecyzowanie, którym parametrem ma się kierować, a także o wykreślenie błędnego zapisu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w tabeli określającej parametry dysków przeznaczonych do macierzy NAS omyłkowo zamieszczono dwa wiersze dotyczące tego samego parametru. Wiążącą wartością jest niezawodność MTBF wynosząca 1 000 000 godzin. Zamawiający wykreśla wiersz zawierający wartość 2 000 000 godzin – zmiana nr 2 w części III niniejszego pisma.
II. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZAPYTANIE NR 2
(Opis przedmiotu zamówienia – przełączniki sieciowe typu 2 i typu 3)
Pytanie nr 1 – port konsoli szeregowej przełączników
Treść pytania:
Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przełączników sieciowych typu 2 i typu 3 bez wbudowanego portu konsoli szeregowej, przy zapewnieniu pełnego zarządzania urządzeniami w wymaganym zakresie z poziomu wiersza poleceń (w tym poprzez SSH), poprzez graficzny interfejs przeglądarki (HTTPS) oraz z poziomu centralnego systemu zarządzania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do przełączników sieciowych typu 2 oraz typu 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyposażonych we wbudowany port konsoli szeregowej albo urządzeń umożliwiających pełne zarządzanie w wymaganym zakresie z poziomu wiersza poleceń (w tym poprzez SSH), graficznego interfejsu przeglądarki (HTTPS) oraz centralnego systemu zarządzania.
Zamawiający nie wyraża zgody w odniesieniu do przełącznika sieciowego typu 1. Urządzenie to pełni funkcję nadrzędną w strukturze sieci Zamawiającego, w związku z czym możliwość bezpośredniego dostępu serwisowego niezależnego od konfiguracji sieciowej urządzenia ma dla Zamawiającego istotne znaczenie eksploatacyjne. Wymóg wbudowanego portu konsoli szeregowej dla przełącznika typu 1 pozostaje bez zmian.
Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ – zmiana nr 3 w części III niniejszego pisma.
III. ZMIANA TREŚCI SWZ – ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ)
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w następujący sposób:
Zmiana nr 1 – punkt 2, serwer, pozycja „Procesor”
Dotychczasowe brzmienie:
Procesor 16-rdzeniowy x86-64, taktowanie min. 2,4 GHz, zdolny do obsługi środowiska domenowego Active Directory oraz wirtualizacji dla min. 26 użytkowników.
Otrzymuje brzmienie:
Procesor 16-rdzeniowy x86-64, taktowanie bazowe min. 2,3 GHz, zdolny do obsługi środowiska domenowego Active Directory oraz wirtualizacji dla min. 26 użytkowników.
Zmiana nr 2 – punkt 3, dyski macierzy NAS
Dotychczasowe brzmienie:
MTBF – 2 000 000 h
Otrzymuje brzmienie:
Wiersz zostaje wykreślony w całości. Wiążący pozostaje wiersz „Niezawodność MTBF – 1 000 000 godz.”.
Zmiana nr 3 – punkty 5.2 i 5.3, przełączniki sieciowe typu 2 i typu 3, pozycja „Zarządzanie”
Dotychczasowe brzmienie:
wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania
Otrzymuje brzmienie:
wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania albo pełne zarządzanie urządzeniem w wymaganym zakresie z poziomu wiersza poleceń (w tym poprzez SSH), graficznego interfejsu przeglądarki (HTTPS) oraz centralnego systemu zarządzania
Zmiana nr 3 nie dotyczy przełącznika sieciowego typu 1, dla którego wymóg wbudowanego portu konsoli szeregowej pozostaje bez zmian.
Pozostałe zapisy Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) pozostają bez zmian. Bez zmian pozostają również wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego wcześniej w toku niniejszego postępowania.
Zamawiający udostępnia zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ) wraz z niniejszym pismem. Zmieniony OPZ jest wiążący dla Wykonawców od dnia jego udostępnienia.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
Zamawiający zamieszcza niniejsze pismo wraz ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do SWZ (OPZ) na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
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