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Formularz potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego
AKTUALIZACJA 06.08.2026 r.

Zadanie nr 1 – Zakup fabrycznie nowego mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w celu realizacji usług transportowych door-to-door w Powiecie Lubaczowskim

Specyfikacja techniczna – użytkowa oraz minimalne wyposażenie
Marka……………………………………………………………………………………………………
Typ/model……………………………………………………………………………………………….

który spełnia następujące parametry:
	Lp.
	
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Do wypełnienia przez Wykonawcę

Wpisać „tak” jeśli spełnia parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego

Wpisać „nie” jeśli nie spełnia parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego

	1
	Rodzaj pojazdu
	

	
	-
	fabrycznie nowy mikrobus,
	

	
	-
	rok produkcji nie starszy niż 2025/2026,
	

	
	-
	dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg,
możliwość prowadzenia pojazdu przez kierowcę posiadającego prawo jazdy kategorii B.
	

	2
	Liczba miejsc - 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, możliwość szybkiej konwersji wnętrza umożliwiającej przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim bez konieczności wykonywania przeróbek konstrukcyjnych.
	

	3
	Napęd
	

	
	-
	silnik wysokoprężny lub benzynowy o mocy minimum 100 kW,
	

	
	-
	norma emisji spalin minimum Euro 6.
	

	4
	Przestrzeń pasażerska
	

	
	-
	wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca bezpieczny przewóz osoby na standardowym wózku inwalidzkim zgodnie z homologacją producenta zabudowy,
	

	
	-
	odpowiednia przestrzeń manewrowa umożliwiająca bezpieczne wprowadzenie i zamocowanie wózka.
	

	5
	Wyposażenie specjalistyczne - pojazd musi być wyposażony w:
	

	
	
	System załadunku: 
system ramp najazdowych przenośnych lub montowanych na stałe umożliwiających bezpieczny wjazd osoby na wózku.
Rampy muszą posiadać wymagane certyfikaty dopuszczające do użytkowania.
	

	6
	Mocowanie wózka - system mocowania powinien obejmować:
	

	
	-
	szyny montażowe w podłodze,
	

	
	-
	czteropunktowy system mocowania wózka zgodny z normą ISO 10542,
	

	
	-
	trzypunktowy pas bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku inwalidzkim,
	

	
	-
	możliwość regulacji punktów mocowania odpowiednio do różnych typów wózków.
	

	7
	Podłoga - przestrzeń pasażerska musi posiadać:
	

	
	-
	powierzchnię antypoślizgową zapewniającą bezpieczne przemieszczanie się osób podczas wsiadania i wysiadania,
	

	
	-
	wykończenie umożliwiające łatwe utrzymanie czystości.
	

	
	-
	trwałą, łatwo zmywalną oraz odporną na ścieranie podłogę,
	

	8
	Dostępność
	

	
	-
	prawe drzwi przesuwne lub prawe i lewe drzwi przesuwne
	

	
	-
	tylną klapę lub drzwi umożliwiające korzystanie z platformy lub systemu ramp najazdowych.,
	

	
	
	dodatkowy stopień wejściowy (mechaniczny lub elektryczny),
	

	
	
	poręcze i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej,
	

	
	
	odpowiednie oświetlenie przestrzeni wejściowej oraz miejsca załadunku.
	

	9
	Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa - pojazd powinien być wyposażony co najmniej w:
	

	
	-
	ABS,
	

	
	-
	ESP,
	

	
	-
	ASR lub system o równoważnym działaniu,
	

	
	-
	system wspomagania ruszania pod górę,
	

	
	-
	kamerę cofania,
	

	
	-
	tylne czujniki parkowania,
	

	
	-
	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
	

	
	-
	gaśnicę,
	

	
	-
	apteczkę,
	

	
	-
	trójkąt ostrzegawczy.
	

	10
	Wyposażenie podnoszące komfort użytkowania - pojazd powinien posiadać:
	

	
	-
	klimatyzację obejmującą przestrzeń kierowcy oraz przedział pasażerski,
	

	
	-
	niezależne ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej działające niezależnie od pracy silnika zapewniające komfort podróży osób przewożonych również w okresie zimowym,
	

	
	-
	radio z Bluetooth,
	

	
	-
	zestaw głośnomówiący,
	

	
	-
	tempomat,
	

	
	-
	wielofunkcyjną kierownicę,
	

	
	-
	elektrycznie sterowane szyby przednie,
	

	
	-
	elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,
	

	
	-
	oświetlenie LED przedziału pasażerskiego,
	

	
	-
	komplet opon letnich,
	

	
	-
	komplet opon zimowych,
	

	
	-
	pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy,
	

	
	-
	komplet dywaników gumowych,
	

	
	-
	instrukcję obsługi w języku polskim.
	

	11
	Oznakowanie - Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnościami poprzez umieszczenie znaków graficznych informujących o możliwości przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
	

	12
	Homologacja i dokumentacja - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd posiadający:
	

	
	-
	homologację oraz komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w Polsce jako pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
	

	
	-
	wszystkie wymagane certyfikaty dotyczące zastosowanej zabudowy,
	

	
	-
	instrukcję użytkowania ramp oraz systemów mocowania.
	

	13
	Gwarancja - minimalne wymagania gwarancyjne:
	

	
	-
	minimum 24 miesiące gwarancji na pojazd,
	

	
	-
	minimum 24 miesiące gwarancji na zabudowę specjalistyczną,
	

	
	-
	minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
	

	
	-
	minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia.
	

	14
	Serwis - Wykonawca zapewni możliwość wykonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanej stacji obsługi na terenie Polski.
	

	15
	Oferta powinna zawierać
	

	
	1
	Cenę brutto pojazdu wraz z pełną adaptacją.
	

	
	2
	Szczegółową specyfikację techniczną pojazdu bazowego i wykonanej zabudowy.
	

	
	3
	Informację o zastosowanych rozwiązaniach do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
	

	
	4
	Termin dostawy zgodny z SWZ.
	

	
	5
	Warunki gwarancji.
	

	
	6
	Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.
	

	
	7
	Dokument potwierdzający homologację lub deklarację jej dostarczenia wraz z pojazdem.
	



							……………………………………………………………………
						     			(podpis Wykonawcy)
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