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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych zadaniem pn. „Remont sceny oraz elewacji amfiteatru w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie osiedle Centrum E 2 31-934 Kraków.

1.2. Podstawa prawna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, została opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych. Należy ją stosować przy zlecaniu robót zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz podczas realizacji prac opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
W zakres podstawowych robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wchodzą: roboty ogólnobudowlane, roboty posadzkarskie, roboty elewacyjne, Roboty malarskie i roboty wykończeniowe.

1.5. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
2) Przedmiar robót

1.6. Kody robót budowlanych objętych zamówieniem
Na zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania składają się następujące grupy robót (według Wspólnego Słownika Zamówień – klasyfikacja CPV):

45000000-7 	Roboty budowlane.
45100000-8	Przygotowanie terenu.
45113000-2	Roboty na placu budowy.
45410000-4	Tynki renowacyjne.
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne.
45443000-4	Roboty elewacyjne.
45453100-8 	Roboty renowacyjne.
45442100-8 	Roboty malarskie.
45262690-4	Remont starych budynków.
45400000-1 	Roboty wykończeniowe.
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z uproszczoną dokumentacją techniczną w tym m.in. Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, umową o roboty budowlane oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie frontu robót
Zamawiający, w określonym w umowie terminie, przekaże protokolarnie Wykonawcy front robót/teren budowy. W czasie trwania robót budynki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nie będą wyłączone  z eksploatacji. Prace należy zorganizować w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny dostęp do pozostałych obiektów, pomieszczeń nieobjętych remontem.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru 
i Administratora budynku pomieszczeniu. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie kontener do składowania odpadów w czasie realizacji prac objętych zamówieniem. Wykonawca umieści kontener na terenie przy budynku Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i Administratora budynku.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany mu front robót/teren budowy do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzony lub zniszczony front robót Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego własnym staraniem i na własny koszt.
Koszt zabezpieczenia frontu robót i oznakowania nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być skalkulowany w kosztorysie ofertowym w kosztach pośrednich.

1.7.2. Zabezpieczenie frontu robót
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia frontu/terenu budowy robót w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego oraz do oznakowania zgodnego z wymogami ustawy Prawo budowlane.

1.7.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać wszelkie przepisy związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie. Wszelkie koszty wynikające z przestrzegania wyżej wymienionych przepisów obciążają Wykonawcę i przyjmuje się, że zostaną skalkulowane jak koszty zabezpieczenia frontu robót/terenu budowy.

1.7.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Zamówione roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości z materiałów własnych.
Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu artykułu 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednio:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa lub są oznaczone znakiem CE wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku w Polskich Normach, aprobatach technicznych/krajowych ocenach technicznych oraz właściwych przepisach 
i dokumentach technicznych;
· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, a w wypadku ich braku z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną/krajową oceną techniczną.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie będą mogły być wbudowane/zastosowane i będą musiały zostać usunięte/ściągnięte z frontu robót na koszt Wykonawcy lub gdy zostaną wbudowane/zastosowane będą musiały zostać zdemontowane/ściągnięte na koszt Wykonawcy i zastąpione materiałami spełniającymi określone powyżej wymagania i normy.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby składowane na froncie robót materiały, do czasu, gdy zostaną one wbudowane/zastosowane, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów zostaną wskazane przez Inspektora nadzoru w trakcie przekazania frontu robót.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on musiał spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wszelkie urządzenia elektryczne i narzędzia wykorzystywane w trakcie prac Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w zamkniętych, zabezpieczonych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Za ochronę i zabezpieczenie materiałów przed kradzieżą odpowiada Wykonawca.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń oraz mienie Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany w maksymalny sposób zminimalizować wpływ robót powodujących nadmierną uciążliwość dla użytkowników budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i umową o roboty budowlane a także, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt i w wymaganym w umowie terminie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe ze wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robót i jakości wbudowanych materiałów.

6.2. Rodzaje odbiorów robót
Przewiduje się następujące odbiory robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy. 

6.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części i fazy robót wynikających z technologii ich wykonania, których wykonania nie można by potwierdzić bez wizji. Odbioru ww. robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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6.4. Odbiór końcowy
Po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru końcowego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego dokonuje oceny jakości i ilości wykonanych robót. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie uproszczonej dokumentacji technicznej, certyfikatów, oceny wizualnej oraz ogólnych zasad wiedzy technicznej przy uwzględnieniu wszelkich norm i przepisów związanych z przedmiotem zamówienia. Termin odbioru końcowego wyznaczony zostanie przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami w tym zakresie zawartymi w umowie o roboty budowlane oraz po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktu zakończenia prac i przedłożenia przez Wykonawcę wymaganej dla tego typu czynności dokumentacji robót budowlanych.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że zgłaszane roboty nie są gotowe do odbioru Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorowych.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego.
Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są między innymi atesty, certyfikaty i aprobaty/ /krajowe oceny techniczne na zastosowane materiały.
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji technicznej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na front robót,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Zakres prac w ramach zamówienia podstawowego obejmuje m.in.:
       1.1 Zabezpieczenie, wygrodzenie, oznaczenie placu budowy: 
a) ogrodzenie tymczasowe placu budowy, 
b) ułożenie płyt twardych i folii – zabezpieczenie nawierzchni wokół amfiteatru,
       1.2 Roboty rozbiórkowe posadzek, w tym m.in.:
    a) rozebranie wykładziny ściennej z płytek – cokół sceny i cokolik przy ścianie, 
              b) rozebranie posadzki z płytek- posadzka sceny, schodów oraz pomiędzy sceną 
                       a widownią,
c) skucie nierówności betonu na ścianach (cokoły),
d) zerwanie posadzki cementowej,
e) rozebranie izolacji termoizolacyjnej oraz przeciwwilgociowej,
f) przygotowanie podłoża posadzki, frezowanie  – wyrównanie podłoża pod izolację,
g) gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
h) wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej 
o grubości do 5 mm,
i) przygotowanie powierzchni poziomych pod gruntowanie ręczne, 
j) wykonanie izolacji poziomych dylatacyjnych taśmami w technologii przy ścianie,
k) wykonanie wysokoelastycznych izolacji powierzchni poziomych, szpachlowanie,
l) wykonanie jednowarstwowej izolacji z płyt styropianowych XPS 5cm pod posadzki na zaprawie,
m) wykonanie posadzki cementowej o grubości 25 mm - zatarte na ostro.
       1.3 Roboty rozbiórkowe zadaszenia amfiteatru, w tym m.in.:
    a) rozbiórka zadaszenia amfiteatru – demontaż płyt poliwęglanowych, 
              b) rozbiórka zadaszenia amfiteatru – kosz z blachy,
    c) rozebranie rynien z blachy nadających się do użytku,
        1.4 Rozbiórka obróbek blacharskich murów:
    a) rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do się 
     użytku,
        1.5 Roboty rozbiórkowe okładzin ściennych (tynk):
    a) ręczne skucie tynków, 	
              b) rozebranie siatki wzmacniającej podłoże,
         1.6 Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów/odpadów z demontażu: 
                a) wywóz gruzu spryzmowanego samochodami, 	
                b) opłata za składowanie na wysypisku,
         1.7  Roboty posadzkarskie wykończeniowe:
    a) gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
                b) wykonanie posadzek jednobarwnych z płyt kamiennych np. trawertyn o grubości 
                   minimum  2,0 cm,
                c) wykonanie cokolików sceny i posadzek z płyt kamiennych np. trawertyn o grubości 
                   minimum  2,0 cm,
                d) wykonanie okładzin z płyt kamiennych np. trawertyn o grubości 
                   minimum  2,0 cm,
UWAGA: Wykończenie powierzchni: Płyty muszą posiadać wykończenie bębnowane (tumbled) 
lub  szczotkowane (brushed) o naturalnie otwartych porach (nie szpachlowane). Klasę antypoślizgowości (min. R11)  Mrozoodporność: Kamień musi posiadać certyfikat pełnej mrozoodporności w badaniu 56 cykli zamrażania i rozmrażania (zgodnie z normą PN-EN 12371). Format i grubość: Na scenie (podbudowa betonowa): płyty o grubości min. 3 cm. W ciągu komunikacyjnym (wokół sceny): w zależności od podłoża – płyty o grubości min. 3 cm (na wylewce) lub płyty/kostka 
o grubości 5 cm (jeśli układane są na podbudowie z kruszywa). Ukształtowanie spadków 
i odwodnienie: Woda opadowa musi być jak najszybciej odprowadzana 
z powierzchni kamienia, aby zminimalizować ryzyko wnikania wilgoci i poślizgów. Profilowanie spadków podłoża

         1.8 Roboty elewacyjne:
    a)  przygotowanie podłoża zmycie myjką ciśnieniową elewacji, 
              b) przygotowanie podłoża – nałożenie preparatu do czyszczenia elewacji (np. Baumit  
                     ReClean),
               c) przygotowanie podłoża, impregnacja grzybobójcza 1-krotna (np. Caparol 
                     Capatox),             
               d) przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach masą klejącą,
               e) wykonanie tynków cienkowarstwowych barwionych w masie o strukturze baranek 
                    o grubości 1,5mm,
         1.9 Pokrycie zadaszenia amfiteatru:
     a)  montaż płyt z bezbarwnego poliwęglanu komorowego, 
                b) montaż kosza z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej w kolorze brązowym 
                    (nawiązanie do istniejących obróbek),             
          1.10 Montaż rynien i rur spustowych:
    a)  uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 18 cm z blachy 
      ocynkowanej i malowanej w kolorze brązowym, 
               b) uzupełnienie rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z blachy 
                 ocynkowanej i malowanej w kolorze brązowym, w odcinkach 1,0 m,
               c) montaż czyszczaków kanalizacyjnych o średnicy 150 mm,
         1.11 Montaż obróbek blacharskich:
    a)  uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, 
          1.12 Malowanie farbą olejną nawierzchniową stalowych słupów w kolorze
                   uzgodnionym z użytkownikiem:
    a)  odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych, 
    b) malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ogólnego stosowania – 
         gruntowanie farbami poliwinylowymi,
    c)  malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ogólnego stosowania –  
          farbami poliwinylowymi,
          1.13 Wykonanie rusztowania do wykonania robót malarskich słupów i demontaż po   
                    wykonaniu tych robót.
           1.14. Wywóz gruzu i innych odpadów powstałych przy realizacji robót.



2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w „Wymagania ogólne".

3. Materiały
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na front robót oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

4. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne".

5    Roboty ogólnobudowlane, posadzkarskie, izolacyjne, tynkarskie
 i wykończeniowe malarskie. 
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5.1  Zakres prac
Specyfikacja dotyczy wykonania robót zabezpieczeniowych rozbiórkowych, posadzkarskich, murarskich, tynkarskich, robót wykończeniowych, malarskich.

Wykonanie robót zabezpieczeniowych rozbiórkowych, posadzkarskich, murarskich, tynkarskich, robót wykończeniowych, malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do: 
- robót zabezpieczeniowych rozbiórkowych
- robót posadzkarskich
- robót tynkarskich elewacyjnych
- robót wykończeniowych, malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań    dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni,  tynków,

- Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
 z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:  opracowania i przestrzegania Planu BIOZ;  sporządzenia dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, dokumentacja ma utrwalić istniejący stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu (jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych);  opracowania dokumentacji powykonawczej;  uporządkowania 
i przywrócenia zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach;  zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych, a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach przekazanej dokumentacji.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w „Wymagania ogólne".
Materiały
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na front robót oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiały: farby, środki gruntujące, rozcieńczalniki, kity, kleje montażowe, zaprawy tynkarskie, zaprawy, gładzi i licowań, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia: normach, specyfikacjach wyrobu, aprobatach technicznych/krajowych ocenach technicznych i podlegać akceptacji Inspektora nadzoru.
5.2 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, noże, obcinaki, szlifierki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, klejów i zapraw, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.
Do wykonania robót elektrycznych: otwornice i bruzdownice, wiertarki, obcinaki kabli, kombinerki, śrubokręty, mierniki elektryczne.
5.3 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne”.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
6 Wykonanie robót 
6.1 Roboty rozbiórkowe
Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie remontu schodów. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone do rozbiórki. Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i kilofów) albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych. Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać
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6.2 Przygotowanie podłoży
Wszelkie uszkodzenia podłoży posadzek, ścian, tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
Przygotowanie podłoża, reprofilacja spadku wstępnego płyty sceny i przejść komunikacyjnych. Płytę po wykonaniu rozbiórek oczyścić z brudu, kurzu, oraz innych elementów utrudniających przyczepność. W razie braku spadku w kierunku odpływów należy wykonać reprofilację płyty żelbetowej (1% spadku), poprzez nałożenie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej modyfikowanej dodatkami. Zadaniem warstwy reprofilacyjnej nie jest wykonanie wyraźnych spadków, ale likwidacja lokalnych obniżeń płyty i odsunięcie zastoisk wody od muru. Wystarczy więc doprowadzenie do poziomu likwidując lokalne przegłębienia. b. gruntowanie płyty - gruntowanie górnej powierzchni płyty po reprofilację. Hydrofobowa izolacja przeciwwodna płyty. Uszczelnienie połączeń ze ścianą - połączenie należy uszczelnić przy pomocy wyoblania z materiału lub taśm izolacyjnych. Na izolację układamy izolację cieplna – wykonać np. z płyt XPS o podwyższonych parametrach termicznych, gr. min. 5cm; grubość tej warstwy dostosować do ostatecznej wysokości przestrzeni pod płytami kamiennymi na etapie wykonawczym. Remont schodów wylewka spadkowa - Na izolacji należy wykonać wylewkę spadkową 2-3% - Wylewkę za zbroić włóknami kopolimerowymi. Nie stosujemy włókien polipropylenowych z uwagi na ich pracę ograniczającą się do plastycznej fazy wiązania zaprawy. Po związaniu włókna polipropylenowe nie odgrywają w betonie żadnej roli. Włókna kopolimerowe podnoszą wytrzymałość jastrychu na zginanie. Dodatkowo włókna kopolimerowe podnoszą sprężystość podkładu cementowego co daje korzyść w postaci braku pęknięć. Wylewkę dylatujemy w polach co 3m x 3m do 4m x 4m. Dylatacje uszczelniamy taśmą. Izolację zasadniczą przeciwwodną - wykonać na wylewce spadkowej.
6.3 Gruntowanie 
7 Warunki prowadzenia robót
7.1 Warunki prowadzenia robót posadzkarskich 
płyty kamienne układać na kleju, spoinowane mieszaniną drobnego kruszywa kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % żywicy poliuretanowej.  W zakresie okładzin przeprowadzić próby hydrofobizacji i ją docelową  wykonać na całej powierzchni 
7.2 Warunki prowadzenia tynkarskich cienkowarstwowych 
Prace należy prowadzić w zakresie od +5°C do +25°C (dotyczy to temperatury powietrza, podłoża oraz materiału). Temperatury poniżej +5°C zaburzają proces wiązania spoiwa, co może prowadzić do uszkodzenia. Optymalna wilgotność powinna wynosić poniżej 80%. Świeżo nałożony tynk należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, silnym wiatrem (ryzyko zbyt szybkiego wysychania i pękania) oraz opadami deszczu. W tym celu stosuje się siatki osłonowe na rusztowaniach.
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7.3 Warunki prowadzenia robót malarskich:

· roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i  mogących być źródłem pożaru;
· elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami;
· prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
7.4 Warunki prowadzenia robót pokrycia zadaszenia  z płyt poliwęglanowych, montażu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich
Należy stosować się do następujących zaleceń:
· roboty  dekarskie, montaż pokrycia dachów, zadaszeń z poliwęglanów, blach oraz obróbek blacharskich  z  blachy  ocynkowanej  mogą  być  wykonywane  o  każdej  porze  roku,  lecz  w temperaturze nie niższej od 5°C,
· pokryć z poliwęglanów, tworzyw oraz blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i  położyć na nich papę asfaltową.  Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
· wszystkie wygięcia blach obróbek: koszy, pasów pod- i nadrynnowych, okapników  powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
· przy wykonywaniu pokrycia dachu i obróbek blacharskich należy pamiętać 
o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
· należy sprawdzić jakość dostarczonych materiałów do wbudowania. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z kolejnością technologiczną, normami, instrukcjami producentów oraz harmonogramem robót.

8   Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne".
9  Badania
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9.1 Badania przy odbiorze
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie zgodności 
z wiedzą techniczną, specyfikacją techniczną, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, jakości powłok malarskich.
9.2 Odbiór robót
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10.1 Odbiór powłok tynkarskich, malarskich
W toku odbioru należy zapoznać się przedłożonymi dokumentami, dokonać oceny wizualnej.
Roboty tynkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań będzie negatywny, odbierana powłoka (malarska) nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru;
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych;
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.

10.2 Odbiór pokryć dachu i obróbek dekarskich w tym rynien i rur spustowych:
	
Odbiór robót - należy przeprowadzić pomiary na budowie  celem potwierdzenia zgodności z dokumentacją i przedmiarem robót. Należy sprawdzić jakość wbudowanych materiałów, zgodność ich wbudowania z kolejnością technologiczną, normami, instrukcjami producentów oraz harmonogramem robót. Pokrycie i system obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych musi  gwarantować pełną szczelność.  

Wykonanie i montaż pokrycia dachu jak i rynien dachowych i rur spustowych  do odprowadzania wód opadowych - powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 
z obszaru dylatacji jak i pokrycia całego zadaszenia.
Przed przystąpieniem do odbioru należy przeprowadzić próbę szczelności i prawidłowości zabezpieczenia, szczelności dachu i systemu odprowadzenia wody opadowej.
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