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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SLKw o napędzie 4x4
	Kolumna 1
	Kolumna 2
	Kolumna 3
	Kolumna 4

	Lp.
	Wymagania zamawiającego
	Wypełnia Wykonawca 
	Uwagi wykonawcy

	1. 
	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym – ważna
homologacja na pojazd bazowy
	Spełnia/
nie spełnia
	

	2. 
	Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2026 z napędem 4x4
	Podać markę,
model, wersję,
rok produkcji
	

	3. 
	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej
uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz.
502 z późn. zm.).
	Spełnia/
nie spełnia
	

	4. 
	Wymiary i masa pojazdu:
1. Długość: nie więcej niż 5990 mm,
2. Szerokość z lusterkami nie więcej niż 2430mm
3. Wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu): nie więcej niż 2360mm
4. Rozstaw osi: nie więcej niż 3665mm
5.  Dopuszczana masa całkowita gotowego pojazdu nie przekracza 3500kg
	Spełnia/
nie spełnia
	

	5. 
	Drzwi:
1. Dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne po prawej stronie pojazdu 
2. Z tyłu pojazdu drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł ze zwiększonym kątem otwarcia
3. oświetlenie otoczenia w obszarze tylnej klapy.
	Spełnia/
nie spełnia
	

	6. 
	Przestrzeń pasażerska:
1. wyposażona w fotele dla 9 ratowników: w systemie 3+3+3. Rejestracja pojazdu -9 osób.
2. w pierwszym rzędzie siedzenia w układzie 1+2, podgrzewane, fotel kierowcy amortyzowany;
3. fotele w drugim rzędzie dla 3 osób, nachylenie oparć można ustawiać indywidualnie;
4. fotele w trzecim rzędzie dla 3 osób, nachylenie oparć można ustawiać indywidualnie;
5. tapicerka koloru ciemnego, skórzana lub skóropodobna, łatwa w utrzymaniu czystości, trudno chłonąca wilgoć;
6. system prowadnic do montażu foteli i stolika z mechanizmem szybkiego montażu i regulacji;
7. Możliwość odwrócenia 2 rzędu siedzeń i montażu stolika pomiędzy 2 a 3 rzędem siedzeń tworząc przestrzeń do pracy sztabu.
8. Zamontowana przesuwna ściana grodziowa z możliwością całkowitego jej demontażu.
	Spełnia/
nie spełnia
	

	7. 
	Silnik:
1. z zapłonem samoczynnym;
2. pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3;
3. moc nie mniejsza niż 130 kW – WARTOŚĆ PUNKTOWANA
4. norma emisji spalin EURO 6 z możliwością stacjonarnej regeneracji filtra cząstek stałych;
5. moment obrotowy min 410 Nm;
	Wykonawca podaje moc silnika:
………………kW  
Spełnia/
nie spełnia

	

	8. 
	Skrzynia biegów: automatyczna min. 8 biegowa
	Spełnia/
nie spełnia
	

	9. 
	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem,
-kierownica skórzana wielofunkcyjna, podgrzewana z możliwością zmiany biegów, po lewej stronie pojazdu. 
	Spełnia/
nie spełnia
	

	10. 
	Układ hamulcowy co najmniej z systemami:
1. zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;
2. stabilizacji toru jazdy;
3. hamulce tarczowe wentylowane;
4. asystent unikania kolizji i asystent hamowania;
5. system wspomagania ruszaniu na wzniesieniu;
6. funkcja HOLD;
	Spełnia/
nie spełnia
	

	11. 
	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu:
1. czerwony RAL 3000 (lub zbliżony), powłoka lakiernicza fabryczna, dopuszcza się zderzaki bez powłoki lakierniczej 
2. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym.
	Spełnia/
nie spełnia
	

	12. 
	Wyposażenie samochodu:
1. centralny zamek zdalnie sterowany;
2. klimatyzacja automatyczna strefowa- sterowana z pozycji kierowcy
3. tempomat;
4. System zmiany pasa ruchu, asystent skrętu, czujniki martwego pola z dwóch stron pojazdu, asystent świateł drogowych, czujnik światła i deszczu;
5. lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane;
6. szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie oraz atermiczne;
7. szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione w 2 i 3 rzędzie;
8. przednia szyba klejona ze szkła atermicznego, podgrzewana;
9. fabryczne radio samochodowe z instalacją głośnikową. Wielkość wyświetlacza nie mniej niż 10 cali z możliwością bezprzewodowego podłączenia z urządzeniem typu smartphone
10. system Park Assist czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, kamera cofania;
11. przewodowa i bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay;
12. lampy tylne oraz obrysowe w technologii LED;
13. automatyczne światła do jazdy dziennej LED;
14. reflektory w technologii LED 
15. lewarek dostosowany do masy pojazdu, pełnowymiarowy klucz do kół, koło zapasowe pełnowymiarowe, trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice proszkowe z uchwytami 4kg;
16. oświetlenie LED przestrzeni bagażowej i przestrzeni pasażerskiej pierwszego i drugiego rzędu;
17. dźwięk ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego, z możliwością wyłączenia;
18. blokada mechanizmu różnicowego;
19. oś przednia wzmocniona;
20. drugi wymiennik ciepła i drugi parownik;
21. układ paliwowy i separator wody z czujnikiem;
22. 2 kliny podkładowe;
23. izolacja akustyczna na całej długości pojazdu
24. część tylna pojazdu tapicerowana, przystosowana lub możliwa do zaadaptowania na potrzeby przewozu pasażerów, wyposażona w dodatkowe głośniki oraz minimum cztery gniazda USB-C do ładowania urządzeń;
25. apteczka samochodowa;
26. obręcze kół stalowe 6,5J x 16, opony wielosezonowe z czujnikami informującymi o spadku ciśnienia;
27. zbiornik paliwa min 70 l.;
28. Samochód wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji), wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin)
29. oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:
· lampy błyskowe barwy niebieskiej LED,
· dwie lampy koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem, dwie lampy niebieskie w klapie tylnej, lampy w zderzakach po bokach pojazdu przód i tył, lewa i prawa strona,
· wszystkie lampy w technologii LED.
· generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (miejsce montażu modulatora do uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji)
· na zewnątrz, w tylnej części pojazdu oświetlenie składające się z minimum trzech lamp bocznych LED do oświetlania dalszego pola pracy;
30. na zewnątrz po stronie otwieranych drzwi przedziału pasażerskiego na wysokości krawędzi dachu zamontowana markiza umożliwiająca zwiększenie zadaszonej powierzchni z boku pojazdu
31. system podtrzymania/ładowania akumulatora pojazdu z wyprowadzonym złączem 230v w przedniej lewej części pojazdu;
32. instalacja elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu
33. Radiotelefon przewoźny zainstalowany w kabinie kierowcy, przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający kolorowy wyświetlacz LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z normą ETSI TS 102361 1,2,3), mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony do zasilania pojazdu po stacyjce. Samochód wyposażony w zestrojoną, kompletną i wykonaną zgodnie z zasadami radiotechniki (połączenia, użyte materiały) instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda (długości fali) z podstawą ze sprężyną umożliwiająca swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. Antena dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C.
Na komplet składać się ma:
· radiotelefon przewoźny,
· mikrofon zewnętrzny,
· antena VHF ¼ długości fali na pasmo PSP.
Dane do zaprogramowania radiostacji zostaną przesłane w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie elementy kompletu zainstalować w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM

34. W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także:

Parametry techniczne ogólne:
· Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.
· Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz.
· Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.
· Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2).
· Klasa odbiornika: A i B.
Wymagania ogólne
· Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO).
· Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater.
· Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).
· Wbudowany i uaktywniony moduł GPS.
· Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika).
· Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.
· Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych.
· Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności.
· Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.
· Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp.
· Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji.
· Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.
· Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS.
· Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci.
· Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału.
· Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.
· Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej.
· Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS.
· Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi.
· Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT.
Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO
· Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).
· Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych.
· Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
· Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego.
· Nadawanie i odbiór danych pakietowych.
· Identyfikacja strony wywołującej.
· Identyfikacja rozmówcy.
· Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA).
· Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP.
· Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp..
· Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening).
· Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO.
· Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów.
· Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania.
· Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA).
· Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control)
· Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH.
Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO
· Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych.
· Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych.
· Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).
· Możliwość programowego czasu nadawania.
· Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup.
· Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji.
· Praca w trybie DMO z kluczami SCK.
Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway
· Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO.
· Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO.
· Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO.
· Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach).
· Przesyłanie SDS (w obu kierunkach).
· Przesyłanie statusów (w obu kierunkach).
Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater
· Retransmisja połączeń głosowych.
· Wywołanie alarmowe.
· Retransmisja SDS.
· Retransmisja statusów.
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
· Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.
· Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).
· Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR).
· Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon.
· Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI).
· Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci.
· Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci.
· Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN).
· Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN.
· Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne.
· Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR).
· Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji.
· Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami.
· Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.
· Radiotelefon w wersji rozłącznej zespół nadawczo – odbiorczego oraz panel. Montaż uchwytu mikrofonu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż radiotelefonu z zestawem rozdzielczym zalecanym przez producenta radiotelefonu. W takim przypadku, cześć nadawczo odbiorczą zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia, a panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Należy stosować dedykowane rozwiązania montażowe dla panelu sterującego radiotelefonu. Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonów i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (montaż po stronie Wykonawcy).
· Należy zamontować dedykowany przycisk PTT dla radiotelefonu. Dodatkowy głośnik. Moduł GPS.
· Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali oraz dedykowanej anteny GPS. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=390 MHz.
· Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej).
· Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją.
35. W przypadku manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników przewody radiostacji i pilota nie mogą zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.
36. Dopuszcza się użycia przycisków PPT (push to talk) dla radiotelefonu. Montaż przycisku należy ustalić z Zamawiającym.
37. W przestrzeni pasażerskiej instalacja co najmniej 2x230V gniazd z każdej strony pojazdu zasilane z przetwornicy 12v/230v o mocy minimalnej 2500W z możliwością zasilania ich z zewnętrznego źródła zasilania. dołączony przewód zasilający o długości min. 5 m

Uwaga:
Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej).
38. System kontroli prędkości obrotowej kół podczas zjazdu ze wzniesienia;
39. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.
40. Wszystkie elementy dołożone do bazowej konstrukcji pojazdu zamontowanie z zachowaniem szczelności karoserii przed opadami atmosferycznymi oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe wykonywanych otworów
41. Pojazd w pełni zatankowany paliwem i wszelkimi płynami eksploatacyjnymi w chwili odbioru pojazdu
42. Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń (kierowca i pasażer). Podłoga wielowarstwowa typu Monolit na całej długości pojazdu, pokryta wykładziną anty poślizgową zmywalną
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	13. 
	Wraz z pojazdem należy dostarczyć:

1. wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy;
2. pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP, dopuszcza się rejestracje dwuetapową;
3. dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu;
4. dodatkowe badanie na hak holowniczy-koszty po stronie wykonawcy
5. instrukcja obsługi, książka gwarancyjna sporządzona w języku polskim na pojazd oraz urządzenia zamontowane na stałe;
6. wykaz punktów serwisowych;
7. wykaz ilościowo wartościowy sprzętu i wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem;
8. Przewód do zasilania systemu prostowników zamontowanych w pojeździe min 3 metry długości
Pisemną gwarancje fabryczna
Jednorazowy Serwis olejowy wraz z wymianą kompletu filtrów do przebiegu
 10 000 km- w okresie trwania gwarancji
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	14. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy – WARTOŚĆ PUNKTOWANA 
	Wykonawca podaje okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
……………. 
	



Strona 2 z 2

