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Szczegółowa specyfikacja techniczna

Dostawa samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Szymbark.


Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „TAK” lub „NIE”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami zamówienia (Art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych)


	Lp.
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	Proszę wpisać TAK/NIE lub oferowany parametr


	1.
	Wymagania dla pojazdu
	

	
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i przechodzić przeglądy zgodnie z zapisami Prawa o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2026 poz. 180). wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd
winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski.
	

	
	Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 maja 2025r.,w sprawie gospodarki
Transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026
	

	
	Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE
	

	
	Liczba miejsc do siedzenia–5 z kierowcą. Ilość drzwi–4 nie dopuszcza się zastosowania dodatkowych foteli jako drugiego rzędu siedzeń czy ławki ).
	

	
	Podstawowe parametry napędu/podwozia
	

	
	Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej pojemności 2699cm³ minimalnej mocy 200KM, spełniający aktualną normę emisji spalin
	

	
	Maksymalny moment obrotowy min. 500 Nm silnik produkowany seryjnie, bez modyfikacji wyposażony w układ hybrydowy
	

	
	Skrzynia biegów automatyczna + bieg wsteczny.
	

	
	Napęd na wszystkie koła (4x4), dołączany ręcznie lub automatycznie z wyborem trybu jazdy terenowej.
	

	
	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
	

	
	Hamulce tarczowe wentylowane lub tarczowe
	

	
	Zawieszenie pojazdu: przód–podwójne wahacze poprzeczne ze stabilizatorem, tył-resor piórowy.
	

	
	Dopuszczalna masa całkowita max. 3300[kg].
	

	
	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić prawidłową pracę urządzeń (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).
	

	
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l.
	

	
	Felgi aluminiowe min. 17" z oponami 265/65 R17 z grupy AT + fabryczne opony
	

	
	Lift zawieszenia w zakresie 40 -45 mm dopuszczony przez producenta pojazdu, umożliwiający stałe obciążenie samochodu w zakresie do 300 kg
	

	
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę z płytą montażową o sile uciągu min.5,4 tony z liną syntetyczną o długości min, 20 metrów.. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, zamontowana z przodu pojazdu. Wyłącznik główny prądu zasilania wciągarki zamontowany w widocznym miejscu, łatwo dostępnym. Pilot wyciągarki przewodowy i bezprzewodowy. 
	

	
	Wysuwana platforma przestrzeni ładunkowej o ładowności min 450 kg
	

	
	Boczny stopień w przestrzeni ładunkowej
	

	
	Zabezpieczone podwozie - osłony aluminiowe (silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa osłona Adblue oraz tylnego mostu)
	

	
	Cztery chlapacze przeciwbłotne.
	

	
	Głębokość brodzenia min. 700 mm.
	


	
	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu
	

	
	Kolor nadwozia: czerwony nie dopuszcza się zmieniania koloru nadwozia poprzez oklejanie pojazdu folią czy malowanie
	

	
	Tylny stopnień
	

	
	Wymiary pojazdu[mm]:
- długość minimum 5300,
- rozstaw osi minimum 3080,
- szerokość minimum 1800,
- długość przestrzeni ładunkowej minimum 1500,
- szerokość przestrzeni ładunkowej minimum 1500.
- właściwości terenowa: kąt natarcia min. 29 st. kąt zejścia min. 24 st. 
	

	
	Konstrukcja pojazdu typu pick-up oparta na ramie
	

	
	Reflektory przeciwmgielne z przodu pojazdu.
	

	
	Systemy wspomagające kierowcę obejmujące działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia, wspomagające pokonywanie podjazdów, zjazdów oraz stabilizację toru jazdy przyczepy.
	

	
	Wyposażenie pojazdu
	

	
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie,  boczne i kurtyny, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc
	

	
	Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.
	

	
	Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne.
	

	
	Automatyczne wycieraczki szyby przedniej podgrzewane z czujnikiem deszczu.
	

	
	Światła do jazdy dziennej, mijania, drogowe wykonane w technologi LED
	

	
	Światła tylne oraz “stop” wykonane w technologi LED
	

	
	Zdalnie sterowany centralny zamek.
	

	
	Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i systemów pojazdu
	

	
	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz systemu multimedialnego min. 12 cali 
	

	
	Interfejs Android Auto, interfejs Apple CarPlay
	

	
	Kolumna kierownicy z regulacją w 2 płaszczyznach
	

	
	Wspomaganie kierownicy elektryczne
	

	
	Gniazdo USB typu C  
	

	
	Dywaniki gumowe
	

	
	Kierownica skórzana
	

	
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietniki z przodu i dla drugiego rzędu
siedzeń.
	

	
	Fotele w przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze. 
	

	
	Klimatyzacja automatyczna min. 2-strefowa.
	



	
	System multimedialny z systemem głośnomówiącym do telefonu (Bluetooth) sterowanym na kierownicy.
	

	
	Minimum 6 głośników w pojeździe.
	

	
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
	

	
	Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
	

	
	Hak holowniczy kulowy min. 3500 kg, dostosowany pod zmianę zawieszenia, homologowany, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem                13-pinowym do podłączenia przyczepy+ przejściówką na gniazdo standardowe(7-pinowe).
	

	
	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem min.3500 kg.
	

	
	Zainstalowany radiotelefon przekazany przez Zamawiającego, przystosowany do pracy w sieci PSP wraz z anteną umieszczoną na dachu pojazdu. Za prawidłowo wykonaną instalację antenową uznaje się taką, która podczas pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) charakteryzuje się wynikiem nie większym niż 1,5.
Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
Sposób montażu radiotelefonu musi zapewniać łatwy dostęp do złącza antenowego.
	

	
	Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U.z 2016 r.,poz. 2022z późn.zm.) oraz być wyposażony w:
1.Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składającej się co najmniej z następujących elementów:
a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100 W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością sterowania sygnałem klaksonu. Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zostanie zamontowane pod deską rozdzielczą i sterowaniem wyniesionym za pomocą przewodu o długości min.2000 mm na manipulator,
b) Minimum jednego neodymowego głośnika o mocy min. 100 W zapewniającego poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa, instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniami czynnikami atmosferycznymi.
2. Na dachu pojazdu niska profilowa belka sygnalizacyjna w technologii LED Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz
Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka zespolona z kloszem bezbarwnym lub niebieskim o świetle niebieskim.
	





	
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	Czy spełnia? Proszę wpisać TAK/NIE

	
	3. W atrapie przedniej zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED z kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim oraz z tyłu pojazdu 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED z kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim. Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
4. Urządzenia uprzywilejowania, lampy oświetlenia dodatkowego oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej.
	

	
	Na samochodzie zamontowane dodatkowe 3 lampy robocze LED o mocy min. 14000 lumenów
	

	
	Dywaniki gumowe, pokrowce na fotele
	

	
	Zabudowa oraz wyposażenie specjalistyczne
	

	
	Zabudowa skrzyni ładunkowej typu hard top, wykonana z aluminium w kolorze pojazdu. Kształt prostopadłościenny, dostęp przez 3 klapy (z prawej i lewej strony oraz tylna). Klapy zamykane na klucz, z klamkami pozwalającymi na obsługę w rękawicach, siłowniki gazowe podtrzymujące klapy po otwarciu. Oświetlenie – 3 lampy w przestrzeni ładunkowej, 
	

	
	Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona tzw. wanną zalecaną przez producenta
	

	
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	

	
	Okres gwarancji: 
- na powłokę lakierniczą minimalnie 36 miesięcy lub 100 000 km
- mechanicznej minimalnie 24 miesiące
- perforacja korozyjna elementów nadwozia 72 miesięcy

	


	
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia samochodu po wszystkich wymaganych przeglądach technicznych, a wraz z samochodem dostarczy:
· Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,
· Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu jako uprzywilejowany - specjalny
· Kartę gwarancyjną,
· Komplet kluczy z pilotami sterującymi centralnym zamkiem = 2 szt.
	

	
	Wykonawca przekaże przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami– paliwa, AdBlue i płynów eksploatacyjnych.
	

	
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
	

	
	Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego wraz ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu i wyposażenia.
	



