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Gnojno, dnia 11.08.2026 r.
[bookmark: _Hlk1617367652]Znak postępowania:IN.I.271.1.2026
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Gnojno poprzez termomodernizację trzech budynków oświatowych” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3

Zamawiający Gmina Gnojno działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark2]Część I - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarząbkach na dz. nr ew. 101 w miejscowości Grabki Małe Gmina Gnojno

1. Prosimy o załączenie zestawienie grzejników przeznaczonych do wymiany.
        Odpowiedź:
      	Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną liczbę grzejników niezbędną  do prawidłowej realizacji zadania oraz zgodną z 	mocą zapotrzebowania na ciepło po wykonaniu odpowiednich niezbędnych obliczeń przez projektanta branży 	sanitarnej w budynku objętym zadaniem zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi przepisami na dzień 	wykonania projektu. 

2. Prosimy o podanie mocy kotła na pellet przeznaczonego do montażu.
       Odpowiedź:
       Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną moc kotła (do ogrzania całej szkoły wraz z sala gimnastyczna)  niezbędną  do 	prawidłowej realizacji zadania oraz zgodna z mocą zapotrzebowania na ciepło po wykonaniu odpowiednich 	niezbędnych obliczeń przez projektanta branży sanitarnej w budynku objętym zadaniem oraz poszczególnych    	pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem , sztuka budowlana oraz obowiązującymi  przepisami na dzień 	    	wykonania projektu. 

3. Prosimy o załączenie zestawienie opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany.
        Odpowiedź:
   Na etapie postępowania nie jest możliwe podanie szczegółowego zestawienia ilościowego opraw    	oświetleniowych przeznaczonych do wymiany. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”, dobór rodzaju, 	parametrów, rozmieszczenia oraz liczby opraw należy określić na etapie opracowania dokumentacji 	projektowej, 	na podstawie wykonanych obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z 	obowiązującymi wymaganiami i normami. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w 	pomieszczeniach objętych opracowaniem, zgodnie z opisem części elektrycznej PFU. Ostateczna liczba i typ    	opraw zostaną określone w dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi 	przepisami na dzień opracowania projektu . 
4. Prosimy o podanie mocy magazynu energii przeznaczonego do montażu.
       Odpowiedź:
       Z uwagi na specyfikę użytkowania budynku szkoły oraz zakładany sposób wykorzystania energii z  magazynu, 	przyjmuje się stosunek mocy magazynu energii do jego pojemności na poziomie 1:1. W  związku z powyższym dla 	Szkoły Podstawowej w Jarząbkach należy przyjąć magazyn energii o  mocy ciągłej ładowania i rozładowania 15 	kW oraz pojemności 15 kWh. Przyjęte parametry  magazynu są kompatybilne z projektowaną instalacją 	fotowoltaiczną o mocy 21,6 kWp. Ostateczny  dobór urządzeń, w tym ich parametrów technicznych oraz sposób 	współpracy magazynu z instalacją  fotowoltaiczną, należy potwierdzić na etapie opracowania dokumentacji 	projektowej.

5. Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać miejscowe naprawy po robotach montażowych: stolarki, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Odpowiedź:
TAK  należy wykonać naprawy powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych. sufity należy od szpachlować pomalować całe po wykonanych pracach elektrycznych , ściany,  ościeżnice okienne drzwiowe gdzie będą grzejniki ewentualnie wymieniane drzwi i okna również należy od szpachlować i pomalować całe pomieszczenie w którym jest prowadzony remont na kolor po uzgodnieniu z zamawiającym oraz użytkownikiem . 

6. Prosimy o podanie min, parametrów piktogramów z alfabetem Braila (oznaczenie łazienki) objętych przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Minimalne parametry piktogramów z alfabetem Braila należy wykonać zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych , na etapie projektowania należy  ustalić z zamawiającym oraz użytkownikiem dokładną ilość tekstu i dopasować go do wielkości obowiązujących tabliczek zgodnych z  przepisami , zaleca się stosowanie standardowych rozwiązań wymiarów tabliczek wybranego producenta    

7. Prosimy o potwierdzenie że parapety wewnętrzne nie są przeznaczone do wymiany.
        Odpowiedź:
        Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. Nie są przeznaczone do wymiany 


Część II - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Balicach na dz. nr ew. 650 w miejscowości Balice Gmina Gnojno

8. Prosimy o załączenie zestawienie grzejników przeznaczonych do wymiany.
       Odpowiedź:
      Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektanta 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną liczbę grzejników niezbędną  do prawidłowej realizacji zadania oraz zgodna z 	mocą zapotrzebowania na ciepło po wykonaniu odpowiednich niezbędnych obliczeń przez projektanta branży 	sanitarnej w budynku objętym zadaniem zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi  przepisami na dzień 	wykonania projektu.

9. Prosimy o podanie mocy kotła na pellet przeznaczonego do montażu.
       Odpowiedź:
       Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektanta 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną moc kotła (do ogrzania całej szkoły wraz z sala gimnastyczna)  niezbędną  do 	prawidłowej realizacji zadania oraz zgodna z mocą zapotrzebowania na ciepło po wykonaniu odpowiednich  	niezbędnych obliczeń przez projektanta branży sanitarnej w budynku objętym zadaniem oraz poszczególnych  	pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem , sztuka budowlana oraz obowiązującymi  przepisami na dzień	wykonania projektu.

10. Prosimy o podanie ilości i pojemności podgrzewaczy wody do montażu.
          Odpowiedź:
       Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną ilość i pojemność podgrzewaczy wody do montażu  (wizja lokalna w 	terenie jest obowiązkiem i można dokonać pomiaru ilości istniejących podgrzewaczy z natury  na budynku )  	ilość 	i pojemność podgrzewaczy powinna być niezbędna do prawidłowej realizacji zadania oraz zgodna z 	założeniami 	audytu oraz zapiskami PFU, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi  przepisami na dzień wykonania projektu.

11. Prosimy o załączenie zestawienie opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany.
         Odpowiedź:
   Na etapie postępowania nie jest możliwe podanie szczegółowego zestawienia ilościowego opraw  	oświetleniowych przeznaczonych do wymiany. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”, dobór rodzaju 	parametrów, rozmieszczenia oraz liczby opraw należy określić na etapie opracowania dokumentacji  projektowej, 	na podstawie wykonanych obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z 	obowiązującymi wymaganiami i normami. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w 	pomieszczeniach objętych opracowaniem, zgodnie z opisem części elektrycznej PFU. Ostateczna liczbai typ 	opraw zostaną określone w dokumentacji projektowej.

12. Prosimy o podanie mocy magazynu energii przeznaczonego do montażu.
Odpowiedź:
Z uwagi na specyfikę użytkowania budynku szkoły oraz zakładany sposób wykorzystania energii z magazynu, przyjmuje się stosunek mocy magazynu energii do jego pojemności na poziomie 1:1. W związku z powyższym dla Szkoły Podstawowej w Balicach należy przyjąć magazyn energii o mocy ciągłej ładowania i rozładowania 15 kW oraz pojemności 15 kWh. Przyjęte parametry magazynu są kompatybilne z projektowaną instalacją fotowoltaiczną o mocy 17,1 kWp. Ostateczny dobór urządzeń, w tym ich parametrów technicznych oraz sposób współpracy magazynu z instalacją fotowoltaiczną, należy potwierdzić na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

13. Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać miejscowe naprawy po robotach montażowych: stolarki, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Odpowiedź:
    TAK  należy wykonać naprawy powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych. sufity należy od 	szpachlować pomalować cały po wykonanych pracach elektrycznych , ściany,  ościeżnice okienne drzwiowe  	gdzie będą grzejniki ewentualnie wymieniane drzwi i okna również należy od szpachlować i pomalować całe     	pomieszczenie w którym jest prowadzony remont na kolor po uzgodnieniu z zamawiającym oraz 	użytkownikiem .

14. Prosimy o podanie min, parametrów piktogramów z alfabetem Braila (oznaczenie łazienki) objętych przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Minimalne parametry piktogramów z alfabetem Braila należy wykonać zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych , na etapie projektowania należy  ustalić z zamawiającym oraz użytkownikiem dokładną ilość tekstu i dopasować go do wielkości obowiązujących tabliczek zgodnych z  przepisami , zaleca się stosowanie standardowych rozwiązań wymiarów tabliczek wybranego producenta.    

15. Prosimy o potwierdzenie że parapety wewnętrzne nie są przeznaczone do wymiany.
         Odpowiedź:
          Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. Nie są przeznaczone do wymiany


Część III - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie na dz. nr ew. 667/2, 667/6, 667/8 w miejscowości Gnojno Gmina Gnojno

16. Prosimy o załączenie zestawienia świetlików dachowych przeznaczonych do wymiany.
         Odpowiedź:
         Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	określi dokładny wymiar świetlika po wykonaniu inwentaryzacji  technicznej , liczba świetlików dachowych do 	wymiany jest 4 sztuki zgodnie  z  założeniami PFU, świetliki objęte zadaniem podlegające wyminie na nowe 	zlokalizowane są na dachu nad dużą sala gimnastyczną i jest ich 4 sztuki znajdują się centralnie nad  polem do 	gry na sali gimnastycznej przed wymiana świetlików należy wykonać pomiaru z natury i przestawić sposób 	wymiany oraz rozdaj zastosowanych materiałów do nowo projektowanych świetlików spełniających przepisy pod 	względem izolacyjności cieplnej oraz  zgodnie ze szuka budowlaną i obowiązującymi przepisami na dzień  	wykonania projektu do akceptacji zamawiającemu oraz użytkownikowi.

17. Prosimy o załączenie zestawienie grzejników przeznaczonych do wymiany.
         Odpowiedź:
        Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną liczbę grzejników niezbędną  do prawidłowej realizacji zadania oraz zgodna z 	mocą zapotrzebowania na ciepło po wykonaniu odpowiednich niezbędnych obliczeń przez projektanta branży 	sanitarnej w budynku objętym zadaniem zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi   przepisami na dzień 	wykonania projektu. 

18. Prosimy o podanie mocy kotła na pellet przeznaczonego do montażu.
         Odpowiedź:
        Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	branży  sanitarnej oszacuje potrzebną moc kotła (do ogrzania całej szkoły wraz z sala gimnastyczna)  niezbędną  	do  prawidłowej realizacji zadania oraz zgodna z mocą zapotrzebowania na ciepło po wykonaniu odpowiednich 	niezbędnych obliczeń przez projektanta branży sanitarnej w budynku objętym zadaniem oraz poszczególnych 	pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem , sztuka budowlana oraz obowiązującymi  przepisami na dzień    	wykonania projektu. 

19. Prosimy o podanie ilości i pojemności podgrzewaczy wody do montażu.
         Odpowiedź:
        Niniejsze zamówienie odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec na etapie projektu i ustaleń  projektant 	branży sanitarnej oszacuje potrzebną ilość i pojemność podgrzewaczy wody do montażu  ( wizja 	lokalna w 	terenie  jest  obowiązkiem i można dokonać pomiaru ilości istniejących podgrzewaczy z natury na budynku  )  ilość 	i pojemność podgrzewaczy powinna być niezbędna do prawidłowej realizacji zadania oraz 	zgodna z założeniami 	audytu oraz zapiskami PFU sztuka budowlana oraz obowiązującymi  przepisami na dzień  wykonania projektu.

20. Prosimy o załączenie zestawienie opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany.
         Odpowiedź:
        Na etapie postępowania nie jest możliwe podanie szczegółowego zestawienia ilościowego opraw oświetleniowych 	przeznaczonych do wymiany. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”, dobór rodzaju,  parametrów, 	rozmieszczenia oraz liczby opraw należy określić na etapie opracowania dokumentacji  projektowej, na podstawie 	wykonanych obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi 	wymaganiami i normami. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach objętych 	opracowaniem, zgodnie z opisem części elektrycznej PFU. Ostateczna liczba i typ opraw zostaną określone w 	dokumentacji projektowej.

21. W PFU zaleca się montaż magazyn energii 40 kW natomiast w audycie 10 kW. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie mocy magazynu energii przeznaczonego do montażu.
Odpowiedź:

       Wartości 10 kWh i 40 kWh wskazane w audycie i PFU odnoszą się do pojemności magazynu energii, a nie jego 
       mocy. Zgodnie z zapisami PFU, dla obiektu w Gnojnie należy przyjąć magazyn energii o pojemności 40 kWh.
       PFU wskazuje, że przy planowanej mocy instalacji PV wynoszącej 40 kW zalecana jest pojemność magazynu
       około 40 kWh, co ma umożliwić magazynowanie nadwyżek energii i zwiększenie jej wykorzystania na 
       potrzeby własne obiektu.

      W związku z powyższym nie występuje rozbieżność pomiędzy audytem a PFU – wartość 10 kWh stanowi 
      minimalną pojemność wskazaną w audycie, natomiast PFU zaleca dla planowanej instalacji PV zastosowanie 
      magazynu o pojemności około 40 kWh. Do wyceny należy przyjąć magazyn o pojemności 40 kWh.
      
       Moc magazynu [kW] nie została określona w PFU jako stała wartość i powinna zostać dobrana na etapie 
       projektowym, odpowiednio do mocy instalacji PV, zastosowanego falownika, bilansu zapotrzebowania oraz
       parametrów technicznych magazyn.

      Do wyceny należy przyjąć następujące pojemności magazynów energii:

· Jarząbki – pojemność magazynu 15 kWh,
· Balice – pojemność magazynu 15 kWh,
· Gnojno – pojemność magazynu 40 kWh.

22. Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać miejscowe naprawy po robotach montażowych: stolarki, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Odpowiedź:
TAK  należy wykonać naprawy powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych. sufity należy od szpachlować pomalować całe po wykonanych pracach elektrycznych , ściany,  ościeżnice okienne drzwiowe gdzie będą grzejniki ewentualnie wymieniane drzwi i okna również należy od szpachlować i pomalować całe pomieszczenie w którym jest prowadzony remont na kolor po uzgodnieniu z zamawiającym oraz użytkownikiem .

23. Prosimy o podanie min, parametrów piktogramów z alfabetem Braila (oznaczenie łazienki) objętych przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Minimalne parametry piktogramów z alfabetem Braila należy wykonać zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych , na etapie projektowania należy  ustalić z zamawiającym oraz użytkownikiem dokładną ilość tekstu i dopasować go do wielkości obowiązujących tabliczek zgodnych z  przepisami , zaleca się stosowanie standardowych rozwiązań wymiarów tabliczek wybranego producenta.    

24. Prosimy o podanie min. parametrów tablicy tyflograficznej objętej przedmiotem zamówienia.
         Odpowiedź:
          Parametry tablicy tyflograficznej należy przyjąć standardowe dostępnie osiągalnego wykonawcy obejmują 	podstawowe wymiary (najczęściej od 40x30 cm do 70x50 cm), montaż na wysokości około 90–110 cm pod	kątem 15–45 stopni oraz trwałe materiały, takie jak kompozyty aluminiowe lub akryl PMMA. Tablica musi 	zawierać wypukłą grafikę, kontrastowy druk dla słabowidzących oraz napisy w alfabecie Braille'a. 
[bookmark: _GoBack]         Na etapie projektowania należy ustalić dokładną wielkość tablicy ze względu na wielkość kompleksu budynku 	szkolnego objętego opracowaniem ,należy ustalić dokładną lokalizacje montażu z zamawiającym oraz 	użytkownikiem budynku  sposób montażu oraz rodzaj materiału z którego będzie wykonana,  parametry   tablicy 	muszą  spełniać wymagania przepisów obowiązujących na dzień opracowania projektu  tablice należy  	zastosować ze wszystkimi niezbędnymi elementami jednego producenta  zaleca się rozwiązanie systemowe  	przed zamontowaniem tablicy należy uzyskać akceptacje zamawiającego oraz użytkownika 

25. Prosimy o podanie min. parametrów oznakowania poziomego ciągów komunikacyjnych objętych przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Oznakowanie poziome ciągów komunikacyjnych w szkole służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów, uporządkowaniu ruchu na korytarzach oraz ułatwieniu ewakuacji w sytuacjach kryzysowych. Stosuje się je najczęściej wewnątrz budynków (korytarze, schody) oraz na zewnątrz .

Podstawowym zadaniem jest wyznaczenie pasa ruchu oraz kierunku ruchu aby wskazać miejsce docelowe , linie ostrzegawcze o jaskrawych barwach np. żółta lub jakaś kontrastowa lokalizowana na pierwszy i ostatnim schodzie ewentualnie gdzieś w środku, symbole ewakuacyjne strzałki kierunkowe wskazujące drogę do wyjść  malowana farbami fotoluminescencyjnymi świecącymi w nocy , taśmy farby musza zapobiegać poślizgowi , musza posiadać wysoka odporność na ścieralność , łatwość czyszczenia musi być odporna na szkolne środki czystości do podłóg musi być wykonana z ekologicznych materiałów np. bezwonne nietoksyczne farby bezpieczne dla dzieci potwierdzone odpowiednimi atestami do zastosowania w szkole .

26. Prosimy o potwierdzenie że parapety wewnętrzne nie są przeznaczone do wymiany.
       Odpowiedź:
       Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. Nie są przeznaczone do wymiany


Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
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