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Gnojno, dnia 12.08.2026 r.
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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Gnojno poprzez termomodernizację trzech budynków oświatowych” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5

Zamawiający Gmina Gnojno działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1. Dotyczy wszystkich trzech obiektów: Prosimy zamawiającego o podanie ilości grzejników oraz metrów bieżących instalacji c.o. do wymiany. Żadne z PFU nie podaje choć przybliżonej ilości zakresu. Zamawiający zamieścił wprawdzie w uzupełnieniu przedmiary jednak o ile w części budowlanej określone są dokładne ilości/zakresy prac do wykonania o tyle w części instalacyjnej nie da się zakresu robót określić nawet poglądowo.

odpowiedź ;
Dokładny zakres prac ilości długości zostanie określony na etapie projektu przez projektanta części sanitarnej ,zamawiający posiada informacje dotyczące poszczególnych zadań oraz ich zakresów ze należy je wycenić na podstawie pfu ,i audytu energetycznego do poszczególnych budynków objętych przetargiem. 

Pytanie 2. Dotyczy SP w Jarząbkach. Audyt energetyczny podaje powierzchnię obiektu 450 m2, natomiast PFU 961m2 części użytkowej, a ogrzewanej 691m2 – prosimy zamawiającego o informację jaka w końcu jest powierzchnia budynku do ogrzania i czy zawarta zatem w Audycie moc kotła jest poprawna?

odpowiedź ;

Moc kotła należy dobrać tak żeby wystarczyła   na ogrzewanie całego budynku objętego opracowaniem mianowicie starej części szkoły jak i nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo komunikacyjnym (cała szkoła). Dokładna moc kotła zostanie dobrana na etapie projektowania, dobór kotła zostanie potwierdzony specjalnymi obliczeniami przez projektanta części sanitarnej i zostanie przedstawiony zamawiającemu do akceptacji,    
 
Pytanie 3. Dotyczy SP w Gnojnie. Audyt energetyczny podaje powierzchnię obiektu 4682 m2, natomiast PFU sumując wszystkie części szkoły 2862m2 -prosimy zamawiającego o informację jaka w końcu jest powierzchnia budynku do ogrzania i czy zawarta zatem w Audycie moc kotła jest poprawna?

odpowiedź ;

Zakres prac należy wykonać na podstawie audytu energetycznego oraz PFU dotyczącego budynku objętego opracowaniem , Dokładną moc kotła należy dobrać   na etapie projektu po dokładnej analizie materiałów udostępnionych do przetargu oraz wizji lokalnej w terenie w porozumieniu oraz ustaleniach z zamawiającym oraz użytkownikiem obiektu objętego opracowaniem 

Pytanie nr 4. Dotyczy SP w Balicach – PFU część opisowa podaje powierzchnię budynku do ogrzania 430m2. Natomiast suma powierzchni z rysunków I-01 i I-02 sumarycznie daje powierzchnię 895m2 - prosimy zamawiającego o informację jaka w końcu jest powierzchnia budynku do ogrzania i czy zawarta zatem w Audycie moc kotła jest poprawna.

odpowiedź ;

Moc kotła należy dobrać tak żeby wystarczyła na ogrzewanie całego budynku objętego opracowaniem mianowicie starej części szkoły jak i nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo komunikacyjnym (cała szkoła). 
Dokładna moc kotła zostanie dobrana na etapie projektowania, dobór kotła zostanie potwierdzony specjalnymi obliczeniami przez projektanta części sanitarnej i zostanie przedstawiony zamawiającemu do akceptacji

Pytanie nr 5. Jeżeli w każdej z lokalizacji modernizowane kotłownie mają obsłużyć większe zapotrzebowanie na ciepło niż te zawarte w audytach(odniesienie do pytań 2-4) to prosimy o podanie całkowitego zapotrzebowania na ciepło do którego mają zostać dobrane kotły dla każdej z lokalizacji. Prosimy również w związku z tym o przedłużenie terminu składania ofert, ponieważ takie zmiany są istotne i będą wymagały zmiany doboru mocy kotłów.

odpowiedź ;

Dokładny dobór kotłów  moc rodzaj będzie określony dokładnie na etapie projektowania, zakres prac ma być zgodny z założeniami PFU zamierzeniem zamawiającego co do sposobu ogrzania poszczególnych budynków  lub części kompleksu budynków , termin składania ofert pozostaje zgodny z zapisami na stronie internetowej dedykowanej temu zamówieniu.  

Pytanie nr 6. Podczas wizji lokalnej zostaliśmy poinformowani, że SP Jarząbki oraz Balice posiadają nowo wybudowane hale sportowe. Prosimy o potwierdzenie, że w tych częściach budynku instalacje nie wymagają modernizacji.

odpowiedź ;

Instalacje w tej części budynku nie wymagają modernizacji trzeba pamiętać ze instalacja nowo zaprojektowana w starej części budynku  ma być połączona z ta nowa co pozostaje bez zmian w części sali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz łącznikiem,  
Przy doborze kotła grzewczego należy pamiętać ze nowo dobrany kocioł ma mieć moc do ogrzania części nowo zaprojektowanej oraz starej części objętej opracowaniem ( w skrócie cały budynek szkoły w  Balicach oraz  Jarząbkach),


Pytanie nr 7. Prosimy zamawiającego o informację czy wszystkie elementy instalacji podlegają wymianie? Czy zamawiający dopuszcza zostawienie istniejących rozdzielaczy/ pomp obiegowych?

odpowiedz ;

Dokładny zakres prac ustalony będzie na etapie projektu. zakres prac ma być zgodny z założeniami PFU oraz audytem  energetycznego dotyczącym poszczególnych budynków objętych przetargiem. Nakazuje się stosowanie nowych urządzeń oraz elementów nowo projektowanych instalacji celem poprawienia osiągów i wydajności tych instalacji oraz docelowym spełnieniem założeń audytu energetycznego. Wszystkie nowo wbudowane elementy muszą mieć akceptacje pisemna zamawiającego na podstawie przedstawionych kart materiałowych przez wykonawcę podpisanych przez inspektora nadzoru przydzielonego do tego zadania przez zamawiającego. 

Pytanie nr 8. Czy nowa instalacja centralnego ogrzewania ma być układana po śladzie instalacji demontowanych instalacji w celu uniknięcia dodatkowych przewiertów przez przegrody?

odpowiedź ;

Dopuszcza się takie rozwiązanie , dokładne rozwiązanie należy ustalić na etapie projektu przez projektanta branży sanitarnej w porozumieniu z zamawiającym oraz użytkownikiem obiektu 

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający dopuszcza montaż paneli fotowoltaicznych w każdej z lokalizacji na dachach hal sportowych lub na gruncie jeżeli na dachach samych szkół nie będzie takiej dostępnej powierzchni pod panele dla projektowanych mocy instalacji fotowoltaicznych?

odpowiedź ;

Dokładne lokalizacje montażu paneli należy określić na etapie projektowania w porozumieniu z zamawiającym oraz użytkownikiem obiektu czy panele będą zamontowane na dachu czy na gruncie  , każdy budynek ze względu na lokalizacje ma być rozpatrywany osobno , jeśli projektant zadecyduje ze panele maja być zamontowane na dachu przed montażem trzeba wykonać obliczenia istniejącej konstrukcji dachu czy  przeniesie dodatkowe obciążenia od paneli oraz konstrukcji na której będą zamontowane zgodnie ze sztuka budowlana oraz wytycznymi wybranego producenta paneli przez wykonawcę do określonego zadania  .   
Pytanie nr 10 Zwracam się z zapytaniem czy w związku z dużym zakresem prac Zamawiający przewiduje zmianę rozliczenia z końcowego na możliwość fakturowania częściowego ?
odpowiedź ;
Zamawiający przewiduje rozliczenie fakturą końcową dla wszystkich części zamówienia. Zgodnie z art. 443 ust. 1 pzp 1. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Termin wykonania zamówienia dla każdej części wynosi 10 miesięcy.

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
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