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Gnojno, dnia 11.08.2026 r.
[bookmark: _Hlk1617367652]Znak postępowania:IN.I.271.1.2026
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Gnojno poprzez termomodernizację trzech budynków oświatowych” 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający Gmina Gnojno działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Część 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarząbkach na dz. nr ew. 101 w m. Grabki Małe Gmina Gnojno:
Pytanie nr 1.
Prosimy o wyjaśnienie, czy wymianie podlega tylko część stolarki okiennej i drzwiowej, czy cała stolarka w budynku? Z przedmiaru wynika, że wymianie podlega tylko część stolarki. W PFU brak jest informacji. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany.
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Ostateczne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać na etapie projektu po wykonaniu inwentaryzacji technicznej oraz wizji na budynku objętym opracowaniem , zestawienie musi być zgodne z założeniami PFU oraz audytu energetycznego , w części nowo zaprojektowanej sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego i łącznika nie wymieniamy stolarki okiennej i drzwiowej pozostaje bez zmian w części starej budynku należy wymienić zewnętrzna stolarkę drzwiowa oraz okienna współczynniki przenikania cieplnego zgodne z założeniami w PFU oraz audytem  energetycznym dotyczącym budynku który objęty  jest zadaniem przetargowym

Pytanie nr 2.
Prosimy o informację, czy docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać tylko na części budynku zgodnie z przedmiarem, czy na całym budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 2. 
Część starą budynku należy ocieplić zgodnie z zapisami w PFU oraz Audytem energetycznym. Część nowo zaprojektowanej sali sportowej oraz zaplecza jest już ocieplona. Dokładny zakres ocieplenia należy ustalić na etapie projektu po dokonaniu dokładnej inwentaryzacji oraz ustaleniach z zamawiającym oraz użytkownikiem
Pytanie nr 3.
Prosimy o informację, czy nowe warstwy lakiernicze należy wykonać tylko na części budynku zgodnie z przedmiarem, czy na całym budynku zgodnie z rysunkami?
Odpowiedź na pytanie nr 3. 
Warstwy lakiernicze jeśli chodzi o pokrycie dachu to należy wykonać na części starej szkoły , nowa cześć  sala gimnastyczna oraz zaplecze sanitarne z łącznikiem posiada nowe pokrycie które pozostaje bez zmian 
Dokładny zakres plac malarskich należy  ustalić  na etapie projektu po wykonaniu dokładnych pomiarów oraz ustaleniach z zamawiającym oraz użytkownikiem 
Pytanie nr 4.
Prosimy o potwierdzenie, czy ilości ocieplenia stropu poddasza użytkowego i nieużytkowego wskazane w przedmiarze są prawidłowe.
Odpowiedź na pytanie nr 4. 
Dokładny pomiar należy wykonać na etapie projektu oraz dokładnej wizji w trenie zakres wykonania ocieplenia ma być zgodny zakres prac z PFU oraz audytem energetycznym i spełniać założenia zamawiającego
Pytanie nr 5.
Prosimy o informację, czy izolacja ściany poniżej poziomu terenu dotyczy tylko części budynku zgodnie z przedmiarem, czy całego budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 5. 
Izolacja poniżej poziomu terenu dotyczy tylko części starej budynku. Dokładny obmiar należy wykonać na etapie projektu 
Pytanie nr 6.
Prosimy o informację, czy naprawa tynków i malowanie po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje tylko wnęki, czy całe pomieszczenia?
Odpowiedź na pytanie nr 6. 
Naprawa tynków oraz malowanie obejmuje całe pomieszczenia w których będą prowadzone prace remontowe , kolorystykę pomieszczeń należy ustalić z zamawiającym oraz użytkownikiem na etapie projektu - ewentualnie wykonawstwa

Część 2 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Balicach na dz. nr ew. 650 w miejscowości Balice Gmina Gnojno:
Pytanie nr 7.
Prosimy o wyjaśnienie, czy wymianie podlega tylko część stolarki okiennej i drzwiowej, czy cała stolarka w budynku? Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany.
Odpowiedź na pytanie nr 7. 
Ostateczne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać na etapie projektu po wykonaniu inwentaryzacji technicznej oraz wizji na budynku objętym opracowaniem. Zestawienie musi być zgodne z założeniami PFU oraz audytu energetycznego , w części nowo zaprojektowanej sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego i łącznika nie wymieniamy stolarki okiennej i drzwiowej pozostaje bez zmian w części starej budynku należy wymienić zewnętrzna stolarkę drzwiowa oraz okienna współczynniki przenikania cieplnego zgodne z założeniami w PFU oraz audytem  energetycznym dotyczącym budynku który objęty  jest zadaniem przetargowym ,
Pytanie nr 8.
Prosimy o informację, czy naprawa tynków i malowanie po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje tylko wnęki, czy całe pomieszczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 8.
Naprawa tynków oraz malowanie obejmuje całe pomieszczenia w których będą prowadzone prace remontowe. Kolorystykę pomieszczeń należy ustalić z zamawiającym oraz użytkownikiem na etapie projektu ewentualnie wykonawstwa 
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, czy ilości ocieplenia stropu poddasza użytkowego i nieużytkowego wskazane w przedmiarze są prawidłowe.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Dokładny pomiar należy wykonać na etapie projektu oraz dokładnej wizji w trenie zakres wykonania ocieplenia ma być zgodny z zakresem prac z PFU oraz audytem energetycznym i spełniać założenia zamawiającego
Pytanie nr 10
Prosimy o informację, czy docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać tylko na części budynku zgodnie z przedmiarem, czy na całym budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Cześć starą budynku należy ocieplić zgodnie z zapisami w PFU oraz Audytem energetycznym. Część  nowo zaprojektowanej sali sportowej oraz zaplecza jest już ocieplona , dokładny zakres ocieplenia należy ustalić na etapie projektu po dokonaniu dokładnej inwentaryzacji oraz ustaleniach z zamawiającym oraz  użytkownikiem
Pytanie nr 11
Prosimy o informację, czy izolacja ściany poniżej poziomu terenu dotyczy tylko części budynku zgodnie z przedmiarem, czy całego budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Izolacja poniżej poziomu terenu dotyczy tylko części starej budynku. Dokładny obmiar należy wykonać na  etapie projektu
Część 3 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie na dz. nr ew. 667/2, 667/6, 667/8 w miejscowości Gnojno Gmina Gnojno
Pytanie nr 12
Prosimy o wyjaśnienie, czy ilość stolarki okiennej i drzwiowej ujęta w przedmiarze jest zgodna z ilością przewidzianą do wymiany? Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany.
Odpowiedź na pytanie nr 12
Ostateczne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać na etapie projektu po wykonaniu inwentaryzacji technicznej oraz wizji na budynku objętym opracowaniem. Zestawienie musi być zgodne z  założeniami PFU oraz audytu energetycznego. Stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną należy wymienić na nowa w części ;
- najstarszej części  budynku , 
- części szkolnej gimnazjum wraz z łącznikiem  do sali  gimnastycznej , 
- w części dużej sali sportowej należy wymienić 4 świetliki dachowe  na nowe, 
Współczynniki przenikania cieplnego zgodne z założeniami w PFU oraz audytem  energetycznym  dotyczącym budynku który objęty  jest zadaniem przetargowym.
Pytanie nr 13
Prosimy o informację, czy naprawa tynków i malowanie po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje tylko wnęki, czy całe pomieszczenia?
Odpowiedź na pytanie nr 13
Naprawa tynków oraz malowanie obejmuje całe pomieszczenia w których będą prowadzone prace remontowe. Kolorystykę pomieszczeń należy ustalić z zamawiającym oraz użytkownikiem na etapie  projektu -  ewentualnie wykonawstwa
Pytanie nr 14
Prosimy o informację, czy ilość izolacji ściany poniżej poziomu terenu podana w przedmiarze jest zgodna z zakresem przewidzianym do wykonania?
Odpowiedź na pytanie nr 14
 Izolacja poniżej poziomu terenu dotyczy tylko części ;
- najstarszej części  budynku , 
- części szkolnej gimnazjum wraz z łącznikiem  do sali  gimnastycznej , 
- części mieszkalnej za częścią gimnazjum , 
Część dużej hali sportowej z zapleczem szatniowym oraz socjalnym nie podlega pracą związanym z ociepleniem  ścian poniżej gruntu. Dokładny obmiar oraz zakres należy ustalić i wykonać na etapie projektu w porozumieniu z zamawiającym oraz użytkownikiem obiektu 
Pytanie nr 15
Prosimy o informację, czy docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać tylko na części budynku zgodnie z przedmiarem, czy na całym budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 15
 Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu wraz z cokołem należy wykonać na części ;
- najstarszej części  budynku , 
- części szkolnej gimnazjum wraz z łącznikiem  do sali  gimnastycznej , 
- części mieszkalnej za częścią gimnazjum , 
- zaś na części dużej sali sportowej wraz z zapleczem należy odświeżyć cała elewacje wraz z cokołem oraz  klinkierem ozdobnym elewacyjnym , zgodnie z zapiskami z PFU.  Zakres prac należy ustalić ostatecznie z  zamawiającym  oraz użytkownikiem na etapie projektu 
Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, czy ilości ocieplenia stropu poddasza użytkowego i nieużytkowego wskazane w przedmiarze są prawidłowe.
Odpowiedź na pytanie nr 16
Dokładny pomiar należy wykonać na etapie projektu oraz po dokładnej wizji w trenie zakres wykonania ocieplenia ma być zgodny z zakresem  prac z PFU oraz audytem energetycznym i spełniać założenia zamawiającego. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją  należy wykonać na części ;
- najstarszej części  budynku ,strop nad ostatnia kondygnacja + ściany oddzielające pomieszczania na strychu  od części użytkowej (sale lekcyjne) sposób montażu określić na etapie projektu i ustaleń z zmawiającym oraz użytkownikiem ,
- części szkolnej gimnazjum wraz z łącznikiem  do sali  gimnastycznej , 
- części mieszkalnej za częścią gimnazjum , 

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!
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