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								Warszawa, 1 lipca 2026 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy naturalnej niegazowanej wody źródlanej  w butlach 18,9-19-litrowych wykonanych z materiału wolnego od Bisfenolu A na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, przez okres 24 miesięcy. 
 Wykaz jednostek Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania urządzeń dozujących wodę oraz sprzedaży i dostarczania naturalnej niegazowanej wody źródlanej, której jakość nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
I. Szacowane zużycie ilości butli z wodą źródlaną w okresie trwania umowy 
· woda źródlana w butlach 18,9 – 19 litrowych  - 50.000 sztuk 

II. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Przy pierwszych zamówieniach wody Wykonawca dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsca w Warszawie (przykłdowe adresy budynków Uniwersytetu Warszawskiego -  ul. Karkowskie Przedmieście 26/28, Krakowskie Przedmieście 24, Krakowskie Przedmieście 3, Krakowskie Przedmieście 1, Karowa 20, Karowa 18 Nowy Świat 69, Nowy Świat 67,  Żurawia 4 , Dobra 55, Dobra 56/66, Dobra 72, Oboźna 8, Browarna, Lipowa, Banacha 2,2A,2B,2C Hoża 69 ,  Hoża 74, Stawki 5/7, Tynicka 15/17, Al. Niepodległości 22, Smyczkowa 11, 14, 5/7, 9  Żwirki i Wigury 101,93,95/97,97/99, Miecznikowa 1, Pasteura 1, 5, 5A  i 7,  Belwederska 26/30, Kickiego 9, Kickiego 12, Radomska 11, Szturmowa 1/3, Zamenhoffa 10A, Mokotowska 16/20, TynieckA 15/17, Sulimy 4, Stawki 5/7, Al. Ujazdowskie 4, Wyb. Kościuszkowskie 47, Bednarska 2/4, Długa 44/50, Kupiecka 32, Podchorążych 20) poniżej wymienione urządzenia dozujące zgodnie ze złożonym drogą mailową formularzem zamówienia stanowiacym załącznik do Umowy.
· dystrybutor (woda zimna i gorąca)     	  ok. 500 szt.
· pompki ręczne nakręcane na butle            ok. 180 szt.
· podajnik kubków                                       ok.  70 szt.
· dystrybutor ceramiczny                             ok.   90 szt.
· stojaki: drewniany pod butlę z pompką     ok.  40 szt.
· stojaki na butle (na 3 lub 4 szt.)                 ok.  70 szt.  

Koszt najmu powyższych urządzeń Wykonawca wliczy w cenę butli wody.

2) Dostarczone urządzenia dozujące muszą być sprawne, niezniszczone, w przypadku dostarczenia dystrybutorów używanych muszą przejść przed dostarczeniem do lokalizacji Zamawiającego proces sanityzacji.
3) Wykonawca kolejne dostawy wody realizować będzie na podstawie formularza zamówienia stanowiacego załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź też zmniejszenia ilości użyczonych dystrybutorów schładzająco – podgrzewających wodę.
5) Wykonawca dokona instalacji dystrybutorów schładzająco – podgrzewających wodę – tj. wniesienie, podłączenie i odpowietrzenie dystrybutorów.  
6) Każda dostawa wody oraz urządzeń dozujących wodę powinna być potwierdzona   kartą dostawy podpisaną przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcę. 
7) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dystrybutory oraz woda w butlach galonowych dostarczana będzie do każdej z lokalizacji wraz z wniesieniem (bezpłatnie) do wskazanych pomieszczeń (pokoje pracownicze, kuchnie, pokoje socjalne itd.) zgodnie ze złożonym formularzem zamówienia. 

III. Wymagania dotyczące wody źródlanej:
Dostarczana woda musi spełniać wymagania Zamawiającego czyli posiadać:
1) Aktualną ocenę i kwalifikację rodzajową, wydaną przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie dużej analizy fizykochemicznej wody, wykonanej przez akredytowane laboratorium, przy czym od momentu przeprowadzania badań wody i wydania świadectwa oceny i kwalifikacji nie może upłynąć więcej niż 5 lat,
2) Aktualne, nie starsze niż 21 dni od daty złożenia oferty, badania mikrobiologiczne wody, produktu gotowego w butli o pojemności 18,9 – 19l, wykluczających obecność:
· bakterii z grupy coli w 250 ml wody,
· bakterii Escherichia coli w 250 ml wody,
· enterokoków  (paciorkowców kałowych) w 250 ml wody,
· beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) w 50 ml wody,
· bakterii Pseudomonas aeruginosa w 250 ml wody
3) Aktualne świadectwo wdrożenia certyfikowanego systemu analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli czyli wdrożony system HACCP dla producenta wody z zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U z 2011 r. nr 63 poz. 634 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowej żywności i przestrzegania zasad higieny (Dz. U nr 85 poz. 466) według dyrektywy Unii Europejskiej nr 93/43/EWG – wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną.

IV. Wymagania dotyczące dystrybutorów:
1) aktualny certyfikat CE na dystrybutory wody
2)  przystosowanie do obsługi butli z wodą o pojemności 18,9-19l.
3)  układ grzania zapewniający dostarczenie wody gorącej o temperaturze minimum 80°C; 
4) schłodzenie wody do temperatury poniżej 10°C;
V. 	Wymagania dotyczące butli: 
1) butla wykonane z materiału wolnego od Bisfenolu A 
2) aktualny certyfikat CE na butle do wody wystawiony przez producenta
3) Aktualny certyfikat CE na korki/kapsle zamykające butle wystawiony przez   producenta,
4)  pojemność 18,9 - 19l; 
5) zawartość wody źródlanej w butli nie może być mniejsza niż 18,9l;
VI . 	Obowiązki Wykonawcy:
1) dostawa wody i urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem oraz rozstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w formularzu zamówienia; 
2) serwisowanie oraz usuwanie awarii dystrybutorów wynikających z użytkowania sprzętu nieodpłatnie w okresie trwania umowy. Usunięcie awarii dystrybutora realizowane będzie w ciągu 24 godzin roboczych od chwili przesłania informacji drogą elektroniczną. W przypadku gdy naprawa nie może być wykonana na miejscu, Wykonawca bezpłatnie w ww. terminie, wymieni dystrybutor na nowy lub zapewni dystrybutor zastępczy o podobnych nie niższych parametrach; 
3) w razie konieczności zapewnienie bezpłatnego czyszczenia – sanityzacji i odkamieniania użyczonych dystrybutorów schładzająco-podgrzewających wodę zainstalowanych w lokalizacjach Zamawiającego;
4) w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy OC na kwotę minimum 1.800.000 ,00 PLN.
VII. Zasady wykonywania dostaw
1. [bookmark: _Hlk14089214]Dostawa wody żródlanej w butlach 18,9 – 19l  będzie realizowana sukcesywnie na podstawie formularza zamówienia złożonego na adres mailowy Wykonawcy.
2. Dostawa będzie zrealizowana w przeciagu 5 dni roboczych od otrzymania formularza zamówienia,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 
3. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 15.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest skalkulować w ofercie wszystkie koszty związane z zakupem wody, dostawą dla wszystkich jednostek UW zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz wniesieniem przedmiotu umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (adres, numer pokoju).
5. [bookmark: _Hlk14089243]Dodatkowo zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania nienależytej jakości dostarczonej wody (uszkodzenia mechaniczne butli, krótki okres przydatności do spożycia, zła jakość wody – mętna, nieklarowna) lub braków ilościowych.
6. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Zleceniobiorcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole.
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