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[bookmark: _Hlk50621581][bookmark: _Hlk76456891]MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE


	I.
	Marka pojazdu
	
………………………………………….
(wpisać markę pojazdu)

	II.
	Model pojazdu 
	
……………………………………….
(wpisać model pojazdu)

	III.
	Typ pojazdu
	
…………………………………………………………………………....
(wpisać typ pojazdu)



		


	Minimalne wymagane parametry techniczno – użytkowe pojazdu
	Kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też, jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno – użytkowe może wpisać 
w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA” 
Dokument musi potwierdzać spełnienia danego wymagania technicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia

	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym tj.:
· Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. 2024 poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
-     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
      technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502 ze  zm.).
	


	
	Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji.
	

	
	Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
	

	
	Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty:
· książkę gwarancyjną,
· instrukcję obsługi pojazdu,
· książkę przeglądów serwisowych, 
· karty gwarancyjne 
Całość dokumentacji w języku polskim.
	


	
	Pojazd wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, bez cech używalności, rok produkcji 2025 lub 2026.
	WPISAĆ ROK PRODUKCJI:


	
	Kolor pojazdu: czarny lub czarny metalizowany lub grafit lub grafit metalizowany
	

	
	Minimum 2 komplety kluczyków
	

	SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW

	
	Pojemność skokowa silnika  min. 1400 cm3 – max. 2600 cm3
	WPISAĆ POJEMNOŚĆ:


	
	Typ silnika – Hybryda Plug In, minimalny zasięg na zasilaniu elektrycznym 50 km
	

	
	Pojazd zasilany benzyną bezołowiową
	

	
	Moc silnika min. 230  KM
	WPISAĆ MOC SILNIKA:


	
	Norma emisji spalin : EURO 6 lub wyższa 
	

	
	Skrzynia biegów automatyczna
	

	NAPĘD I ZAWIESZENIE

	
	Pojazd z układem napędowym w konfiguracji napęd minimum 4x2  (oś przednia)
	UKŁĄD NAPĘDOWY W KONFIGURACJI:



	
	Rozstaw osi min. 3000 mm
	WPISAĆ ROZSTAW OSI:


	
	Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
	WPISAĆ MASĘ CAŁKOWITĄ:


	
	Długość całkowita min. 5000 mm
	WPISAĆ DŁUGOŚĆ :


	
	Szerokość całkowita pojazdu min. 1850 mm – ze złożonymi lusterkami
	WPISAĆ SZEROKOŚĆ:


	
	Wysokość całkowita min. 1850 mm
	WPISAĆ WYSOKOŚĆ :


	
	Pojazd powinien posiadać felgi aluminiowe o rozmiarze min. 17”. Opony letnie fabrycznie nowe, rozmiar i parametry opon dostosowane do parametrów pojazdu. Rok produkcji opon zgodny z rokiem produkcji pojazdu bazowego. 
	

	
	Pojazd wyposażony w  pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem podręcznych narzędzi.
	

	
	Dodatkowy komplet kół zimowych fabrycznie nowych, rozmiar i parametry opon dostosowane do parametrów pojazdu( na felgach stalowych).
	

	UKŁAD HAMULCOWY I BEZPIECZEŃSTWO

	
	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 
	

	
	Hamulec postojowy
	

	
	System ostrzegania przed ryzykiem kolizji czołowej oraz system autonomicznego hamowania awaryjnego, wykrywający co najmniej inne pojazdy znajdujące się przed pojazdem.
	

	
	ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania
	

	
	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP/ESC, obejmujący funkcję kontroli trakcji, zgodny z fabryczną specyfikacją pojazdu.
	

	
	Tempomat aktywny
	

	
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
	

	
	Sygnalizator niezapiętych pasów
	

	
	System bezpieczeństwa pojazdu:
· komputer pokładowy;
· monitor stanu pojazdu;
· czujniki parkowania przednie oraz tylnie;
	
· 

	WYPOSAŻENIE

	
	Liczba miejsc:    9 osobowy ( 8 miejsc + kierowca).
	

	
	Liczba drzwi:

· dwoje bocznych drzwi przednich – drzwi kierowcy i drzwi przedniego pasażera;
· dwoje bocznych drzwi przesuwnych prowadzących do przedziału pasażerskiego – jedne po prawej i jedne po lewej stronie pojazdu;
· tylne  drzwi dwuskrzydłowe z szybami, otwieranych na boki lub drzwi otwierane do góry. 

	


	
	Pojazd musi posiadać 9 (dziewięć) miejsc siedzących, w tym miejsce kierowcy, w konfiguracji 3+3+3 albo innej fabrycznej konfiguracji zapewniającej łącznie dziewięć miejsc (w tym z miejscem kierowcy), w tym  następujące fotele: 

· Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia;
	
· 

	
	Automatyczna klimatyzacja obejmująca co najmniej przednią część kabiny.
	

	
	Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń. Przestrzeń bagażowa zabezpieczona wykładziną.   
	

	
	Pojazd powinien być wyposażony w immobilizer.
	

	
	Lusterka boczne w pojeździe powinny być elektrycznie sterowane
	

	
	Kierownica winna być regulowana w dwóch płaszczyznach.
	

	
	W pojeździe powinno się znajdować:
· Czujniki parkowania
· Kamera cofania
· Fabryczny lub zintegrowany system nawigacji satelitarnej
· Radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym Bluetooth sterowane w kierownicy;
· Gniazdo USB;
· 4 głośniki
	
· 

	
	Pojazd winien być wyposażony w hak bądź posiadać możliwość zamontowania haku.
	

	
	Pojazd wyposażony w elementy użytkowe tj.:
· Gaśnica;
· Trójkąt ostrzegawczy;
· Apteczka;
· Gniazda zasilania 2x 12 V
	
· 

	NADWOZIE
	

	
	Światła przeciwmgielne z tyłu pojazdu.
	

	
	Reflektory powinny być halogenowe projekcyjne albo reflektory wykonane w technologii LED , światła do jazdy dziennej oraz automatyczne włączanie świateł mijania zależnie od warunków oświetleniowych
	

	
	Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
	

	
	Szyby w pojeździe co najmniej w kabinie kierowcy (w tym od strony pasażera) winny być sterowane elektrycznie oraz przednia szyba elektrycznie podgrzewana
	

	
	Okres gwarancji:
przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości na cały przedmiot umowy, gwarancja stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 19.4.2. SWZ; w tym: 
· gwarancję mechaniczną (ograniczona do 100 000 km),  
· gwarancję na powłokę lakierniczą.
Nadto pojazd jest objęty gwarancja na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy
	
Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: 
……………………………….miesięcy, w tym:
· gwarancję mechaniczną (ograniczona do 100 000 km),  
· gwarancję na powłokę lakierniczą.
Nadto pojazd jest objęty gwarancja na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy




