ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

KIOSKI WRZUTOWE
a) Zbiornik 5m³ frakcja tworzywa sztuczne , szerokość kiosku max 850 mm, cynkowany ogniowo  zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, dwukrotnie malowany proszkowo
           Wrzut: bęben o pojemności 80l,  z podwójnym płaszczem wykonany ze stali nierdzewnej 

b) Zbiornik 5m³ frakcja papier, szerokość kiosku max 750 mm, cynkowany ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, dwukrotnie malowany proszkowo, wrzut klapowy- otwierany do wewnątrz kiosku  o wymiarach min.150 x 400 mm, klapka dociążona, aby po każdym wrzucie sama zamykała się i blokowała. 
c) Zbiornik 3 m³ frakcja szkło, umieszczony na statywach redukcyjnych, kiosk o szerokości około 750mm, cynkowany ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, dwukrotnie malowany proszkowo. Wrzut:  bęben o pojemności minimum  60l z podwójnym płaszczem wykonany ze stali nierdzewnej, 

Kioski wykonane ze stali (blachy) o grubości min 3mm ,  dwukrotnie  malowane proszkowo, w odcieniu szarości (antracyt RAL 7016)  zabezpieczone dodatkowo lakierem anty-grafiti, wyposażone w dodatkowe drzwi rewizyjne. Frakcje oznaczone piktogramem zatopionym pod lakierem anty-grafitti  (wzór do ustalenia z zamawiającym). Konstrukcja kiosku, podestu oraz systemu bezpieczeństwa powinna zapobiegać dostawaniu się wód opadowych do wnętrza pojemnika
- wygłuszenie klap zbiornika przy frakcji ze szkłem

Zbiorniki podziemne wykonane ze stali o grubości min. 3mm , cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461
Betonowe silosy wykonane z betonu klasy C35/45, o tych samych wymiarach, kotwione do płyty fundamentowej 
Płyta podestowa – zasłaniająca szczelnie silos ,płyta,, łezkowa” , cynkowana ogniowo  o wymiarach max. 160 cm X 160 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WYTYCZNE DLA KORKA ŻELBETOWEGO
Grubość: 55\cm 
Zbrojenie: Siatka Ø8 co 15 cm (przeciwskurczowe) 
Beton podwodny
1. Podstawowe Parametry Geometryczne i Materiałowe
- Grubość korka (h): 55 cm (0.55 m).
- Zbrojenie przeciwskurczowe: Siatka z prętów żebrowanych Ø8 mm co 15cm 
(dwukierunkowa), stal klasy B500SP / B500B.
- Zastosowana mieszanka betonowa:
- Klasa wytrzymałości: min. C25/30 (rekomendowana C30/37 ze względu na cienki przekrój jak na korek podwodny).
- Klasy ekspozycji: XA2 / XA3 (środowisko wodne), XF3 / XF4, XC4.
- Konsystencja: F5 / F6 (rozpływ stożka 560-620 mm) lub beton samozagęszczalny 
SCC.
- Maksymalne ziarno kruszywa: Dmax ≤ 16 mm (dla swobodnego przepływu wokół 
siatki Ø8 mm co 15cm)
- Wskaźnik W/C: ≤ 0.45.
2. Szczegółowe Wytyczne Zbrojenia Siatki Ø8 mm co 15cm
Przy grubości korka 55cm ułożenie siatki zbrojeniowej pod wodą wymaga szczególnej uwagi, aby zapobiec jej przesunięciu oraz zapewnić odpowiednią otulinę:
A. Lokalizacja siatki w przekroju:
- Zbrojenie przeciwskurczowe układa się w górnej strefie korka (otulina górna min. 
70-100 mm od projektowanego wierzchu betonu), ponieważ to tam następuje
największy skurcz podczas wiązania oraz ewentualne rozciąganie.
B. Otulenie i dystansowanie:
- Siatka musi zostać zamontowana na sztywnych podkładkach dystansowych (np. betonowych punktowych lub liniowych "kobyłkach" ze stali), zlokalizowanych pod siatką, uniesionych nad dno wykopu.
- Ze względu na ryzyko opadania osadów pod wodą, minimalna otulina dolna wynosi  70mm.
C. Kotwienie i stabilizacja siatki:
- Siatka Ø8 mm co 15cm ma niską sztywność własną – musi być usztywniona ramą ze stali (np. pręty obwodowe Ø 12 - Ø 16) lub przymocowana do obudowy wykopu, aby wypływający z rury Tremie ciśnieniowy beton nie uniósł jej do góry (efekt pływania  zbrojenia).
3. Technologia Betonowania Podwodnego dla Przekroju h = 55 cm
Grubość 55 cm należy do kategorii tzw. korków cienkich. Wymaga to dużej precyzji  podczas betonowania metodą Kontractor (Tremie):






  Rura Tremie (Fi 200-250 mm)
   	||
   ~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Poziom wody
   	||
    /  ======= \   <- Wierzch betonu z naddatkiem (~10 cm)
  |      ===         |  <- Siatka zbrojeniowa Phi 8 co 15 cm
  |    (beton)    |  <- Efektywna grubość korka = 55 cm
   \_________/
===========   <- Dno wykopu (wyrównane i oczyszczone)

1. Rozstaw rur wylewowych (Tremie):
- Zasięg pojedynczego punktu wylewu dla betonu płynnego wynosi ok. 3.0-4.0m
- Punkty wylewu należy rozmieścić w siatce gęstszej niż standardowo (co ok. 3.0m), aby uniknąć konieczności znacznego rozpływu betonu na grubość tylko 55cm, co mogłoby doprowadzić do jego segregacji.

2. Głębokość zatopienia rury:
- Ze względu na małą grubość korka (55cm), utrzymanie optymalnego zatopienia rury wylewowej na 1.0 -1.5 m jest utrudnione.
-Wymaganie: Wylot rury Tremie musi znajdować się min. 30-50 cm pod powierzchnią wbudowanego betonu. Zmiany wysokości podnoszenia rury należy stale kontrolować sondą taśmową.

3. Naddatek wysokościowy (Skażony beton):
- Przy wylewaniu pod wodą górna warstwa betonu (grubości ok. 5-10 cm) ulega zmieszaniu ze szlamem wodnym.
- Należy zabetonować dno do rzędnej +5 do +10 cm ponad projektowane 55 cm, a po odpompowaniu wody osłabioną warstwę skuć/skrobać pneumatycznie do rzędnej docelowej.
4. Kontrola Podstawa (Wypór Wody)
Uwaga inżynierska dotycząca statyki:
Korek z betonu o grubości 55 cm generuje ciężar własny równy:
g = 0.55 m X 24 kN/m³ = 13.2kN/m² ~ 1.32 t/m²
Zrównoważy on ciśnienie słupa wody o wysokości maksymalnie 1.32 m ponad poziom korka (bez uwzględnienia tarcia na stykach ze ściankami).
Jeśli różnica poziomów wody po odpompowaniu wykopu ma być większa niż 1.32 m, korek musi być kotwiony w obudowie wykopu (np. na zamkach ścianek szczelnych) lub za pomocą mikropali kotwiących.
Oto zwięzła, konkretna specyfikacja techniczna układania nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie, wyczyszczona z ogólnych wstępów prawnych i skupiona na samych parametrach oraz technologii wykonania.

System bezpieczeństwa 
1. Wymagania w zakresie systemu bezpieczeństwa szybu (system dwuklapowy).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu systemu podziemnego wyposażonego w automatyczny, mechaniczny system zabezpieczenia szybu przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, działający w układzie dwuklapowym (tzw. podwójna klapa bezpieczeństwa).System bezpieczeństwa musi funkcjonować w sposób w pełni automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora lub stosowania zewnętrznych źródeł zasilania elektrycznego bądź hydraulicznego (działanie grawitacyjno-mechaniczne zintegrowane z ruchem platformy).
2.  funkcjonowanie i parametry techniczne mechanizmu
Konstrukcja: System musi składać się z dwóch symetrycznych, sztywnych klap wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe (zgodnie z normą PN-EN ISO 1461).
Faza spoczynkowa: W stanie złożonym (gdy platforma z kontenerem znajduje się wewnątrz silosu), klapy muszą chować się pionowo wzdłuż wewnętrznych ścian bocznych szybu, nie ograniczając przestrzeni roboczej kontenera oraz nie utrudniając jego ruchu.
Faza pełnego zabezpieczenia: W najwyższym punkcie uniesienia platformy (faza opróżniania kontenera), dwie klapy muszą zejść się centralnie na środku osi szybu, tworząc jednolitą, stabilną i poziomą płaszczyznę odcinającą całkowicie dostęp do pustej przestrzeni silosu betonowego.
System kontroli dostępu
System kontroli dostępu
Dostęp użytkowania  do wrzutu- otwieranie za pomocą kodowanych i identyfikowanych w systemie ,,pestek”  Wykonawca dostarczy zamawiającemu 100 pestek do zakodowania do otwierania wrzutów.
- system elektroniczny pozwalający na identyfikację wrzucającego; 
- możliwość  zdalnego blokowania  określonego użytkownika;  
- zliczanie ilości wrzutów w zadanym okresie czasu (tygodniowe i miesięczne raportowanie);
- możliwość kontroli/ przesyłania statystyk  do zarządzającego; 
- stały podgląd stanu baterii;
- system monitorowania zapełnienia zbiornika (czujnik zapełnienia);
Zasilanie akumulatorowe  systemu elektroniki utrzymujące system przez minimum  12 miesięcy 
Aplikacja do obsługi wyłącznie w języku polskim, działająca na komputerach PC /laptopach  z systemem operacyjnym Windows
 System podnoszenia/ opróżniania.
- dwuhakowy,  haki cynkowany ogniowo zgodnie z normą  PN-EN ISO 1461
-haki równoległe, oddalone od siebie max. 150 mm.

SPECFIKACJA TECHNICZNA ULOŻENIA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (zamawiający wymaga zamiast ułożenia płyty JOMB o których mowa w projekcie ułożenia betonowej kostki brukowej ) 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie. Pas z kostki brukowej ułożony  wokół kiosków wrzutowych, szerokości pasa wokół kiosków  od 35 do 45 cm, od frontu łączący się z istniejącą nawierzchnią wykonaną z płyt meba. 
1). Wymagania Materiałowe
A. Betonowa Kostka Brukowa
- Norma: PN-EN 1338 (*Betonowe kostki brukowe*).
- Grubość:
- 6 cm – ciągi piesze, ruch aut osobowych (do 3.5 t).
- 8 cm lub 10 cm – ruch ciężki, dostawy, plac manewrowy.
- Mrozoodporność: Klasa 3 (F) – ubytek masy po zamrażaniu/odmrażaniu z solami 
≤1.0 kg/m2.
- Odporność na ścieranie: Klasa 4 (I) lub Klasa 3 (H).
- Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: ≥3.6 MPa.
B. Podsypka
- Kruszywo: Płukany piasek 0/2 mm lub gres/łamany kliniec 1/4 mm lub 2/5 mm (bez 
frakcji pylastych).
- Grubość warstwy po zagęszczeniu: 3 do 5 cm.
- Uwaga: Nie stosować suchej mieszanki cementowo-piaskowej pod kostkę, chyba że wynika to z indywidualnego projektu dla stref o ekstremalnym obciążeniu opadami / spadkach > 6%.
C. Wypełnienie Spoin
- Spoiny: Czysty, płukany piasek kwarcowy lub gres 0/2 mm lub 1/3 mm.
 2). Wymagania Dna Wykopu i Podbudowy
- Podłoże gruntowe: Wyprofilowane, ze spadkiem min. 2%, zagęszczone do wskaźnika Is≥0.98.
- Warstwa podbudowy (kruszywo łamane 0/31.5 mm lub 0/63 mm):
- Grubość: 30 - 40 cm (ruch ciężki).
- Zagęszczenie podbudowy: wskaźnik zagęszczenia $Is≥1.03 (wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa).
3). Warunki Wykonania Robót
1. Osadzenie Krawężników i Obrzeży:
- Obrzeża/krawężniki należy osadzić przed układaniem podsypki i kostki, na ławie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/16 (lub C16/20).
2. Wykonanie Podsypki:
- Podsypkę należy ściągnąć łatą na odpowiednią rzędną z uwzględnieniem zapasu na osiadanie po wibrowaniu (ok. 0.5 - 1 cm).
- Podsypka ma pozostać  niezagęszczona przed ułożeniem kostki.
3. Układanie Kostki:
- Kostkę należy układać z zachowaniem spoin o szerokości 3 do 5 mm. Układanie kostki "na styk" (bez spoin) jest niedopuszczalne.
- Układanie prowadzić z przodu (stojąc na ułożonej już kostce), unikając naruszania przygotowanej podsypki.
- Mieszać elementy z min. 3 palet jednocześnie, aby wyeliminować różnice odcieni.
4. Spoinowanie i Zagęszczanie:
- Po ułożeniu kostki wmieść w spoiny suchy piśnik płukany.
- Powierzchnię zmieść z nadmiaru piasku i zagęścić zagęszczarką płytową z osłoną elastomerową (gumową płyta).
- Po wibrowaniu ponowić zamiatanie piaskiem i spłukać delikatnym strumieniem wody, w razie potrzeby uzupełniając ubytki w spoinach.

4). Tolerancje i Odbiór

Parametr 					| Dopuszczalna odchyłka |

Równość powierzchni			| Prześwit pod łatą 4-metrową ≤6   mm
(dla dróg) / ≤8 mm (chodniki) |

Spadki poprzeczne i podłużne		| Odchyłka od projektu max ± 0.5%

Rzędne wysokościowe			| Odchyłka od rzędnych projektowych 
max $\pm 1\text{ cm}$ |

Różnica wysokości między sąsiednimi 	| ≤ 2 mm | kostkami
Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji autentyczności dokumentu bezpośrednio u wystawcy.
Gwarancja podstawowa: 
- elektronika 2 lata
- system bezpieczeństwa, elementy stalowe, kioski wrzutowe -  3 lata 
- prace budowlane, płyta fundamentowa   4 lata 
- betonowe silosy  8 lat 
Czas na realizację: 15.09. 2026r -10.12. 2026 r. 
podwykonawca – doświadczenie, na 30 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych okazanie  projektu umowy z podwykonawcą, zawierający gwarancje na wykonane prace budowlane. 
Podwykonawca zapewni kierownika budowy z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia konstrukcyjne). 

Wykonane prace na dzień zawarcia Umowy.
- wytyczenie terenu przez geodetę.
- uzyskanie pozwolenia na budowę 

