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Załącznik nr 4.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1

Nagrzewnica – 4 szt.
Dostawa 4 szt. nagrzewnic olejowych o spalaniu pośrednim przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń o słabej wentylacji, w których mogą przebywać ludzie oraz zwierzęta, a także do wspomagania procesów osuszania budowlanego oraz pracy w obiektach, 
w których występują substancje łatwopalne.
1. Wymagane parametry techniczne:
• Sposób ogrzewania: pośredni
• Nominalna moc grzewcza: od 20 do 40 kW
• Przepływ powietrza: 780 m³/h
• Wzrost temperatury ΔT: 95°C
• Napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz
• Pobór prądu: 1,5 A
• Maksymalne zużycie oleju: 2,4 l/h
• Pojemność zbiornika paliwa: 50 l
· Dostarczanie paliwa: pompa paliwowa
• Wentylator: osiowy
• Przyłącze dla komina: Ø 120 mm
• Poziom hałasu w odległości 1 m: 78 dB(A)
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1000-1100 x 450-500 x 700-770mm
• Waga: od 30 do 40 kg
• Gwarancja: minimum 24 miesiące
2. Wymagane wyposażenie i zabezpieczenia:
• zintegrowany zbiornik paliwa
• elektroniczne zabezpieczenie przeciwogniowe
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• komora spalania wykonana ze stali szlachetnej
• termostat przeciwprzegrzaniowy
• zintegrowany termostat sterujący
• możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu
3. Przeznaczenie urządzenia
Nagrzewnica będzie wykorzystywana do ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń użytkowych, technicznych oraz gospodarczych, a także do wspomagania procesów osuszania budowlanego. Urządzenie musi umożliwiać bezpieczną pracę w pomieszczeniach, w których wymagane jest odprowadzenie spalin poza ogrzewane pomieszczenie.
4. Wymagania dodatkowe
• urządzenie musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa
• dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
• kompletne i gotowe do uruchomienia
Przedłużacz bębnowy – 6 szt.
1. Specyfikacja techniczna:
1) długość przewodu 50 m,
2) napięcie znamionowe: 400 V AC (siła) oraz 230 V AC,
3) maksymalne natężenie: 32 A,
4) rodzaj przewodu: gumowy typu H07RN-F (odporny na oleje i uszkodzenia mechaniczne) lub budowlany OW,
5) przekrój żył: 5 x 4,0 mm² (miedziane, wielodrutowe),
6) konfiguracja gniazd (przykładowa):
1x Gniazdo siłowe CEE 32A 5P (400V),
2x Gniazdo z uziemieniem 16A (230V) z klapkami ochronnymi,
7) stopień ochrony min. IP65,
8) wyłącznik termiczny (termik) chroniący przed przegrzaniem bębna,
9) bęben metalowy lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zamontowany 
na stalowym stelażu z ergonomicznym uchwytem,
10) minimalny okres gwarancji 24 miesiące,
11) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy,
12) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski,
13) wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum z kilku dniowym wyprzedzeniem,
14) gwarancja na oferowane przedłużacze powinna obejmować wszystkie podzespoły
15) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji a także całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, 
16) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów,
17) przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.





	
Piła do betonu i stali z osprzętem – 3 szt.

Dostawa 3 szt. pił do betonu i stali z osprzętem gwarantujących wydajną, bezpieczną 
i komfortową pacę służb ratowniczych.

1. Wymagane parametry techniczne:
- moc min. 4KM
- silnik benzynowy, 2 – suwowy chłodzony powietrzem
- rozruch ręczny
- stałe przyłącze dopływu wody do płukania tarczy tnącej
- nauszniki przeciwhałasowe
- gwarancja min. 24 miesiące

2. Wymagane wyposażenie i zabezpieczenia:
- zestaw kluczy serwisowych
- kanister na paliwo min. 3 litry
- 2 x tarcza z żywic syntetycznych: cięcie zbrojonego betonu, cegły, bloków, metalu i żelaza 
o średnicy min. 350 mm do cięć o głębokości do 125 mm 
- nauszniki przeciwhałasowe min. 1 szt.

3. Wymagania dodatkowe:

- urządzenie musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa
- dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
- dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim
- kompletne i gotowe do uruchomienia
- wykonawca, na minimum 48 h przed planowaną dostawą, powiadomi o tym fakcie,
 tj. o przewidzianym terminie dostawy Zamawiającego przekazując jednocześnie dokumenty np.  karty katalogowe lub dokumenty producenta  umożliwiające zamawiającemu weryfikację zgodności z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.







Pilarka do drewna z osprzętem – 4 szt.

Dostawa 4 szt. pilarek do drewna z osprzętem gwarantujących wydajną, bezpieczną 
i komfortową pacę służb ratowniczych.
1. Wymagane parametry techniczne:
- moc min. 4 KM
- rodzaj silnika: benzynowy, 2-suwowy chłodzony powietrzem
- długość prowadnicy: 40-60 cm
- osłona prowadnicy
- rozruch: ręczny
- zestaw kluczy serwisowych
- gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu

2. Wymagane wyposażenie i zabezpieczenia:
- 1x prowadnica 40 cm. wraz z łańcuchem
- 1x prowadnica 60 cm. wraz z łańcuchem
- zespolony pojemnik na paliwo (min. 3litry) i olej do łańcucha
- boczny napinacz łańcucha
- hełm, kask ochronny pilarza

3. Wymagania dodatkowe:

- urządzenie musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa
- dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
- dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim
- kompletne i gotowe do uruchomienia
- wykonawca, na minimum 48 h przed planowaną dostawą, powiadomi o tym fakcie,
 tj. o przewidzianym terminie dostawy Zamawiającego przekazując jednocześnie dokumenty np.  karty katalogowe lub dokumenty producenta  umożliwiające zamawiającemu weryfikację zgodności z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.








Podnośnik do palet – 2 szt.


1. Specyfikacja techniczna:
- hydrauliczny z rozsuwanymi widłami
- udźwig: min. 1500 kg
- wysokość podnoszenia: 1600 mm
- długość wideł: 1150 mm
- szerokość wideł: min. 320 mm, max 870 mm
- wysokość maksymalna: max 3000 mm
- materiał kół: nylon
- materiał wykonania: stal
- opuszczanie ciężaru: kontrolowane
- hamulce nożne 
- kompaktowy
- wysoka jakość wykonania
- niska masa ułatwiające manewrowanie
- powierzchnia lakierowana proszkowo
- zakres temperatur 10-50 °C
- gwarancja min. 24 miesiące

3. Wymagania dodatkowe:

- urządzenie musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa
- dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
- kompletne i gotowe do uruchomienia


Palety metalowe z koszem siatkowym – 20 szt.

1 Specyfikacja techniczna:

- szerokość min. 120 cm
- głębokość min. 100 cm
- wysokość min. 89 cm
- wykonana z ocynkowanej galwanicznie stali
- konstrukcja wzmacniana
- otwierany bok
- sztaplowanie: tak
- nośność min. 1000 kg
- oczka siatki min. 5x5 cm
- z uchwytami dolnymi na widły od podnośnika paletowego
- gwarancja min. 24 miesiące



Maszt oświetleniowy – 2 szt.

1. Specyfikacja techniczna:
Oferowane maszty oświetleniowe muszą spełniać następujące wymagania:

· Moc oświetlenia: 200-450 W (LED) na jeden maszt
· Strumień świetlny: min. 20 000–60 000 lumenów
· Rodzaj źródła światła: LED (energooszczędne, długowieczne)
· Wysokość masztu: min. 3–6 m (regulowana)
· Konstrukcja: teleskopowa, stabilna, przystosowana do pracy w terenie
· Zasilanie: 230 V lub możliwość podłączenia do agregatu prądotwórczego
· Stopień ochrony: min. IP65 (odporność na warunki atmosferyczne)
· Stabilizacja: statyw z możliwością kotwienia / podpory stabilizujące
· Czas rozstawienia: szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi
· Zakres pracy: możliwość pracy w warunkach zewnętrznych (deszcz, wiatr)
· Transport: składana konstrukcja ułatwiająca transport
· Bezpieczeństwo: zabezpieczenia elektryczne
· Dodatkowo punktowane (opcjonalne):
· możliwość regulacji kąta padania światła,
· dodatkowe naświetlacze,
· możliwość pracy na akumulatorze i agregacie prądotwórczym,
· walizka lub pokrowiec transportowy.
2. Wymagania dodatkowe:

- dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
- kompletne i gotowe do uruchomienia
- wykonawca, na minimum 48 h przed planowaną dostawą, powiadomi o tym fakcie,
 tj. o przewidzianym terminie dostawy Zamawiającego przekazując jednocześnie dokumenty np.  karty katalogowe lub dokumenty producenta  umożliwiające zamawiającemu weryfikację zgodności z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.


Koksowniki – 6 szt.

1. Specyfikacja techniczna:

- typ: stalowy do użytku zewnętrznego,
-  stal o grubości min. 5 mm,
- stabilna konstrukcja, umożliwiająca bezpieczne użytkowanie w terenie,
- średnica misy: min. 50 – 70 cm,
- wysokość całkowita: 50 – 0 cm,
- waga min. 36 kg,
- stabilna podstawa – 4 nogi,
- odporność na wysokie temperatury oraz warunki atmosferyczne,
- możliwość przenoszenia (uchwyty boczne),
- konstrukcja ograniczająca ryzyko przewrócenia.
- gwarancja min. 24 miesiące
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