	Załącznik C do SWZ  

	Dostawa windy w budynku biurowym Urzędu Miasta Bolesławiec
ZI-II.271.27.2026.DW

	Opis Przedmiotu Zamówienia/Opis Ofertowanego Przedmiotu Zamówienia.

	[bookmark: RANGE!A1]1.     CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZENIA

	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)

	TYP DŹWIGU: 
-osobowy
-elektryczny
-przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnościami
	 

	UDŹWIG:
- min. 1000 kg / 13 osób
	 

	NAPĘD:
-elektryczny
-liniowy – liny stalowe 
-bezreduktorowy
-sterowany częstotliwościowo falownikiem
	 

	STEROWANIE:
-mikroprocesorowe
-zbiorcze góra / dół
-ogólnodostępne
-niekodowane – nie dopuszcza się rozwiązań ograniczających konkurencję w zakresie serwisu dźwigu
-menu w języku polskim umożliwiające sprawdzenie parametrów za pomocą wyświetlacza tekstowego lub graficznego

	 

	FUNKCJE DODATKOWE:
-zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny z automatycznym otwarciem drzwi
-dojazd awaryjny do najbliższego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia
-zdalna diagnostyka i kontrola pracy dźwigu za pomocą systemu w chmurze
-kamera w kabinie kompatybilna z monitoringiem ochrony budynku biurowego
	 

	PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA:
- min. 1,0 m/s
	 

	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
- ok. 29,88 m
	 

	ILOŚĆ ROZRUCHÓW: 
- min. 120/h
	 

	ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 10
	 

	MOC NAPĘDU:
- min. 4,0 Kw
- silnik zabezpieczony termicznie i przed zmianą faz,
- wciągarka z kołem ciernym hartowanym min. 240 mm
	 

	ZASILANIE: 400V / 50Hz
	 

	LOKALIZACJA WYCIĄGARKI:
- w górnej części szybu
	 

	TYP KABINY:
- nieprzelotowa – 1 dojście
	 

	WYMIARY KABINY:
- min.120 x 1700x2000 mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
	 

	TYP DRZWI:
- automatyczne, teleskopowe, dwu-panelowe
- odporność ogniowa min. EI60
- wykonane ze stali nierdzewnej
	 

	WYMIARY DRZWI:
-min. 900 x 2000 mm
	 

	DŹWIG DOSTOSOWANY DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZGODNIE Z NORMĄ PN - EN 81-70 95 LUB RÓWNOWAŻNĄ 
	 

	NORMY ODNIESIENIA:
PN- EN 81-20, PN- EN 81-50
	 

	WYSTRÓJ KABINY:
- front, drzwi ściany, tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- sufit: stal nierdzewna szczotkowana 
- podłoga: wykładzina trudnościeralna
- poręcz: stal nierdzewna
- lustro: od poręczy do sufitu
- oświetlenie Led
- automatyczny wentylator
-listwa przypodłogowa: stal nierdzewna
	 

	KASETY:
- wykończenie stal nierdzewna, podświetlone
-  alfabet Braille'a
- informacja o ruchu kabiny i jej pozycji
- pietrowskazywacze na wszystkich piętrach
	 

	PANEL DYSPOZYCJI W KABINIE:
- panel na wysokość windy wykonany ze stali nierdzewnej 
- wyświetlacz
- informacja głosowa o ruchu kabiny i jej położeniu
- łączność głosowa
- przyciski piętrowe i funkcyjne, podświetlone
-  alfabet Braille'a
- przycisk zamykania drzwi
- komunikaty głosowe w kabinie
- przycisk zamykania drzwi
- połączenie kabina - służby ratownicze
	 





…............................................
elektroniczne podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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