Załącznik nr 2.1 do SWZ
Kosztorys ofertowy_pozmianie1
zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry
Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry
 od km 0+000 do km 0+300
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Roboty budowlane
	L.p.
	
	STWiORB
	Opis
	Jm
	Ilość robót
	Cena jedn. w PLN
	Wartość w PLN

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	
	1.1
	BCD D-
01.01.01.11.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym
	km
	   0,300
	
	

	
	2
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	
	2.1
	BCD D-
02.03.01.12.01
	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
	m3
	   15,000
	
	

	
	3
	
	PODBUDOWY
	
	
	
	

	
	3.1
	BCD D-
04.04.02.11.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00m [270,00*5] 
	m2
	  1 541,250
	
	

	
	3.2
	BCD D-
04.04.02.23.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00 m [270,00*5] 
	m2
	  1 541,250
	
	

	
	4
	
	NAWIERZCHNIE
	
	
	
	

	
	4.1
	BCD D-
05.03.05.11.01
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m 
[25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 
5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 
270,00 m [270,00*3,5] 
	m2
	  1 091,250
	
	

	4.2
	BCD D-
04.03.01.12.02
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m 
[25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 
5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 
270,00 m [270,00*3,5]  
	m2
	  1 091,250
	
	

	4.3
	BCD D-
05.03.05.21.04
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	  1 091,250
	
	

	4.4
	BCD D-
05.02.01.21.01
	Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, 
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	   450,000
	
	

	5
	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU
	
	
	
	

	5.1
	BCD D-
07.02.01.41.02
	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
	szt.
	   2,000
	
	

	5.2
	BCD D-
07.02.01.44.38
	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji
	szt.
	   2,000
	
	

	5.3
	BCD D-
07.02.01.46.17
	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji
	m2
	   0,225
	
	

	Całkowita wartość oferty netto w PLN
	
	
	


Słownie netto w PLN:
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
2

