Załącznik nr 2.1 do SWZ
Kosztorys ofertowy_pozmianie1
zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry
Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry – etap II
Roboty budowlane
	Lp
	Kod
	Opis
	J.m.
	Ilość robót
	Cena jedn.                  w PLN
	Wartość netto w PLN

	1
	2
	3
	4
		5	6
	7

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1.1
	BCD D01.01.01.
11.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie 
równinnym
	km
	   0,670
	
	

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	2.1
	BCD D02.03.01.
12.01
	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
	m3
	   34,000
	
	

	3
	
	PODBUDOWY
	
	
	
	

	3.1
	BCD D04.04.02.
11.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Opis wyliczenia (4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m liczony 
podwójnie na obu końcach mijanki 
[2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5]
	m2
	  3 457,500
	
	

	3.2
	BCD D04.04.02.
23.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Opis wyliczenia: 4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m liczony podwójnie na obu końcach mijanki  [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5]
	m2
	  3 457,500
	
	

	4
	
	NAWIERZCHNIE
	
	
	
	

	4.1
	BCD D05.03.05.
11.01
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Opis wyliczenia 4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m liczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]
	m2
	  2 445,000
	
	

	4.2
4.3
	BCD D04.03.01.
12.02
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
Opis wyliczenia(4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m liczony 
	m2
m2
	  2 445,000

  2 445,000
	
	

	
	BCD D05.03.05.
21.04
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Opis wyliczenia: (4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m liczony 
podwójnie na obu końcach mijanki 
[2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]
	
	
	
	

	4.4
	BCD D05.02.01.
21.01
	Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	  1 005,000
	
	

	Całkowita wartość oferty netto w PLN
	
	


Słownie netto w PLN:
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