  
  
Przedmiar robót 
  
	Rodzaj robót (branża): 	Roboty drogowe 
  	  
	Inwestycja 	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry od km 0+000 do km 0+300 
	  	Działka ewidencyjna nr 268  z obrębu Pawłowo 
  	  
  	  
	Adres: 	  
	  	 Pawłowo 
  	  
	Kody CPV: 	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
  	  
	Inwestor: 	Gmina Czernice Borowe 
	  	Dolna 2 
	  	06-415 Czernice Borowe 
  	  
	Wykonawca: 	  
  	  
  	  
  	  
  	  
	Sporządził: 	mgr inż. Robert Kucharek 
	Sprawdził: 	  
	Data opracowania: 	Czerwiec 2026 
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	  	Inwestor 	  	Wykonawca 	  
Przedmiar 
	Lp 
	Kod 
	Opis 
	Jm 
	Ilości 
składowe 
	Ilość robót 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	 
	 
	 

	1.1 
	BCD 
D-01.01.01.11.01 
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 
	km 
	 
	   0,300

	 
	 
	0.3 
	km 
	0,300 
	 

	2 
	 
	ROBOTY ZIEMNE 
0 
	 
	 
	 

	2.1 
	BCD 
D-02.03.01.12.01 
	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 
	m3 
	 
	   15,000

	 
	 
	15 
	m3 
	15,000 
	 

	3 
	 
	PODBUDOWY 
	 
	 
	 

	3.1 
	BCD 
D-04.04.02.11.01 
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
  
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) 
Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00  m [270,00*5] 
 
	m2 
	 
	  1 541,250 

	 
	 
	 
	m2 
	1 541,250 
	 

	3.2 
	BCD 
D-04.04.02.23.01 
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
  
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) 
Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 270,00 m [270,00*5]   
	m2 
	 
	  1 541,250 

	 
	 
	 
	m2 
	1 541,250 
	 

	4 
	 
	NAWIERZCHNIE 
	 
	 
	 

	4.1 
	BCD 
D-05.03.05.11.01 
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
  
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5]  
	m2 
	 
	  1 091,250 

	 
	 
	 
	m2 
	1 091,250 
	 

	4.2 
	BCD 
D-04.03.01.12.02 
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 
  
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5]    
	m2 
	 
	  1 091,250 

	 
	 
	 
	m2 
	1 091,250 
	 

	4.3 
	BCD 
D-05.03.05.21.04 
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
  
Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 270,00 m [270,00*3,5]  
 
 
	m2 
	 
	  1 091,250 

	 
	 
	 
	m2 
	1 091,250 
	 

	4.4 
	BCD 
D-05.02.01.21.01 
	Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2 
	 
	   450,000

	 
	 
	300*2*0,75 
	m2 
	450,000 
	 

	5 
	 
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
	 
	 
	 

	5.1 
	BCD 
D-07.02.01.41.02 
	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 
	szt. 
	 
	   2,000

	 
	 
	2 
	szt. 
	2,000 
	 


 
	Lp 
	Kod 
	Opis 
	Jm 
	Ilości 
składowe 
	Ilość robót 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	5.2 
	BCD 
D-07.02.01.44.38 
	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji 
	szt. 
	 
	   2,000 

	 
	 
	2 
	szt. 
	2,000 
	 

	5.3 
	BCD 
D-07.02.01.46.17 
	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji 
	m2 
	 
	   0,225 

	 
	 
	0,25*0,9 
	m2 
	0,225 
	 


 
	 	1 	SeKo Smart 14.2.1.10 
	 	1 	SeKo Smart 14.2.1.10 
	 	2 	SeKo Smart 14.2.1.10 
