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Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy minikoparko-ładowarki wraz z przyczepą dwuosiową do jej transportu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw

Zestawienia paramentów technicznych oferowanego sprzętu

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Mini koparko-ładowarka

	Marka ……………………………………..…..………………**
Producent ……………………………………………………**
Model/ symbol ………..………………….……….……….**
Rok produkcji ………………………………………………..**

	1.
	Silnik

	
	wysokoprężny
diesel
chłodzony wody
	tak/ nie*

	
	nazwa producenta silnika
	……………………………………………………………………..**

	
	pojemność silnika
	………………………………………………………………………**

	
	liczba cylindrów: 3
	………………………………………………………………………**

	
	moc min. 
15,7 kM
	moc min.
………………………………………………………………………**

	
	norma emisji spalin – minimum Stage V
	tak/ nie*

	Właściwości użytkowe

	2. 
	Wymiary

	
	waga robocza min. 1740 kg
	tak/ nie*

	
	szerokość całkowita
min. 900 mm – max. 1300 mm                                    
	szerokość całkowita
………………………………………………………………………..**

	
	wysokość całkowita z kabiną
max. 2350 mm
	wysokość całkowita z kabiną
…………………………………………………………………………**

	
	rozmiar lemiesza (szerokość x wysokość)
min. 1300 mm x 230 mm
	rozmiar lemiesza
……………………………………………………………………………**

	
	szerokość gumowe gąsienicy: 
min 230 mm
	szerokość gumowe gąsienicy
……………………………………………………………………………**

	
	minimalny kat obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika (w lewo/ w prawo): 
min. 76/60o
	minimalny kat obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika (w lewo/ w prawo)
………………………………………………………………………….**

	3. 
	Układ hydrauliczny

	
	pompa o zmiennym wydatku: 
min 2 szt.
	pompa o zmiennym wydatku
…………………………………………………………………………..**

	
	pompa zębata: 
min 1 szt
	pompa zębata 
…………………………………………………………………………..**

	
	przepływ hydrauliczny całkowity (3 pompy): min. 27 L/min
	przepływ hydrauliczny całkowity (3 pompy)
…………………………………………………………………………..**

	
	ciśnienie hydrauliczne pompa o zmiennym wydatku: min 21,6 MPa
	ciśnienie hydrauliczne pompa o zmiennym wydatku
…………………………………………………………………………..**

	
	Ciśnienie hydrauliczne pompa zębata: 
min 20,6 MPa
	ciśnienie hydrauliczne pompa zębata
…………………………………………………………………………..**

	
	Siła kopania, ramię: 
min. 7,8kN
	Maksymalna siła kopania, ramię
…………………………………………………………………………..**

	
	Siła kopania, łyżka: 
min. 15,9 kN
	Maksymalna siła kopania, łyżka
…………………………………………………………………………..**

	
	Dwie linie hydrauliczne na ramieniu sterowane proporcjonalnie za pomocą przesuwek w joystickach
	tak/ nie*

	
	Instalacja hydrauliczna (dwukierunkowa) schowana w ramieniu
	tak/ nie*

	
	Prędkość obrotu: 
min. 9,1 obr./min.
	Prędkość obrotu
…………………………………………………………………………..**

	4.
	Pozostałe dane techniczne

	
	Prędkość jazdy (niska/wysoka): 
min. 2,2/4 km/h
	Prędkość jazdy (niska/wysoka)
…………………………………………………………………………..**

	
	Automatyczna zmiana biegów
	tak/ nie*

	
	Pojemność zbiornika paliwa: 
min. 21 l
	Pojemność zbiornika paliwa
…………………………………………………………………………..**

	
	Pojemność zbiornika hydraulicznego 
min. 28 l
	Pojemność zbiornika hydraulicznego
…………………………………………………………………………..**

	
	Głębokość kopania: 
min. 2580mm
	Głębokość kopania
…………………………………………………………………………..**

	
	Ramię robocze: 
min 1190 mm
	Ramię robocze
…………………………………………………………………………..**

	
	Podwójne rolki gąsienic
	tak/ nie*

	
	Światło ostrzegawcze
	tak/ nie*

	
	Światło robocze LED: min. 2x na kabinie, 1 x na wysięgniku
	tak/ nie*

	
	Szybkozłącze hydrauliczne
	tak/ nie*

	
	Sygnalizacja dźwiękowa
	tak/ nie*

	
	Cyfrowy panel kontrolny w kabinie
	tak/ nie*

	
	System antykradzieżowy (Immobilizer)
	tak/ nie*

	5.
	Kabina

	
	Zamykana- ogrzewana- wentylowana
	tak/ nie*

	
	Fotel z pełną amortyzacją i regulacją ciężaru
	tak/ nie*

	
	Hydrauliczne dźwignie sterujące z podpórkami pod nadgarstki
	tak/ nie*

	
	Zestaw Radio, Antena, Głośniki
	tak/ nie*

	
	Przednia szyba wspomagana amortyzatorem gazowym
	tak/ nie*

	
	Źródło zasilania 12V
	tak/ nie*

	6.
	Osprzęt

	
	Łyżka podsiębierna kopiąca z zębami 300mm (mocowanie MS01)
	tak/ nie*

	
	Łyżka podsiębierna kopiąca z zębami 500mm (mocowanie MS01)
	tak/ nie*

	
	Łyżka skarpowa uchylna (hydrauliczna) 1000mm (mocowanie MS01)
	tak/ nie*

	
	Młot hydrauliczny średnica grota min. 40mm, energia uderzenia min. 200J, ilość uderzeń min. 1100 bpm
	Młot hydrauliczny średnica grota………………..….**, 
energia uderzenia …………………………………..…….**, 
ilość uderzeń min. …………………………………….…..**

	
	Szybkozłącze hydrauliczne  
	tak/ nie*

	
	Złącze uchylne
	tak/ nie*

	Przyczepa do transportu minikoparko-ładowarki

	Marka ……………………………………..…..………………**
Producent ……………………………………………………**
Model/ symbol ………..………………….……….……….**
Rok produkcji ………………………………………………..**

	1.
	Typ przyczepy – do przewozu sprzętu budowlanego
	tak/ nie*

	
	Dwuosiowa z bocznymi bortami ihamulcem najazdowym
	tak/ nie*

	
	Wyposażona w podporę pod łyżkę koparki
	tak/ nie*

	
	Rama stalowa o wzmocnionej konstrukcji z powłoką antykorozyjną – ocynk ogniowy
	tak/ nie*

	
	Pasy transportowe z napinaczem (dwuczęściowym) do odciągu o zdolności mocowania LC min. 2000 daN, posiadające certyfikat zgodności PN-EN 12195-2 – min. 4 szt.
	
tak/nie*

	
	DMC 1600-2700 kg
	DMC………………………………………………………….**

	
	Wymiary przestrzeni ładunkowej min. 2920/1420/200mm
	Wymiary przestrzeni ładunkowej
………………………………………………………………….**

	
	Koła 14” + koła podporowe i podpory stabilizujące oraz kliny najazdowe
	tak/ nie*

	
	Załadunek przyczepy: trap lub podjazdy aluminiowe
	Załadunek przyczepy
……………………………………………………………………**



* niepotrzebne skreślić
** pola wymagają uzupełnienia
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