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ZP-WA.271.25.2026                                                                                                         Gołdap, dn. 04.08.2026 r.

[bookmark: _Hlk112833782]Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Gołdap w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie 
ciągłości dostaw w przedmiocie dostawy minikoparko – ładowarki wraz z przyczepą dwuosiową do jej transportu

	Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 31 lipca 2026 r. oraz 3 sierpnia 2026 r., informuje co następuje:

Treść zapytania nr 1
Czy zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości całkowitej min. 980mm max. 1320mm? 

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące szerokości całkowitej 
maszyny w zakresie od minimum 900 mm do maksimum 1300 mm.

Treść zapytania nr 2:
Czy zamawiający dopuszcza instalację hydrauliczną (dwukierunkową) na ramieniu?

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza instalację hydrauliczną dwukierunkową na ramieniu, pod warunkiem że będzie ona sterowana proporcjonalnie za pomocą przesuwek w joystickach oraz schowana w ramieniu, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SWZ.

Treść zapytania nr 3:
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu nowoczesną minikoparkę, która jest wyposażona w wysokiej klasy, niezawodny silnik innego producenta, montowany w maszynie seryjnie i fabrycznie?
Uzasadnienie: Jako przykład wskazujemy model CASE CX17D, w którym fabrycznie instalowany jest silnik renomowanej marki Yanmar. Współczesny rynek w tym segmencie charakteryzuje się tym, że wiodący 
światowi producenci integrują w swoich konstrukcjach wyspecjalizowane, zewnętrzne jednostki napędowe, co zapewnia najwyższą kulturę pracy oraz globalną dostępność do części zamiennych. Sztywny wymóg 
tożsamości marek eliminuje wiele cenionych rozwiązań.

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza silnik innego producenta niż producent maszyny, pod warunkiem, że silnik jest montowany seryjnie i fabrycznie oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ, w szczególności: silnik wysokoprężny, chłodzony wodą, 3-cylindrowy, o mocy minimum 15,7 KM i spełniający normę emisji spalin co najmniej Stage V.

Treść zapytania nr 4:
Czy Zamawiający, mając na celu zapewnienie optymalnej konkurencyjności, wyrazi zgodę na korektę tego parametru i dopuści minikoparkę o wysokości całkowitej z kabiną wynoszącej maksymalnie 2370 mm 
(w miejsce wymaganych max. 2350 mm)?
Uzasadnienie: Różnica wynosząca zaledwie 20 mm (2 cm) pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu 
operacyjnego, transportowego czy logistycznego. Jej uwzględnienie pozwoli jednak na zaoferowanie 
fabrycznie nowej maszyny wyposażonej w bezpieczną i w pełni komfortową kabinę spełniającą 
rygorystyczne normy ROPS/TOPS.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie maksymalnej wysokości całkowitej maszyny z kabiną wynoszącej 2350 mm.

Treść zapytania nr 5:
Czy Zamawiający dopuści konstrukcję o parametrach kąta obrotu wysięgnika wynoszących minimum 67° 
w lewo oraz minimum 60° w prawo (w miejsce oczekiwanych min. 76/60°)?
Uzasadnienie: Wskazany zakres (charakterystyczny dla modelu CASE CX17D) stanowi standard techniczny dla zaawansowanych maszyn w tej klasie wagowej. Gwarantuje on pełną funkcjonalność, zwrotność oraz wysoką wydajność podczas realizacji precyzyjnych prac w ciasnych przestrzeniach i wykopach liniowych.

Wyjaśnienie:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.
Jednocześnie Zamawiający dostrzegł omyłkę w załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym przedmiotowy środek dowodowy, w którym był zapis o brzmieniu „minimalny kąt obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika 
(w lewo/w prawo): min. 76/60°” i dokonuje zmiany tego zapisu na treść następującą, tożsamą z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ:
„minimalny kąt obrotu z przodu z wychyleniem wysięgnika (w lewo/w prawo): min. 75/60°”

Treść zapytania nr 6:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie oparte na technologii jednej wielosekcyjnej pompy tłoczkowej 
o zmiennej wydajności, współpracującej z układem hydraulicznym typu Load Sensing oraz rozdzielaczem Flow Sharing (w miejsce wymogu min. 2 szt. pomp)?
Uzasadnienie: Obecne trendy inżynieryjne odchodzą od stosowania dwóch fizycznie oddzielnych pomp na rzecz pojedynczych, zaawansowanych jednostek zintegrowanych z systemem podziału strumienia oleju. Rozwiązanie to zapewnia pełną niezależność ruchów roboczych i najwyższą płynność sterowania bez strat energii, przez co technologicznie przewyższa tradycyjne układy wielopompowe.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie zastosowania minimum dwóch pomp o zmiennym wydatku oraz minimum jednej pompy zębatej, przy całkowitym przepływie 
hydraulicznym minimum 27 l/min.

Treść zapytania nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nieznaczną zmianę tego kryterium i dopuści maszynę, której ciśnienie na pompie zębatej wynosi minimum 20,5 MPa (w miejsce oczekiwanych min. 20,6 MPa)?
Uzasadnienie: Różnica na poziomie 0,1 MPa (wynosząca zaledwie 1 bar) ma wymiar czysto formalny 
i statystyczny. Nie wpływa ona w żaden sposób na realną siłę skrawania ani na parametry użytkowe układu podczas codziennej eksploatacji.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymagane minimalne ciśnienie hydrauliczne pompy zębatej wynoszące 20,6 MPa.

Treść zapytania nr 8:
Czy dopuszczalna będzie minikoparka charakteryzująca się siłą kopania na łyżce na poziomie minimum 15,0 kN / 1500 daN (w miejsce oczekiwanych min. 15,9 kN)?
Uzasadnienie: Wartość 15,0 kN jest w pełni optymalnym parametrem dla sprzętu w tej kategorii wagowej. W połączeniu z nowoczesną geometrią wysięgnika pozwala na sprawne odspajanie gruntu i zapewnia 
wysoką efektywność pracy w zróżnicowanych warunkach terenowych.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganą minimalną siłę kopania na łyżce 
wynoszącą 15,9 kN.

Treść zapytania nr 9:
Czy Zamawiający dopuści maszynę, w której dwukierunkowa instalacja pomocnicza poprowadzona jest na zewnętrznej stronie ramienia w fabrycznych osłonach o wysokiej wytrzymałości?
Uzasadnienie: Lokowanie przewodów w zewnętrznych pancerzach ochronnych (rozwiązanie stosowane m.in. w CASE CX17D) znacząco ułatwia codzienną kontrolę wzrokową stanu technicznego pod kątem 
wycieków. Dodatkowo, w razie uszkodzenia mechanicznego, umożliwia to natychmiastową wymianę węża w warunkach polowych, bez czasochłonnego demontażu elementów konstrukcyjnych ramienia.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z  SWZ instalacja hydrauliczna dwukierunkowa ma być schowana w ramieniu.

Treść zapytania nr 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymogu maksymalnej głębokości kopania do poziomu 
minimum 2220 mm (w miejsce oczekiwanych min. 2580 mm)?
Uzasadnienie: Głębokość rzędu 2220 mm jest standardową i całkowicie wystarczającą wartością dla sprzętu tej wielkości. Pozwala ona na bezproblemową realizację zdecydowanej większości zadań przyłączeniowych, wykopów pod instalacje czy prac fundamentowych, gwarantując jednocześnie zachowanie idealnego środka ciężkości i stabilności maszyny.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganą minimalną głębokość kopania 
wynoszącą 2580 mm.



Treść zapytania nr 11:
Czy Zamawiający dopuści wyposażenie maszyny w szybkozłącze mechaniczne (półautomatyczne/
sworzniowe) w miejsce osprzętu uruchamianego hydraulicznie?
Uzasadnienie: W klasie maszyn poniżej 2 ton dodatkowa instalacja i siłownik hydrauliczny na końcu 
ramienia generują zbędną masę własną, co bezpośrednio redukuje siłę udźwigu roboczego i odspajania. Ponieważ łyżki w tej klasie wagowej są lekkie, ich ręczna wymiana trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, co czyni skomplikowane układy hydrauliczne nieoptymalnymi i technicznie nieuzasadnionymi.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie wyposażenia maszyny 
w szybkozłącze hydrauliczne.

Treść zapytania nr 12:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie minikoparki, która nie posiada elektronicznego immobilizera 
kodowanego w kluczyku, a w zamian jest wyposażona w fabryczną mechaniczną
blokadę stacyjki oraz mechaniczny, główny wyłącznik prądu (odłącznik akumulatora)?
Uzasadnienie: Oferowana maszyna celowo pozbawiona jest skomplikowanego, elektronicznego 
immobilizera cyfrowego. Systemy te w trudnych warunkach środowiskowych (wilgoć, zapylenie, skrajne temperatury panujące na placach budowy) bywają zawodne, a ich awaria skutkuje nagłym, losowym 
i kosztownym unieruchomieniem maszyny, wymagającym interwencji serwisu fabrycznego. W zamian 
maszyna posiada w 100% bezawaryjną, mechaniczną ochronę (fabryczna blokada stacyjki oraz odłącznik prądu), która skutecznie uniemożliwia uruchomienie pojazdu przez osoby nieuprawnione, eliminując 
jednocześnie ryzyko awarii elektroniki.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie wyposażenia maszyny w system antykradzieżowy (immobilizer). Mechaniczna blokada stacyjki i główny wyłącznik prądu nie zastępują wymaganego immobilizera.

Treść zapytania nr 13:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie minikoparki ze standardowym, sztywnym szybkozłączem 
do wymiany łyżek, bez konieczności stosowania złącza uchylnego typu Tilt?
Uzasadnienie: Podobnie jak w przypadku szybkozłączy hydraulicznych, mechanizm uchylny mocno dociąża koniec ramienia i drastycznie ogranicza parametry udźwigu tak małej maszyny. Wszelkie zaawansowane zadania profilowania terenu i skarpowania pod kątem mogą być z powodzeniem i o wiele taniej realizowane za pomocą standardowej hydraulicznej łyżki skarpowej.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie wyposażenia oferowanego osprzętu w złącze uchylne.

Treść zapytania nr 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego parametru poprzez dopuszczenie maszyny z ramieniem roboczym o długości minimum 1150 mm (w miejsce wymaganych min. 1190 mm)?
Uzasadnienie: Różnica na poziomie 40 mm (4 cm) jest minimalna i nie ogranicza w żaden sposób zdolności operacyjnych maszyny. Zastosowanie ramienia o długości 1150 mm pozwala na zachowanie doskonałych sił odspajania na łyżce, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność pracy w twardym gruncie 
i mniejsze obciążenie zmęczeniowe konstrukcji.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganą minimalną długość ramienia 
roboczego wynoszącą 1190 mm.

Treść zapytania nr 15:
Czy Zamawiający, w celu dopuszczenia nowoczesnych i zoptymalizowanych konstrukcyjnie maszyn, dopuści minikoparkę, w której całkowita pojemność układu hydraulicznego wynosi minimum 29 litrów, przy 
pojemności samego zbiornika hydraulicznego na poziomie 20 litrów?
Uzasadnienie: Kluczowym parametrem decydującym o prawidłowym chłodzeniu układu, odporności na 
obciążenia termiczne oraz stabilności pracy osprzętu jest całkowita ilość oleju hydraulicznego krążącego 
w całym systemie (węże, pompy, siłowniki, rozdzielacz), a nie wyłącznie gabaryt samej komory zbiornika. Rozwiązanie to (zastosowane m.in. w modelu CASE CX17D) pozwala na redukcję gabarytów maszyny przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej ilości medium roboczego (29 l), co w pełni zabezpiecza wymagania operacyjne i wydajnościowe Zamawiającego.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące pojemności zbiornika 
hydraulicznego wynoszącej minimum 28 l. Wskazana całkowita pojemność układu hydraulicznego nie jest tożsama z wymaganym parametrem pojemności zbiornika hydraulicznego.
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